.\" MPlayer (C) 2000-2003 Arpad Gereoffy
.\" This man page was/is done by Gabucino, Diego Biurrun, Jonas Jermann
.\" Tłumaczenie: imoteph (imoteph@wp.pl) & Zorg (kmaterka@wp.pl)
.\"
.\" Aby otrzymać wersję HTML manuala, uruchom:
.\"   cat mplayer.1 | sed s/SS\ 20/SS\ 4/ | groff -man -Thtml - > manpage.html
.\" Uruchom aby otrzymać wersję tekstową manuala:
.\"   groff -m man -Tlatin1 /ścieżka/do/mplayer.1 | col -bx > manpage.txt
.\"
.
.\" --------------------------------------------------------------------------
.\" Macro definicje
.\" --------------------------------------------------------------------------
.
.\" domyślny identyfikator to 7, nie zmieniać!
.nr IN 7
.\" określ identyfikator dla subopcji
.nr SS 20
.\" dodaj nową subopcję
.de IPs
.IP "\\$1" \n(SS
..
.\" początek pierwszego poziomu subopcji, koniec to .RE
.de RSs
.RS \n(IN+3
..
.\" początek drugiego poziomu subopcji
.de RSss
.PD 0
.RS \n(SS+3
..
.\" początek trzeciej sklasyfikowanej subopcji
.de REss
.RE
.PD 1
..
.
.\" --------------------------------------------------------------------------
.\" Tytuł
.\" --------------------------------------------------------------------------
.
.TH MPlayer 1 "2003-03-22"
.
.SH "NAZWA"
mplayer  \- Movie Player dla Linuksa
.br
mencoder \- Enkoder (Koder) Filmów dla Linuksa

.\" --------------------------------------------------------------------------
.\" SKŁADNIA
.\" --------------------------------------------------------------------------
.
.SH "SKŁADNIA"
.na
.nh
.B mplayer
.RI [opcje]\ [ \ plik\  | \ URL\  | \ playlista\  | \ -\  ]
.br
.B mplayer
'in +\n[.k]u
[opcje globalne]
.I plik1
[opcje specyficzne] [plik2] [opcje specyficzne]
.br
.in
.B mplayer
'in +\n[.k]u
[opcje globalne]
.RI { "grupa plików i opcji" }
[grupa opcji specyficznych]
.br
.in
.B mplayer
'in +\n[.k]u
.RI [ dvd | vcd | cdda | cddb | tv ] ://tytuł
[opcje]
.br
.in
.B mplayer
'in +\n[.k]u
.RI [ mms[t] | http | http_proxy | rt[s]p ] ://
[użytkownik:hasło@]\fIURL\fP[:port] [opcja]
.br
.in
.B mencoder
[opcje]
.RI [ \ plik\  | \ URL\  | \ -\  ]
[\-o\ plik]
.br
.RB [opcje]\ [ \ plik\  | \ URL\  | \ -\  ]\ [\-o\ plik]
.br
.B gmplayer
[opcje]
[\-skin\ skórka]
.ad
.hy

.\" --------------------------------------------------------------------------
.\" Opis
.\" --------------------------------------------------------------------------
.
.SH OPIS
.B mplayer
to odtwarzacz filmów dla LINUKSA (działa w wielu innych Uniksach, i na nie x86
CPU, patrz dokumentacja).
Odtwarza większość plików MPEG/\:VOB, AVI, ASF/\:WMA/\:WMV, RM, QT/\:MOV/\:MP4,
OGG/\:OGM, VIVO, FLI, NuppelVideo, yuv4mpeg, FILM, pliki RoQ,  opartych na
kodekach XAnim i Win32 DLL.
Możesz odtwarzać VideoCD, SVCD, DVD, 3ivx, DivX 3/\:4/\:5, a nawet filmy WMV
(bez bibliotek avifile).
.PP
Kolejną ważną cechą mplayera jest szeroki wybór wspieranych sterowników
wyjścia. Pracuje z X11, Xv, DGA, OpenGL, SVGAlib, fbdev, AAlib, DirectFB,
ale możesz używać GGI, SDL (i w tym przypadku wszystkich ich sterowników),
VESA (we wszystkich kartach kompatybilnych z VESA, nawet bez X!) i niektóre
niskopoziomowe specyficzne dla kart sterowniki (dla Matrox, 3Dfx i ATI), i niektóre
sprzętowe dekodery MPEG, takie jak Siemens DVB, DXR2 i DXR3/\:Hollywood+.
Większość z nich wspiera programowe lub sprzętowe skalowanie, więc będziesz
mógł oglądać filmy na pełnym ekranie.
.PP
MPlayer ma "wyświetlanie na ekranie" (OSD) w celu pokazania informacji, ładne
duże, wygładzane i cieniowane wyświetlanie napisów i wizualne sprzężenie ze
sterowaniem klawiatury. Wspierane są czcionki europejskie/\:ISO 8859-1,2
(polskie, czeskie, angielskie itp.), cyrylica, koreańskie w 9 formatach napisów
(MicroDVD, SubRip, SubViewer, Sami, VPlayer, RT, SSA, AQTitle, JACOsub i nasz: MPsub)
i napisy DVD (strumienie SPU, VobSub i Closed Captions).

.B mencoder
(Koder Filmów MPlayera) jest to prosty koder (kompresor) filmów, zaprojektowany do
kodowania filmów otwieranych MPlayerem (patrz wyżej) do innych wspieranych formatów
(patrz poniżej).
Potrafi kodować do DivX4, XviD, kodeki libavcodec, PCM/\:MP3/\:VBRMP3 audio
1,2 lub 3-krokowo.
Potrafi również kopiować strumieniowo, posiada potężny system pluginów (przycinanie, powiększanie, odwracanie,
postprocesing, obracanie, skalowanie, szum, konwersja rgb/yuv) i inne.
.PP
.B gmplayer
to MPlayer z graficznym interfejsem użytkownika.
Posiada te same opcje co MPlayer.


.\" --------------------------------------------------------------------------
.\" Opcje
.\" --------------------------------------------------------------------------
.
.SH OGÓLNE INFORMACJE
.B Sprawdź też dokumentację html.
.PP
Każda "flaga" opcji ma "przeciwflagę" do pary, np. dla \-fs przeciwną jest
opcja \-nofs.
.PP
Możesz umieścić wszystkie opcje w pliku konfiguracyjnym, z którego mplayer
będzie czytał przy uruchamianiu. Główny plik konfiguracyjny 'mplayer.conf'
jest katalogu konfiguracyjnym (np.\& /etc/\:mplayer lub /usr/\:local/\:etc/\:mplayer),
a określony dla użytkownika to '~/:.mplayer/config'.
Opcje określone przez użytkownika unieważniają opcje z głównego pliku i opcje
podawane z linii poleceń.
Składnia pliku konfiguracyjnego to 'opcja=<wartość>', wszystko po \'#' uważane
jest za komentarz.
Opcje działające bez wartości mogą być włączone przez ustawienie 'yes' lub \'1'
i wyłączane przez przypisanie im 'no' lub '0'.
Również podopcje mogą być określane w ten sposób.

.I PRZYKŁAD:
.br
# Używaj sterownika Matrox jako domyślnego.
.br
vo=xmga
.br
# Uwielbiam stać na rękach gdy oglądam filmy.
.br
flip=yes
.br
# Dekoduj/\:koduj wielokrotne pliki png, zaczynaj do -mf on
.br
mf= type=png:fps=25

Możesz naspisać plik konfiguracyjny pliku (wynikowego).
Jeśli zamierzasz mieć plik konfiguracyjny dla pliku o nazwie 'movie.avi', utwórz
plik nazwany 'movie.avi.conf' z opcjami w nim i przenieś go do
~/.mplayer lub do tego samego katalogu, co film.

.SH "OPCJE ODTWARZACZA (TYLKO MPLAYER)"
.TP
.B \-, \-use-stdin
Czytaj dane z stdin.
Opcja \-idx nie współpracuje w połączeniu z tym.
.TP
.B \-autoq <jakość> (używaj z \-vf pp)
Dynamiczne zmiany poziomu postprocesingu w zależności od dostępnego wolnego
czasu procesora.
Numer, który wyszczególnisz, będzie najwyższym poziomem.
Najczęściej możesz używać dużych liczb.
Musisz użyć w komendie \-vf pp bez parametrów, aby użyć tej opcji.
.TP
.B \-autosync <czynnik>
Stopniowo dostosowuj synchronizację A/\:V bazując na pomiarze opóźnień audio.
Wyszczególnienie \-autosync\ 0, domyślnie, spowoduje, że "czas" klatki będzie
bazowany zupełnie na pomiarze opóźnienia audio.
Wyszczególnienie \-autosync\ 1 zrobi to samo, ale nieznacznie zmieni używany
algorytm korekcji A/\:V.
Nierówne klatki wideo szacowane, które odtwarzane są dobrze z \-nosound często
mogą być wspomagane przez ustawienie tego do całkowitych wartości większych niż 1.
Większe wartości, bliższe timingowi (klatki) będą -nosound.
Wypróbuj \-autosync\ 30 do tłumienia problemów ze sterownikami dźwięku, które
nie nadzorują perfekcyjnie pomiaru opóźnienia.
Z tą wartością, jeżeli zdarzy się duże odgałęzienie synchronizacji A/\:V,
zostaną wzięte tylko 1 lub 2 sekundy do wyregulowania.
To opóźnienie w reakcji z czasem do nagłego wygałęzienia
Opóźnienie w reakcji czasu do nagłego offsetu A/\:V powinno być tylko ubocznym
efektem włączanie tej opcji, dla wszystkich sterowników dźwięku.
.TP
.B \-benchmark
Pokaż statystyki użycia procesora i przesuwania klatek na końcu.
Używaj w kombinacji z \-nosound i \-vo null dla benchmarku tylko wideo.
.TP
.B \-edl <nazwa\ pliku>
Włącza edytowanią listę decyzji (ang. edit decision list (EDL)) podczas odtwarzania.
Wideo będzie pominięte,  audio będzie wyciszanie i podgłaszane zgodzie z wpasami
w podanym pliku.
Po szczegóły i informacje jak tego używać sięgnij do DOCS/documentation.html#edl.
.TP
.B \-edlout <nazwa\ pliku>
Tworzy nowy plik i zapisuje edytowaną listę decyzji (EDL) zapisywaną do tego pliku.
Podczas odtwarzania, kiedy użytkownik wciśnie 'i', wpisy do pominiętych dwóch
ostatnich sekund zostaną zapisane do pliku. 
Prowadzi to do startowege punktu, z którego użytkownik może 'delikatnie ustawic'
wpisy EDL później.
Po szczegóły sięgnij do DOCS/documentation.html#edl.
.TP
.B \-enqueue (Tylko GUI)
Kolejkuj pliki podane w linii komend w playlistę, zamiast odrazu je odtwarzać.
.TP
.B \-fixed-vo (KOD BETA!)
Wymusza ustawienia systemu wideo dla plików wielokrotnych (jedna (nie)inicjalizacja
dla wszytskich plików).
Dlatego też tylko jedno okno zostanie otworzone dla wszystkich plików.
Obecnie następujące sterowniki możnawykorzystać: x11, xv, xvidix, xmga, gl2 i svga.
.TP
.B \-framedrop (zobacz także opcję \-hardframedrop !)
Porzuca wyświetlanie niektórych klatek, by utrzymać synchronizacje A/\:V na wolnych
systemach. Filtry wideo nie będą stosowane dla tych klatek.
Dla klatek B nawet dekodowanie jest kompletnie pominięte.
.TP
.B \-h, \-\-help
Zobacz małe streszczenie opcji.
.TP
.B \-hardframedrop
Większa intensywność opuszczania klatek (dekodowanie przerywane). Prowadzi do
zniekształceń obrazu.
.TP
.B \-identify
Pokaż parametry pliku w łatwo przyswajanym formacie.
Skrypt gładko identyfikuje inne wyjścia mplayera i (mamy nadzieję) pokazuje nazwy plików.
.TP
.B \-input <komendy>
Ta opcja może być używana do konfiguracji pewnych części systemu wejściowego.
Podstawowa ścieżka to ~/\:..mplayer/.

.I INFORMACJA:
.br
Autopowtarzanie jest obecnie tylko wspierane przez dżojstiki.
.br
Dostępne opcje to:

.PD 0
.RSs
.IPs conf=<plik>
Czytaj alternatywny input.conf. Jeżeli podany był bez ścieżki, wybierany jest
~/\:.mplayer.
.IPs ar\-delay
Zwlekaj w msek przed tym, jak wystartujemy, żeby automatycznie powtórzyć klucz
(0 żeby wyłączyć).
.IPs ar\-rate
Jak często ma być naciskany klawisz na sekundę kiedy powtarzamy.
.IPs keylist
Pokaż wszystkie klawisze, którymi można przeskakiwać.
.IPs cmdlist
Pokaż wszystkie komendy, którymi można przeskakiwać.
.IPs js\-dev
Wybierz urządzenie sterujące (domyślnie jest to /\dev/\:input/\:js0).
.IPs plik
Czytaj komendy z otrzymanego pliku.
Głównie pożyteczny z fifo.
.RE
.PD 1
.
.TP
.B \-lircconf <plik\ konfiguracyjny>
Wybierz plik konfiguracyjny dla LIRC (zdalana kontrola Linuxa na podczerwień, 
zobacz http://www.lirc.org), jeżeli nie odpowiada ci domyślnie ~/.lircrc.
.TP
.B \-loop <numer>
Ilość <numer> powtarzania odtwarzania filmu.
0 oznacza zawsze.
.TP
.B \-menu (KOD BETA)
Włącz wsparcie menu OSD.
.TP
.B \-menu-root <wartość> (KOD BETA)
Wybierz menu główne.
.TP
.B \-menu-cfg <plik> (KOD BETA)
Użyj alternatywnego pliku menu.conf.
.TP
.B \-nojoystick
Wyłącz wspieranie dżojstika.
Domyślnie jest włączone, jeżeli ją wkompilowałeś.
.TP
.B \-nolirc
Wyłącz wspieranie LIRC.
.TP
.B \-nortc \ \
Wyłącz używanie Linux RTC (real-time clock \- /dev/\:rtc) jako mechanizm
taimingu.
.TP
.B \-playlist <plik>
Odtwarzaj pliki według tej listy (1 plik rzędzie, lub Winamp, lub format asx).
.TP
.B \-quiet \ \
Wyświetlaj mniej komunikatów statusu.
.TP
.TP
.B \-really\-quiet \ \
Wyświetlaj jeszcze mniej komunikatów statusu.
.TP
.B \-sdp
Określeniem  tego pliku wejściowego jest SDP ('Protokół Rodzaju Sesji')
Plik ten opisuje sesję RTP (zobacz http://www.live.com/mplayer/).
.TP
.B \-shuffle \ \
Odtwarzaj pliki w losowej kolejności.
.TP
.B \-skin <katalog\ skórki> (KOD BETA)
Załaduj skórkę z podanego katalogu (BEZ nazwy ścieżki).

.I PRZYKŁAD:
.PD 0
.RSs
.IPs "\-skin fittyfene"
Próbuje Skin/fittyfene.
Najpierw sprawdza
/usr/local/share/mplayer/
a potem ~/.mplayer/.
.RE
.PD 1
.
.TP
.B \-slave \ \
Ta opcja przełącza w tryb slave.
Planowane do użycia MPlayer'a jako backend innych programów.
Zamiast przechwytywania wciśniętych klawiszy klawiatury, MPlayer będzie
czytał proste komendy.
Sekcja
.B PROTOKÓŁ TRYBU SLAVE
Wyjaśnia składnię.
.TP
.B \-softsleep
Używaj wysokiej jakości oprogramowania zegarów. Dokładnie działa RTC bez
wymagania specjalnych przywilejów. Opłaca się na szybkich procesorach.
.TP
.B \-speed <0.01\-100>
Ustaw prędkość tępa odtwarzania.
.TP
.B \-sstep <sek>
Określ ilość sekund, między wyświetlonymi klatkami.
Użyteczny w pokazie klatek (slideshow).


.SH "OPCJE DEMUXERA/STRUMIENI"
.TP
.B \-aid <id> (patrz też opcje \-alang)
Wybierz kanał audio [MPEG: 0\-31 AVI/\:OGM: 1\-99 ASF/\:RM: 0\-127
VOB(AC3): 128\-159 VOB(LPCM): 160\-191]
MPlayer wyświetli dostępne ID'esy, kiedy uruchamia się w trybie verbose (-v).
.TP
.B \-alang <dwu literowy\ kod\ kraju> (patrz opcję \-aid)
Działa tylko z odtwarzaniem DVD.
Wybiera język dźwięku na DVD. Zawsze próbuje otworzyć strumień audio pasujący
do podanego kodu. Aby uzyskać listę dostępnych języków, użyj opcji \-v. i
zajrzyj do rezultatów.

.I PRZYKŁAD:
.PD 0
.RSs
.IPs "\-alang pl,en"
Odtwarza polski i powraca do angielskiego, gdy polski nie jest dostępny.
.RE
.PD 1
.
.TP
.B \-audio\-demuxer <numer> (\-tylko pliki audio)
Zmusza audio demuxera do typu \-audiofile.
Podaj ID demuxera które są zdefiniowane w demuxers.h.
Użyj \-audio\-demuxer 17 by wymusić wykrywanie .mp3.
.TP
.B \-audiofile <nazwa\ pliku>
Otwórz audio z zewnętrznego pliku (WAV, MP3 lub Ogg Vorbis) podczas
odtwartzania filmu.
.TP
.B -audiofile-cache <kBajty>
Włącza cache dla strumieni używanych przez -audiofile, używając określnonej
ilości pamięci.
.TP
.B \-bandwidth <wartość>
Określ maksymalny bandwidth (bufor) dla strumieniowania sieciowego (dla serwerów
będzie to w stanie przesłać zawartość różnych bitrataów)
W pełni użyteczne jeśli chcesz odlądać na żywo media ze stumieni przy wolnym połączeniu.
.TP
.B \-cdrom\-device <ścieżka\ do\ urządzenia>
Zmień ścieżkę do urządzenia CDROM z domyślnego /dev/\:cdrom.
.TP
.B \-cache <kBajty>
Ta opcja określa ile pamięci (w kBajtach) ma być użyte do precachingu
pliku/\:URL.
Szczególnie użyteczne w powolnych mediach (domyślnie \-nocache).
.TP
.B \-cdda <opcja1:opcja2>
Ta opcja może być użyta by otworzyć CD Audio w MPlayerze.
.br
Dostępne opcje to:
.
.RSs
.IPs speed=<wartość>
ustal prędkość obrotów CD
.IPs paranoia=<wartość>
ustal poziom  paranoia (0-2)
.RSss
0: wyłącz sprawdzanie
.br
1: sprawdzanie tylko overlap (domyślnie)
.br
2: pełna korekcja danych i weryfikacja
.REss
.IPs generic-dev=<wartość>
użyj wybranego urządzenia SCSI
.IPs sector-size=<wartość>
rozmiar obszaru czytania
.IPs overlap=<wartość>
wymuś minimalny overlap search podczas weryfikacji do <wartość> sektorów.
.IPs toc-bias
Zakłada, że początek równoważy się ze ścieżką 1 gdy zaraportowano w TOC
zaadresowanie na LBA\ 0.
Niektóre sterowniki Toshiba potrzebują ich by poprawnie określić granice
ścieżek.
.IPs toc-offset=<wartość>
Dodaj sektory <wartość> do wartości podanych podczas adresowania ścieżek.
Może być ujemna.
.IPS (no)skip
(nie) akceptuj wadliwych rekonstrukcji danych.
.RE
.
.TP
.B \-channels <numer>
Wybierz liczbę kanałów odtwarzania, domyślnie 2 jeżeli nie został określony.
Jeżeli liczba kanałów wyjścia jest większa od liczby kanałów wejścia,
puste kanały zostaną wstawione (poza miksowaniem mono do stereo, wtedy kanał
mono zostanie powielony we wszystkich kanałach wyjścia).
Jeżeli liczba kanałów wyjścia jest mniesza od liczby kanałów wejścia,
wynik zależny jest od dekodera audio (\-afm).
MPlayer wysyła zapytanie do dekodera by dekodował audio do wybranej ilości
kanałów. 
Potem ustawia dekoder by spełniał wymagania.
Jeżeli dane wyjściowe dekodera zawierają więcej kanałow niż wymagane,
przekraczające kanały zostaną przycięte. Zazwyczaj jest to potrzebne tylko przy 
odtwarzaniu plików wideo z dźwiękiem AC3 (takich jak DVD). W tym przypadku
liba52 dekoduje domyślnie i poprawnie miksuje w dół (downmixe) audio w wymaganej
liczbie kanałów.

.I INFORMACJA:
.br
Aktualnie ta opcja jest honorowana przez kodeki (tylko AC3), filtry (surround)
i sterowniki ao (co najmniej OSS).
.br
Dostępne opcje to:

.PD 0
.RSs
.IPs 2
Stereo
.IPs 4
Surround
.IPs 6
Full 5.1
.RE
.PD 1
.
.TP
.B \-chapter <id\ rozdziału[-<id\ końcowego\ rozdziału>]
Od którego rozdziału rozpoczyna odtwarzanie.
Opcjonalnie określa w którym rozdziale kończy odtwarzanie (domyślnie: 1).
Przykład można znaleźć poniżej.
.TP
.B \-csslib <nazwa\ pliku>
(opcja starego stylu DVD) Ta opcje jest używana do zmiany domyślnej
lokalizacji libcss.so.
.TP
.B \-cuefile <nazwa\ pliku> (zabacz także \-vcd)
Odtwarzaj (S)VCD z obrazów dysków CDRwin (format pliku bin/cue), opisanych
przez wybrany plik.
.TP
.B \-demuxer <numer>
Wymuszenie typu demuxera.
Podaj ID demuxera zdefiniowane w demuxers.h.
Użyj \-demuxer 17 by wymusić detekcje mp3.
.TP
.B \-dumpaudio (tylko MPLAYER)
Zrzucanie surowego skompresowanego strumienia audio do ./stream.dump
(przydatny z mpeg/ac3).
.TP
.B \-dumpfile <nazwa\ pliku> (tylko MPLAYER)
Ustal plik który powinien być zrzucony.
Powinien być użyty razem z \-dumpaudio/\-dumpvideo/\-dumpstream.
.TP
.B \-dumpstream (tylko MPLAYER)
Zrzuca surowy strumień do ./\:stream.dump.
Przydatny gdy rippujesz z DVD lub sieci.
.TP
.B \-dumpsub (tylko MPLAYER)
Zrzuca strumień napisów ze strumienia VOB.
.TP
.B \-dumpvideo (tylko MPLAYER)
Zrzuca surowy skompresowany strumień video do ./\:stream.dump (nie bardzo
użyteczny).
.TP
.B \dvd://<id\ tytułu>
Przekaż MPlayerowi które filmy (określone przez id tytułu) ma odtwarzać.
Dla przykładu czasem '1' to trailery, a '2' to prawdziwy film.

.I INFORMACJA:
.br
Czasami deinterlacing jest wymagany do odtwarzania DVD,
zobacz opcję \-vf pp=0x20000.
.TP
.B \-dvd\-device <ścieżka\ do\ urządzenia>
Zmień ścieżkę do urządzenia DVD z domyślnej /dev/\:dvd.
.TP
.B \-dvdangle <id\ ujęcia>
Niektóre dyski DVD zawierają sceny które mogą być oglądane z różnych ujęć.
Tutaj możesz podać MPlayer które ujęcia ma używać (domyślnie: 1).
Przykład można znaleźć poniżej.
.TP
.B \-dvdauth <urządzenie\ DVD>
(opcja starego stylu DVD) Włącz w DVD autentyfikację korzystając z podanego
urządzenia.
.TP
.B \-dvdkey <klucz\ CSS>
(opcja starego stylu DVD) Gdy dekodujesz skopiowany plik VOB z DVD, ta opcja
przekazuje klucz CSS potrzebny do odkodowania VOB (klucz jest wyświetlany
podczas autentyfikacji z urządzenia DVD używając \-dvdauth).
.TP
.B \-dvdnav (KOD BETA)
Wymuszaj użycie libdvdnav.
.TP
.B \-forceidx
Wymuszaj przebudowanie INDEXu.
Użyteczny dla plików z uszkodzonym indeksem (niesynchroniczny, itp.).
Przeszuka plik jeśli to możliwe.
Możesz ustalić index na stałe korzystając z MEncoder (patrz dokumentacja).
.TP
.B \-fps <wartość>
Zmień tempo klatek video (jeżeli wartość jest zła/\:zaginiona w nagłówku) (wartość
rzeczywista).
.TP
.B \-frames <numer>
Odtwórz/\:konwertuj tylko pierwsze <numer> klatek, potem wyłącz.
.TP
.B \-hr\-mp3\-seek (tylko .MP3)
Dokładne przeszukiwanie mp3.
Domyślnie: włączone gdy odtwarza z zewnętrznego pliku mp3,
gdy potrzebujemy znaleźć bardzo dokładną pozycję do zatrzymania synchronizacji A/\:V.
Potrafi być wolne, szczególnie gdy szukamy do tyłu \- jest to przewijanie z samego
początku by znaleźć dokładną klatkę.
.TP
.B \-idx (patrz opcja \-forceidx)
Przebuduj INDEX AVI jeżeli INDEX nie zostanie znaleziony, ten sposób pozwala
przeszukać plik. Użyteczny przy uszkodzonych/\:niekompletnych przesyłkach,
lub źle stworzonych AVI.
.TP
.B \-mc <sekundy/klatki>
Maksymalna korekcja synchronizacji A-V na klatkę (w sekundach).
.TP
.B \-mf <opcja1:opcja2:...>
Używany gdy dekodujemy z wielokrotnego pliku PNG lub JPEG.
.br
Dostępne opcje to:

.PD 0
.RSs
.IPs on\ \ \
włącz wspieranie multiplików
.IPs w=<wartość>
szerokość danych wyjściowych (autodetekcja)
.IPs h=<wartość>
wysokość danych wyjściowych (autodetekcja)
.IPs fps=<wartość>
fps danych wyjściowych (domyślnie: 25)
.IPs type=<wartość>
typ pliku danych wejściowych (dostępne typy : jpeg, png, tga, sgi)
.RE
.PD 1
.
.TP
.B \-ni (tylko .AVI)
Wymuś użycie non\-interleaved AVI parser (pozwala odtworzyć niektóre
uszkodzone pliki AVI).
.TP
.B \-nobps (tylko .AVI)
Nie używaj średniej wartości bajtów/\:sek dla synchronizacji A\-V (AVI).
Pomaga w niektórych plikach AVI z uszkodzonym nagłówkiem.
.TP
.B \-noextbased
Wyłącza selekcją demuksera bazującą na rozszerzeniu plkiu.
Domyślnie, kiedy typ pliku (demukser) nie może pewnie wykryć
(plik nie posiada nagłówka lub jest niewystarczająco pewny),
rozszerzenie pliku jest użyte do wybrania demuksera. Zawsze wraca do zawartości
bazowanej na wyborze demiksera.
.TP
.B \passwd <hasło> (zobacz też opcję \-user)
Podaj hasło dla autentyfikacji http.
.TP
.B \-rawaudio <opcja1:opcja2:...>
Ta opcja pozwala na odgrywanie plików audio raw.
Może także być użyta do otworzenia audio CD bez 44KHz 16Bit stereo.
Dostępne opcje to:

.PD 0
.RSs
.IPs on\ \ \
używaj demuxera dźwięku raw
.IPs channels=<wartość>
numer kanału
.IPs rate=<wartość>
tempo próbki w sekundach
.IPs samplesize=<wartość>
rozmiar próbki w bajtach
.IPs format=<wartość>
fourcc w hex
.RE
.PD 1
.
.TP
.B \-rawvideo <opcja1:opcja2:...>
Ta opcja pozwala ci na odtwarzanie nie wykończonych plików wideo.
.br
Dostępne opcje to:

.PD 0
.RSs
.IPs on\ \ \
użuj demuksera nie wykończonych filmów
use raw video demuxer
.IPs fps=<wartość>
tempo w klatkach na sekundę, domyślne 25.0
.IPs sqcif|qcif|cif|4cif|pal|ntsc
ustaw standard rozmiaru obrazu
.IPs w=<wartość>
szerokość obrazu w pikselach
.IPs h=<wartość>
wysokość obrazu w pikselach
.IPs y420|yv12|yuy2|y8
ustaw przestrzeń kolorów
.IPs format=<wartość>
przestrzeń kolorów (fourcc) w hex
.IPs size=<wartość>
rozmiar klatki w Bajtach
.RE
.PD 1
.
.TP
.B \-rtsp-stream-over-tcp
Używany z 'rtsp://' URLs do określenia nadciągających pakietów RTP i RTCP
będących strumieniami TCP (używanie tego samego połączenia TCP jako RTSP).
Ta opcja będzie pożyteczna, jeżeli masz połączenie z Internetem,
nieprzepuszczające pakietów UDP (zobacz http://www.live.com/mplayer/).
.TP
.B \-skipopening
Pomiń początek DVD (tylko dvdnav).
.TP
.B \-sb <pozycja\ w\ bajtach> (patrz też opcję \-ss)
Szukaj do pozycji w bajtach.
Przydatne do odtwarzania z obrazu CDROMu / pliku vob ze śmieciami na początku.
.TP
.B \-srate <Hz>
Wymuś tempo odtwarzania na podane, zmieniając prędkość video zachowaj
synchronizację a-v. MEncoder podaje tę wartość do lame dla resamplingu.
.TP
.B \-ss <czas> (patrz też opcję \-sb)
Przeskakuje do podanej pozycji.

.I PRZYKŁAD:
.PD 0
.RSs
.IPs "\-ss 56"
przeskakuje do 56 sekundy
.IPs "\-ss 01:10:00"
przeskakuje do 1\ godziny 10\ minut
.RE
.PD 1
.
.TP
.B \-tv <opcja1:opcja2:...>
Ta opcja umożliwia przechwytywanie TV MPlayerem.

.I INFORMACJA:
.br
MPlayer nie akceptuje dwukropków, więc podawaj kropkę w ID urządzenia,
(np.\& hw.0,0 zamiast hw:0,0).
.br
Jest tak celowo, chociaż możesz wybrać jakieś tempo, kiedy używasz ALSA,
kodek audio LAME potrafi kodować tylko "domyślne" tempo. Otrzymasz jakiś
plik .avi bez dźwięku, kiedy wybierzesz jakiś dziwne tempo i użyjesz tego
kodeka.
.br
Dostępne opcje to:
.
.RSs
.IPs on\ \ \
używaj danych wejściowych TV
.IPs noaudio
bez dźwięku
.IPs driver=<wartość>
dostępne: dummy, v4l, bsdbt848
.IPs device=<wartość>
Wyszczególnij inne urządzenia niż domyślny /dev/\:video0.
.IPs input=<wartość>
Wybierz inne wejście niż domyślne 0 (Television) (po listę patrz na dane
wyjściowe na konsoli)
.IPs freq=<wartość>
Wyszczególnij częstotliwości dla tunera (np.\& 511.250).
Nie kompatybilne z parametrami kanałów.
.IPs outfmt=<wartość>
format danych wyjściowych tunera (yv12, rgb32, rgb24, rgb16,rgb15, uyvy, yuy2,
i420)
.IPs width=<wartość>
szerokość okna danych wyjściowych
.IPs height=<wartość>
wysokość okna danych wyjściowych
.IPs fps=<wartość>
tempo klatki przechwytywanego wideo (klatki na sekundę)
.IPs buffersize=<wartość>
maksymalny rozmiar buforu przechwytującego w megabajtach (domyślnie: dynamicznie)
.IPs norm=<wartość>
dostępne: PAL, SECAM, NTSC
.IPs channel=<wartość>
Ustaw tuner na kanał <wartość>.
.IPs chanlist=<wartość>
dostępne: europe-east,europe-west, us-bcast, us-cable, itp.
.IPs channels=<kanał>\-<nazwa>,<kanał>\-<nazwa>,...
Ustaw nazwy dla kanałów.
Użyj dla przestrzeni w nazwach (lub odtwarzaj quotingiem ;-).
Nazwy kanałów zostaną wtedy zapisane używając OSD, a komendy tv_step_channel,
tv_set_channel i tv_last_channel będą wtedy użyteczne używając zewnętrznego
urządzenia (zobacz lirc).
Nie kompatybilne z parametrami częstotliwości.
Ostrzeżenie: Liczba kanałów zostanie umeszczona w liście 'channels' (kanały),
zaczynając od 1.
Przykład: użyj tv://1, tv://2, tv_set_channel 1, tv_set_channel 2, itd.
.IPs [brightness|contrast|hue|saturation]=<\-100\-100>
ustaw korekcję kolorów na karcie wideo.
.IPs audiorate=<wartość>
ustaw bitrate wychwytywania audio
.IPs forceaudio
przechwyć audio nawet gdy nie ma żródła audio zaraportowanego przez v41
.IPs alsa
przechwytywanie z ALSA
.IPs amode=<0..3>
wybierz któryś tryb audio:
.RSss
0: mono
.br
1: stereo
.br
2: język 1
3: język 2
.REss
.IPs forcechan=<1,2>
Domyślnie, liczba zapisanych kanałów audio jest automatycznie ustawiana
przez zapytanie trybu audio karty tv.
Ta opcja pozwala wymusić zapisywanie stereo/mono bez względu na opcję trybu
i wartość zwracana jest przez v4l.
Może być to użyte przy kłopotach, kiedy karta tv nie jest w stanie zgłosić
aktualnego trybu audio.
.IPs adevice=<wartość>
ustaw urządzenie audio
.RSss
/dev/\:...\& dla OSS,
.br
hardware ID dla ALSA
.REss
.IPs audioid=<wartość>
wybierz wyjście audio karty, jeżeli jest ich więcej
.IPs "[volume|bass|treble|balance]=<0\-65535
Ta opcja ustawia parametry miksera karty wideo.
Nie przyniesie to efektów, jeżeli twoja karta go nie posiada.
.IPs immediatemode=<wartość logiczna>
Wartość 0 oznacza przechwytywanie i byforowanie audi i wideo razem
(domyślna dla mencodera).
Wartość 1 (domyślna dla mplayera) oznacza przechwycenie tylko wideo
i pozwolenie przesyłanie dźięku z krty TV do karty dźwiękowej poprzez
kabel je łączący.
.RE
Użyj sprzętowej kompresji mjpeg (jeżeli kart to wspiera).s mjpeg
Gdy używasz tej opcji, nie musisz podawać szerokości i wysokości okna
danych wyjściowych, ponieważ mplayer ustali jes automatycznie
z wartości decimation (patrz poniżej).
.IPs decimation=<1,2,4>
wybierz rozmiar obrazu, który będzie skompresowany przez sprzętową kompresję
mjpeg:
.RSss
1: pełny rozmiar
    704x576    PAL
    704x480    NTSC
.br
2: średni rozmiar
    352x288    PAL
    352x240    NTSC
.br
4: mały rozmiar
    176x144    PAL
    176x120    NTSC
.REss
.IPs quality=<0-100>
wybierz jakość kompresji jpeg
.br
(quality < 60 jest zalecana dla trybu pełnego rozmiaru)
.RE
.
.TP
.B \-user <nazwa użytkownika> (zobacz także opcję \-passwd)
Wyszczególnienie nazwy użytownika do autentyfikacji http.
.TP
.B \vcd://<ścieżka>
Odtwarzaj ścieżkę video CD z urządzenia lub obrazu pliku (zobacz \-cuefile).
.TP
.B \-vid <id>
Wybierz kanał video [MPG: 0\-15  ASF: 0\-255].
.TP
.B \-vivo <sub\-opcje> (KOD DEBUGOWANY)
Wymuś parametry audio dla demuxera .vivo (by usunąć błędy).


.SH "OPCJE OSD/SUB"
.I INFORMACJE:
.br
Zobacz także rozszerzenie \-vf.
.TP
.B \-dumpmicrodvdsub (tylko MPLAYER)
Konwertuj podane napisy (określone przez opcję \-sub) do formatu napisów
MicroDVD.
Tworzy plik dumpsub.sub w obecnym katalogu.
.TP
.B \-dumpmpsub (tylko MPLAYER)
Konwertuj podane napisy (określone przez opcję \-sub) do formatu napisów
MPlayera, MPsub.
Tworzy plik dump.mpsub w obecnym katalogu.
.TP
.B \-dumpsrtsub (tylko MPLAYER)
Konwertuj podane napisy (określone przez opcje \-sub) do formatu napisów
bazowanych na czasie SubViewer (SRT).
Tworzy plik dumpsub.srt obecnym katalogu.
.TP
.B \-dumpjacosub (tylko MPLAYER)
Konwertuj podane napisy (określone przez opcje \-sub) do formatu napisów
bazowanych na czasie JACOsub.
Creates a dumpsub.js obecnym katalogu.
.TP
.B \-dumpsami (tylko MPLAYER)
Konwertuj podane napisy (określone przez opcje \-sub) do formatu napisów
bazowanych na czasie SAMI.
Tworzy plik dumpsub.smi obecnym katalogu.
.TP
.B \-dumpsub (tylko MPLAYER) (KOD BETA)
Zrzuć podstrumień napisów ze strumieni VOB.
Zobacz także opcje -dump*sub i -vobsubout*.
.TP
.B \-ifo <plik\ vobsub\ ifo>
Wskaż plik który będzie użyty do załadowania palety i rozmiaru klatek dla
VOBSUB.
.TP
.B \-ffactor <numer>
Wypróbuj czcionki alphamap.
Może być:

.PD 0
.RSs
.IPs 0\ \ \
po postu biała czcionka
.IPs 0.75\ \ \
bardzo wąski czarny zarys (domyślnie)
.IPs 1\ \ \
wąski czarny zarys
.IPs 10\ \ \
pogrubiony czarny zarys
.RE
.PD 1
.
.TP
.B \-font <ścieżka\ do\ pliku\ font.desc>
Szuka czcionek OSD/SUB w alternatywnym katalogu (domyślny dla normalnych
czcionek: ~/\:.mplayer/\:font/\:font.desc, domyślny dla czcionek FreeType:
~/\:.mplayer/\subfont.ttf).
.br
.I NOTATKA:
.br
Z FreeType, ta opcja ustali ścieżkę do pliku tekstowego czcionek.
.br
Opcje \-subfont-* dostępne są tylko z wkompilowanym wsparciem dla FreeType.

.I PRZYKŁAD:
.PD 0
.RSs
\-font ~/\:.mplayer/\:arial\-14/\:font.desc
.br
\-font ~/\:.mplayer/\:arialuni.ttf
.RE
.PD 1
.
.TP
.B \-noautosub
Wyłącz automatyczne ładowanie napisów.
.TP
.B \-overlapsub
Włącz wsparcie częściowego pokrywania napisów dla wszystkich formatów napisów.
.TP
.B \-nooverlapsub
Wyłącz wsparcie częściowego pokrywania napisów dla wszystkich formatów napisów
(domyślnie włącza się wsparcie tylko dla wybranych formatów).
.TP
.B \-osdlevel <0\-4> (tylko MPLAYER)
Wybierz, w którym trybie powinien włączyć się OSD

.PD 0
.RSs
.IPs 0
tylko napisy
.IPs 1
głośność + szukanie (domyślnie)
.IPs 2
głośność + szukanie + zegar + procent
.IPs 3
głośność + szukanie + zegar + procent + całkowity czas
.RE
.PD 1
.
.TP
.B \-sid <id> (patrz też opcję \-slang)
Włącz wyświetlanie napisów DVD.
Poza tym, MUSISZ podać numer który pokrywa się z językiem napisów DVD (0\-31).
Po listę dostępnych języków dla napisów, użyj opcji \-v i patrz na
konsolę.
.TP
.B \-slang <dwu\ literowy\ kod\ kraju> (patrz też opcję \-sid)
Działa tylko z odtwarzaniem DVD!
Włącza/\:wybiera podane języki napisów. Po listę
dostępnych napisów, użyj opcji \-v i patrz na konsolę.

.I PRZYKŁAD:
.PD 0
.RSs
.IPs "-slang pl,en"
Wybiera polskie i powraca do angielskich, gdy polskie nie są dostępne.
.RE
.PD 1
.
.TP
.B \-sub <plik\ napisów>
Użyj/\:wyświetl ten plik napisów.
.TP
.B \-sub-bg-alpha <0\-255>
Wybierz wartość kanału alfa dla napisów i teł OSD
Duże wartość oznaczają większą przezroczystość.
Wartość 0 jest rozszerzeniem i oznacza kampletną przezroczystość.
.TP
.B \-sub-bg-color <0\-255>
Określ wartość koloru dla napisów i teł OSD
Obecnie napisy są w skali szarości, więc wartosć odpowiada intensywonści 
koloru.
Wartość 255 oznacza białość, 0 czerń.
.TP
.B \-subcc \
Wyświetl podpisy DVD Closed Caption (CC).
To NIE są napisy VOB, są to specjalne podpisy ASCII niesłyszących zakodowane
w strumieniu VOB w większości DVD 1 regionu. Napisy CC nie są jak do tej pory
wspierane przez DVD z innych regionów.
.TP
.B \-subcp <strona\ kodowa>
Jeżeli masz w systemie iconv(3), możesz użyć tej opcji do
wybrania strony kodowej napisów.

.I PRZYKŁAD
.PD 0
.RSs
\-subcp latin2
.br
\-subcp cp1250
.RE
.PD 1
.
.TP
.B \-sub\-demuxer <numer> (KOD BETA)
Wymuś tym demuxera napisów dla \-subfile.
.TP
.B \-subdelay <sek>
Opóźnienie napisów w <sek> sekundach.
Może być ujemne.
.TP
.B \-subfont-autoscale <0\-3>
Ustawia tym autoskalowanie.

.I INFORMACJA:
.br
Zero oznacza, że text-scale i osd-scale są wysokością czcionki w punktach.
.br
Może być:

.PD 0
.RSs
.IPs 0
bez autoskalowania
.IPs 1
proporcjonalny do wysokości filmu
.IPs 2
proporcjonalny do szerokości filmu
.IPs 3
proporcjonalny do przekątnej filmu (domyślnie)
.RE
.PD 1
.
.TP
.B \-subfont-blur <0\-8>
Ustaw promień rozmycia czcionki (domyślnie: 2).
.TP
.B \-subfont-encoding <wartość>
Ustaw kodowanie czcionki.
Kiedy ustawione jest na "unicode", wszystkie znaki
z pliku będą zrenderowane i będzie używany unicode (domyślnie: unicode).
.TP
.B \-subfont-osd-scale <0\-100>
Ustaw autoskalowanie osd (domyślnie: 6).
.TP
.B \-subfont-outline <0\-8>
Ustaw grubość linii zewnętrznej czcionki (domyślnie: 2)
.TP
.B \-subfont-text-scale <0\-100>
Ustawia autoskalowanie napisów (procent rozmiaru ekranu) (domyślnie: 5).
.TP
.B \-subfps <tempo>
Wybierz tempo klatek/\:sek pliku napisów (numer float),
domyślnie: ten sam fps co w filmie.

.I INFORMACJA:
.br
TYLKO dla plików SUB opartych na klatkach tj.\& NIE format MicroDVD!
.TP
.B \-subfile <nazwa\ pliku> (KOD BETA)
Obecnie bezcelowe.
To samo co \-audiofile, ale dla strumieni napisów (OggDS?).
.TP
.B \-subpos <0 \- 100> (użyteczny z rozszerzeniem -vf)
Wybierz pozycję napisów na ekranie.
Wartość jest poziomą pozycją napisów w % wysokości ekranu.
.TP
.B \-subalign <0\-2>
Określ, jak napisy powinny zostać wyrównane z subpos.
0 znaczy wyrównanie do góry (oryginalne/domyślnie zachowanie), 1 oznacza wyrównanie do środka,
a 2 wyrównanie do dołu.
.TP
.B \-subwidth <10\-100>
Określ maksymalną szerokość napisów na ekranie. 
Wpełni użyteczne dla wyjścia TV.
Wartość jest szerokością napisów w % szerokości ekranu.
.TP
.B \-unicode
Przekaż MPlayerowi by przetwarzał plik napisów jako UNICODE.
.TP
.B \-utf8 \ \
Przekaż MPlayer'owi by przetwarzał plik napisów jako UTF8.
.TP
.B \-sub-no-text-pp
Wyłącz wszystkie metody post processingu teksu wykonywanego po załadowaniu
napisów. Używane w celu usuwania błędów.
.TP
.B \-vobsub <plik\ vobsub\ bez\ rozszerzenia>
Określ plik VobSub które będą użyte jako napisy.
Jest to pełna ścieżka do pliku bez rozszerzenia, tj.\& bez ".idx",
\".ifo" lub ".sub".
.TP
.B \-vobsubid <0-31>
Określ id napisów VobSub.
.TP
.B \-spualign <-1\-2>
Określ jak napisy spu (DVD/VobSub) powinny zostać wyrównane.
Wartości są takie same, jak dla -subpos, z ekstara wyborem -1 dla 
orydinalnej pozycji.
.TP
.B \-spuaa <tryb>
Tryb antialiasingy/skalowania dla DVD/VobSub. Wartość 16 może zostać dodana
do trybu aby wymusić skalowanie nawet wtedy, gdy oryginalny i przeskalowany rozmiar
klatki już dobrano, na przykład aby wygładzić napisy rozmyciem guassowym.
Dostępne tryby, to:
.PD 0
.RSs
.IPs 0
żaden (najszybszy, bardzo brzydki)
.IPs 1
zbliżony (uszkodzony??)
.IPs 2
pełny (wolne)
.IPs 3
bilinear (domyślny, szybki nie zbyt zły)
.IPs 4
używa rozmycia guassowego swscaler (wygląda bardzo dobrze)
.RE
.PD 1
.
.TP
.B \-spugauss <0.0\-3.0>
Zmiana parametru używania guassowego przez -spuaa 4. Wyższy oznacza większe
rozmycie. Domyślnie jest to 1.0.


.SH "OPCJE WYJŚCIA AUDIO (TYLKO MPLAYER)"
.TP
.B \-abs <wartość> (PRZESTARZAŁE)
Zmień wykryty bufor audio urządzenia/\:karty, tylko \-ao oss
.TP
.B \-af <plugin1[=opcje],plugin2,...>
Aktywuj, oddzieloną przecinkami, listę filtrów audio i ich opcji.
.br
Dostępne opcje to:
.
.RSs
.IPs resample[=srate[:sloppy][:type]]
Zmień częstotliwość próbki audio do liczby całkowitej srate (Hz).
Wspierany tylko format 16 bitowy little endian.
.IPs channels[=nch]
Zmień liczbę kanałów na kanał wyjściowy nch.
Jeżeli liczba kanałów wyjścia jest większa od liczby kanałów wejścia,
puste kanały zostaną wstawione (poza miksowaniem mono do stereo, wtedy kanał
mono zostanie powielony we wszystkich kanałach wyjścia).
Jeżeli liczba kanałów wyjścia jest mniesza od liczby kanałó wejścia,
kanały przekraczające ją zostaną przycięte.
.IPs format[=bps,f]
Wybierz format f i bajty na sekundę bps użyte dla wyjścia warstwy filtru.
Opcja bps jest liczbą całkowitą i oznacza Bajty na próbkę.
Format f jest ciągiem znaków (string) zawierającym mix z:
.br
alaw, mulaw lub imaadpcm
.br
float lub int
.br
unsigned lub signed
.br
le lub be (little lub big endian)
.br
.IPs "volume[=v:sc:pr:en]"
Wybierz poziom głośności wyjścia.
Ten filtr nie jest re-używalny i może zatem być uruchomiony tylko raz dla
wszystkich strumieni audio.
.RSss
v: żadanie przyrostu w dB dla każdego kanału w strumieniu. 
Przyrost może być ustawiony od -200dB do +40dB (gdzie -200dB kompletnie 
wycisza dźwięk i +40dB oznacza przyrost 1000). 
.br
sc: włącz wycinanie programowe.
.br
.REss
.IPs "pan[=n:l01:l02:..l10:l11:l12:...ln0:ln1:ln2:...]"
Miesza kanały arbitralnie, zobacz DOCS/sound.html po szczegóły.
.RSss
n: liczba kanałów wyjściowych (1 - 6).
lij: ile kanałów wyjścowych j jest wymieszanych w kanale i.
.REss
.IPs "sub[=fc:ch]"
Dodaj kanał sub-woofer.
.RSss
fc: Wycięta częstotliwość dla niskopasowych filtrów (20Hz do 300Hz) domyśnie jest to 60Hz.
.br
ch: liczba kanałów dla podkanałów.
.REss
.IPs "surround[=d]"
Dokoder dla macieży kodowania dźwięku serround, pracuje z wieloma 2
kanałowymi plikami.
.RSss
d: opóźnie czasu w ms dla tylnych głośników (0ms do 1000ms) domyślnie jest to 15ms.
.REss
.IPs delay[=ch1:ch2:...]
Opóźnij wyjście dźwięku.
Określ opóźnienie dla wszytskich kanałów w milisekundach (licza zmiennopozycyjna
od 0 do 1000).
.RE
.
.TP
.B \-af-adv <force=(0\-3):list=(filtry)> (patrz też opcję -af)
Określ zaawansowane opcje filtrów audio:
.
.RSs
.IPs force=<0-3>
Wymuszanie trybu wprowadzenia filtrów audio w/g jednego z nastepujących:
.RSss
0: Kompletnie automatyczne wprowadzanie filtrów (domyślnie)
.br
1: Zoptymalizowany do szybkości
.br
2: Zoptymalizowany do dokładności
.br
3: Wyłącz auto
.REss
.IPs list=<filters>
To samo co -af (patrz też opcję -af).
.RE
.
.TP
.B \-ao <sterownik1[:urządzenie], sterownik2,...[,]>
Określ priorytetową listę wyjściowych sterowników audio(opcjonalne z urządzeniem)
do użycia. Urządzenie jest także poprawne z SDL, wtedy oznacza podsterownik.

. INFORMACJA:
.br
Możesz pobrać listę dostępnych sterowników patrz \-ao help.
.br
Jeżeli lista wlokła się ',' wróci do sterownika nie listowanego.

.I PRZYKŁAD
.PD 0
.RSs
.IPs "\-ao oss:/\:dev/\:dsp2,oss:/\:dev/\:dsp1,"
Spróbuj użyć OSS z określonym urządzeniem dźwięku, i wróć do innych, jeśli
operacja nie powiodła się.
.IPs "\-vo sdl:esd"
określ podsterownik SDL
.RE
.PD 1
.
.TP
.B \-aofile <nazwa\ pliku>
Nazwa pliku dla \-ao pcm.
.TP
.B \-aop <list=plugin1,plugin2...:option1=value1:opt2=val2...>
Określ plugin(y) audio i ich opcje (patrz też dokumentacja).
Dostępne opcje to:
.
RSs
.IPS list=[pluginy]
oddzielona przecinkami lista pluginów (resample,surround, format, volume,
extrastereo,volnorm)
.IPs delay=<sek>
przykładowy plugin, nie używaj go.
.IPs format=<format>
format danych wyjściowych (tylko plugin formatu)
.IPs fout=<Hz>
częstotliwość danych wyjściowych (tylko plugin próbkowania)
.IPs volume=<0-255>
głośność (tylko głośność pluginu)
.IPs mul=<wartość>
ustawienia stereo, domyślnie to 1 (tylko plugin extrastereo)
.IPs softclip
kompresuj możliwości "programowego\-wycinania" (tylko plugin głośności)
.RE
.
.TP
.B \-delay <sekundy>
Opóźnienie audio w sekundach (mogą być +/\:\- wartości rzeczywiste).
.TP
.B \-format <0\-8192>
Wybierz format używany do wyjścia z warstwy filtrującej (ang. filter layer)
(zgodnie z definicjami w libao2/afmt.h.):

.PD 0
.RSs
.IPs 1
Mu-Law
.IPs 2
A-Law
.IPs 4
Ima-ADPCM
.IPs 8
Ze znakiem 8-bit
.IPs 16
Bez znakowy 8-bit
.IPs 32
Bez znakowy 16-bit (Little-Endian)
.IPs 64
Bez znakowy 16-bit (Big-Endian)
.IPs 128
Ze znakiem  16-bit (Little-Endian)
.IPs 256
Ze znakiem 16-bit (Big-Endian)
.IPs 512
MPEG (2) Audio
.IPs 1024
AC3
.IPs 4096
Ze znakiem 32-bit (Little-Endian)
.IPs 8192
Ze znakiem 32-bit (Big-Endian)
.RE
.PD 1
.TP
.B \-mixer <urządzenie>
Ta opcja mówi MPlayerowi, by używał innego urządzenia do miksowania niż
/dev/\:mixer.
.TP
.B \-nowaveheader (tylko -ao pcm)
Nie zawieraj nagłówków wave.
Użyteczny dla RAW PCM.


.SH "OPCJE WYJŚCIA WIDEO (TYLKO MPLAYER)"
.TP
.B \-aa* (tylko \-vo aa)
Możesz otrzymać listę oraz wyjaśnienia dostępnych opcji wykonawczych
.I mplayer \-aahelp
.TP
.B \-bpp <głębia>
Używaj innych kolorów głębi niż autodetekcja.
Nie wszystkie sterowniki \-vo to wspierają (fbdev, dga2, svga, vesa).
.TP
.B \-brightness <\-100\-100>
Modyfikuj jasność wyjścia wideo (domyślnie 0).
Zmienia to intensywność RGB składników sygnału wideo od czerni do
białości ekranu.
.TP
.B \-contrast <\-100\-100>
Modyfikuj kontrast wyjścia wideo (domyślnie 0).
Działa w podobny sposób jak jasność.
.TP
.B \-dfbopts <wartość> (tylko \-vo directfb2)
Określ listę parametrów dla sterownika directfb.
.TP
.B \-display <nazwa>
Wyszczególnij nazwę hostu i pokaż liczbę X serwerów na których chcesz
wyświetlać.

.I PRZYKŁAD:
.PD 0
.RSs
\-display  xtest.localdomain:0
.RE
.PD 1
.
.TP
.B \-double
Włącz podwójne buforowanie.
Eliminuje migotanie poprzez przechowywanie dwóch ramek w pamięci i wyświetlanie
jednej, podczas, gdy inna jest dekodowana.
Działa z OSD.
Potrzebna jest dwukrotnie większa pamięć, niż pojedynczy bufor, więc nie
będzie pracował na kartach z bardzo małą pamięcią wideo.
.TP
.B \-dr \ \ \
Włącz bezpośrednie renderowanie (nie wspierane przez wszystkie kodeki
i wyjścia wideo)(domyślnie jest wyłączone).
Ostrzeżenie: może powodować zepsucie OSD/\:SUB!
.TP
.B \-dxr2 <option1:option2:...>
Ta opcja jest używana do kontroli sterownika dxr2.
Informacja: Filtr lavc jest teraz automatycznie wstawiany jeżeli próbujesz
odtwarzać format nie MPEG1/2, więc wszystkie formaty wspierane przez MPlayera
powinny być odtwarzane na zewnątrz skrzynki (jeżeli masz mocny CPU potrzebny
do kodowania w locie).
Chipset overlay używany przez dxr2 jest całkowicie złej jakości, ale domyślne
ustwienia powinny działać u wszystkich.
OSD może być użyte z overlay (nie na TV) poprzez rysowanie go w kolorze
niewidocznym (colorkey).
Z domyślnymi ustawieniami koloru niewidocznego możesz dostać zmienne wyniki, 
zazwyczaj zabaczysz ten kolor wokół znaków lub inne zabawne efekty. Ale jeżeli 
poprawnie zmienisz ustawienia koloru przezroczystego powinieneś dostać aceptowalne 
rezultaty.
.
.RSs
.IPs ar-mode=<wartość>
tryb wideo (aspect ratio) (0 = normalny, 1 = pan scan, 2 = letterbox (domyślnie))
.IPs iec958\-encoded/\:decoded
tryb wyjścia iec958
.IPs mute
wycisz wyjście dzwięku
.IPs ucode=<wartość>
ścieżka do microcode
.RE
.RS

.I TV Out
.RE
.RSs
.IPs 75ire
włącz 7.5 IRE
.IPs bw\ \ \
czarno/\:białe wyjście TV
.IPs color
kolorowe wyjście TV
.IPs interlaced
interlaced (przeplatane) wyjście TV output
.IPs macrovision=<wartość>
tryb macrovision (0 = off (domyślnie), 1 = agc, 2 = agc 2 colorstripe,
3 = agc 4 colorstripe)
.IPs norm=<wartość>
norma TV (ntsc (default), pal,pal60,palm,paln,palnc)
.IPs square/\:ccir601-pixel
tryb TV pixel
.RE
.RS

.I Overlay
.RE
.RSs
.IPs cr-[lewy|prawy|góra|gół]=<\-20\-20>
modyfikuj przycinanie overlay
.IPs ck-[rgb]min=<0\-255>
minimalna wartość dla koloru kluczowego (color key)
.IPs ck-[rgb]max=<0\-255>
maksymalna wartość dla koloru kluczowego (color key)
.IPs ck-[rgb]=<0\-255>
wartość koloru kluczowego (color key)
.IPs ignore-cache
nie używaj cache'u VGA
.IPs ol-osd
włącz osd hack w overlay
.IPs ol[hwxy]\-cor=<wartość>
modyfikuj rozmiar overlay i pozycję w przypadku gdy nie pasuje do okna
perfekcyjnie
.IPs overlay
włącz overlay
.IPs overlay-ratio=<1\-2500>
ustaw overlay (domyślnie 1000)
.IPs update-cache
odnów cache VGA
.RE
.
.TP
.B \-fb <urządzenie> (tylko fbdev lub DirectFB)
Określenie urządzenia framebuffera.
Domyślnie używany /dev/\:fb0.
.TP
.B \-fbmode <nazwa trybu> (tylko fbdev)
Zmień tryb wideo etykietą <nazwa trybu> określoną w /etc/\:fb.modes.

.I INFORMACJA:
.br
Framebuffer VESA nie wspiera zmieniania trybu.
.TP
.B \-fbmodeconfig <nazwa pliku> (tylko fbdev)
Używaj tego pliku konfiguracyjnego zamiast domyślnego /etc/\:fb.modes.
Poprawne tylko dla sterowników fbdev.
.TP
.B \-forcexv (tylko SDL)
Wymuś używanie XVideo
.TP
.B \-fs \ \ \
Odtwarzanie pełnoekranowe (film w centrum i czarne obramowanie wokół niego).
Przełącz go klawiszem 'f' (nie wszystkie wyjścia wideo go wspierają).
Zobacz także \-zoom.
.TP
.B \-fsmode-dontuse <0-31> (PRZESTARZAŁE) (używaj opcji -fs)
Wypróbuj tą opcję, jeżeli masz problemy z trybem pełnoekranowym.
.TP
.B \-fstype <typ1,typ2,...>
Określ hierarhię warstw pełnoekranowych utawiających tryby, które będą użyte.

Domyślnym porządkiem jest "layer,stays_on_top,above,fullscreen". Będzie użyte
jako inne rozwiązanie, w przypadku podania niepoprawnych lub niewspieranych trybów.
.br
Jeżeli masz problemy z trybem pełnoekranowym, kiedy inne okno zakrywa okno
z filmem, użyj innej kolejności typów.

.I NOTE:
.br
Patrz \-fstype help po pełną listę dostępnych trybów.
.TP
.B \-geometry x[%][:y[%]] lub [WxH][+x+y]
Ustaw, gdzie wyjście ma znajdować się początkowo na ekranie.
Ustawienia X i Y mierzone są w pikselach od górnego-prawego rogu ekranu do
górnego-prawego rogu wyświetlanego obrazu, jednak jeżeli po argumencie podawany
jest procent, ustawia je do procentu ekranu w tym kierunku.
Wspiera to także standardowy format opcji X \-geometry.
Podawane wartości muszą być liczbami całkowitymi.

Informacja: Ta opcja jest obsługiwana tylko przez jedno vo: xv.

.I PRZYKŁAD
.PD 0
.RSs
.IPs 50:40
Umieszcza okno na x=50, y=40
.IPs 50%:50%
Umieszcza okno na środku ekranu
.IPs 100%
Umieszcza okno w górnym-lewym rogu ekranu
.IPs 100%:100%
Umieszcza okno w dolnym-lewym rogu ekranu
.RE
.PD 1
.
.TP
.B \-guiwid <id\ okna>
Przekaże to do GUI, że ma również używać okna X11 i przykleić je na dole
ekranu wideo, co jest użyteczne, by osadzić mini-GUI w przeglądarce (dla
przykładu używającej mplayerplug-in).
.TP
.B \-hue <\-100\-100>
Modyfikuj barwę sygnału wideo (domyślnie 0).
Dzięki tej opcji możesz otrzymać kolorowy negatyw obrazu.
.TP
.B \-icelayer <0\-15> (tylko icewm)
Ustaw warstwę okna pełnoekranowego mplayera dla icewm.

.PD 0
.RSs
.IPs 0
Pulpit
.IPs 2
Poniżej
.IPs 4
Normalna
.IPs 6
Powyżej
.IPs 8
Zadokowana
.IPs 10
Oddokowana
.IPs 12
Menu (domyślnie)
.RE
.PD 1
.
.TP
.B \-jpeg <opcja1:opcja2:...> (tylko \-vo jpeg)
Wyszczególnij opcje dla danych wyjściowych JPEG.
.br
Dostępne opcje to:

.PD 0
.RSs
.IPs [no]progressive
Wybierz między standardowym lub progresywnym JPEG.
.IPs [no]baseline
Wybierz, czy ma używać baseline czy nie.
.IPs optimize=<wartość>
Współczynnik optimization [0-100]
.IPs smooth=<wartość>
Współczynnik wygładzania [0-100]
.IPs quality=<wartość>
Współczynnik jakości [0-100]
.IPs outdir=<wartość>
Katalog, gdzie zapisywać pliki JPEG
.RE
.PD 1
.
.TP
.B \-monitor-dotclock <zakres\ dotclock\ (lub\ pixelclock)>  (tylko fbdev i vesa)
Zajrzyj do etc/\:example.conf po dalsze informacje i do DOCS/\:video.html.
.TP
.B \-monitor-hfreq <częstotliwość pozioma>  (tylko fbdev i vesa)
.TP
.B \-monitor-vfreq <częstotliwość pionowa>  (tylko fbdev i vesa)
.TP
.B \-monitoraspect <stosunek>
Ustaw stosunek twojego monitora lub ekranu TV.

.I PRZYKŁAD:
.PD 0
.RSs
\-monitoraspect 4:3  lub 1.3333
.br
\-monitoraspect 16:9 lub 1.7777
.RE
.PD 1
.
.TP
.B \-nograbpointer
Nie przechwytuj kursora muszki po zmianie VidMode (\-vm), użyteczne do
ustawień multihead.
.TP
.B \-nokeepaspect
Nie utrzymuj aspektu stosynku, kiedy zmieniany jest rozmiar okna X11 (współpracuje
obecnie tylko z \-vo x11, xv, xmga i xvidix i twój manadżer okienek musi zrozumieć
aspekt przycinków okna).
.TP
.B \-noslices
Wyłącz rysowanie przez 16-pikselową slices/\:bands, zamiast tego rysuj całą
klatkę w pojedynczym ruchu.
Możliwe, że przyspieszy, lub spowolni - w zależności od karty/\:pamięci.
Przyniesie efekt tylko z kodekami libmpeg2 i libavcodec.
.TP
.B \-panscan <zakres>
Włącz  Pan & Scan functionality, tj.\& w poleceniu wyświetlania filmu 16:9
na ekranie 4:3, boki filmu będą przycięte, wiec dostajemy obraz 4:3, który
doskonale pasuje.
Ta opcja działa tylko ze sterownikami xv, xmga, mga i xvidix.
.br
Zakres pomiędzy 0.0 a 1.0 podaje jak dużo obraz ma być przycięty.
.TP
.B \-rootwin
Odtwarzaj film w oknie roota (tło pulpitu) zamiast odtwarzania w nowym oknie.
Pracuje tylko ze sterownikami x11, xv, xmga i xvidix.
.TP
.B \-saturation <\-100\ \-\ 100>
Modyfikuj nasycenie wyjścia wideo (domyślnie 0).
Dzięki tej opcji możesz uzyskać obraz w skali szarości.
.TP
.B \-screenw <piksele> \-screenh <piksele>
Jeżeli używasz sterowników wyjścia, które nie mogą rozpoznać rozdzielczości
ekranu (fbdev/\:x11 i/\:lub TVout) tutaj możesz wybrać pionową i poziomą
rozdzielczość.
.TP
.B \-stop-xscreensaver
Wyłącz wygaszacz ekranu przy starcie i włącz go ponownie podczas wychodzenia.
.TP
.B \-vm \ \ \
Wypróbuj, żeby uzyskać lepszy tryb wideo.
Sterowniki wyjścia dga, x11/xv (XF86VidMode) i sdl wspierają to.
.TP
.B \-vo <sterownik1[:urządzenie],sterownik2,...[,]>
Wybierz priorytetową listę sterowników wyjścia wideo  (optymalne z urządzeniem).
do użycia.
"Urządzenie" jest zgodne z SDL i także GGI, oznacza to wówczas podsterownik.

.I INFORMACJA:
.br
Patrz \-vo help po pełną listę dostępnych sterowników.
Jeżeli lista się wlokła ',' wróci do sterownika nielistowanego.

.I PRZYKŁAD:
.PD 0
.RSs
.IPs "\-vo xmga,xv,"
Wypróbuj sterowniki jądra Matrox, później sterowniki Xv, potem inne
.br
\-vo sdl:aalib
.RE
.PD 1
.
.TP
.B \-vsync \ \
Włącz VBI dla vesa.
.TP
.B \-wid <id\ okna>]
To przekaże MPlayer'owi, żeby użył okna X11, które jest użyteczne, aby osadzić
MPlayer'a w przeglądarce (dla tego przypadku z wtyczką).
.TP
.B \-xineramascreen <0\-...>
W konfiguracjach Xinerama (tj.\& odtwarzanie pojedynczego pulpitu obejmującego
wiele ekranów) Ta opcja przekaże MPlayer'owi, w którym ekranie ma wyświetlić
film.
.TP
.B \-z <0\-9>
Wybierz poziom kompresji dla wyjścia PNG (-vo png)

.PD 0
.RSs
.IPs 0
bez kompresji
.IPs 9
maksymalna kompresja
.RE
.PD 1
.
.TP
.B \-zrbw (tylko \-vo zr)
Wyświetlaj w czerni i bieli (dla optymalnego wyniku, ta opcja może być
łączona z opcją 'decode only in black and white' dla kodeków należących
do rodziny FFmpeg).
.TP
.B \-zrcrop <[szerokość]x[wyskokość]+[x offset]+[y offset]> (tylko \-vo zr)
Wybierz partie obrazu wejścia do odtwarzania, odpowiednie wystąpienie tej
opcji przełącza w tryb cinerama.
W trybie cinerama film jest rozdzielany na więcej niż jeden TV (lub wyświetlacz)
by stworzyć duży ekran.
Opcja pojawia się po zastosowaniu n\-th \-zrcrop do n\-th kart MJPEG, inne
karty powinny mieć conajmiej \-zrdev w dodaniu do \-zrcrop. Po przykłady zobacz
\-zrhelp oraz sekcję Zr dokumentacji.
.TP
.B \-zrdev <urządzenie> (tylko \-vo zr)
Określ specjalny plik urządzenia należący do twojej karty MJPEG, domyślnie
ten sterownik bierze pierwsze urządzenie v4l które znajdzie.
.TP
.B \-zrfd (tylko \-vo zr)
Wymuś dziesiątkowanie: Dziesiątkowanie określone przez \-zrhdec i \-zrvdec,
nastąpi tylko, gdy sprzętowy skalownik potrafi rozciągnąć obraz do jego
oryginalnych rozmiarów.
Użyj tej opcji do wymuszonego dziesiątkowania.
.TP
.B \-zrhelp (tylko \-vo zr)
Wyświetla listę wszystkich opcji -zr*, ich domyślną wartość oraz przykład
trybu cinerama.
.TP
.B \-zrnorm <norma> (tylko \-vo zr)
Wybierz normę PAL/\:NTSC, domyślną jest 'no change'.
.TP
.B \-zrquality <1\-20> (tylko \-vo zr)
Liczba od 1 do 20 określa jakość kodowania jpeg.
1 daje najlepszą jakość, a 20 bardzo słabą.
.TP
.B \-zrvdec <1,2,4> \-zrhdec <1,2,4> (tylko \-vo zr)
Pionowe/\:poziome dziesiątkowanie: Powiedz sterownikowi by przekazywał tylko
każdą 2-ą lub 4-ą linie/\:piksel obrazy wejścia do karty MJPEG i użyj skalera
karty MJPEG do rozciągnięcia obrazu do jego oryginalnych rozmiarów.
.TP
.B \-zrxdoff <x display offset>, \-zrydoff <y display offset> (tylko \-vo zr)
Jeżeli film jest mniejszy niż ekran TV, ta opcja określa położenie filmu
względem lewego górnego rogu ekranu.
Film domyślnie jest wycentrowany.


.SH "OPCJE DEKODOWANIA/FILTROWANIA"
.TP
.B \-ac <[-]kodek1,[-]kodek2,...[,]>
Wybierz priorytetową listę kodeków audio do użycia, według ich nazw
w codecs.conf.
Użyj '-' przed nazwą kodeka aby go pominąć.

.I INFORMACJA:
.br
Patrz \-ac help by zobaczyć pełną listę dostępnych kodeków.
.br
Jeżeli lista się wlokła ',' wróci do kodeka nielistowanego.

.I PRZYKŁAD
.PD 0
.RSs
.IPs "\-ac mp3acm"
wymuś kodek MP3 l3codeca.acm
.IPs "\-ac mad,"
Próbuj najpierw libmad, później wróć do innych
.IPs "\-ac hwac3,a52,"
włącz Hardware AC3 passthrough, później programowe kodeki AC3, potem inne
.IPs "\-ac -ffmp3,"
próbuj innych kodeków pomijając dekoder MP3 FFmpeg
.RE
.PD 1
.
.TP
.B \-afm <sterownik1,sterownik2,...>
Wybierz priorytetową listę sterowników audio do użycia, zgodnie z ich nazwami
w codecs.conf.
Powraca do domyślnego, kiedy żaden nie jest poprawny.

.I INFORMACJA
.br
Patrz \-afm help po pełną listę dostępnych sterowników.

.I PRZYKŁAD:
.PD 0
.RSs
.IPs "\-afm ffmpeg"
użycie kodeków FFmpeg's libavcodec (mp1/\:2/\:3) najpier
.IPs "\-afm acm,dshow"
próbuj najpierw kodeki Win32
.RE
.PD 1
.
.TP
.B \-aspect <stosunek>
Zmień stosunek rozmiaru filmu.
Jest automatycznie wykrywany w MPEG, ale nie może być automatycznie
wykryty w większości plików AVI.

.I PRZYKŁAD
.PD 0
.RSs
\-aspect 4:3  lub \-aspect 1.3333
.br
\-aspect 16:9 lub \-aspect 1.7777
.RE
.PD 1
.
.TP
.B \-flip
Odwróć obraz do góry dołem.
.TP
.B \-lavdopts <opcja1:opcja2:...> (KOD DEBUGOWANY)
Jeżeli dekodujesz kodekiem libavcodec, możesz tutaj określić jego parametery.

.I PRZYKŁAD:
.PD 0
.RSs
\-lavdopts bug=1
.RE
.PD 1

.RS
.I NOTATKA:
.br
Podaj tylko wartości rzeczy, które chcesz włączyć.
.br
Dostępne opcje to:
.RE
.
.RSs
.IPs ec\ \ \
ukrywanie błędów:
.RSss
1: użyj silnego filtru debblokujące dla uszkodzonych MB-ów
.br
2: interaktywne szukanie MV (wolne)
.br
3: wszystko (domyślnie)
.REss
.IPs er=<wartość>
error resilience:
RSss
.br
0: wyłączone
.br
1: ostrożnie (powinno pracować z hamującymi koderami)
.br
2: normalny (domyślne) (pracuje z ustępliwymi koderami)
.br
3: agresywny (więcej sprawdza ale powoduje problemy nawet z poprawnymi
bitstrumieniami )
.br
4: bardzo agresywny
.REss
.IPs bug=<wartość>
ręczne rozwiązywanie błędów kodera:
.RSss
0: nic
.br
1: autodetekcja błędów (domyślne)
.br
2 (msmpeg4v3):  niektóre stare lavc tworzą pliki msmpeg4v3 (bez autodetekcji)
.br
4 (mpeg4): błąd przeplatania xvid (autodetekcja jeśli fourcc==XVIX)
.br
8 (mpeg4): UMP4 (autodetekcja jeśli fourcc==UMP4)
.br
16 (mpeg4): błąd odbicia
.br
32 (mpeg4): niepoprawny błąd vlc (autodetekcja zależna od fourcc)
.br
64 (mpeg4): błąd qpel XVIDa i DIVXa (autodetekcja zależna od fourcc/ver)
.br
128 (mpeg4): stary standardowy qpel (autodetekcja zależna od fourcc/ver)
.br
256 (mpeg4): inny błąd qpel (autodetekcja zależna od fourcc/ver)
.br
512 (mpeg4): błąd direct-qpel-blocksize (autodetekcja zależna od fourcc/ver)
.br
1024 (mpeg4): błąd odbicia krawędzi (autodetekcja zalezna od fourcc/ver)
.REss
.IPs idct=<0\-99>
(zobacz lavcopts)
Dla usiągnięcia najlepszej jakości dekodowania, używaj tego samego algorytmu
idct do dekodowania i kodowania. Jednak może to zmniejszyć dokładność.
.IPs gray
tylko dekodowanie w skali szarości (trochę szybsze niż z kolorem)
.RE
.
.TP
.B \-noaspect
Wyłącz automatycznie wyrównywanie trybu wideo filmu.
.TP
.B \-nosound
Nie odtwarzaj/\:koduj dźwięku.
.TP
.B \-pp <jakość> (zobacz także opcję \-vf pp!)
Ustaw poziom postprocessingu dla DLL.
Ta opcja jest NIE JEST UŻYTECZNA z filtrami postprocessingu MPlayera,
ale tylko z Win32 DirectShow DLLs które mają wewnętrzny postprocessing.

Poprawny zakres dla wartości \-pp różnie się w kodekach, najczęściej
0\-6, gdzie 0=wyłączony 6=powolny/\:najlepszy.
.TP
.B \-pphelp (zobacz także opcję \-vf pp)
Pokaż streszczenie dostępnych filtrów postprocesu i ich użycie.
.TP
.B \-ssf <tryb>
Określa parametry SwScaler.

.I PRZYKŁAD:
.PD 0
.RSs
\-vf scale \-ssf lgb=3.0
.RE
.PD 1

.PD 0
.RSs
.IPs lgb=<0\-100>
filtr rozmycia gaussowego (luma)
.IPs cgb=<0\-100>
filtr rozmycia gaussowego (chroma)
.IPs ls=<0\-100>
filtr wyostrzający (luma)
.IPs cs=<0\-100>
filtr wyostrzający (chroma)
.IPs chs=x
zmiana 'chroma' w poziomie
.IPs cvs=x
zmiana 'chroma' w pionie
.RE
.PD1
.
.TP
.B \-stereo <tryb>
Wybierz typ dla MP2/\:MP3 wyjścia stereo.

.PD 0
.RSs
.IPs 0
Stereo
.IPs 1
lewy kanał
.IPs 2
Prawy kanał
.Re
.PD 1
.
.TP
.B \-sws <typ\ oprogramowania\ skalującego> (zobacz opcję \-vf scale)
Ta opcja określa jakość (i odpowiednio prędkość) skalowania programowego,
dla opcji \-zoom.
Dla przykładu z x11 lub z innym wyjściem sprzętowej akceleracji. Możliwe
ustawienia to:

.I INFORMACJA:
.br
Dla \-sws\ 2 i 7, ostrość może myć ustawiona z parametrem skalowania (p)
\-vf scale (0 (miękko) \- 100 (ostro)), dla \-sws 9, określa długość
filtru (1 \- 10).

.PD 0
.RSs
.IPs 0
szybki bilinear (domyślnie)
.IPs 1
bilinear
.IPs 2
bicubic (dobra jakość)
.IPs 3
eksperymentalny
.IPs 4
najbliższy sąsiad (zła jakość)
.IPs 5
area
.IPs 6
luma bicubic / chroma bilinear
.IPs 7
gauss
.IPs 8
sincR
.IPs 9
lanczos
.IPs 10
bicubic spline
.RE
.PD 1
.
.TP
.B \-vc <[-]kodek1,[-]kodek2,...[,]>
Wybierz priorytetową listę kodeków wideo do użycia, według ich nazw w codecs.conf.
Użyj '-' przed nazwą kodeka aby go pominąć.

.I INFORMACJA:
.br
Patrz '\-vc help' po pełną listę dostępnych kodeków.
.br
Jeśli lista się wlekła ',' wróci do kodeka nielistowanego.

.I PRZYKŁAD:
.PD 0
.RSs
.IPs "\-vc divx"
wymuś kodek Win32/\:VFW DivX, nie powracaj
.IPs "\-vc divx4,"
próbuj najpierw kodek divx4linux, później wróć do innych
.IPs "\-vc -divxds,-divx,"
próbuj inne kodeki pomijając kodeki Win32 DivX
.IPs "\-vc ffmpeg12,mpeg12,"
próbuj kodeki libavcodec's MPEG1/\:2, później libmpeg2, potem inne
.RE
.PD 1
.
.TP
.B \-vf <filter1[=options],filter2,...>
Uruchom pooddzielaną mprzecinakami listę filtrów wideo i ich opcje.

.I INFORMACJA:
.br
Parametry są dodatkowe i jeżeli zostaną pominięte, niektóre z nich zostaną
ustawione na domyślnie wartości.
Użyj '-1' by zachować domyślne wartości.
Parametry w:h oznaczają szerokość x wysokość w pikselach, x:y oznacza x;y pozycję
od wyższego lewego rogu większego obrazu.
.br
By pobrać listę dostępnych filtrów patrz \-vf help.
.br
Dostępne filtry to:
.
.RSs
.IPs crop[=w:h:x:y]
Przycina daną część partii obrazu i wyrzuca resztę.
Przydatne do usuwania czarnych obramowań z szerokoekranowych filmów.
.RSss
w,h: Szerokośc i wysokośc wycięcia, domyślnie oryginala szerokość i wysokość
.br
x,y: Pozycja wycinanego obrazu, domyślnie środek.
.REss
.IPs cropdetect[=0\-255]
Oblicza niezbędne parametry przycinające i wyświatla proponowane na standardowe
wyjście (and. stdout).
Próg może być opcjonalnie wybrany od niczego (0) do wszystkiego (255).
(domyślnie: 24)
.IPs rectangle[=w:h:x:y]
Rysuje prostokąt o wskazanej długości i wysokości na wyznaczonych
współrzędnych obrazu (użyteczne do testowania crop).
.RSss
w,h: szerokość i wysokość (domyślnie: -1, maksymalny możliwy rozmiar,
gdzie granice są wciąż widoczne.
.br
x,y: pozycja od lewego górnego rogu (domyślnie: -1, najwyższy, najbardziej w lewo)
.REss
.IPs
Plugin reaguje na dyrektywę 'change_rectangle' z input.conf
która pobiera dwa parametry.
Pierwszy parametr może być 0 dla w, 1 dla h, 2 dla x lub 3 dla y.
Drugi paramentr jest ilością pikseli, którymi zmienia się wyznaczą granicę
prostokąta.
.IPs expand[=w:h:x:y:o]
Powiększa rozdzielczość (nie skaluje) filmu do podanej wartości i umieszcza
nieprzeskalowany oryginał na współrzędnych xy.
Może być użyty do umieszczenia napisów/\:OSD w otrzymanym czarnym pasku.
.RSss
w,h: szerokość i wysokość poszerzenia (domyślnie: oryginalna szerokość, wysokość)
.br
x,y: pozycja oryginalnego obrazu na rozszerzonym obrazie (domyślnie: na środku)
.br
o:   renderowanie OSD/napisów
    0: wyłączone (domyślnie)
    1: włączone
.REss
.IPs
Wartości ujemne dla w i h są traktowane jako wyrównanie do oryginalnego rozmiaru, np.
expand=0:-50:0:0 dodaje 50 pikseli obramówki na dole obrazu.
.IPs flip
Odwróć obraz do góry dołem.
Zobacz także opcję \-flip.
.IPs mirror
Odwróć lustrzanie obraz na osi Y.
.IPs rotate[=<0-3>]
Obróć obraz o +/\- 90 stopni. Dla parametrów pomiędzy 4-7 obracanie wykona się
tylko jeżeli geometria filmu jest portretem i nie jest krajobrazem.
.IPs scale[=w:h[:c[:p]]]
Skaluje obraz programowym skalatorem (wolny) i wykonuje konwersję kolorów
YUV<\->RGB (zobacz także opcję \-sws).
.RSss
w,h: nowa szerokość/wysokość po skalowaniu (domyślnie: oryginalna szerokość, wysokość)
    Informacja: Jeżeli -zoom jest użyte, a  podane filtry (włączając w to libvo) nie
    potrafią skalować, to domyślnie jest d_width/\:d_height!
    -1: oryginalna szerokość/\:wysokość
    0:  skalowanie do d_width/\:d_height
    -2: Wylicz w/\:h używając innego rozmiaru i wstępnie przeskalowanego aspektu.
    -3: Wylicz w/\:h innego rozmiaru i oryginalnego aspektu.
.br
c:   opuszczanie chromy
    0: użyj wszystkich dostępnych linii wejścia dla chromy
    1: użyj tylko co 2 linię wejścia dla chromy
    2: użyj tylko co 4 linię wejścia dla chromy
    3: użyj tylko co 8 linię wejścia dla chromy
.br
p:  parametry skalowania (zależnie od użytej metody)
    dla -sws 2 (bicubic)  to jego ostrość (0 (gładkie) - 100 (wyostrzone))
    dla -sws 7 (gaussian) to jego ostrość (0 (gładkie) - 100 (wyostrzone))
    dla -sws 9 (lanczos)  to jego długość filtra (1 - 10)
Wartość 0 używana jest dla wyskalowanego (użyty aspekt) celu w/\:h.
(domyślnie: oryginał w/\:h, cel w/\:h z \-zoom)
Dodatkowe parametry chroma skipping (c z przedziału 0\-3) i scaling mogą być określone.
(po detale zobacz opcję \-sws)
.REss
.IPs yuy2
Wymuś konwersję programową YV12/\:I420 lub 422P do YUY2.
Użyteczne w kartach/\:steronikach wideo, które powolnie wspierają YV12,
ale szybko YUY2.
.IPs yvu9
Wymuś progamową konwersję przestrzeni kolorów YVU9 do YV12.
Działa na korzyść skalatorów programowych.
Deprecated in favor of the software scaler.
.IPs rgb2bgr[=swap]
Konwersja kolorów RGB 24/\:32 <\-> BGR 24/\:32
.RSss
swap: Dodatkowa wymiana R <\-> B.
.REss
.IPs palette
Konwersja kolorów RGB/BGR 8 \-> 15/\:16/\:24/\:32bpp używająca paletę.
.IPs format[=fourcc]
Ograniczenie kolorów dla następnego filtru bez robienia żadnej konwersji.
Używaj razem z filtrem skalującym do prawdziwej konwersji.
.RSss
fourcc: nazwy formatów takie jak rgb15, bgr24, yv12, itp (domyślnie: yuy2)
.REss
.IPs pp[=filter1[:opcja1[:opcja2...]]/[-]filter2...] (zobacz także \-pphelp)
Ta opcja włącza użycie w MPlayerze wewnętrzeych filtrów postprocessingu,
a także daje interfejs gdzie możesz podać opcje do filtrów.
Po listę dostępnych filtrów użyj \-pphelp.
.br
Informujemy, że każdy pod-filtr musi być oddzielony przez znak \.
.br
Każdy filtr domyślnie ustawiony jest na 'c' (chrominance).
.br
Parametry akceptują prefix '\-' do wyłączenia opcji.
.br
Znak ':' następujący po literze może być dołączony do opcji by wskazywać
jej zakres:
.RSs
a: Automatycznie wyłącza filtr gdy procesor jest za wolny
.br
c: Wykonuje też filtr 'chrominance'
.br
y: Nie wykonuje filtrowania chrominance (tylko korekcja oświetlenia).
.RE

.RS
.I PRZYKŁADY:
.RE
.RSss
.br
\-vf pp=hb/vb/dr/al/lb
.br
\-vf pp=hb/vb/dr/al
.br
domyślne filtry bez korekcji jasności/\:kontrastu
.br
.IPs "\-vf pp=de/\-al"
.br
Włącz domyślne filtry i podręczne odszumiacze:
.br
.IPs "\-vf pp=de/tn:1:2:3"
.br
Odblokowana tylko korekcja oświetlenia w pionie i automatycznie odblokowywana
korekcja pozioma, zależnie, czy jest dostępny czas procesora.
.br
.IPs test
Tworzy różne wzorce testowe.
\-vf pp=hb:y/vb:a \-autoq 6
.REss
.IPs lavc[=quality:fps]
Szybka konwersja programowa z YV12 do MPEG1 przy pomocy libavcodec do użycia z DVB/\:DXR3.
Szybsze i leprze jakość niż \-vf fame.
.RSss
quality:
    1 \- 31 fixed qscale
    32 \-   fixed bitrate in kBits
.br
fps: force output fps (float value) (default: 0, autodetect based on height)
.REss
.IPs fame
Szybka konwersja programowa z YV12 do MPEG1 przy pomocy libfame do użycia z DVB/\:DXR3.
.IPs dvbscale[=aspekt]
Ustaw optymalne skalowanie dla kart DVB, skalowanie osi X sprzętowo
i wyliczanie skalowania osi Y programowo, by zachować aspekt.
aspect: kontroluje aspekt, wyliczane przez wzór DVB_HEIGHT*ASPECTRATIO (domyślnie:
576*4/3=768), ustaw na 576*(16/9)=1024 dla 16:9 TV.
.REss
.IPs
Użyteczne tylko z expand+scale:
\-vf dvbscale,scale=-1:0,expand=-1:576:-1:-1:1,lavc
.IPs "noise[=luma[u][t|a][h][p]:chroma[u][t|a][h][p]]"
Dodaje zakłócenia.
.RSss
<0\-100>: zakłócenie luma
.br
<0\-100>: zakłócenia chromowane
.br
u: jednolite zakłócenia (inaczej gaussian)
.br
t: zakłócenia temporal (wzorzec zakłóceń zmieniany między klatkami)
.br
a: średnia zakłócenia temporal
.br
h: wysoka jakość (odrobinę lepiej wygląda, odrobinę wolniejsze)
.br
p: mieszaj według przypadkowgo zakłócenia z (pół)regularnym wzorem
.REss
.IPs "denoise3d[=luma:chroma:time]"
Ten filtr redukuje zakłócenia obrazu wygładzając obraz, a nieruchome obrazu
stają się naprawdę nieruchome (Powinno to poprawić możliwości kompresji.).
Można podać od 0 do 3 parametrów. Jeżeli pominiesz parametry, podane zostaną
rozsądne wartości.
.RSss
luma:	wpływ przestrzeni  luma (domyślnie = 4)
.br
chroma:	wpływ przestrzeni chroma (domyślnie = 3)
.br
time:	czas wpływu (domyślnie = 6)
.REss
.IPs "hqdn3d[=luma:chroma:czas]"
Wersja filtra z wysoką precyzją/\:jaością.
Paramentry i użycie są takie same.
.IPs eq[=jasność:kontrast]
Programowy korektor (equalizer) z interaktywną kontrolą, zupełnie jak korektor
sprzętowy, dla kart/\:sterowników które nie obsługują sprzętowej kontroli jasności
i kontrastu.
Może być także użyteczny z MEncoderem, obojętne czy w celu poprawy kiepsko
przechwyconych filmów, czy w celu odrobinę zmniejszenia kontrastu, by ukryć
artefakty powstałe w wyniku niskiego bitrate.
Początkowe wartości z przedziały -100 \- 100 mogą być podane konsoli.
.IPs eq2[=gamma:kontrast:jasność:nasycenie:rg:gg:bg]
Alternatywny programowy equalizer używający tabel (bardzo wolne),
pozwala na dodatek na korekcję gamma jasności, dostosowania kontrastu
i nasycenia. Informujemy, że wykorzystuje to kilka otymalizacji kodu dla MMX
tak jak -vf eq, jeżeli wszystkie wartości gamma są 1.0.
Parametry są podane w wartościach zmienno pozycyjnych.
Parametry rg, gg, bg są niezależne od wartości gamma dla komponentów Red, Green
i Blue.
Domyślnie 1.0, jasność=0.0
Wartości dla gammy to 0.1\-10, -2\-2 dla kontrastu (ujemne wartości dają rezultat
negatywu obrazu), -1\-1 dla jasności i 0\-3 dla nasycenia.
.IPs halfpack[=f]
Konwertuj rozmiar YUV 4:2:0 do pakietu 4:2:2 o połowie wysokości, wyłącza
próbkowanie luma, ale pozostawia wszystkie próbki chroma.
Użyteczne dla wyjścia na urządzenie wyświetlających w niskiej rozdzielczości,
gdy sprzętowe zmniejszanie jest kiepskiej jakości lub nie jest dostępne.
Może być także użyte jako primitywne przeplatanie tylko luma przy bardzo
małym użytku cpu.
Domyślnie, halfpack pobiera przeciętnie pary lini, kiedy próbkuje w dół
(z ang. downsample)
Opcjonalny parametr f może wynosić 0 aby użyć tylko parzystych lini lub 1, aby użyć
tylko nieparzystych lini.
Inne wartości dla f dają domyślne (średnie) zachowanie.
.IPs dint[=sense:poziom]
Wykrywa i przesuwa pierwszą z przeplatających się klatek w strumieniu wideo.
Wartości mogą być do 0.0 do 1.0 - pierwszy (domyślnie 0.1) jest względną
różnicą pomiędzy sąsiadującym pikselem, drugi (domyślnie 0.15) jest tą partią
obrazu wykrytego jako przeplatający do przesunięcia klatki.
.IPs lavcdeint
Użyj filtra deinterlesingu kodeka libavcodec.
.IPs "unsharp=l|cWxH:amount[:l|cWxH:amount]"
Maska "odostrzająca" / rozmycie gaussian.
.RSss
l: Zastosuj efekty w komponencie luma.
.br
c: Zastosuj efekty w komponentach chroma.
.br
WxH: szerokość i wysokośc macierzy, nieparzysty rozmiar w obu wskaźnikach
(min = 3x3, max = 13x11 lub 11x13, zazwyczaj coś pomiędzy 3x3 i 7x7)
.br
amount: Względny współczynnik wyostrzania/\:rozmycia obrazu dodany do obrazu
(rozsądnym przedziałem powinien być -1.5 \- 1.5).
    <0: rozmycie
    >0: wyostrzenie
.REss
.IPs swapuv
Zamiana płaszczyzny U & V.
.IPs "il=[d|i][s][:[d|i][s]]"
(od)przeplatanie (ang. (de)interleaves)
Celem tego filtru jest dodanie możliwości przeplatania obrazów przed-pola
(ang. pre-field) bez ich od-przeplatania.
Możesz filtrowć swoje przeplatane (ang. interlaced) DVD i odtwarzać na telewizorze
bez zepsucia przeplatania.
Podczas od-przeplatania (z filtrami postprocesingu) usuwa na stale przeplatanie
(przez parzyste wygladzanie itp) od-przeplatając podział klatek na 2 pola klatki
(z tąd nazwa półobrazów), więc możesz obrabiać (filtrem) go niezależnie i powtórnie
utworzyć przeplatanie.
.RSss
d: od-przeplatanie
.br
i: przeplatanie
.br
s: zamień pola (wymiana parzystych i nieparzystych linii)
.REss
.IPs "field[=n]"
Wyciąga pojedyncze pola z przeplatanego obrazu używając kroku
arytmetycznego, aby unikać zużywania czasu procesora). Opcjonalny
argument n określa, czy wyciągać parzyste, czy nieprzyste pola
(w zależności, czy n jest parzyste, czy nieparzyste).
.IPs "detc[=zmienna1=wartość2:zmienna2=wartość2:...]"
Próbuje odwrócić proces "telecine" by uzyskać strumień non-interleaved
bez przeplatania przy prędkości klatek filmu. Ten filtr jet wciąż eksperymentalny,
ale wydaje się, że jest już użyteczny. Poniższe argumenty (patrz
wyżej po składnie) mogą być użyte by kontrolować jego działanie:
.RSss
dr: Ustaw tryp porzucania klatek. 0 (domyślnie) oznacza, że klatkie
nie będą porzucane, by utrzymać ustaloną prędkość klatek danych
wyjściowych.1 oznacza, że klatki będą zawsze porzucane gdy nie było
jeszcze porzucania lub telecine znajduje się w ostatnich 5 klatkach.
2 oznacza, że zawsze będzie utrzymywany dokładny stosunek 5:4 klatek
wejściowych do wyjściowych. (Informacja: z MEnkoderem używaj zawsze trybu 1!)
.br
am: Tryb analizy. Dostępne wartośc to 0 (ustalony wzorzec z numerem klatki
inicjalizującej określony przez fr=#) i 1 (agresywne szukanie wzorca telecine).
Domyślnie jest 1.
.br
fr: Ustawia numer początkowej klatki w sekwencji. 0-2 to trzy
następujące po sobie klatki bez przeplotu; 3 i 4 to dwie klatki
z przeplotem. Domyślne -1 oznacza "bez sekwencji telecine". Liczba
określona tutaj jest to wyimaginowana klatka przed początkiem filmu.
tr0, tr1, tr2, tr3: Wartości progu używane w trybach.
.REss
.IPs "telecine[=start]"
Zastosuje proces "telecine" 3:2 "telecine" by zwiększyć szybkość klatek o 20%.
Najprawdopodobniej ni będzie to działało poprawnie z mplayerem, ale może być
użyte z 'mencoder -fps 29.97 -ofps 29.97 -vf telecine'. Obie opcje fps
są niezbędne! (Synchronizacja A/V będzie popsuta, jeżeli będą one źle podane.)
Opcjonalny parametr start mówi filtrowi gdzie ma zacząć we wzorcu telecine.
(0-3).
.IPs "tfields[=tryb]"
Tymczasowy seperator pola -- dzieli pola na klatki, podwajając szybkość
klatek. W trybie 0, filtr pozostawi pola nie zmienione, co powoduje, że
dane wyjściowe mają połowę wysokości. W trybie 1, przeplatane pola
obrazu będą rekonstruowane by osiągnąć pełną wysokość klatek.
Tak jak filtr telecine, "tfields" będzie poprawnie dziłał tylko
z menkoderem, i tylko jężeli oba -fps i -ofps będą ustawione na porządaną
(podwójną) szybkość klatek!
.IPs "boxblur=radius:power[:radius:power]"
rozmycie
.RSss
radius: rozmiar (promień) filtrowania
.br
power: Jak często filtr powinien być stosowany
.REss
.IPs "sab=rad:pf:colorDiff[:rad:pf:colorDiff]"
rozmycie dopasowanej figury
.RSss
rad: siła filtru rozmycia (~0.1\-4.0) (wolniejsze jeżeli większe)
.br
pf: siła przed-filtru (~0.1\-2.0)
.br
colorDiff: jak różne piksele mają być brane pod uwagę (~0.1-100.0)
.REss
.IPs "smartblur=rad:strength:thresh[:rad:strength:thresh]"
eleganckie rozmycie
.RSss
rad: sila filtru rozmycia (~0.1\-5.0) (wolniejsze jeżeli większe)
.br
strength: rozmycie (0.0\-1.0) lub wyostrzenie (-1.0\-0.0)
.br
thresh: filter wszystkiego (0), filter płaskich obszarów (0\-30) lub filtry krawędzi (-30\-0)
.REss
.IPs "perspective=x0:y0:x1:y1:x2:y2:x3:y3:t"
korekcja perspektywy
.RSss
x0,y0,...: koordynaty górny lewy, górny prawy, dolny lewy, dolny prawy róg
.br
t: liniowe (0) lub sześciokątny resampling (1)
.REss
.IPs 2xsai
Użyj podwójne skalowanie i wstaw algorytm ze skalowania oraz rozmyj obrazy.
.IPs 1bpp
Konwersja 1bpp bitmapy do YUV/BGR 8/15/16/32
.IPs down3dright[=linie]
Przepozycjonowanie i zmiana rozmiaru obrazu stereoskopowego.
Wydobądź oba pola stereo i umieść je wspólnie, zmieniając im rozmiar
by utrzymać aspekt filmu.
.RSss
lines: number of lines to select from the middle of the image (default: 12)
.REss
.IPs "bmovl=hidden:opaque:<fifo>"
Odczytaj bitmapy z FIFO i wyświetl je w oknie.
.
.RSss
hidden: ustawia domyślną wartość flagi 'hidden' (wartość logiczna)
.br
opaque: flaga przełącza pomiędzy przeźroczystym i nieprzeźroczystym (szybki)
trybem
.br
fifo: ścieżka/nazwa pliku dla FIFO (nazwanie przekierowania mplayer -vf bmovl
do aplikacji kontrolującej poprzez potokowanie (ang. pipe '|' czyli taka pionowa
kreska używana do przekierowywania - przyp. tłum.)
.REss

.RS
Komendy FIFO, to:
.RE
.RSss
RGBA32 szerokość wysokość xpoz ypoz alfa czyść
.br
wynikająca z szerokość*wysokość*4 bajtów danych źródłowych RGBA32.

ABGR32 szerokość wysokość xpoz ypoz alfa czyść
.br
Wynikająca z szerokość*wysokość*4 bajtów danych źródłowych ABGR32.

RGB24 szerokość wysokość xpoz ypoz alfa czyść
.br
Wynikająca z szerokość*wysokość*3 bajtów danych źródłowych RGB32.

BGR24 szerokość wysokość xpoz ypoz alfa czyść
.br
Wynikająca z szerokość*wysokość*3 bajtów danych źródłowych BGR32.

ALPHA szerokość wysokość xpoz ypoz alfa
.br
zmień alfę dla obszaru

CLEAR zerokość wysokość xpoz ypoz
.br
wyczyść obszar

OPAQUE
.br
Wyłącz całą przeźroczystość alfa.
Prześlij "ALPHA 0 0 0 0 0", aby włączyć ją z powrotem.

HIDE
.br
ukryj bitmapę

SHOW
.br
pokaż bitmapę
.REss

.RS
Argumenty, to:
.RE
.RSss
szerokość, wysokość: rozmiar obrazu/obszaru
.br
xpos, ypos: start blittingu na pozycji X/Y
.br
alpha: ustaw różnice alfa.
0 oznacza to samo, co oryginał, 255 wszystko robi nieprzeźrozcyste, -255
wszystko robi przeźroczyste.
Jeśli ustawisz to na -255, możesz później przesłać sekwencje kamend-ALFA, aby
ustawić obszar na -255, -200, -175 itp dla ładnych efektów zanikania! ;)
.br
clear: wyczyść bufor klatki (ang. framebuffer) przed blittingiem.
1 oznacza wyczyszczenie, jeśli 0, obraz będzie tylko bittled na górze starego,
więc nie musisz wysyłać 1,8MB danych RGBA32 zawsze, gdy małe partie ekranu są
aktualizowane.
.REss
.
.TP
.B \-vfm <sterownik1,sterownik2,...>
Określ priorytetową listę sterowników wideo, któtre będą użyte, zgodnie z nazwami
sterowników w codecs.conf.
Powraca do domyślego, jeżeli żaden nie będzie działał.

.I NOTE:
.br
Jeżeli obsługa libdivxdecore zostałą wkompilowana, wtedy odivx i divx4 zawierają
po prostu ten sam kodek DivX4, ale inne API do porozumiewania się z nimi.
Po różnice między nimi i kiedy użyć którego, sprawdź sekcję DivX4 w dokumentacji.
.br
Zobacz \-vfm help po pełną listę dostępnych sterowików.

.I PRZYKŁAD:
.PD 0
.RSs
.IPs "\-vfm ffmpeg,dshow,vfw"
próbuje kodeków libavcodec, potem Directshow, potem VFW i powróci do innych, jeżeli
dalej nie działa
.IPs "\-vfm xanim"
próbuje najpierw kodeka XAnim
.RE
.PD 1
.
.TP
.B \-x <x> (tylko MPLAYER)
Skaluj obraz do x szerokości (jeżeli jest dostępne skalowanie sw/hw).
Wyłączone obliczanie stosunku.
.TP
.B \-xvidopts <opcja1:opcja2:...>
Podaj dodatkowe parametry gdy dekodujesz z XviD.

.PD 0
.RSs
.IPs dr2\ \
Włącz renderowanie metodą 2.
.IPs nodr2
Wyłącz renderowanie metodą 2.
.RE
.PD 1
.
.TP
.B \-xy <x>
.PD 0
.RSs
.IPs "x<=8"
Skaluj obraz współczynnikiem <x>.
.IPs "x>8\ "
Ustaw szerokość na <x> i wylicz wysokość by zachować poprawny stosunek.
.RE
.PD 1
.
.TP
.B \-y <y> (tylko MPLAYER)
Skaluj obraz do wysokości y (jeżeli jest dostępne skalowanie sw/hw).
Wyłączone obliczanie stosunku.
.TP
.B \-zoom \
Pozwalaj na programowe skalowanie, gdy jest dostępne. Możesz użyć
wymuszonego skalowania opcją -vf scale

.I INFORMACJA:
.br
-vf scale ZIGNORUJE opcje \-x / \-y / \-xy / \-fs / \-aspect bez -zoom.


.SH "OPCJE KODUJĄCE (TYLKO MENCODER)"
.TP
.B -audio-density <1\-50>
Liczba kawałków audio na sekundę (domyślnie jest 2 dla kawałka audio
o długości 0.5s).

.I INFORMACJA:
.br
tylko CBR, VBR ignoruje ją gdy dokłada kolejny pakiet w nowym kawałku.
.TP
.B -audio-delay <0.0\-...>
Ustaw opóźnienie audio w nagłówku.
Domyślnie jest 0.0, ujemne wartości nie działają.
Opcja nie opóźnia audio podczas kodowania, ale player gdy wykryje podstawowe
opóźnienie audio, wyręcza cię z użycia opcji -delay.
.TP
.B -audio-preload <0.0\-2.0>
Ustaw przerwę czasu buforowania audio (domyślnie: 0.5s).
.TP
.B \-divx4opts <opcja>
Jeżeli kodowanie jest do DivX4, możesz określić jego parametry tutaj:
Dostępne opcje to:
.
.RSs
.IPs help
uzyskaj pomoc
.IPs br=<wartość>
wybierz  bitrate w
.RSss
kbitach <4\-16000> lub
.br
bitach  <16001\-24000000>
.REss
.IPs key=<wartość>
maksymalna  przerwa klatki (w klatkach)
.IPs deinterlace
włącz deinterlacing (nie używaj, DivX4 zawiera błędy)
.IPs q=<1\-5>
jakość (1\-szybka, 5\-najlepsza)
.IPs min_quant=<1\-31>
minimalny quantizer
.IPs max_quant=<1\-31>
maksymalny quantizer
.IPs rc_period=<wartość>
współczynnik kontroli czasu
.IPs rc_reaction_period=<wartość>
współczynnik kontroli reakcji czasu
.IPs rc_reaction_ratio=<wartość>
współczynnik kontroli reakcji
.IPs crispness=<0\-100>
wyszczególnienie chropowatości/\:gładkości
.IPs pass=<1\-2>
Z tą opcją możesz kodować 2-krokowo pliki DivX4.
najpierw koduj z pass=1, potem z tymi samymi parametrami, koduj z pass=2.
.IPs vbrpass=<0\-2>
Unieważnij argument pass i użyj Xvid VBR Library zamiast DivX4
VBR.  
Dostępne opcje to:
.
.RSss
0: jedno-krokowe kodowanie (krok nie umieszczany w linii komend)
.br
1: Analiza (pierwszego) kroku z dwu-krokowego kodowania.
Otrzymywane pliki AVI mogą być przekierowywane to /dev/null.
.br
2: Finalny (drugi) krok z dwu-krokowego kodowania.
.REss
.RE
.
.TP
.B \-endpos <[[hh:]mm:]ss[.ms]|size[b|kb|mb]> (patrz też opcje \-ss i \-sb)
Zatrzymaj kodowanie w podanym czasie lub pozycji bajta.
Możliwe jest wyszczególnienie na różne sposoby:

.I INFORMACJA:
.br
Pozycja bajta nie będzie dokładna, będzie zatrzymana na granicy klatki.

.I PRZYKŁAD:
.PD 0
.RSs
.IPs "\-endpos 56"
koduje tylko 56 sekund
.IPs "\-endpos 01:10:00"
koduje tylko 1 godzinę i 10 minut
.IPs "\-endpos 100mb"
koduje tylko 100 mbajtów
.RE
.PD 1
.
.TP
.B \-ffourcc <fourcc>
Można używać do wyłączenia wideo fourcc pliku wyjściowego.

.I PRZYKŁAD:
.PD 0
.RSs
.IPs "\-ffourcc div3"
da plik wyjściowy zawierający 'div3' jako wideo fourcc.
.RE
.PD 1
.
.TP
.B \-include <plik\ konfiguracyjny>
Wyszczególnij plik konfiguracyjny, który będzie używany po domyślnym.
.TP
.B \-info <opcja1:opcja2:...> (tylko .AVI)
Wybierz informację nagłówka otrzymywanego pliku .AVI.
.br
Dostępne opcje:
.
.RSs
.IPs help
pokaż ten opis
.IPs name=<wartość>
tytuł tematu pliku
.IPs artist=<wartość>
artysta lub autor oryginalnego tematu pliku
.IPs genre=<wartość>
oryginalna kategoria pracy
.IPs subject=<wartość>
treść pliku
.IPs copyright=<wartość>
informacja o prawach autorskich pliku
.IPs srcform=<wartość>
oryginalna forma materiału, która jest cyfrowa
.IPs comment=<wartość>
ogólna uwaga na temat pliku lub tematu pliku
.RE
.
.TP
.B \-lameopts <opcja1:opcja2:...>
Jeżeli kodujesz do MP3 z libmp3lame, możesz wyszczególnić jego
parametry tutaj.
.br
Dostępne opcje to:
.
.RSs
.IPs help
pokaż pomoc
.IPs vbr=<0\-4>
regulacja bitrate metodą
.RSss
0: cbr
.br
1: mt
.br
2: rh (domyślnie)
.br
3: abr
.br
4: mtrh
.REss
.IPs abr
średnie bitrate
.IPs cbr
stałe bitrate
.br
Wymóś tryb kodowania CBR na  podsekwencji trybów ABR
.IPs br=<0\-1024>
wskaż bitrate w kBit (tylko dla CBR i ABR)
.IPs q=<0\-9>
jakość (0-wysoka, 9-niska) (tylko dla VBR)
.IPs aq=<0\-9>
algorytm jakości (0-najlepszy/\:najwolniejszy, 9-najgorszy/\:najszybszy)
.IPs ratio=<1\-100>
stosunek kompresji
.IPs vol=<0\-10>
ustaw głośność wejścia audio
.IPs mode=<0\-3>
(domyślnie: auto)
.RSss
0: stereo
.br
1: złącze-stereo
.br
2: dualchannel
.br
3: mono
.REss
.IPs padding=<0\-2>
.RSss
0: nie
.br
1: wszystko
.br
2: modyfikuj
.REss
.IPs fast
przełącz w szybsze kodowanie w podsekwencji trybów VBR, mało obniża
jakość i większe bitrate'y.
.IPs preset=<wartość>
udostępnia ustawienia największych możliwych jakości.
.RSss
medium: kodowanie VBR, dobra jakość, bitrate 150\-180 kbps.
.br
standard: kodowanie VBR, wysoka jakość, bitrate170\-210 kbps.
.br
extreme: kodowanie VBR, bardzo wysoka jakość, bitrate 200\-240 kbps.
.br
insane: kodowanie CBR, wyższa jakość, bitrate 320 kbps.
.br
<8-320>: kodowanie ABR na średniej podanego bitrate'u w kbps.
.br
.REss
.RE

.I PRZYKŁAD:
.PD 0
.RSs
.IPs "\-lameopts fast:preset=standard"
dla większości ludzi i typów muzyki już całkowicie wysoka jakość.
.IPs "\-lameopts  cbr:preset=192"
koduj z ABR na wymuszonym stałym bitrate 192 kbps.
.IPs "\-lameopts      preset=172"
koduj z ABR na średnim bitrate 172 kbs.
.IPs "\-lameopts      preset=extreme"
dla ludzi z niezwykle dobrym słuchem i podobnym sprzętem.
.IPs "\-lameopts preset=help"
wyświetl dodatkowe opcje i informacje dotyczące opcji.
.RE
.PD 1
.
.TP
.B \-lavcopts <opcja1:opcja2:...>
Jeżeli koduje libavcodec, możesz wyszczególnić tutaj jego parametry.

.I PRZYKŁAD:
.PD 0
.RSs
\-lavcopts vcodec=msmpeg4:vbitrate=1800:vhq:keyint=250
.RE
.PD 1

.RS
Dostępne opcje:
.RE
.
.RSs
.IPs vcodec=<wartość>
używaj wybranych kodeków (nie ma domyślnego, musisz sam go wybrać):
.RSss
mjpeg: Motion JPEG
.br
h263: H263
.br
h263p: H263 Plus
.br
mpeg4: DivX 4/\:5
.br
msmpeg4: DivX 3
.br
msmpeg4v2: MS MPEG4v2
.br
wmv1: Windows Media Video 7
.br
wmv2: Windows Media Video 8
.br
rv10: stary kodek RealVideo
.br
mpeg1video: MPEG1 wideo :)
.br
huffyuv: HuffYUV
.REss
.IPs vqmin=<1\-31>
minimalny quantizer (krok\ 1/\:2)
.RSss
1: Nie zalecany (dużo większe pliki, mała różnica w jakości i różne niepożądane
efakty: msmpeg4, h263 będą miały bardzą złą jakość, kontrola prędkości będzie
się gubiła dając niską jakość, a niektóre dekodery nie będą mogły tego zdekodować).
.br
2: Zalecane dla normalnego kodowania do mpeg4/mpeg1video (domyślnie).
.br
3: Zalecane dla h263(p)/msmpeg4. Przyczyną preferowania 3 niż 2 jest to, że
2 może prowadzić do przepełnień byfora (overflow) (to będzie naprawione dla h263(p)
prze zmianę quantizera na MB w przyszłości, msmpeg4 nie może być naprawionem dlatego
że tego nie obsługuje MB)
.REss
.IPs vqscale=<1\-31>
Stały quantizer /\: stała jakość kodowania (wybiera ustalony tryb quantizera).
Niższe wartości oznaczają lepszą jakośc, ale większe pliki (domyślnie: 0 (wyłączone)).
1 nie jest zalecane (po szczegóły zobacz \-vqmin).
.IPs vqmax=<1\-31>
maksymalny quantizer (pass\ 1/\:2) 10\-31 powinno być rozsądnym przedziałem
(domyślnie: 31)
.IPs mbqmin=<1\-31>
maksymalny makroblok quantizera (krok\ 1/\:2) (domyślnie: 2)
.IPs mbqmax=<1\-31>
maksymalny makroblok quantizera (krok\ 1/\:2) (domyślnie: 31)
.IPs vqdiff=<1\-31>
maksymalna różnica quantizera pomiędzy klatkami I lub P (krok\ 1/\:2) (domyślnie: 3)
.IPs vmax_b_frames=<0\-4>
maksymalna liczba klatek B pomiędzy klatkami non B:
.RSss
0: brak klatek B (domyślnie)
.br
0\-2: rozsądny zakres dla MPEG4
.REss
.IPs vme=<0\-5>
metoda szacowanegia ruchu:
.RSss
0: żadna (bardzo niska jakość)
.br
1: pełny (wolne)
.br
2: log (niska jakość)
.br
3: phods (niska jakość)
.br
4: EPZS (domyślne)
.br
5: X1 (eksperymentalne)
Informacja: aktualnie 0\-3 ignoruje ilość zużytych Bitów, więc jakość może być niska.
.REss
.IPs vhq\ \
tryb wysokiej jakości, koduje każdy makro-blok we wszystkich trybach i wybiera
najlepszy. To jest powolne, ale daje lepszą jakość i rozmiary plików.
(domyślne: wyłączone)
.IPs v4mv
Przeznacza 4 ruchy wektora na makro-blok (lekko lepsza jakość).
(domyślnie: wyłączone)
.IPs keyint=<0\-300>
Maksymalna przerwa pomiędzy klatkami kluczowymi.
Klatki kluczowe są wymagane przy przeszukiwaniu, ponieważ przeszukiwanie
jest dostępne tylko wtedy gdy są klatki kluczowe. Ale klatki kluczowe
wymagają więcej miejsca niż inne klatki, więc większe liczby oznaczają tutaj
nieco mniejsze pliki, ale mniej dokładne przeszukiwanie, 0 oznacza brak
klatek kluczowych. Wartości >300 są niezalecane, jako że jakość może być zła
zależnie od dekodera, kodera i szczęścia.
Dla ściśle zgodnych ze standardem MPEG1/\:2/\:4 powinno to być <=132.
(domyślnie: 250, czyli jedna klatka na każde dziesięć sekund w filmie 25fps)
.IPs vb_strategy=<0\-1>
Strategia wyboru pomiędzy klatkami I/\:P/\:B (krok\ 2):
.RSss
0: zawsze używaj maksymalnej liczby klatek B (domyślne)
.br
1: unikaj klatek B w szybkich scenach (będzie przyczyną złego przewidywania bitrate)
.REss
.IPs vb_strategy=<0\-1>
Strategia wyboru pomiędzy klatkami I/\:P/\:B (krok\ 2):
.RSss
0: zawsze używaj maksymalnej liczby klatek B (domyślne)
.br
1: unikaj klatek B w szybkich scenach (bitrate mispredictions)
.REss
.IPs vpass=<1\-2>
Aktywuj wewnętrzny tryb dwukrokowy, określaj tylko jeżeli chcesz używać
trybu dwukrokowego (domyślnie: wyłączone)
.RSss
1: krok pierwszy
.br
2: krok drugi
.REss
.IPs
Porada: Spróbuj użyć trybu stałego quantizera dla pierwszego kroku
(vqscale=<quantizer>).
.br
huffyuv:
.RSss
krok 1 zapisuje statystyki
.br
krok 2 koduje z optymalną tabelą Huffmana bazującą na statystykach z 1 kroku.
.REss
.IPs aspect=<x.x/y.y>
Zapisz aspekt filmu Store movie aspect internally, poprostu tak jak pliki MPEG.
Dużo lepsze rozwiązanie od reskalingu, ponieważ jakość nie zmniejsza się. 
Tylko MPlayer odtworzy takie pliki poprawnie, inne odtwarzacze będą wyświetlały 
je ze złym aspektem.
Parametr aspektu może być podany jako stosunek lub jako liczby zmiennopozycyjnej.
Przykład:
.RSss
aspect=16.0/9.0, aspect=1.78
.REss
.IPs vbitrate=<wartość>
wybierz bitrate (krok\ 1/\:2) w
.REss
kbitach <4-16000> lub
.br
bitach  <16001-24000000>
.br
(ostrzeżenie: 1kbit = 1000 bitów)
.br
(domyślnie: 800)
.REss
.IPs vratetol=<wartość>
przybliżona tolerancja rozmiaru pliku w kbitach. 1000\-100000 to rozsądny przedział.
(ostrzeżenie: 1kBit = 1000 Bitów)
(domyślnie: 8000)
.IPs vrc_maxrate=<wartość>
maksymalny bitrate w kbitach/\:sek (krok\ 1/\:2)
.IPs vrc_minrate=<wartość>
minimalny bitrate w kbitach/\:sek (krok\ 1/\:2)
.IPs vrc_buf_size=<wartość>
rozmiar bufora w kbitach (krok\ 1/\:2).
Informacja: vratetol nie powinien być zbyt duży podczas drugiego kroku lub
mogą pojawić się problemy jeśli używany jest vrc_(min|max)rate.
.IPs vb_qfactor=<-31.0\-31.0>
czynnik quantizera pomiędzy klatkami B i non B (krok\ 1/\:2) (domyślnie: 1.25)
.IPs vi_qfactor=<-31.0\-31.0>
(krok\ 1/\:2) (domyślnie: 0.8)
.IPs vb_qoffset=<-31.0\-31.0>
offset quantizera pomiędzy klatkami B i non B (krok\ 1/\:2) (domyślnie: 1.25)
.IPs vi_qoffset=<-31.0\-31.0>
(krok\ 1/\:2) (domyślnie: 0.0)
.br
jeżeli v{b|i}_qfactor > 0
.br
I/\:B-Frame quantizer = P-Frame quantizer * v{b|i}_qfactor + v{b|i}_qoffset
.br
w przeciwnym wypadku
.br
wykonaj normalną kontrolę tempa (nie unieruchamiaj do następnej klatki P quantizera)
i ustaw q= -q * v{b|i}_qfactor + v{b|i}_qoffset
.IPs
Porada: By wykonać kodowanie ze stały quantizerem z innym quantizers dla klatek
I/P i B możesz użyć:
vqmin=<ip_quant>:vqmax=<ip_quant>:vb_qfactor=<b_quant/ip_quant>
.IPs vqblur=<0.0\-1.0>
rozmycie quantizera (krok1): Większe wartości wyniosą większą przeciętną
quantizera w czasie (wolna zmiana).
rozmycie quantizera (krok1):
.RSss
0.0: rozmycie wyłączone
.br
0.5 (domyślnie)
.br
1.0: średnia quantizera ze wszystkich wcześniejszych klatek
.REss
.IPs vqblur=<0.0\-99.0>
rozmycie guassowe (gaussian blur) quantizera (krok 2), większe wartości wyniosą
większą przeciętną quantizera w czasie (wolna zmiana) (domyślne: 0.5)
.IPs vqcomp=<wartość>
kompresja quantizera, zależna od vrc_eq (krok\ 1/\:2) (domyślnie: 0.5)
.IPs vrc_eq=<wyrównanie>
główna kontrola wyrównania (krok\ 1/\:2):

1: stały bitrate
.br
tex: stała jakość
.br
1+(tex/\:avgTex-1)*qComp: zbliżone wyrównanie starego kodu kontroli
.br
tex^qComp: z qcomp 0.5 lub czymś podobnym (domyślne)

operatory: +,-,*,/,^

zmienne:
.br
tex:             złożoność tekstury
.br
iTex,pTex:       złożoność tekstury intra, non intra
.br
avgTex:          średnia złożoności tekstury
.br
avgIITex:        średnia złożoności tekstury intra w klatkach I
.br
avgPITex:        średnia złożoności tekstury intra w klatkach P
.br
avgPPTe:         średnia złożoności tekstury non intra w klatkach P
.br
avgBPTe:         średnia złożoności tekstury non intra w klatkach B
.br
mv:              bity używane na wektory ruchu
.br
fCode:           maksymalna długość wektorów ruchu skali log2
.br
iCount:          liczba intra makro bloków / liczba makro bloków
.br
var:             złożenie przestrzenne
.br
mcVar:           złożenie czasowe
.br
qComp:           qcomp z linii komend
.br
isI, isP, isB:   jest 1 jeśli typ obrazka to I/\:P/\:B lub 0
.br
Pi,E:            patrz do swojej ulubionej książki matematycznej

functions:
.br
max(a,b),min(a,b): maksimum / minimum
.br
gt(a,b): jeżeli a>b jest 1, w przeciwnym razie 0
.br
lt(a,b): jeżeli a<b jest 1, w przeciwnym razie 0
.br
eq(a,b): jeżeli a==b jest 1, w przeciwnym razie 0
.br
sin, cos, tan, sinh, cosh, tanh, exp, log, abs
.
.IPs vrc_override=<opcje>
Określona przez użytkownika jakość do określonych partii (zakończenie,
napisy końcowe, ...) (krok\ 1/\:2).
Opcje to <klatka-początkowa>, <klatka-końcowa>, <qujakość>[/\:<klatka-początkowa>,
<klatka-końcowa>, <jakość>[/...]]:
.RSss
jakość 2\-31: quantizer
.br
jakość \-500\-0: korekcja jakości w %
.REss
.IPs vrc_init_cplx=<0\-1000>
złożenie początkowe(krok\ 1)
.IPs vqsquish=<0,1>
określ jak utrzymywać quantizera pomiędzy qmin i qmax (klatka\ 1/\:2):
.RSss
0: użyj obcinania
.br
1: użyj ładnych różniących się funkcji (domyślne)
.REss
.IPs vlelim=<-1000\-1000>
pojedynczy efektywny próg eliminacji dla luminance.
Ujemne wartości będą także rozważane do efektywnego (powinny być najmniejsze -4)
lub zniżone do kodowania na quant=1):
.RSss
0: wyłączony (domyślne)
.br
-4 (sugeracja JVT)
.REss
.IPs vcelim=<-1000\-1000>
pojedynczy nieefektywny próg eliminacji dla chrominance.
Ujemne wartości będą także rozważane do nieefektywnego (powinny być najmniejsze -4)
lub zniżone do kodowania na quant=1):
.RSss
0 wyłączone (domyślnie)
.br
7 (sugerowane JVT)
.REss
.IPs vstrict=<-1,0,1>
Ścisły standard uległości
.RSss
0: wyłączony (domyślne)
.br
1: sugerowane tylko jeśli chcesz przekierować wyjście do poleconego dekodera mpeg4
.br
-1: pozwala na nie-standardowe kodowanie YV12 huffyuv (20% mniejsze
pliki, ale nie będą mogły być odtwarzane przez oficjalne kodeki huffyuv)
.RSss
.IPs vdpart
partycjonowanie daty.
Dodaje 2 bajty na pakiet wideo, poprawia błąd-opór, kiedy przesyła przez
niepewne kanały (np.\& strumienie przez Internet)
Każdy pakiet wideo będzie skodowany w 3 oddzielonych porcjach:
.RSss
1. MVs             (=ruch)
.br
2. współczynnik DC (=obraz w niskiej rozdzielczości)
.br
3. współczynnik AC (=detale)
.REss
.IPs
MV & DC są najważniejsze, utrata ich oznacza o wile gorzej niż utrata
AC, a porcje 1. & 2. (MV&DC) są dużo mniejsze niż 3. porcja
(AC) co oznacza, że błędy dotyczą częściej porcji AC niż porcji MV&DC.
Tak więc, obraz będzie wyglądał lepiej z porcjowaniem niż bez niego,
jako że bez porcjowania błąd popsułby wszystkie AC/DC/MV.
.IPs vpsize=<0\-10000>
rozmiar pakietów wideo, poprawia błąd-opór (zobacz także opcję \-vdpart):
.RSss
0: wyłączone (domyślne)
.br
100-1000: dobry wybór
.REss
.IPs gray
kodowanie tylko w skali szarości (szybkie) (domyślnie: wyłączone)
.IPs vfdct=<0\-99>
algorytm dct:
.RSss
0: automatycznie wybiera dobre (domyślne)
.br
1: szybka liczba całkowita
.br
2: dokładna liczba całkowita
.br
3: mmx
.br
4: mlib
.REss
.IPs idct=<0\-99>
algorytm idct.
Informacja: Dla najlepszego ze znanych nam, te IDCTy przechodzą
testy IEEE1180.
.RSss
0: automatycznie wybierz dobry (domyślne)
.br
1: jpeg reference integer
.br
2: simple
.br
3: simplemmx
.br
4: libmpeg2mmx (niedokładne, NIE UŻYWAJ do kodowania z keyint >100)
.br
5: ps2
.br
6: mlib
.br
7: arm
.REss
.IPs lumi_mask=<0.0\-1.0>
maskowanie luminance.
Ostrzeżenie: Bądź ostrożny, zbyt duże wartości mogą spowodować zgubne rzeczy.
Ostrzeżenie2: Duże wartości mogą wyglądać dobrze na niektórych monitorach,
ale mogą wyglądać okropnie na innych:
.RSss
0.0: wyłączone (domyślne)
.br
0.0\-0.3: rozsądny przedział
.REss
.IPs dark_mask=<0.0\-1.0>
maskowanie ciemności.
Ostrzeżenie: bądź ostrożny, zbyt duże wartości mogą spowodować zgubne rzeczy.
Ostrzeżenie2: duże wartości mogą wyglądać dobrze na niektórych monitorach ale mogą wyglądać
okropnie na innych/ TV / TFT:
.RSss
0.0: wyłączone (domyślne)
.br
0.0\-0.3: rozsądny przedział
.REss
.IPs tcplx_mask=<0.0\-1.0>
podręczne złożone maskowanie (domyślnie: 0.0 (wyłączone))
.IPs scplx_mask=<0.0\-1.0>
złożone przestrzenne maskowanie.
Większe wartości pomogą przeciwko blockiness, jeśli nie debblokuje filtra jest
użyte do kodowania.
Tip: Obetnij wszelkie czarne obramowania, ponieważ one obniżają jakość makro
bloków (obniżają zresztą też bez scplx_mask).
.RSss
0.0: wyłączone (domyślne)
.br
0.0\-0.5: rozsądny przedział
.REss
.IPs naq\ \
normalizuj przystosowaną quantizację (eksperymentalne)
Kiedy używa przystosowania quantyzacji (*_maska), średnia quantizera na MB może
dobrać nie większy wymagany poziom kaltki (z ang. frame-level) quantizera.
Naq usiłuje dostosować quantizer na MB, abu utrzymać odpowiednią średnią.
.IPs ildct
użyj przeplatanego dct
.IPs format=<wartość>
.RSss
YV12: domyślnie
.br
422P: dla huffyuv
.REss
.IPs pred
(dla huffyuv)
.RSss
0: lewe przewidywanie (left prediction)
.br
1: poziome/gradientowe przewidywanie
.br
2: przewidywanie median
.REss
.IPs qpel
użyj quarter pel motion compensation
Porada: Wygląda na to, że to jest użyteczne tylko dla kodowania z wysokim
bitrate.
.IPs precmp=<0\-2000>
porównanie funkcji ruchu dla oceny przed krokowej
.IPs cmp=<0\-2000>
porównanie funkcji dla pełnej oceny ruchu pel
.IPs subcmp=<0\-2000>
porównanie funkcji dla oceny pod ruchu pel
.RSss
0 (SAD): suma absolutnej różnicy, szybkie (domyślne)
.br
1 (SSE): suma błędów
.br
2 (SATD): suma obsolutnej różnicy przekształconego hadamard'u
.br
3 (DCT): suma obsolutnej różnicy przekształconego dct
.br
4 (PSNR): suma błędów quantyzacji (nie używa, niska jakość)
.br
5 (BIT): liczba bitów potrzebnych dla bloku
.br
6 (RD): optymalne tempo zniekształcenia, wolne
.br
7 (ZERO): 0
.br
+256: użyj także chroma, nie działa obecnie (poprawnie) z klatkami B
.REss
.IPs predia=<\-99\-6>
Typ diamentu i rozmiar oceny ruchu przed krokiem.
.IPs dia=<\-99\-6>
Typ diamentu i rozmiar oceny ruchu.
Informacja: Rozmiary narmalnych diamentów i figur nie mają tych samych znaczeń
.RSss
\-3: adaptacja figur (szybkie) diamentu z rozmiarem 3
.br
\-2: adaptacja figur (szybkie) diamentu z rozmiarem 2
.br
\-1: eksperymentalne
.br
 1: narmalny rozmiar=1 diamentu (domyślnie) typ=EPZS diamentu
.nf
.ne
      0 
     000
      0 
.fi
.br
 2: normalny rozmiar=2 diamentu
.nf
.ne
      0  
     000 
    00000
     000 
      0  
.fi
.REss
.IPs trell
Tresllist quantyzacji.
To będzie szukać optymalnego kodowania dla każdego bloku 8x8.
Tresllist quantyzacji jest wyjściem prostej optymalnej quantyzacji w PSNR
przeciw znaczeniu bitreat'u (zakładając, że nie będzie tam błędów wprowadzanych przez
IDCT, który jest oczywiście nie przypadkiem) łatwo to szuka bloki dla minimalnej
liczby błędów i lambda*bity.
.RSss
lambda: stała zależność qp
.br
bits: ilość potrzebnych bitów do kodowania bloku
.br
error: suma błędów quantyzacji
.REss
.IPs last_pred=<0\-99>
Ilość przewidywanych ruchów z poprzedniej klatki
.RSss
0: (domyślnie)
.br
a: will  2a+1 x 2a+1 macro block square of motion vector predictors from
the previous frame
a: użyje 2a+1 x 2a+1 kwadratu makro bloku wektora ruchu przewidywanych
z poprzedniej klatki
.REss
.IPs preme=<0\-2> 
ocena ruchu prtzed krokiem
.RSss
0: wyłączone
.br
1: tylko po I klatce (domyślne)
.br
2: zawsze
.REss
.IPs subq=<1\-8>
subpel udoskonala jakość (dla qpel) (domyślnie: 8).
Informacja: Ma to znaczący efekt na prędkości
.IPs psnr
wyświetl psnr (peak signal to noise ratio - szczyt sygału do stosunku szumu)
dla całego wideo po kodowaniu i przechowuj psnr na klatkę w pliku o nazwie
podobnej do 'psnr_012345.log'.
Zwracane wartości są w dB (decybelach), im wyższe tym lepsze.
.IPs mpeg_quant
użyj quantizerów MPEG zamiast H.263.
(domyślnie: wyłączone) (np.\& używa quantizerów H.263)
.IPs aic
zaawansowane przewidywanie intra (tylko H.263+)
Informacja: vqmin powinno być 8 lub wyższe.
.IPs umv
nielimitowane MVy (wektory ruchu) (tylko H.263+)
Pozwala na kodowanie arbitralnie długich MVy.
.IPs ibias=<\-256\-256>
intra quantizer bias (256 == 1.0)
.br
styl mpeg quantizera domyślnie: 96
.br
styl h263 quantizera domyślnie: 0
.br
Informacja: h263 MMX quantizer nie może obsłużyć dodatnich biasów (użyj vfdct=1or2)
            mpeg MMX quantizer nie może obsłużyć ujemnych biasów (użyj vfdct=1or2)
.IPs pbias=<\-256\-256>
inter quantizer bias (256 == 1.0)
.br
styl mpeg quantizera domyślnie: 0
.br
styl h263 quantizera domyślnie: -64
.br
Informacja: h263 MMX quantizer nie może obsłużyć dodatnich biasów (użyj vfdct=1or2)
            mpeg MMX quantizer nie może obsłużyć ujemnych biasów (użyj vfdct=1or2)
.RE
.
.TP
.B \-noskip
Nie pomijaj klatek.
.TP
.B \-o <nazwa pliku>
Dane wyjściowe przekazywane do <nazwa pliku>, zamiast domyślnego 'test.avi'.
.TP
.B \-oac <nazwa kodeka>
Koduj podanym kodekiem audio.
Użyj -oac help, aby otrzymać listę dostępnych kodeków.
Nie ma ustalonego domyślnego.

.I PRZYKŁAD:
.PD 0
.RSs
.IPs "-oac copy"
nie kodowanie, tylko kopiowanie strumienia
.IPs "-oac pcm"
kodowanie do odkompresowanego PCM
.IPs "-oac mp3lame"
kodowanie do MP3 (używa Lame)
.RE
.PD 1
.
.TP
.B \-of <format> (KOD BETA!)
Koduj do wybranego formatu.
Użyj \-of help, aby otrzymnać listę dostępnych formatów.

.I PRZYKŁAD:
.PD 0
.RSs
.IPs "-of avi"
koduj do avi (domyślne)
.IPs "-of mpeg"
koduj do mpeg
.RE
.PD 1
.
.TP
.B \-ofps <fps>
Plik wyjściowy będzie miał różne klatki/\:sekundę, niż źródło.
MUSISZ ustawić go dla zmiennych fps (asf, większość mov) i plików
progresywnych (29.97fps telecined mpeg).
.TP
.B \-ovc <nazwa kodeka>
Koduje z podanym kodekiem video.
Użyj \-ovc help, aby otrzymać listę dostępnych kodeków.
(nie ma domyślnego)

.I PRZYKŁAD:
.PD 0
.RSs
.IPs "\-ovc copy"
nie koduj, tylko kopiuj strumień
.IPs "\-ovc divx4"
koduj do DivX4/\:DivX5
.IPs "\-ovc rawrgb"
koduj do odkompesowanego RGB24
.IPs "\-ovc lavc"
koduj z kodekami libavcodec
.RE
.PD 1
.
.TP
.B \-passlogfile <nazwa pliku>
Kiedy koduje w trybie 2-krokowym, MEncoder zrzuca najpierw informacje
o pierwszym kroku do podanego pliku zamiast domyślnego divx2pass.log.
.TP
.B \-skiplimit <wartość>
Maksymalne porzucanie klatek po nie-porzuconej
(-noskiplimit dla nieograniczonej liczby).
.TP
.B \-v, \-\-verbose
Przyrost poziomu wyświetlania informacji (większe \-v daje więcej informacji).

.PD 0
.RSs
.IPs 0
tylko same "luźne" wyjście (domyślnie)
.IPs 1
same zasadnicze informacje o debugowaniu, nagłówki avi, wartości funkcji 
(początek debugowania)
.IPs 2
wyświetl indeksy avi, kawałki wejść, więcej informacji o debugowaniu 
(debugowanie udtwarzacza)
.IPs 3
wyświetl wszystko odnoszące się wejścia analizatorów (debugowanie anlizatorów)
.RE
.PD 1
.
.TP
.B \-vobsubout <nazwa\ bazy>
Określ nazwę bazy dla danych wyjściowych plików .idx i .sub.
Wyłączy to renderowanie napisów w kodowanym filmie i zamieni je do pliku
napisów Vobsub.
.TP
.B \-vobsuboutindex <index>
Określ index wyjściowego pliku napisów.
(domyślnie: 0).
.TP
.B \-vobsuboutid <langid>
Wybierz dwu literowy kod języka napisów. Unieważni to,
co jest czytane z DVD lub pliku .ifo.
.TP
.B \-xvidencopts <opcja1:opcja2:...>
Jeśli koduje do XviD, możesz wybrać jego parametry tutaj.
.br
Są trzy dostępne tryby: stały bitrate (CBR), ustalony quantizer i 2kroki (2pass).
.br
Dostępne opcje to:
.
.RSs
.IPs pass=<1|2>
wyszczególnij kroki w trybie 2-krokowym mode
.IPs bitrate<wartość>
ustaw używany bitrate, w bitach/\:sekundy, jeżeli <16000 lub w bits/\:second jeżeli >16000
(CBR lub tryb 2-krokowy, standardowo=687 kbits/s)
.IPs fixed_quant=<1\-31>
przełącz do trybu stałego quantizera i wybierz quantizer, który ma być użyty
.IPs me_quality=<0\-6>
wybierz jakość detekcji ruchu (domyślne = 4)
.IPs 4mv
użyj 4 vektory ruchu na makro-blok, może dać lepszą jakość na koszt
wolnego kodowania (domyślne=off)
.IPs rc_reaction_delay_factor=<wartość>
określ szybkość reakcji kontroli tempa, małe wartości są szybsze
.IPs rc_averaging_period=<wartość>
do zakresu wymagającego średniej
.IPs rc_buffer=<wartość>
rozmiar bufora kontroli tempa
.IPs quant_range=<1\-31>\-<1\-31>[/<1\-31>\-<1\-31>]
min & max quantizer dla wszystkich klatek (domyślnie=2-31, tryb CBR)
.br
min & max quantizer dla klatek I/P (domyślnie=2\-31/2\-31, tryb 2-krokowy)
.IPs min_key_interval=<wartość>
minimalna przerwa pomiędzy key klatkami (domyślnie=0, tylko 2krokowy)
.IPs max_key_interval=<wartość>
maksymalna przerwa pomiędzy key klatkami (domyślnie=10*fps)
.IPs mpeg_quant
użyj quantizery MPEG zamiast H.263 (domyślnie=off)
.IPs mod_quant
decyduje czy użyć quantizera MPEG czy H.263 w podstawie frame-by-frame. (default=off, 2pass mode only)
.IPs lumi_mask
użyj algorytmu lumimasking (domyślnie=off, wydaje się, że ma błędy)
.IPs hintedme
zapisz wektory Motion Estimation do pliku podczas pierwszego kroku i użyj tego pliku w drugim (domyślnie=off, tylko tryb 2-krokowy, wydaje się, że ma błędy)
.IPs hintfile
określ tymczasowy plik, który będzie użyty przez opcję 'hintedme' (domyślnie= ./xvid_hint_me.dat, tylko tryb 2-krokowy)
.IPs debug
zapisz komunikaty debugowania w xvid.dbg (domyślne: off)
.br
to *nie* jest plik kontrolny trybu 2-krokowego
.IPs keyframe_boost=<0\-1000>
(domyślnie=0, tylko tryb 2krokowy)
.IPs kfthreshold=<wartość>
(domyślnie=10, tylko tryb 2krokowy)
.IPs kfreduction=<0\-100>
(domyślnie=30, tylko tryb 2krokowy)
.RE


.\" --------------------------------------------------------------------------
.\" Kontrola klawiatury
.\" --------------------------------------------------------------------------
.
.SH "KONTROLA KLAWIATURY"
.I INFORMACJA:
.br
MPlayer ma w pełni konfiguralne sterowanie komendami, kontrolę warstw,
którymi pozwala Ci na kontrolowanie nim. MPlayer używa klawiatury, myszy,
dżojstika, lub zdalną kontrolę (korzysta z lirc).
.br
Domyślny plik konfiguracyjny do systemu wejściowego, to:
~/.mplayer/\:input.conf, lecz możesz go unieważnić używając
opcji \-input conf.
.br
Te klawisze mogą/\: nie działać, zależy to od Twoich sterowników wyjścia wideo.
.TP
.B kontrola podstawowa
.PD 0
.RSa
.IPs "<\-  i  \->"
skocz w tył/\:w przód o 10 sekund
.IPs "góra i dół"
skocz w tył/\:w przód o 1 minutę
.IPs "pgup i pgdown"
skocz w tył/\:w przód o 10 minut
.IPs "< i >"
w przód/\:w tył w playliście
.IPs "HOME i END"
idź do następnego/\:poprzedniego play-drzewa pochodzącego z głównej listy.
.IPs "INS i DEL"
idź do następnego/\:poprzedniego alternatywnego źródła (tylko playlista asx)
.IPs "p / SPACE"
pause'uj film (dowolny klawisz włącza z powrotem)
.IPs "q / ESC"
zatrzymaj odtwarzanie i wyjdź
.IPs "+ i \-"
modyfikuj zwlekanie audio przez +/\:\- 0.1 sekund
.IPs "/ i *"
zmniejszenie/\:zwiększenie głośności
.IPs "9 i 0"
zmniejszenie/\:zwiększenie głośności
.IPs m\ \ \ \
wycisz dźwięk
.IPs f\ \ \ \
przełącz w pełny ekran
.IPs "w i e"
zmniejszenie/\:zwiększenie zakresu panscan
.IPs o\ \ \ \
przełącz OSD: żaden / szukaj / szukaj+timer
.IPs d\ \ \ \
przełącz przesuwanie klatki
.IPs v\ \ \ \
spręż widoczność napisów
.IPs j\ \ \ \
przełącz język napisów
.IPs a\ \ \ \
przełącz pozycję napisów: góra/środek/dół
.IPs "z i x"
modyfikuj zwlekanie napisów przez by +/\:\- 0.1 sekund
.IPs "r i t"
modyfikuj pozycję napisów
.IPs "i"
ustaw znak EDL

.PP
(Następujące klawisze działają tylko jeżeli używasz wyjścia wideo ze
sprzętową akceleracją (xv, (x)vidix, (x)mga, etc), lub programowego
filtru koreksji (-vf eq or -vf eq2).

.IPs "1 i 2"
modyfikacja kontrastu
.IPs "3 i 4"
modyfikacja jasności
.IPs "5 i 6"
modyfikacja barwy (kolorów)
.IPs "7 i 8"
modyfikacja nasycenia
.RE
.PD 1
.
.TP
.B Kontrola klawiatury GUI
.PD 0
.RSs
.IPs ENTER
zacznij odtwarzać
.IPS s\ \ \ \
zatrzymaj odtwarzanie
.IPs a\ \ \ \
przełącz wyrównanie napisów: góra/środek/dół
.IPs l\ \ \ \
wczytaj plik
.IPs c\ \ \ \
przeglądarka skórek
.IPs p\ \ \ \
przełącz playlistę
.RE
.PD 1
.
.TP
.B Kontrola wejścia TV
.PD 0
.RSs
.IPs "h i k"
wybierz poprzedni/\:następny kanał
.IPs n\ \ \ \
zmiana normy
.IPs u\ \ \ \
zmiana listy kanałów
.RE
.PD 1
.
.TP
.B Kontrola wejścia DVDNAV
.PD 0
.RSs
.IPs "K,J,H,L"
przejrzyj góra/\:dół/\:lewo/\:prawo
.IPs M\ \ \ \
skocz do głównego menu
.IPs S\ \ \ \
wybierz
.RE
.PD 1


.\" --------------------------------------------------------------------------
.\" Protokół trybu slave
.\" --------------------------------------------------------------------------
.
.SH "PROTOKÓŁ TRYBU SLAVE"
Jeżeli opcja \-slave jest podana, odtwarzanie jest kontrolowane przez
protokół line\-based.
Każda linia musi zawierać jedną komendę w przeciwnym razie jedną z następujących
wartości:
.TP
.B Komendy
.RSs
.IPs "seek <wartość> [type=<0/\:1/\:2>]"
Skocz do dowolnego miejsca w filmie.
Typ 0 jest skokiem względnym przez +/\:- <wartość> sekund.
Typ 1 - skok do <wartość> % w filmie.
Typ 2 - skok do pozycji <wartość> sekund.
.IPs "audio_delay <wartość>"
Modyfikuj zwlekanie audio w sekundach
.IPs quit
Opuść MPlayer'a
.IPs pause
Pause/\:odpause'owanie odtwarzania
.IPs grap_frames
Wie ktoś?
.IPs "pt_step <wartość> [force=<wartość>]"
Idź do następnego/\:poprzedniego wejścia w play-drzewie.
.IPs "pt_up_step <wartość> [force=<wartość>]"
Tak jak pt_step ale skacze do następnego/\:poprzedniego w głównej liście.
.IPs "alt_src_step <wartość>"
Kiedy więcej niż jedno źródło jest dostępne, to wybiera następne/\:poprzednie
(wspierane tylko przez palylistę asx).
.IPs "sub_delay <wartość> [abs=<wartość>]"
Modyfikuj zwlekanie napisów przez +/\:- <wartość> sekund, albo ustaw to do
<wartości> w sekundach, kiedy abs nie jest zerowe.
.IPs "osd [level=<wartość>]"
Przełącz tryb osd, lub ustaw jego poziom, kiedy poziom jest > 0.
.IPs "volume <dir>"
Zwiększenie/\:zmniejszenie głośności
.IPs "[contrast|brightness|hue|saturation] <\-100\- 100> [abs=<wartść>]"
.br
Ustaw/modyfikuj parametry wideo.
.IPs "frame_drop [type=<wartość>]"
Przełącz/\:Ustaw tryb porzucania klatek.
.IPs "sub_visibility"
spręż widoczność napisów
.IPs "sub_pos <wartość>"
Modyfikuj położenie napisów.
.IPs vo_fullscreen
Przełącz w tryb pełnoekranowy.
.IPs "tv_step_channel <dir>"
Wybierz następny/\:poprzedni kanał tv.
.IPs "tv_step_norm"
Zmień normę TV.
.IPs "tv_step_chanlist "
Zmień listę kanałów.
.IPs "gui_[loadsubtitle|about|play|stop]"
Akcje GUI
.RE


.\" --------------------------------------------------------------------------
.\" Pliki
.\" --------------------------------------------------------------------------
.
.SH "PLIKI"
.TP
/etc/\:mplayer/\:mplayer.conf
główny plik ustawień
.TP
~/.mplayer/\:config
ustawienia użytkownika
.TP
~/.mplayer/\:input.conf
ustawienia wejścia (Patrz '\-input keylist' dla listy wszystkich klawiszy)
.TP
~/.mplayer/\:gui.conf
plik konfiguracyjny GUI
.TP
~/.mplayer/\:gui.pl
playlista GUI
.TP
~/.mplayer/\:font/
katalog czcionki (Musi znajdować się tutaj plik font.desc i plik z
rozszerzeniem .RAW.)
.TP
~/.mplayer/\:DVDkeys/
Zkrakowane klucze CSS
.PD 0
.TP
Napisy są szukane w katalogu filmu
(dla przykładu /mnt/\:movie/\:movie.avi):
.RSs
/mnt/\:cdrom/\:movie.sub
.br
~/.mplayer/\:sub/\:movie.sub
.br
~/.mplayer/\:default.sub
.RE
.PD 1

.\" --------------------------------------------------------------------------
.\" Przykłady
.\" --------------------------------------------------------------------------
.
.SH "PRZYKŁADY"
.TP
.B Szybki start odtwarzania DVD
mplayer \dvd://1
.TP
.B Odtwarzaj w japońskim z angielskimi napisami
mplayer \dvd://1 \-alang ja \-slang en
.TP
.B Odtwarzaj tylko rozdziały 5, 6, 7
mplayer \dvd://1 \-chapter 5\-7
.TP
.B Odtwarzanie DVD z różnych ujęć
mplayer \dvd://1 \-dvdangle 2
.TP
.B Odtwarzanie z innego urządzenia DVD
mplayer \dvd://1 \-dvd\-device /dev/\:dvd2
.TP
.B Odtwarzanie starego stylu DVD (VOB)
mplayer \-dvdauth /dev/\:dvd /mnt/\:dvd/\:VIDEO_TS/\:VTS_02_4.VOB
.TP
.B Strumień z HTTP
mplayer http://mplayer.hq/\:example.avi
.TP
.B strumień używający RTSP
mplayer rtsp://server.example.com/\:streamName
.TP
.B Konwertuj napisy do MPsub (do ./\:dump.mpsub)
mplayer dummy.avi \-sub source.sub \-dumpmpsub
.TP
.B Wejście z domyślnego V4L
mplayer \-tv on:driver=v4l:width=640:height=480:outfmt=i420 \-vc rawi420
\-vo xv
.TP
.B Kodowanie tytułu #2 DVD, tylko wybranych rozdziałów
mencoder \dvd://2 \-chapter 10-15 \-o title2.avi \-oac copy \-ovc divx4
.TP
.B Kodowanie tytułu #2 DVD, zmieniając rozmiar do 640x480
mencoder \dvd://2 \-vf scale=640:480 \-o title2.avi \-oac copy \-ovc divx4
.TP
.B Kodowanie tytułu #2 DVD, zmieniając rozmiar do 512xHHH (zachowaj stosunek
obrazu)
mencoder \dvd://2 \-vf scale \-zoom \-xy 512 \-o title2.avi \-oac copy
\-ovc divx4
.TP
.B To samo, ale z rodziną kodeków libavcodec, kompresja MPEG4 (Divx5)
mencoder \dvd://2 \-o title2.avi \-ovc lavc
\-lavcopts vcodec=mpeg4:vhq:vbitrate=1800 \-oac copy
.TP
.B To samo, ale z rodziną kodeków libavcodec, kompresja MJPEG
mencoder \dvd://2 \-o titel2.avi \-ovc lavc
\-lavcopts vcodec=mjpeg:vhq:vbitrate=1800 \-oac copy
.TP
.B Kodowanie wszystkich plików *.jpg w aktualnym katalog
mencoder \\*.jpg \-mf on:fps=25 \-o output.avi \-ovc divx4
.TP
.B Kodowanie z tunera (patrz dokumentacja!)
mencoder \-tv on:driver=v4l:width=640:height=480 \-o tv.avi \-ovc rawrgb
.TP
.B Kodowanie z archiwum
rar p test-SVCD.rar | mencoder \-ovc divx4 \-divx4opts br=800 \-ofps 24
\-\- \-
.TP
.B Kodowanie zbiorowych plików *.vob
cat *.vob | mencoder <opcje> \-


.\" --------------------------------------------------------------------------
.\" Błędy, autorzy, standardowa adnotacja
.\" --------------------------------------------------------------------------
.
.SH "BŁĘDY"
Prawdopodobne.
PROSIMY, podwójnie sprawdź dokumentację (zwłaszcza bugreports.html),
FAQ i archiwum grupy mailingowej, przed wysłaniem błędu!
.br
Wyślij kompletny raport o błędzie do grupy mailingowej MPlayer-users na
<mplayer-users@mplayerhq.hu>.
Kochamy kompletne raporty:)


.SH AUTORZY
Sprawdź dokumentację!
.TP
MPlayer is (C) 2000\-2003
.B Arpad Gereoffy
.TP
Ta strona manuala jest tworzona i utrzymywana przez:
.B Gabucino
.br
.B Diego Biurrun
.br
.B Jonas Jermann
.TP
Strona przetłumaczona przez (kolejność przypadkowa):
.B Adriana Pawlika < imoteph@wp.pl >
.br
.B Konrada Materkę < kmaterka@wp.pl >
.PP
Pocztę odnośnie manuala prosimy przesyłać do grupy maillingowej MPlayer-users,
informacje o błędach w tłumaczeniu bezpośrednio do tłumaczy.


.SH "ADNOTACJA"
Używaj tylko na własną odpowiedzialność!
Mogą znajdować się tu błędy i nieścisłości, które mogłyby uszkodzić Twój system,
lub Twoje oczy.
Używaj z ostrożnością i choć jest to mało prawdopodobne, autor nie bierze
jakiejkolwiek odpowiedzialności za to!

.SH "OD TŁUMACZY"
Tłumaczenie może zawierać duże błędy, niektóre słowa mogły być przetłumaczone
błędnie lub nie powinny być tłumaczone.
Jeśli zauważysz jakiś błąd, popraw go i prześlij do autorów manuala
(oryginalnego, bądź tłumaczenia).
Tłumaczenie oparte na oryginalnym pliku dołączonym do wersji 0.90-pre4, poprawiane
sukcesywnie, do wersji CVS z dnia 25.03.2003.
.\" end of file
