.\" synced with 1.539
.\" MPlayer (C) 2000-2004 MPlayer Team
.\" This man page was/is done by Gabucino, Diego Biurrun, Jonas Jermann
.\" Traduction: Nicolas Le Gaillart < nicolas@legaillart.com >
.
.\" --------------------------------------------------------------------------
.\" Définition des macros
.\" --------------------------------------------------------------------------
.
.\" l'indentation par défaut est 7, ne pas changer!
.nr IN 7
.\" défini l'indentation pour les sous-options
.nr SS 4
.\"
.de IPs
.IP "\\$1" \n(SS
..
.\" début du premier niveau de sous-options, se termine par .RE
.de RSs
.RS \n(IN+3
..
.\" début du 2nd niveau de sous-options
.de RSss
.PD 0
.RS \n(SS+3
..
.\" fin du 2nd niveau de sous-options
.de REss
.RE
.PD 1
..
.
.\" --------------------------------------------------------------------------
.\" Titre
.\" --------------------------------------------------------------------------
.
.TH MPlayer 1 "9 Février 2004" "The MPlayer Project" "Le Lecteur Vidéo Pour Linux"
.
.SH NAME
mplayer  \- Lecteur Vidéo pour Linux
.br
mencoder \- Encodeur Vidéo pour Linux
.
.\" --------------------------------------------------------------------------
.\" Synopsis
.\" --------------------------------------------------------------------------
.
.SH SYNOPSIS
.na
.nh
.B mplayer
.RI [options]\ [ \ fichier\  | \ URL\  | \ playlist\  | \ \-\  ]
.br
.B mplayer
'in +\n[.k]u
[options globales]
.I fichier1
[options spécifiques] [fichier2] [options spécifiques]
.br
.in
.B mplayer
'in +\n[.k]u
[options globales]
.RI { "groupe de fichiers et d'options" }
[options spécifiques au groupe]
.br
.in
.B mplayer
'in +\n[.k]u
.RI [ mms[t] | http | http_proxy | rt[s]p ] ://
[utilisateur:mdp@]\fIURL\fP[:port] [options]
.br
.in
.B mplayer
'in +\n[.k]u
.I dvd://titre
[options]
.br
.in
.B mplayer
'in +\n[.k]u
.I vcd://piste[/périphérique]
[options]
.br
.in
.B mplayer
'in +\n[.k]u
.I tv://[canal]
[options]
.br
.in
.B mplayer
'in +\n[.k]u
.I mf://filemask
[options]
.br
.in
.B mplayer
'in +\n[.k]u
.I [cdda|cddb]://piste[:vitesse][/périphérique]
[options]
.br
.in
.B mplayer
'in +\n[.k]u
.I cue://fichier[:périphérique]
[options]
.br
.in
.B mplayer
'in +\n[.k]u
.I dvdnav://[périphérique]
[options]
.br
.in
.B mplayer
'in +\n[.k]u
.I sdp://fichier
[options]
.br
.in
.B mplayer
'in +\n[.k]u
.I mpst://hôte[:port]/URL
[options]
.br
.in
.B mencoder
[options]
.RI [ \ fichier\  | \ URL\  | \ \-\  ]
[\-o\ fichier]
.br
.B gmplayer
[options]
[\-skin\ skin]
.ad
.hy
.
.\" --------------------------------------------------------------------------
.\" Description
.\" --------------------------------------------------------------------------
.
.SH DESCRIPTION
.B mplayer
est un lecteur vidéo pour LINUX (il fonctionne sur beaucoup d'autres
Unices et processeurs non\-x86, voir la documentation).
Il joue la plupart des formats MPEG/\:VOB, AVI, ASF/\:WMA/\:WMV,
RM, QT/\:MOV/\:MP4, OGG/\:OGM, VIVO, FLI, NuppelVideo, yuv4mpeg, FILM
et RoQ, supportés par plusieurs codecs natifs, par XAnim et par
les codecs Win32.
Vous pouvez regarder des VideoCD, SVCD, DVD, 3ivx, DivX\ 3/\:4/\:5 et
même des films WMV (sans utiliser la bibliothèque avifile).
.PP
Un autre gros atout de MPlayer est la grande variété de pilotes de
sortie supportés.
Il fonctionne avec X11, XV, DGA, OpenGL, SVGAlib, fbdev, AAlib,
DirectFB, Quartz, mais vous pouvez aussi utiliser GGI, SDL (et de cette
façon tous leurs drivers), VESA (sur n'importe quelle carte compatible
VESA, même sans X11), quelques drivers spécifiques à certaines cartes
(pour Matrox, 3Dfx et ATI) et certaines carte de décompression MPEG,
telles que les Siemens DVB, DXR2 et DXR3/\:Hollywood+.
La plupart d'entre eux supportent le redimensionnement logiciel ou
matériel, vous pouvez donc apprécier les films en plein écran.
.PP
MPlayer possède un affichage sur écran (OnScreenDisplay) pour les
informations, de belles et grandes polices lissées et des effets
visuels pour confirmer les contrôles au clavier. Les polices
européennes/\:ISO 8859-1,2 (Hongroise, Anglaise, Tchèque, etc),
Cyrillique et Coréenne sont supportées ainsi que 11 formats de
sous-titres (MicroDVD, SubRip, SubViewer, Sami, VPlayer, RT,
SSA, AQTitle, JACOsub, PJS et le nôtre: MPsub) et les sous-titres
DVD (SPU streams, VobSub et Closed Captions).
.PP
.B mencoder
(MPlayer's Movie Encoder) est un simple encodeur de vidéos, conçu pour encoder
des vidéos jouables par MPlayer (voir ci-dessus) dans d'autres formats jouables
par MPlayer (voir ci-dessous).
Il encode en DivX4, XviD, un des codecs libavcodec, et en PCM/\:MP3/\:VBRMP3
audio en 1, 2 ou 3\ passes.
Il permet également de copier des flux de données (stream), possède un puissant
système de plugins (découpage, expansion, retournement, postprocess, rotation,
redimensionnement, bruit, conversion rgb/\:yuv) et bien plus.
.PP
.B gmplayer
est l'interface graphique de MPlayer.
Il possède les mêmes options que MPlayer.


.\" --------------------------------------------------------------------------
.\" Options
.\" --------------------------------------------------------------------------
.
.SH "NOTES GÉNÉRALES"
.B Regardez également la documentation HTML !
.PP
Chaque option a son opposé, par ex.\& l'inverse de l'option
\-fs est \-nofs.
.PP
Vous pouvez placer toutes les options dans un fichier de configuration qui sera
lu à chaque exécution de MPlayer.
Le fichier de configuration général 'mplayer.conf' se trouve dans le répertoire
habituel des fichiers de configuration (par exemple.\& /etc/\:mplayer ou
/usr/\:local/\:etc/\:mplayer), et le fichier de configuration spécifique à
l'utilisateur se trouve dans '~/\:.mplayer/\:config'.
Les options du fichier utilisateur ont priorité sur les options du fichier
global, et les options données sur la ligne de commande ont priorité sur tous
les fichiers.
La syntaxe des fichiers de configuration est 'option=<valeur>', tout ce qui
suit un '#' est considéré comme commentaire.
Les options qui nécessitent des valeurs peuvent être activés en les
initialisant à 'yes' ou '1' ou désactivés en les initialisant à 'no'
ou '0'.
Ceci est même applicable aux sous-options.
.PP
.I EXEMPLE:
.br
# Utilise les pilotes Matrox par défaut.
.br
vo=xmga
.br
# J'adore faire le poirier en regardant les vidéos.
.br
flip=yes
.br
# Décode/\:encode des fichiers png,
.br
# démarre avec mf://filemask
.br
mf=type=png:fps=25
.br
# Les images en eerie negative, c'est cool.
.br
vf=eq2=1.0:-0.8
.PP
Vous pouvez également écrire des fichiers de config spécifiques à un fichier.
Si vous souhaitez avoir un fichier de config pour un fichier nommé 'film.avi',
créez un fichier nommé 'film.avi.conf' contenant les options spécifiques à ce 
fichier et placez-le dans ~/.mplayer ou dans le même répertoire que le fichier.
.
.
.\" --------------------------------------------------------------------------
.\" Contrôle clavier
.\" --------------------------------------------------------------------------
.
.SH "CONTROLE CLAVIER"
.I NOTE:
.br
MPlayer dispose d'une couche de contrôle pleinement configurable, qui
vous permet de contrôler MPlayer avec le clavier, la souris, le joystick
ou une télécommande (en utilisant LIRC).
.br
Le fichier de configuration par défaut pour le système d'entrée est
~/.mplayer/\:input.conf mais cela peut être outrepassé en utilisant
l'option \-input conf.
.br
Ces touches peuvent/\:ne peuvent pas fonctionner, suivant votre pilote de
sortie vidéo.
.TP
.B contrôle général
.PD 0
.RSs
.IPs "<\- et \->"
recule/\:avance de 10 secondes
.IPs "haut et bas"
recule/\:avance d'1 minute
.IPs "pgup et pgdown"
recule/\:avance de 10 minutes
.IPs "< et >"
recule/\:avance dans la liste de lecture
.IPs "HOME et END"
va à la prochaine/précédente entrée dans la liste parente
.IPs "INS et DEL"
va à la prochaine/précédente source (liste de lecture asx uniquement)
.IPs "p / ESPACE"
met le film en pause (n'importe quelle touche pour redémarrer)
.IPs "q / ESC"
stoppe la lecture est quitte
.IPs "+ et -"
ajuste le décalage audio de +/\:- 0.1 seconde
.IPs "/ et *"
réduit/\:augmente le volume
.IPs "9 et 0"
réduit/\:augmente le volume
.IPs m\ \ \ \
coupe le son (mute)
.IPs f\ \ \ \
bascule en plein-écran
.IPs T\ \ \ \
bascule le mode toujours visible.
.IPs "w et e"
réduit/\:augmente l'intervalle panscan
.IPs o\ \ \ \
bascule entre les états OSD: aucun / déplacement / déplacement+chrono
.IPs d\ \ \ \
bascule les modes de sauts de trame: aucun / saut d'affichage / saut de 
décodage (voir \-framedrop et \-hardframedrop)
.IPs v\ \ \ \
bascule l'affichage des sous-titres
.IPs j\ \ \ \
change de langue de sous-titres
.IPs a\ \ \ \
bascule l'alignement des sous-titres: haut/milieu/bas
.IPs "z et x"
ajuste le décalage des sous-titres de +/\:- 0.1 seconde
.IPs "r et t"
ajuste la position des sous-titres
.IPs i
créé une marque EDL
.RE
.PD 1
.PP
(Les touches suivantes ne sont valides qu'en utilisant une sortie vidéo
accélérée matériellement (xv, (x)vidix, (x)mga, etc) ou le filtre égualiseur
logiciel (\-vf eq ou \-vf eq2).
.PP
.PD 0
.RSs
.IPs "1 et 2"
ajuste le contraste
.IPs "3 et 4"
ajuste la luminosité
.IPs "5 et 6"
ajuste la couleur
.IPs "7 et 8"
ajuste la saturation
.RE
.PD 1
.
.TP
.B Contrôle clavier de la GUI
.PD 0
.RSs
.IPs "ENTREE"
démarre la lecture
.IPs s
stoppe la lecture
.IPs l
charge un fichier
.IPs c
navigateur de skins
.IPs p
bascule la liste de lecture
.RE
.PD 1
.
.TP
.B Contrôle entrée TV
.PD 0
.RSs
.IPs "h et k"
sélectionne le précédent/\:prochain canal
.IPs n
change de norme
.IPs u
change la liste des canaux
.RE
.PD 1
.
.
.SH "OPTIONS DE LECTURE (MPLAYER UNIQUEMENT)"
.TP
.B \-autoq <qualité> (utiliser avec \-vf [s]pp)
Change dynamiquement le niveau de postprocessing en fonction de la charge
processeur.
Le nombre à indiquer est le niveau maximum utilisé.
Normalement vous pouvez utiliser un nombre important.
Vous devez indiquer \-vf [s]pp sans paramètres pour l'utiliser.
.TP
.B \-autosync <facteur>
Ajuste graduellement la synchro A/\:V en fonction de la mesure du décalage
audio.
En spécifiant \-autosync\ 0, valeur par défaut, la synchronisation des trames
sera entièrement basée sur la mesure du décalage audio.
En spécifiant \-autosync\ 1 ce sera la même chose, mais cela changera légèrement
l'algorithme de correction A/\:V utilisé.
On peut souvent améliorer la lecture d'une vidéo possédant un taux de transfert
irrégulier, mais qui peut-être lue avec \-nosound, en initialisant cette option
à une valeur entière supérieure à 1.
Plus cette valeur sera élevée, plus le débit sera proche de \-nosound.
Essayez \-autosync\ 30 pour faire disparaître les problèmes avec les drivers
audio qui ne possèdent pas une mesure de décalage audio parfaite.
Avec cette valeur, si de large écarts de synchro A/\:V se produisent, il ne
mettront que une seconde ou deux pour disparaître.
Ce temps de réaction devrait être le seul effet de bord si cette option est
activé, pour tous les drivers audio.
.TP
.B \-benchmark
Affiche quelques statistiques sur l'utilisation CPU et les trames sautées
à la fin. À utiliser avec \-nosound et \-vo null pour mesurer les performances
du codec vidéo.
.br
.I NOTE:
Avec cette option MPlayer ignorera également la durée des trames pendant la
lecture de vidéo uniquement (vous pouvez le prendre comme des fps infinis).
.TP
.B \-colorkey <nombre>
Affecte une valeur RVB de votre choix à la couleur clé.
0x000000 est noir et 0xffffff est blanc.
Supporté par les pilotes vidéo vidix, fbdev, svga, vesa, winvidix, xmga, xvidix
et xover uniquement.
.TP
.B \-nocolorkey
Désactive la couleur clé.
Supporté par les pilotes vidéo cvidix, fbdev, svga, vesa, winvidix, xmga,
xvidix et xover uniquement.
.TP
.B \-edl <nomfichier>
Active les actions d'édition de liste de décision (EDL) durant la lecture.
La vidéo sera sautée et le son coupé et remis suivant les entrées du fichier
indiqué.
Voir DOCS/HTML/fr/edl.html pour les détails sur comment l'utiliser.
.TP
.B \-edlout <nomfichier>
Créé un nouveau fichier et écrit les enregistrements d'édition de la liste de
décision (EDL) dans ce fichier. Durant la lecture, quand l'utilisateur tape 'i',
une entrée à sauter après les deux dernières secondes de la lecture est écrite
dans ce fichier. Cela fournit un point de départ depuis lequel l'utilisateur
peut régler plus finement les entrées EDL plus tard.
Voir DOCS/HTML/fr/edl.html pour les détails.
.TP
.B \-enqueue (GUI uniquement)
Ajoute les fichiers donnés en ligne de commande à la liste de lecture au lieu
de les jouer immédiatement.
.TP
.B \-fixed-vo (CODE BETA!)
force un système de vidéo fixe pour des fichiers multiples (une
(dès)initialisation pour pour tous les fichiers).
Ainsi une seule fenêtre sera ouverte pour tous les fichiers.
Actuellement les pilotes suivants fonctionnent avec fixed-vo: gl2, mga, svga,
x11, xmga, xv et xvidix.
.TP
.B \-framedrop (voir aussi \-hardframedrop)
Saute l'affichage de certaines trames pour maintenir la synchro A/\:V sur les
systèmes lents.
Les filtres vidéo ne sont pas appliqués sur de telles trames.
Pour les trames B même leur décodage est complétement désactivé.
.TP
.B \-h, \-help, \-\-help
Affiche un court résumé des options.
.TP
.B \-hardframedrop
Saute les trames de façon plus brutale (casse le décodage).
Mène à des distorsions d'image!
.TP
.B \-identify
Affiche les paramètres du fichier dans un format facilement analysable.
Le script TOOLS/midentify supprime le reste de l'affichage et (espérons-le)
formate les noms de fichiers pour le shell.
.TP
.B \-input <commandes>
Cette option peut être utilisée pour configurer certaines parties du
système de contrôle.
Les chemins sont relatifs à ~/\:.mplayer/.
.br
.I NOTE:
La répétition automatique n'est pour l'instant supporté que par les joysticks.

Les commandes disponibles sont:

.PD 0
.RSs
.IPs conf=<fichier>
Lit le fichier input.conf précisé.
Si aucun chemin n'est précisé, ~/\:.mplayer est utilisé.
.IPs ar-delay
Temps en msec avant de démarrer la répétition automatique d'une touche
(0 pour désactiver).
.IPs ar-rate
Combien de frappes par seconde pendant la répétition automatique.
.IPs keylist
Afficher toutes les clés pouvant être attachées.
.IPs cmdlist
Afficher toutes les commandes pouvant être attachées.
.IPs js-dev
Spécifier le périphérique joystick à utiliser (/dev/\:input/\:js0 par défaut).
.IPs file
Lit les commandes depuis un fichier donné.
Utile surtout avec une communication fifo.
.br
.I NOTE:
Quand le fichier indiqué est un fifo MPlayer ouvre chaque extrémité donc vous
pouvez avoir plusieurs \'echo "seek 10" > mp_pipe\' et le pipe restera valide.
.RE
.PD 1
.
.TP
.B \-lircconf <fichier>
Indique un fichier de configuration pour LIRC (Linux Infrared Remote
Control, voir http://www.lirc.org) si vous n'aimez pas le ~/\:.lircrc par
défaut.
.TP
.B \-list-options
Affiche toutes les options disponibles.
.TP
.B \-loop <nombre>
Répète la lecture <nombre> fois.
0 signifie illimité.
.TP
.B \-menu (CODE BETA)
Active le menu OSD.
.TP
.B \-menu-cfg <fichier> (CODE BETA)
Utilise le menu.conf indiqué.
.TP
.B \-menu-root <valeur> (CODE BETA)
Spécifie le menu principal.
.TP
.B \-nojoystick
Désactive le support joystick.
Activé par défaut, si il a été compilé pour.
.TP
.B \-nolirc
Désactive le support de LIRC.
.TP
.B \-nomouseinput
Désactive l'entrée des boutons de la souris (le menu contextuel de mozplayerxp
dépends de cette option).
.TP
.B \-nortc
Désactive l'utilisation du RTC Linux (real-time clock \- /dev/\:rtc)
comme mécanisme de synchro.
.TP
.B \-playlist <fichier>
Lit les fichiers en fonction d'une playlist (1 fichier par ligne, ou aux
formats Winamp ou ASX).
.br
.I NOTE:
Cette option est considérée comme une entrée donc les options trouvées à la
suite s'appliqueront uniquement aux éléments de la liste de lecture.
.TP
.B \-quiet
Avec cette option, la ligne d'état (c-a-d A:   0.7 V:   0.6 A-V:  0.068 ...) ne
sera pas affichée.
Cela est particulièrement utile sur les terminaux lents ou endommagés qui ne
gèrent pas les retours chariot (c-a-d \\r).
.TP
.B \-really-quiet
Affiche encore moins de messages.
.TP
.B \-shuffle
Joue les fichiers en ordre aléatoire.
.TP
.B \-skin <répertoire\ des\ skin>
Charge les skins depuis le répertoire spécifié (SANS chemin).

.I EXEMPLE:
.PD 0
.RSs
.IPs "\-skin fittyfene"
essaie /usr/\:local/\:share/\:mplayer/\: en premier, puis
~/.mplayer/\: en cas d'échec.
.RE
.PD 1
.
.TP
.B \-slave \ \
Cette option enclenche le mode esclave.
Ceci est prévu pour l'utilisation de MPlayer en tant que base
(backend) pour d'autres programmes.
Au lieu d'intercepter les évènements clavier, MPlayer va lire des
commandes simples via son entrée stdin.
La section
.B PROTOCOLE DU MODE ESCLAVE
explique la syntaxe.
.TP
.B \-softsleep
Utilise des timers logiciels de haute qualité.
Aussi précis que le RTC sans nécessiter de privilèges spéciaux,
au prix toutefois d'une consommation CPU plus importante.
.TP
.B \-speed <0.01\-100>
Règle la vitesse de lecture.
.TP
.B \-sstep <sec>
Spécifie le nombre de secondes entre chaque trame.
Utile pour les diaporamas.
.TP
.B \-, \-use-stdin
L'entrée standard (alias stdin) sera utilisée pour lire les données au lieu des
évenements-clé. Si vous ouvrez /dev/stdin (ou l'équivalent sur votre système),
utilisez stdin dans une liste de lecture ou essaiez de lire depuis stdin ensuite
via les commandes openfile ou openlist vous aurez
.B besoin
de cette option.
.
.
.SH "OPTIONS DEMUXER/FLUX"
.TP
.B \-aid <id> (voir aussi l'option \-alang)
Sélectionne le canal audio [MPEG: 0\-31 AVI/\:OGM: 1\-99 ASF/\:RM: 0\-127
VOB(AC3): 128\-159 VOB(LPCM): 160\-191 MPEG-TS 17\-8190].
MPlayer affiche les IDs disponibles quand il tourne en mode verbeux (-v).
Pour jouer des flux MPEG-TS, MPlayer/MEncoder utilisera le premier programme
(si présent) avec le flux audio choisi.
.TP
.B \-alang <code\ de\ pays\ à\ deux\ lettres> (voir aussi l'option \-aid)
Fonctionne uniquement pour la lecture de DVD.
Cela sélectionne la piste audio et tente toujours de lire les flux audio
dont la langue correspond au code donné.
Pour afficher la liste des langues disponibles, utilisez l'option \-v et
regardez le résultat.

.I EXEMPLE:
.PD 0
.RSs
.IPs "\-alang hu,en"
Sélectionne le hongrois et se rabat sur l'anglais si le hongrois n'est pas 
disponible.
.RE
.PD 1
.
.TP
.B \-audio-demuxer <nombre> (\-audiofile uniquement)
Force le type de demuxer audio pour \-audiofile.
Indiquez l'ID demuxer comme défini dans demuxers.h.
Utilisez \-audio-demuxer 17 pour forcer la détection des .mp3.
.TP
.B \-audiofile <nomfichier>
Joue l'audio depuis un fichier externe (WAV, MP3 ou Ogg Vorbis) pendant la
visualisation d'un film.
.TP
.B \-audiofile-cache <Koctets>
Active la mise en cache pour le flux utilisé par \-audiofile, en utilisant
la quantité demandée de mémoire.
.TP
.B \-bandwidth <valeur>
Spécifie la bande passante maximum pour le streaming par le réseau (pour les
serveurs capable d'envoyer du contenu à différents débits).
Utile si vous voulez voir en direct des média streamés avec un connexion lente.
.TP
.B \-cdrom-device <chemin\ périphérique>
Outrepasse le nom par défaut du lecteur de CDROM /dev/\:cdrom.
.TP
.B \-cache <Koctets>
Cette option indique combien de mémoire (en Ko) à utiliser mettant un fichier
en cache/\:URL.
Particulièrement utile sur des média lents (le comportement par défaut est
\-nocache).
.TP
.B \-cdda <option1:option2>
Cette option est utilisé pour régler les capacités de lecture de CD Audio
de MPlayer.

Les options disponibles sont:
.
.RSs
.IPs speed=<valeur>
Règle la vitesse de lecture du CD
.IPs paranoia=<0\-2>
Règle le niveau de paranoia
.RSss
0: désactive la détection
.br
1: détection des chevauchements uniquement (comportement par défaut)
.br
2: correction et vérification des données complètes
.REss
.IPs generic-dev=<valeur>
utiliser le périphérique SCSI générique spécifié
.IPs sector-size=<valeur>
taille de lecture atomique
.IPs overlap=<valeur>
force la recherche minimum de chevauchements pendant vérification à <valeur> 
secteurs.
.IPs toc-bias
Considère que l'offset de début de la piste 1 comme reportée dans la TOC sera 
adressée en tant que LBA\ 0.
Certains lecteurs Toshiba ont besoin de cela pour garder des transitions de 
pistes correctes.
.IPs toc-offset=<valeur>
Ajoutez <valeur> secteurs aux valeurs renvoyés pendant l'adressage des pistes.
Peut être négatif.
.IPs (no)skip
(jamais) accepter les reconstructions imparfaites de données.
.RE
.
.TP
.B \-channels <nombre>
Indique le nombre de canaux audio à utiliser, '2' par défaut si non spécifié.
Si le nombre de canaux de sortie est plus grand que celui des canaux 
d'entrée des canaux vides sont insérés (à moins de mixer de mono vers stéréo, 
dans ce cas le canal mono est répété sur les deux canaux de sortie).
Si le nombre de canaux de sortie est plus petit que celui des canaux 
d'entrée, les résultats dépendront du décodeur audio (\-afm).
MPlayer demande au décodeur de décoder l'audio dans le nombre requis de canaux.
Maintenant c'est au décodeur de satisfaire cette demande. 
Si le décodeur sort sur plus de canaux que demandé, les canaux en plus seront 
tronqués. 
C'est généralement seulement important en jouant des vidéos avec de l'audio AC3 
(comme les DVDs). Dans ce cas liba52 fait le décodage par défaut et downmixe
correctement l'audio dans le nombre requis de canaux.
.br
.I NOTE:
Cette option est utilisé par les codecs (ac3 uniquement) filtres (surround)
et drivers ao (OSS au moins).

Les options disponibles sont:

.PD 0
.RSs
.IPs 2
Stereo
.IPs 4
Surround
.IPs 6
Plein 5.1
.RE
.PD 1
.
.TP
.B \-chapter <id\ chapitre>[\-<id\ fin\ chapitre>]
Indique à quel chapitre commencer la lecture.
Vous pouvez également indiquer à quel chapitre arrêter la lecture 
(par défaut: 1). Des exemples sont disponibles plus bas.
.TP
.B \-cookies
Envoie des cookies lors des requêtes HTTP.
.TP
.B \-cookies-file <fichier>
Lis les cookies HTTP depuis ce fichier.
Ce fichier est supposé être au format Netscape.
Si vous utilisez cette option, MPlayer ne cherchera pas de cookies
dans ~/.netscape/ et ~/.mozilla/.
.TP
.B \-demuxer <nombre>
Forcer le type de demuxer.
Indiquez l'ID demuxer comme défini dans demuxers.h.
Utilisez \-demuxer 17 pour forcer la détection des .mp3.
.TP
.B \-dumpaudio (MPLAYER uniquement)
Décharge le flux audio brut dans ./\:stream.dump (utile avec mpeg/\:ac3).
.TP
.B \-dumpfile <nomfichier> (MPLAYER uniquement)
Indique dans quel fichier MPlayer doit décharger.
Devrait être utilisé avec \-dumpaudio / \-dumpvideo / \-dumpstream.
.TP
.B \-dumpstream (MPLAYER uniquement)
Décharge le flux brut dans /\:stream.dump.
Utile en rippant depuis un DVD ou depuis le réseau.
.TP
.B \-dumpvideo (MPLAYER uniquement)
Décharge le flux vidéo brut dans /\:stream.dump (pas très utilisable).
.TP
.B \-dvbin <options>
Passe les paramètres suivant au module d'entrée DVB, de façon à outrepasser ceux
par défaut:

.PD 0
.RSs
.IPs card=<1\-4>
Spécifie le numéro de carte à utiliser (par défaut: 1).
.IPs file=<fichier>
Dit à MPlayer de lire les canaux depuis <fichier>.
.IPs type=<SAT|TER|CBL>
Spécifie quel type de carte: SATellite, TERrestre ou CaBLe. Si non spécifié
le type sera détecté automatiquement.
.RE
.PD 1
.
.TP
.B \-dvd-device <chemin\ périphérique>
Outrepasse le nom de périphérique DVD par défaut /dev/\:dvd.
.TP
.B \-dvdangle <id\ angle>
Certains DVD contiennent des scènes qui peuvent être vues sous différents
angles. Ici vous pouvez dire à MPlayer quels angles utiliser (par
défaut: 1). Des exemples sont disponibles plus bas.
.TP
.B \-forceidx
Forcer la reconstruction de l'INDEX.
Utile pour les fichiers possédant un index cassé (désynchro, etc).
La recherche sera possible.
Vous pouvez réparer l'index de façon permanente avec MEncoder (voir la
documentation).
.br
.I NOTES:
Vous ne pouvez utiliser cette option que si le media en question supporte les
déplacements (c-a-d pas depuis stdin, un pipe, etc).
.TP
.B \-fps <valeur>
Forcer le débit vidéo (si la valeur est mauvaise/\:absente de l'entête)
(nombre à virgule).
.TP
.B \-frames <nombre>
Joue/\:convertit uniquement les <nombre> premières trames, puis sort.
.TP
.B \-hr-mp3-seek (MP3 uniquement)
Placement mp3 haute résolution.
Par défaut, activé quand un fichier MP3 externe est lu, car nous devons nous 
placer à la très exacte position pour garder la synchro A/\:V. Cela peut être 
lent surtout en allant en arrière \- il doit revenir au début pour trouver 
la trame exacte.
.TP
.B \-idx (voir aussi \-forceidx)
Reconstruit l'INDEX du fichier AVI si aucun INDEX n'a été trouvé,
permet ainsi de ce déplacer.
Utile avec les téléchargements cassés/\:incomplets, ou les AVIs de mauvaise 
qualité.
.br
.I NOTES:
Vous ne pouvez utiliser cette option que si le media en question supporte les
déplacements (c-a-d pas depuis stdin, un pipe, etc).
.TP
.B \-ipv4-only-proxy
Saute le proxy pour les adresses IPv6.
Il sera toujours utilisé pour les connections IPv4.
.TP
.B \-loadidx <nomfichier>
Le nom du fichier à partir duquel lire les données d'INDEX, tel que sauvées par
\-saveidx.
MPlayer lira l'index depuis le fichier et utilisera ces données pour le
déplacement. Ces données seront utilisées à la place des éventuelles données
d'index présentes dans l'AVI lui-même.
De plus, MPlayer ne vous préviendra pas du chargement d'un fichier d'index
généré pour un AVI différent, mais cela vous causera sûrement des torts.
.I NOTE:
Cette option sera obsolète dès que AVI aura le support ODML\ !
.TP
.B \-mc <secondes/trame>
Correction de synchro A-V maximum par trame (en secondes).
.TP
.B \-mf <option1:option2:...>
Utilisé pour décodage de multiples fichiers PNG ou JPEG.

Les options disponibles sont:

.PD 0
.RSs
.IPs w=<valeur>
largeur de la sortie (autodétection)
.IPs h=<valeur>
hauteur de la sortie (autodétection)
.IPs fps=<valeur>
fps de la sortie (défaut: 25)
.IPs type=<valeur>
type des fichiers d'entrée (types disponibles: jpeg, png, tga, sgi)
.RE
.PD 1
.
.TP
.B \-ni (AVI uniquement)
Forcer l'utilisation du filtre AVI non entrelacé (permet de
lire certains mauvais fichiers AVI).
.TP
.B \-nobps (AVI uniquement)
Ne pas utiliser la valeur octet/\:sec moyenne pour la synchro A-V (AVI).
Aide pour certains fichiers AVI avec une entête cassée.
.TP
.B \-noextbased
Désactive la sélection de demuxer basée sur l'extension du fichier.
Par défaut, quand le type de fichier (demuxer) ne peut être détecté de façon
fiable (le fichier n'a pas d'entête ou n'est pas suffisamment fiable),
l'extension du fichier est utilisée pour sélectionner le demuxer. Il se rabat
toujours sur une sélection de demuxer basée sur le contenu.
.TP
.B \-passwd <mot\ de\ passe> (voir également l'option \-user)
Indique le mot de passe pour l'identification http.
.TP
.B \-prefer-ipv4
Utilise IPv4 pour les connections réseau.
Se rabat sur IPv6 automatiquement.
.TP
.B \-prefer-ipv6
Utilise IPv4 pour les connections réseau.
Se rabat sur IPv4 automatiquement.
.TP
.B \-rawaudio <option1:option2:...>
Cette option vous permet de lire des fichiers audio bruts.
Il peut aussi être utilisé pour lire des CD audio qui ne sont pas 44KHz
16Bit stéréo.

Les options disponibles sont:

.PD 0
.RSs
.IPs on
utilise le demuxer audio brut
.IPs channels=<valeur>
nombre de canaux
.IPs rate=<valeur>
taux d'échantillonage par seconde
.IPs samplesize=<valeur>
taille des échantillons en octets
.IPs format=<valeur>
fourcc en hexa
.RE
.PD 1
.
.TP
.B \-rawvideo <option1:option2:...>
Cette option vous permet de lire des fichiers vidéo bruts.

Les options disponibles sont:

.PD 0
.RSs
.IPs on
utilise le demuxer vidéo brut
.IPs fps=<valeur>
débit en trames par seconde, par défaut 25.0
.IPs sqcif|qcif|cif|4cif|pal|ntsc
définie la taille d'image standard
.IPs w=<valeur>
largeur de l'image en pixels
.IPs h=<valeur>
hauteur de l'image en pixels
.IPs y420|yv12|yuy2|y8
définie l'espace de couleurs
.IPs format=<valeur>
espace de couleur (fourcc) en hexa
.IPs size=<valeur>
taille de trame en octets
.RE
.PD 1
.
.TP
.B \-rtsp-stream-over-tcp
Utilisé avec 'rtsp://', URLs pour spécifier que les paquets RTP et RTCP
entrants seront streamés sur TCP (en utilisant la même connexion TCP que RTSP).
Cette option peut être utile si vous avez une connexion Internet cassée qui ne
redirige pas les paquets UDP entrants (voir http://www.live.com/mplayer/).
.TP
.B \-saveidx <nomfichier>
Force la reconstruction de l'INDEX et le sauvegarde dans un fichier séparé
spécifié par l'argument nomfichier.
Pour l'instant cela ne fonctionne qu'avec les fichiers AVI.
Bien que vous puissiez utiliser MEncoder pour réparer les fichiers sans index,
le format AVI est limité à l'indexage de fichiers d'au plus 2 Go.
Il est cependant possible de placer l'index dans un fichier séparé et de
l'utiliser plus tard avec \-loadidx, ce qui est plus rapide que de reconstruire
l'index (avec \-idx ou \-forceidx) à chaque fois que le film est lu
(C'est une limitation du format AVI, et bien qu'il existe une extension pour
les indexes au delà de 2 Go, MPlayer ne supporte pas encore cette extension).
Après que le fichier d'index ait été créé, MPlayer va lire la vidéo.
Si vous voulez automatiser la génération de fichier d'index (après avoir
encodé un gros fichier à partir d'une carte TV, par exemple), vous pouvez
spécifier \-frame 0 pour empécher MPlayer de lire la vidéo après avoir généré
l'index.
.I NOTE:
Cette option sera obsolète dès que AVI aura le support ODML\ !
.TP
.B \-sb <position\ octet> (voir l'option \-ss également)
Se place à la position donnée par 'octet'.
Utile pour la lecture d'images CDROM / fichiers .VOB avec des saletés au début.
.TP
.B \-srate <Hz>
Sélectionne  la fréquence d'échantillonage audio, en ré-échantillonant si 
nécessaire.
MEncoder passe cette valeur à lame pour le ré-échantillonnage.
.TP
.B \-ss <temps> (voir l'option \-sb également)
Se place à la position indiquée par 'temps'.

.I EXEMPLE:
.PD 0
.RSs
.IPs "\-ss 56"
se place à 56 secondes
.IPs "\-ss 01:10:00"
se place à 1\ heure 10\ min
.RE
.PD 1
.
.TP
.B \-tskeepbroken
Dit à MPlayer de ne pas rejeter les paquets TS marqués comme cassés dans le
flux.
Parfois requis pour lire des fichiers MPEG-TS corrompus.
.
.TP
.B \-tsprog <1\-65534>
Pour la lecture de flux MPEG-TS, vous pouvez indiquer quel programme (si
présent) vous voulez lire. Peut être utilisé avec \-vid et \-aid.
.
.TP
.B \-tsprobe <position\ octet>
Pour la lecture de flux MPEG-TS, cette option vous permet de spécifier dans
combien d'octets du flux MPlayer devra chercher les pids audio et vidéo désirés.
.
.TP
.B \-tv <option1:option2:...>
Cette option active les facultés de capture TV de MPlayer. Pour regarder la TV
avec MPlayer, utilisez 'tv://' ou 'tv://<numéro_canal>' ou même
'tv://<nom_canal>' (voir l'option channels pour numéro_canal plus bas) comme URL
de film.

.I NOTE:
.br
MPlayer n'accepte pas les deux-points, vous devez donc taper l'ID périphérique
avec des points (c'est-à-dire .\& hw.0,0 au lieu de hw:0,0).
.br
Bien que vous puissiez sélectionner n'importe quelle fréquence
d'échantillonnage en utilisant ALSA, le codec audio de LAME n'est
capable d'encoder que les fréquences 'standards'. Vous obtiendrez
un fichier .avi sans son si vous choisissez une fréquence inhabituelle
et utilisez ce codec.

Les options disponibles sont:
.
.RSs
.IPs noaudio
aucun son
.IPs driver=<valeur>
disponible: dummy, v4l, v4l2, bsdbt848
.IPs device=<valeur>
Spécifie un autre périphérique que celui par défaut /dev/\:video0.
.IPs input=<valeur>
Spécifie une autre entrée que celle par défaut 0 (Télévision) (voir
la sortie pour en obtenir la liste)
.IPs freq=<valeur>
Spécifie sur quelle fréquence régler le tuner (par exemple \& 511.250).
Non compatible avec le paramètre channels.
.IPs outfmt=<valeur>
Spécifie le format de sortie du tuner avec une valeur pré-selectionnée
supportée par le pilote v4l (yv12, rgb32, rgb24, rgb16, rgb15, uyvy, yuy2,
i420) ou un format arbitraire donné en valeur héxa.
Essayez outfmt=help pour avoir la liste des formats disponibles.
.IPs width=<valeur>
largeur de la fenêtre
.IPs height=<valeur>
hauteur de la fenêtre
.IPs fps=<valeur>
fréquence de la capture vidéo (trames par seconde)
.IPs buffersize=<valeur>
taille maximale du tampon de capture en mégaoctets (la moitié de la mémoire 
physique par défaut)
.IPs norm=<valeur>
disponible: PAL, SECAM, NTSC. Pour v4l2 utilisez l'option normid ci-dessous.
.IPs normid=<value>
v4l2 uniquement. Voir mes messages de MPlayer pour une liste des normes TV
disponibles.
.IPs channel=<valeur>
Régler le tuner sur le canal <valeur>
.IPs chanlist=<valeur>
disponible: europe-east, europe-west, us-bcast, us-cable, etc
.IPs channels=<canal>\-<nom>,<canal>\-<nom>,...
Défini des noms pour les canaux. 
Utilisez _ pour les espaces dans les noms (ou jouez avec les quotes ;-).
Les noms de canaux seront ensuite écrits en utilisant l'OSD, et les commandes 
tv_step_channel, tv_set_channel et tv_last_channel seront utilisables
avec une télécommande (voir. lirc).
Non compatible avec le paramètre frequency.
Attention : Le numéro de canal sera sa position dans la liste des 'channels',
en commençant à 1. 
Exemple: utilisez tv://1, tv://2, tv://TV1, tv_set_channel 1, tv_set_channel 2,
tv_set_channel TV1, etc.
.IPs [brightness|contrast|hue|saturation]=<-100\-100>
Initialise les paramètres de couleur de la carte
.IPs audiorate=<valeur>
Initialise la fréquence de capture audio
.IPs forceaudio
capture l'audio même si il n'y a pas de sources audio signalées par v4l
.IPs alsa
capture depuis ALSA
.IPs amode=<0\-3>
choisit un mode audio:
.RSss
0: mono
.br
1: stéréo
.br
2: langue 1
.br
3: langue 2
.REss
.IPs forcechan=<1\-2>
Par défaut, le nombre de canaux audio est déterminé par l'interrogation 
automatique de la carte tv.
Cette option vous permet de forcer l'enregistrement stereo/\:mono sans 
tenir compte de l'option amode et des valeurs retournés par v4l.
Elle peut être utilisé quand la carte tv est incapable de renvoyer le 
mode audio courant.
.IPs adevice=<valeur>
Indique un périphérique audio
.RSss
/dev/\:...\& pour OSS
.br
ID matériel pour ALSA
.REss
.IPs audioid=<valeur>
choisis la sortie audio de la carte de capture, si elle à plus
.IPs [volume|bass|treble|balance]=<0\-65535>
.IPs [volume|bass|treble|balance]=<0\-100>
Ces options règlent les paramètres du mixeur de la carte de capture vidéo.
Elles n'auront aucun effet si votre carte ne dispose pas d'un mixeur.
Pour v4l1, 0\-65535 est un intervalle valide.
Pour v4l2, l'intervalle valide est 0 à 100, et 50 corresponds à la valeur par
défaut du contrôle, tel que reporté par le pilote.
.IPs immediatemode=<bool>
Un valeur de 0 signifie capturer et bufferiser l'audio et la vidéo ensemble
(par défaut pour mencoder).
Une valeur de 1 (par défaut pour mplayer) signifie ne capturer que la vidéo et
laisser l'audio passer au travers du câble de loopback de la carte TV à la
carte son.
.IPs mjpeg
Utilise la compression mjpeg matérielle (si la carte le supporte).
En utilisant cette option, vous n'avez pas besoin de spécifier la largeur
et la hauteur de la fenêtre de sortie, car MPlayer la déterminera
automatiquement d'après la valeur de decimation (voir ci-dessous).
.IPs decimation=<1,2,4>
choisis la taille de l'image qui sera compressée de façon matérielle:
.RSss
1: grande taille
    704x576    PAL
    704x480    NTSC
.br
2: taille moyenne
    352x288    PAL
    352x240    NTSC
.br
4: petite taille
    176x144    PAL
    176x120    NTSC
.REss
.IPs quality=<0\-100>
choisis la qualité de la compression jpeg
.br
(quality < 60 recommandé pour la grande taille)
.RE
.
.TP
.B \-user <nom utilisateur> (voir également l'option \-passwd)
Indique un nom d'utilisateur pour l'identification HTTP.
.TP
.B \-user-agent <chaine>
Utilise chaine comme User-Agent pour le streaming HTTP.
.TP
.B \-vid <id>
Sélectionne le canal vidéo [MPG: 0\-15 ASF: 0\-255 MPEG-TS: 17\-8190].
Pour lire un flux MPEG-TS, MPlayer/MEncoder utilisera le premier programme
(si présent) avec le flux vidéo choisi.
.TP
.B \-vivo <sub-options> (CODE DE DÉBOGAGE)
Force les paramètres audio du demuxer .vivo (pour débuggage).
.
.
.SH "OPTIONS OSD/SUB"
.I NOTE:
voir \-vf expand également.
.TP
.B \-dumpjacosub (MPLAYER uniquement)
Convertit les sous-titres donnés (via l'option \-sub) au format basé sur le
temps JACOsub.
Crée un fichier dumpsub.js dans le répertoire courant.
.TP
.B \-dumpmicrodvdsub (MPLAYER uniquement)
Convertit les sous-titres donnés (via l'option \-sub) au format MicroDVD.
Créé un fichier dumpsub.sub dans le répertoire courant.
.TP
.B \-dumpmpsub (MPLAYER uniquement)
Convertit les sous-titres donnés (via l'option \-sub) au format natif de 
MPlayer, MPsub.
Créé un fichier dump.mpsub dans le répertoire courant.
.TP
.B \-dumpsami (MPLAYER uniquement)
Convertit les sous-titres donnés (via l'option \-sub) au format basé sur le
temps SAMI.
Crée un fichier dumpsub.smi dans le répertoire courant.
.TP
.B \-dumpsrtsub (MPLAYER uniquement)
Convertit les sous-titres donnés (via l'option \-sub) au format SubViewer (SRT).
Créé un fichier dump.srt dans le répertoire courant.
.TP
.B \-dumpsub (MPLAYER uniquement) (BETA CODE)
Extrait les sous-titres d'un flux VOB.
Voir également les options \-dump*sub et \-vobsubout*.
.TP
.B \-ffactor <nombre>
Ré-échantillonne l'alphamap de la police.
Peut être:
.
.PD 0
.RSs
.IPs 0
polices toutes blanches
.IPs 0.75
bordure noire très fine (par défaut)
.IPs 1
bordure noire fine
.IPs 10
bordure noire épaisse
.RE
.PD 1
.
.TP
.B \-flip-hebrew
Active les sous-titres bidirectionnels en utilisant FriBiDi.
.TP
.B \-font <chemin\ vers\ le\fichier\ font.desc>
Recherche les polices OSD/\:SUB dans un répertoire particulier (répertoire
par défaut pour les polices normales: ~/\:.mplayer/\:font/\:font.desc, pour les
polices FreeType:
~/.mplayer/\:subfont.ttf).

.I NOTE:
Avec FreeType, cette option détermine le chemin vers le fichier de polices.
.br
Avec Fontconfig, cette option détermine le nom de police fontconfig.

.I EXEMPLE:
.PD 0
.RSs
\-font ~/\:.mplayer/\:arial-14/\:font.desc
.br
\-font ~/\:.mplayer/\:arialuni.ttf
.br
\-font 'Bitstream Vera Sans'
.RE
.PD 1
.
.TP
.B \-fontconfig
Active l'utilisation des polices gérées par fontconfig.
.TP
.B \-forcedsubsonly
N'affiche que les sous-titres forcés pour le flux de sous-titres DVD sélectionné
par (par ex.) \-slang.
.TP
.B \-fribidi-charset <nom\ charset>
Spécifie le charset a passer à FriBiDi pour le décodage de sous-titres non-UTF8.
La valeur par Défaut est "ISO8859-8".
.TP
.B \-ifo <fichier ifo vobsub>
Indique le fichier à utiliser pour charger la palette et la taille des trames
des sous-titres VOBSUB.
.TP
.B \-noautosub
Désactive le chargement automatique du fichier de sous-titres.
.TP
.B \-osdlevel <0\-3> (MPLAYER uniquement)
Spécifie dans quel mode OSD démarrer.
.
.PD 0
.RSs
.IPs 0
0: sous-titres uniquement
.IPs 1
volume + position (par défaut)
.IPs 2
volume + position + compteur + pourcentage
.IPs 3
volume + position + compteur + pourcentage + temps total
.RE
.PD 1
.
.TP
.B \-overlapsub
Permet au prochain sous-titre de s'afficher pendant que l'actuel est toujours
visible (le comportement par défaut est d'en activer le support que pour des
formats spécifiques).
.TP
.B \-sid <id> (voir aussi l'option \-slang)
Active l'affichage des sous-titres DVD.
Vous DEVEZ spécifier un nombre qui corresponds à une langue de sous-titres DVD
(0\-31).
Pour obtenir une liste des sous-titres disponibles, utilisez avec l'option \-v
et regardez le résultat.
.TP
.B \-slang <code\ de\ pays\ à\ deux\ lettres> (voir aussi l'option \-sid)
Pour la lecture de DVD, active/\:sélectionne la langue des sous-titres.
Pour obtenir une liste des sous-titres disponibles, utilisez avec l'option \-v
et regardez le résultat.

Sinon, définie un suffixe optionnel de sous-titres qui aura une priorité plus
grande lors de la recherche des sous-titres.

.I EXEMPLE:
.PD 0
.RSs
.IPs "\-slang hu,en"
Sélectionne le hongrois et se rabat sur l'anglais si le hongrois n'est pas 
disponible.
.RE
.PD 1
.
.TP
.B \-spuaa <mode>
Mode d'antialiasing/redimmensionnement pour DVD/VobSub.
Une valeur de 16 peut être ajouté à mode de façon à forcer le redimmensionnement
même si la trame originale et la trame redimmensionnée correspondent déjà, par
exemple pour lisser les sous-titres avec le flou gaussien.
Les modes disponibles sont:
.PD 0
.RSs
.IPs 0
aucun (le plus rapide, très sale)
.IPs 1
approximatif (cassé ?)
.IPs 2
complet (lent)
.IPs 3
bilinéaire (par défaut, rapide et pas trop mauvais)
.IPs 4
utilise le flou gaussien swscaler (très joli)
.RE
.PD 1
.
.TP
.B \-spualign <-1\-2>
Spécifie comment les sous-titres spu (DVD/VobSub) devrient être alignés.
Les valeurs sont les mêmes que pour \-subalign, avec le choix supplémentaire -1
pour la position originale.
.TP
.B \-spugauss <0.0\-3.0>
Paramètre de Variance du gaussien utilisé par \-spuaa 4.
Plus grands signifie plus de flou.
La valeur par défaut est 1.0.
.TP
.B \-sub <fichier\ de\ sous-titres1,fichier\ de\ sous-titres2,...>
Utilise/\:affiche ces sous-titres uniquement. Un seul fichier peut être affiché
à la fois et les fichiers peuvent être alternés avec 'j'.
.TP
.B \-sub-bg-alpha <0\-255>
Spécifie la valeur du canal alpha pour le fond des sous-titres et de l'OSD.
De grandes valeurs signifient plus transparent.
La valeur 0 est une exception et signifie complètement transparent.
.TP
.B \-sub-bg-color <0\-255>
Spécifie la valeur de la couleur pour le fond des sous-titres et de l'osd.
Actuellement les sous-titres sont en niveau de gris donc cette valeur est
équivalente à l'intensité de la couleur.
La valeur 255 signifie blanc et 0 noir.
.TP
.B \-sub-demuxer <nombre> (\-subfile uniquement) (CODE BÉTA)
Force le type de demuxer de sous-titres pour \-subfile.
Donne l'ID du demuxer tel que defini dans subreader.h.
.TP
.B \-sub-fuzziness <mode>
Ajuste l'exactitude de recherche des sous-titres:
.PD 0
.RSs
.IPs 0
correspondance exacte
.IPs 1
charge tous les sous-titres contenant le nom du film
.IPs 2
charge tous les sous-titres du répertoire courant
.RE
.PD 1
.
.TP
.B \-sub-no-text-pp
Désactive tout post-processing du text après avoir chargé les sous-titres.
Utilisé pour débogage.
.TP
.B \-subalign <0\-2>
Spécifie comment les sous-titres devraient être alignés avec subpos.
0 signifie aligner en haut (comportement original/par défaut), 1 signifie
aligner au centre, et 2 signifie aligner en bas.
.TP
.B \-subcc \
Affiche les sous-titres DVD Closed Caption (CC).
Ce ne sont PAS les sous-titres VOB, ce sont des sous-titres ASCII spéciaux pour
malentendants encodés dans les flux VOB sur la plupart des DVD zone 1.
Actuellement il ne semble pas y avoir de sous-titres CC sur les DVD 
d'autres zones.
.TP
.B \-subcp <codepage>
Si votre système supporte iconv(3), vous pouvez utiliser cette
option pour spécifier la page de code du sous-titres

.I EXEMPLE:
.PD 0
.RSs
\-subcp latin2
.br
\-subcp cp1250
.RE
.PD 1
.
.TP
.B \-subdelay <sec>
Décale les sous-titres de <sec> secondes.
Peut être négatif.
.TP
.B \-subfile <nomfichier> (CODE BETA)
Inutile actuellement.
Identique à \-audiofile, mais pour les flux de sous-titres (OggDS ?).
.TP
.B \-subfont-autoscale <0\-3> (FreeType uniquement)
Sélectionne le mode de redimensionnement automatique.
.br
.I NOTE:
Zéro signifie que les tailles du texte et de l'OSD sont des largeur de polices
en pixels.

Le mode peut être:

.PD 0
.RSs
.IPs 0
aucun redimensionnement
.IPs 1
proportionnel à la largeur du film
.IPs 2
proportionnel à la hauteur du film
.IPs 3
proportionnel à la diagonale du film (par défaut)
.RE
.PD 1
.
.TP
.B \-subfont-blur <0\-8> (FreeType uniquement)
Fixe le rayon de flou (blur) sur les polices (par défaut: 2).
.TP
.B \-subfont-encoding <valeur>
Fixe l'encodage de la police.
Avec 'unicode', tous les signes du fichier de police seront affichés et unicode
sera utilisé (par défaut: unicode).
.TP
.B \-subfont-osd-scale <0\-100> (FreeType uniquement)
Fixe le coefficient de mise à l'échelle automatique des éléments OSD 
(par défaut: 6).
.TP
.B \-subfont-outline <0\-8> (FreeType uniquement)
Fixe l'épaisseur de la bordure de police (par défaut: 2).
.TP
.B \-subfont-text-scale <0\-100> (FreeType uniquement)
Fixe le coefficient de mise à l'échelle automatique (en pourcentage de la taille
de l'écran) (par défaut: 5).
.TP
.B \-subfps <rate>
Spécifie le rapport trame/\:sec du fichier de sous-titres (nombre à virgule),
par défaut: même rapport que celui du film.

.I NOTE:
.br
UNIQUEMENT pour les fichiers SUB basés sur des trames, c'est-à-dire \& PAS le
format MicroDVD.
.TP
.B \-subpos <0\-100> (utile avec \-vf expand)
Spécifie la position des sous-titres sur l'écran.
Cette valeur est la position verticale des sous-titres en % de la hauteur
de l'écran.
.TP
.B \-subwidth <10\-100>
Spécifie la largeur maximum des sous-titres sur l'écran. 
Utile pour la sortie TV.
La valeur est la largeur des sous-titres en % de la largeur de l'écran.
.TP
.B \-unicode
Indique à MPlayer de traiter le fichier de sous-titre au format UNICODE.
.TP
.B \-utf8
Indique à MPlayer de traiter le fichier de sous-titre au un format UTF8.
.TP
.B \-vobsub <fichier\ vobsub\ sans\ extension>
Spécifie le fichier VobSub qui sera utilisé pour les sous-titres.
Indiquez le chemin complet sans extensions, c'est-à-dire sans '.idx',
\'.ifo' ou '.sub'.
.TP
.B \-vobsubid <0\-31>
Spécifie le numéro de sous-titre du fichier VobSub.
.
.
.SH "OPTIONS DE SORTIE AUDIO (MPLAYER UNIQUEMENT)"
.TP
.B \-abs <valeur> (OBSOLETE)
Outrepasse la détection de la taille du buffer audio du pilote/\:de la 
carte, \-ao oss uniquement
.TP
.B \-ao <driver1[:device],driver2,...[,]>
Spécifie une liste de priorité des drivers (éventuellement avec un
périphérique) de sortie audio à utiliser.
\'périphérique' est valide également avec SDL, il signifie alors sous-pilote.
.br
.I NOTE:
Pour obtenir la liste complète des pilotes disponibles, voir \-ao help.
.br
Si la liste finit par ',', les autres pilotes seront essayés en cas d'échec.

.I EXEMPLE
.PD 0
.RSs
.IPs "\-ao oss:/\:dev/\:dsp2,oss:/\:dev/\:dsp1,"
essaie d'utiliser OSS avec le périphérique son spécifié et se rabat sur les
autres en cas d'échec
.IPs "\-ao sdl:esd"
spécifier le sous-pilote SDL
.RE
.PD 1
.
.TP
.B \-aofile <nomfichier>
Nom de fichier pour \-ao pcm.
.TP
.B \-aop <list=plugin1,plugin2...:option1=valeur1:opt2=val2...>
Spécifier le ou les plugins et leurs options (voir également la
documentation).

Les options disponibles sont:
.
.RSs
.IPs list=[plugins]
liste des plugins séparée par des virgules (resample, surround, format, volume,
extrastereo, volnorm)
.IPs delay=<sec>
plugin d'exemple, à ne pas utiliser.
.IPs format=<format>
format de sortie (plugin format uniquement)
.IPs fout=<Hz>
fréquence de sortie (plugin resample uniquement)
.IPs volume=<0\-255>
volume (plugin volume uniquement)
.IPs mul=<valeur>
coefficient de stéréo (par défaut: 2.5) (plugin extrastereo uniquement)
.IPs softclip
capacités de compression/\:'soft-clipping' (plugin volume uniquement)
.RE
.
.TP
.B \-delay <sec>
Décalage audio en secondes (peut être +/\:-nombre à virgule).
.TP
.B \-format <0\-8192>
Sélectionne le format utilisé pour la sortie à partir de la couche filtre 
(suivant les définitions de libao2/afmt.h):
.
.PD 0
.RSs
.IPs 1
Mu-Law
.IPs 2
A-Law
.IPs 4
Ima-ADPCM
.IPs 8
8-bit signé
.IPs 16
8-bit non signé
.IPs 32
16-bit non signé (Little-Endian)
.IPs 64
16-bit non signé (Big-Endian)
.IPs 128
16-bit non signé (Little-Endian)
.IPs 256
16-bit signé (Big-Endian)
.IPs 512
MPEG (2) Audio
.IPs 1024
AC3
.IPs 4096
32-bit signé (Little-Endian)
.IPs 8192
32-bit non signé (Big-Endian)
.RE
.PD 1
.
.TP
.B \-mixer <périph.>
Cette option indique à MPlayer d'utiliser un autre périphérique de mixage que
/dev/\:mixer.
.TP
.B \-mixer-channel <mixer line> (\-ao oss uniquement)
Cette option dit à MPlayer d'utiliser un canal différent du PCM par défaut pour 
controller le volume. 
Les options incluent
.B vol, pcm, line.
Pour une liste complète des options, cherchez SOUND_DEVICE_NAMES dans
/usr/include/linux/soundcard.h.
.TP
.B \-nowaveheader (\-ao pcm uniquement)
N'inclus pas l'entête wave.
Utilisé avec RAW PCM.
.
.
.SH "OPTIONS DE SORTIE VIDEO (MPLAYER UNIQUEMENT)"
.TP
.B \-aa* (\-vo aa uniquement)
Vous pouvez obtenir une liste et des explication sur les options disponibles
en exécutant
.I mplayer \-aahelp
.TP
.B \-bpp <profondeur>
Utilise une profondeur de couleur différente de celle détectée.
Les pilotes \-vo ne la supporte pas tous (fbdev, dga2, svga, vesa).
.TP
.B \-brightness <-100\-100>
Ajuste la luminosité de la sortie vidéo (0 par défaut).
Cela change l'intensité des composants RGB du signal vidéo de noir jusqu'à
blanc.
.TP
.B \-contrast <-100\-100>
Ajuste le contraste de la sortie vidéo (0 par défaut).
Fonctionne de manière similaire à la luminosité.
.TP
.B \-dfbopts <valeur> (\-vo directfb2 uniquement)
Spécifie une liste de paramètres pour le pilote directfb.
.TP
.B \-display <nom>
Spécifier le nom d'hôte et le numéro d'affichage du serveur X sur lequel vous
désirer afficher la vidéo.

.I EXEMPLE:
.PD 0
.RSs
\-display xtest.localdomain:0
.RE
.PD 1
.
.TP
.B \-double
Active le double-buffering.
Evite le scintillement en plaçant deux trames en mémoire, et en affichant
l'une tandis que l'on décode l'autre.
Peut affecter l'OSD.
Nécessite deux fois plus de mémoire que pour un buffer simple, cela ne
marchera donc pas sur les cartes qui ont très peu de mémoire.
.TP
.B \-dr \ \ \
Active le rendu direct (pas supporté par tous les codecs et sorties vidéo)
(off par défaut).
Attention: peut corrompre OSD/\:SUB!
.TP
.B \-dxr2 <option1:option2:...>
Cette option est utilisée pour contrôler le pilote dxr2.
.
.RSs
.IPs ar-mode=<valeur>
mode aspect ratio (0 = normal, 1 = pan scan, 2 = letterbox (par défault))
.IPs iec958-encoded
mode de sortie iec958
.IPs iec958-decoded
initialise le mode de sortie iec958 à decoded (par défaut)
.IPs macrovision=<valeur>
mode macrovision mode (0 = off (par défaut), 1 = agc, 2 = agc 2 colorstripe,
3 = agc 4 colorstripe)
.IPs mute
coupe la sortie son
.IPs unmute
rétabli la sortie son
.IPs ucode=<valeur>
chemin du microcode
.RE
.RS

.I Sortie TV
.RE
.RSs
.IPs 75ire
active le mode de sortie 7.5 IRE
.IPs no75ire
désactive le mode de sortie 7.5 IRE (par défaut)
.IPs bw
sortie TV noir\&blanc
.IPs color
sortie TV couleur
.IPs interlaced
sortie TV entrelacée
.IPs norm=<valeur>
norme TV (ntsc (par défaut), pal,pal60,palm,paln,palnc)
.IPs square-pixel
initialise le mode pixel à square (carré)
.IPs ccir601-pixel
initialise le mode pixel à ccir601
.RE
.RS

.I Overlay
.RE
.RSs
.IPs cr-left=<0\-500>
initialise la valeur de découpage gauche (par défaut: 50)
.IPs cr-right=<0\-500>
initialise la valeur de découpage droite (par défaut: 300)
.IPs cr-top=<0\-500>
initialise la valeur de découpage haute (par défaut: 0)
.IPs cr-bottom=<0\-500>
initialise la valeur de découpage basse (par défaut: 0)
.IPs ck-[r|v|b]=<0\-255>
initialise le gain de r(ouge), v(ert) ou b(leu) pour la couleur-clé d'ensemble
.IPs ck-[r|v|b]min=<0\-255>
valeur minimum pour les couleurs-clé respectives
.IPs ck-[r|v|b]max=<0\-255>
valeur maximum pour les couleurs-clé respectives
.IPs ignore-cache
ignore les paramètres de recouvrement caché
.IPs update-cache
met à jour les paramètres de recouvrement caché
.IPs ol-osd
active le recouvrement OnScreen Display
.IPs nool-osd
désactive le recouvrement OnScreen Display (par défaut)
.IPs ol[h|w|x|y]-cor=<-20\-20>
ajuste la taille et la position de l'overlay au cas où il ne corresponde
pas parfaitement à la fenêtre (par défaut: 0)
.IPs overlay
active l'overlay
.IPs nooverlay
active la sortie TV
.IPs overlay-ratio=<1\-2500>
règle l'overlay (1000 par défaut)
.RE
.
.TP
.B \-fb <périphérique> (fbdev ou DirectFB uniquement) (OBSOLÈTE)
Spécifie un périphérique framebuffer à utiliser.
Par défaut /dev/\:fb0 est utilisé.
.TP
.B \-fbmode <nommode> (fbdev uniquement)
Se place dans le mode vidéo <nommode> tel qu'indiqué dans
/etc/\:fb.modes.
.br
.I NOTE:
Le framebuffer VESA ne supporte pas le changement de mode.
.TP
.B \-fbmodeconfig <nomfichier> (fbdev uniquement)
Utilise ce fichier de configuration à la place de celui par défaut
/etc/\:fb.modes.
Valide uniquement avec le pilote fbdev.
.TP
.B \-forcexv (SDL uniquement)
Force l'utilisation de XVideo.
.TP
.B \-fs
Affichage plein-écran (centre le film, et place les bandes noires autour).
Basculer avec la touche 'f' (les modes de sortie vidéo ne le supportent pas
tous).
Voir aussi \-zoom.
.TP
.B \-fsmode-dontuse <0\-31> (OBSOLÈTE) (utiliser l'option \-fs)
Essayez cette option si vous avez encore des problèmes en plein écran.
.TP
.B \-fstype <type1,type2,...>
Spécifie une liste de priorité des couches de paramètres plein-écran à utiliser.
Les types disponibles sont:

.PD 0
.RSs
.IPs "above"
Utilise l'astuce _NETWM_STATE_ABOVE si disponible.
.IPs "below"
Utilise l'astuce _NETWM_STATE_BELOW si disponible.
.IPs "fullscreen"
Utilise l'astuce _NETWM_STATE_FULLSCREEN si disponible.
.IPs "layer"
Utilise l'astuce _WIN_LAYER avec la couche par défaut.
.IPs "layer=<0..15>"
Utilise l'astuce _WIN_LAYER avec le numéro de couche.
.IPs "netwm"
Force le style NETWM.
.IPs "none"
N'initialise pas la couche plein-écran de la fenêtre.
.IPs "stays_on_top"
Utilise l'astuce _NETWM_STATE_STAYS_ON_TOP si disponible.
.RE
.PD 1
.B \
Vous pouvez inverser les modes en les préfixant de '-'.
.br
L'ordre par défaut est layer,stays_on_top,above,fullscreen.
Ce sera utilisé pour se rabattre au cas où un mode incorrect ou insupporté soit
indiqué.
.br
Les utilisateurs d'OpenBox 1.x doivent utiliser \-fstype \-fullscreen
pour avoir un basculement en plein écran fonctionnel.
.br
Si des fenêtres recouvrent le plein écran, essayez un ordre différent.
.br
.I NOTE:
Voir \-fstype help pour une liste complète des modes disponibles.
.TP
.B \-geometry x[%][:y[%]] ou [WxH][+x+y]
Ajuste la position d'origine sur l'écran de la sortie.
Les variables x et y sont en pixels mesurés à partir du coin supérieur droit de 
l'écran jusqu'au coin supérieur droit de la vidéo affichée, cependant si un 
signe pourcentage est indiqué après la variable, cette valeur est alors
considérée comme le pourcentage de la taille de l'écran dans cette direction. 
Il supporte également le format d'option standard pour l'option X standard 
\-geometry.
Les valeur données doivent être des valeurs entières.
.br
.I NOTE:
Cette option n'est supportée que par vo x11, xmga, xv, xvmc, xvidix, directx et
tdfxfb.

.I EXEMPLE:
.PD 0
.RSs
.IPs 50:40
Place la fenêtre à x=50, y=40
.IPs 50%:50%
Place la fenêtre au centre de l'écran
.IPs 100%
Place la fenêtre en haut à gauche de l'écran
.IPs 100%:100%
Place la fenêtre en bas à gauche de l'écran
.RE
.PD 1
.
.TP
.B \-guiwid <id\ fenêtre>
Indique à la GUI d'utiliser également une fenêtre X11 et de se fixer au bas de
la vidéo, ce qui est utile pour embarquer une mini-GUI dans un navigateur (avec
mplayerplug-in par exemple).
.TP
.B \-hue <-100\-100>
Ajuste la couleur (hue) du signal vidéo (0 par défaut).
Vous pouvez obtenir un négatif de l'image avec cette option.
.TP
.B \-jpeg <option1:option2:...> (\-vo jpeg uniquement)
Spécifie les option de la sortie JPEG.
.br
Les options disponibles sont:

.PD 0
.RSs
.IPs [no]progressive
Fichiers JPEG standards ou progressifs.
.IPs [no]baseline
Utilisation de la baseline ou pas.
.IPs optimize=<valeur>
Facteur d'optimisation [0\-100]
.IPs smooth=<valeur>
Facteur de douceur [0\-100]
.IPs quality=<valeur>
Facteur de qualité [0\-100]
.IPs outdir=<valeur>
Répertoire où sauver les fichiers JPEG
.RE
.PD 1
.
.TP
.B \-monitor-dotclock <dotclock\ (ou\ pixelclock) range> (fbdev et vesa
uniquement)
Regardez dans etc/\:example.conf pour plus d'info, ainsi que dans
DOCS/\:HTML/\:fr/\:devices.html#video-dev.
.TP
.B \-monitor-hfreq <intervalle de fréquence horizontal> (fbdev et vesa
uniquement)
.TP
.B \-monitor-vfreq <intervalle de fréquence vertical> (fbdev et vesa uniquement)
.TP
.B \-monitoraspect <rapport>
Fixe le rapport hauteur/largeur de votre moniteur ou de votre TV.
Voir aussi \-aspect pour l'aspect du film.

.I EXEMPLE:
.PD 0
.RSs
\-monitoraspect 4:3  ou 1.3333
.br
\-monitoraspect 16:9 ou 1.7777
.RE
.PD 1
.
.TP
.B \-nograbpointer
Ne capte pas le pointeur de la sourie après une changement de Vidmode (\-vm),
 utile pour les configurations multihead.
.TP
.B \-nokeepaspect
Ne garde pas l'aspect ratio de la fenêtre en redimensionnant les fenêtres X11
(Ne fonctionne actuellement qu'avec \-vo x11, xv, xmga et xvidix et votre
gestionnaire de fenêtres doit comprendre les astuces d'aspect de fenêtres.).
.TP
.B \-noxv (SDL uniquement)
Désactive le pilote XVideo de SDL.
.TP
.B \-ontop
Rends le lecteur toujours visible
Supporté par les pilotes qui utilisent X11, excepté SDL, aussi bien que directx
et gl2 sous Windows.
.TP
.B \-panscan <0.0\-1.0>
Active la fonctionnalité Pan & Scan; par exemple pour afficher un film 16/\:9
sur un affichage 4/\:3, les bords du film sont coupés pour obtenir une image
4/\:3 plein-écran.
Cette option ne fonctionne qu'avec les pilotes de sortie xv, xmga, mga et
xvidix.
.br
L'intervalle définit à quel point l'image sera coupée.
.TP
.B \-rootwin
Joue le film dans la fenêtre root (le fond du bureau) au lieu d'en ouvrir
une nouvelle.
Cette option ne fonctionne qu'avec les pilotes x11, xv, xmga et xvidix.
.TP
.B \-saturation <-100\-100>
Ajuste la saturation du signal vidéo (0 par défaut).
Vous pouvez obtenir une sortie noir&blanc avec cette option.
.TP
.B \-screenw <pixels> \-screenh <pixels>
Si vous utilisez un pilote de sortie qui ne connaît pas la résolution de l'écran
(fbdev/\:x11 et/\:ou TVout) vous pouvez spécifier ici les résolutions 
horizontales et verticales.
.TP
.B \-stop-xscreensaver
Désactive xscreensaver au lancement et le réactive à la sortie.
.TP
.B \-vm \ \ \
Essaie de changer vers un meilleur mode vidéo.
Les pilotes de sortie dga, x11/\:xv (XF86VidMode) et sdl le supportent.
.TP
.B \-vsync \ \
Active VBI pour vesa.
.TP
.B \-wid <window\ id>
Permet d'utiliser une fenêtre X11, ce qui est utile pour intégrer MPlayer dans
un navigateur (avec l'extension plugger par exemple).
.TP
.B \-xineramascreen <0\-...>
Dans les configurations xinerama (c'est à dire un bureau unique s'étendant sur
plusieurs écrans, cette option dit à MPlayer sur quel écran afficher le film.
.TP
.B \-z <0\-9>
Spécifie le taux de compression pour la sortie PNG (\-vo png)
.
.PD 0
.RSs
.IPs 0
pas de compression
.IPs 9
compression maximum
.RE
.PD 1
.
.TP
.B \-zrbw (\-vo zr uniquement)
Affiche en noir et blanc (pour des performances optimales, cette option
peut être combinée avec l'option 'décoder uniquement en noir et blanc' des
codecs appartenant à la famille FFmpeg).
.TP
.B \-zrcrop <[width]x[height]+[x offset]+[y offset]> (\-vo zr uniquement)
Sélectionne une une partie de l'image pour affichage, de multiples occurrences
de cette option activent le mode cinérama.
En mode cinérama le film est répartie sur plusieurs TV (ou moniteurs) pour créer
un écran plus large.
Les options apparaissant après le n-ième \-zrcrop s'appliquent à la n-ième
carte MJPEG, chaque carte devant au moins avoir un \-zrdev en plus de \-zrcrop.
Voir la sortie de \-zrhelp et la section Zr de la documentation pour les
exemples.
.TP
.B \-zrdev <device> (\-vo zr uniquement)
Spécifier le fichier spécial qui corresponds à votre carte MJPEG, par défaut
le pilote prends le premier périphérique v4l qu'il peut trouver.
.TP
.B \-zrfd (\-vo zr uniquement)
Forcer la décimation: La décimation, paramétré via \-zrhdec et \-zrvdec, ne
fonctionne que si le zoom hardware peut étirer l'image à sa taille originale.
Utilisez cette option pour forcer la décimation.
.TP
.B \-zrhelp (\-vo zr uniquement)
Affiche la liste de toutes les options \-zr*, leur valeur par défaut et un
exemple de mode cinérama.
.TP
.B \-zrnorm <norm> (\-vo zr uniquement)
Spécifie la norme PAL/\:NTSC, par défaut:'no change'.
.TP
.B \-zrquality <1\-20> (\-vo zr uniquement)
Un nombre entre 1 et 20 représentant la qualité de l'encodage jpeg.
1 est la meilleur qualité et 20 la plus mauvaise.
.TP
.B \-zrvdec <1,2,4> \-zrhdec <1,2,4> (\-vo zr uniquement)
Décimation verticale/\:horizontale: Demande au pilote de n'envoyer que chaque 
second(e) ou quatrième ligne/pixel de l'image à la carte MJPEG et d'utiliser
le zoom de la carte MJPEG pour étirer l'image à sa taille initiale.
.TP
.B \-zrxdoff <x display offset>, \-zrydoff <y display offset> (\-vo zr
uniquement)
Si le film est plus petit que l'écran, cette option contrôle la position du
film par rapport au coin supérieur gauche de l'écran.
Le film est centré par défaut.
.
.
.SH "OPTIONS DE DÉCODAGE/FILTRAGE"
.TP
.B \-ac <[-]codec1,[-]codec2,...[,]>
Spécifie la liste de priorité des codecs audio à utiliser, à partir de leur
nom de codec dans codecs.conf.
Utilisez un '-' avant le nom d'un codec pour l'omettre.
.br
.I NOTE:
Voir \-ac pour une liste complète des codecs disponibles.
.br
Si la liste contient une ',' finale, se rabat alors sur les codecs non-listés.

.I EXEMPLE:
.PD 0
.RSs
.IPs "\-ac mp3acm"
force le codec MP3 l3codeca.acm
.IPs "\-ac mad,"
essaie d'abord libmad, puis se rabat sur les autres
.IPs "\-ac hwac3,a52,"
essaie le transfert matériel AC3, ensuite le codec logiciel AC3, puis les autres
.IPs "\-ac -ffmp3,"
essaie d'autres codecs excepté le décodeur MP3 de FFmpeg
.RE
.PD 1
.
.TP
.B \-af <plugin1[=options],plugin2,...>
Active un liste des filtres audio et de leurs options.
.br
Les filtres disponibles sont:
.
.RSs
.IPs resample[=srate[:sloppy][:type]]
Change la fréquence d'échantionnage du flux audio à un srate entier (Hz).
Il ne supporte que le format 16 bit little endian.
.IPs channels[=nca]
Change le nombre de canaux à nca canaux de sortie.
Si le nombre de canaux de sortie est plus grand que le nombre de canaux d'entrée
des canaux vides sont insérés (exepté pour le mixage de mono vers stéréo, où le
canal audio est répété sur chacun des canaux de sortie).
Si le nombre de canaux de sortie est plus petit que le nombre de canaux d'entrée
les canaux en trop seront tronqués.
.IPs format[=bps,f]
Sélectionne le format f et octets par échantillon bps utilisés pour la sortie
depuis la couche filtre.
L'option bps est un entier et définis les Octets par sample.
Le format f est une chaine contenant un mix concaténé de:
.br
alaw, mulaw ou imaadpcm
.br
float ou int
.br
unsigned ou signed
.br
le ou be (little ou big endian)
.br
.IPs volume[=v:sc]
Selectionne le niveau du volume de sortie.
Ce filtre n'est pas réentrant et ne peux donc être activé qu'une seule fois
pour chaque flux audio.
.RSss
v: gain désiré en dB pour tous les canaux du flux.
Le gain peut être fixé de -200dB à +40dB (où -200dB coupe le son complètement
et +40dB équivaut à un gain de 1000).
.br
sc: active le découpage logiciel.
.REss
.IPs pan[=n:l01:l02:..l10:l11:l12:...ln0:ln1:ln2:...]
Mixe les canaux arbitrairement, voir DOCS/HTML/fr/devices.html#audio-dev pour
les détails.
.RSss
n: nombre de canaux de sortie (1\-6).
.br
lij: combien du canal j est mixé dans le canal de sortie i.
.REss
.IPs sub[=fc:ca]
Ajoute le canal sub-woofer.
.RSss
fc: Fréquence du cutoff pour le filtre pass-bas (20Hz à 300Hz) la valeur par
défaut est 60Hz.
.br
ca: numéro de canal pour le sous-canal.
.REss
.IPs surround[=d]
Décodeur pour le son surround encodé en matrice, fonctionne sur de nombreux
fichiers à deux canaux.
.RSss
d: décalage en ms pour les haut-parleurs arrière (0ms à 1000ms) 15ms par défaut.
.REss
.IPs delay[=ca1:ca2:...]
Décale la sortie du son.
Spécifie le décalage séparemment pour chaque canal en millisecondes (nombre à
virgule entre 0 et 1000).
.IPs export[=fichier_mmappé[:nsamples]]
Exporte le signal entrant vers un autre process en utilisant le mappage mémoire
(nmap()).
.RSss
fichier_nmappé: Fichier où mapper les données
(par défaut:~/.mplayer/mplayer-af_export).
.br
nsamples: nombre d'échantillons par canal (par défaut: 512)
.REss
.RE
.
.TP
.B \-af-adv <force=(0\-3):list=(filters)> (voir également l'option \-af)
Spécifie les options avancées de filtrage audio:
.
.RSs
.IPs force=<0\-3>
Force l'insertion des filtres audio de l'une des façons suivantes:
.RSss
0: Insertion totalement automatique des filtres (par défaut)
.br
1: Optimise pour l'exactitude
.br
2: Optimise pour la vitesse
.br
3: Désactive auto
.REss
.IPs list=<filters>
Identique à \-af (voir cette option).
.RE
.
.TP
.B \-afm <driver1,driver2,...>
Spécifie une liste de priorité des pilotes audio à utiliser, d'après leur
nom de pilote dans codecs.conf.
Il se rabat sur celui par défaut si aucun ne convient.
.br
.I NOTE:
Voir \-afm help pour la liste complètes des pilotes disponibles.

.I EXEMPLE:
.PD 0
.RSs
.IPs "\-afm ffmpeg"
essaie les codecs libavcodec (mp1/\:2/\:3) de FFmpeg en premier
.IPs "\-afm acm,dshow"
essaie les codecs Win32 en premier
.RE
.PD 1
.
.TP
.B \-aspect <ratio>
Force l'aspect ratio des films.
C'est autodétecté dans les fichiers MPEG, mais ne peut l'être dans la plupart
des fichiers AVI.

.I EXEMPLE:
.PD 0
.RSs
\-aspect 4:3  ou \-aspect 1.3333
.br
\-aspect 16:9 ou \-aspect 1.7777
.RE
.PD 1
.
.TP
.B \-codecs-file <nom>
Utilise le fichier spécifique au lieu de celui du système ou celui du 
codecs.conf intégré.
Voir aussi  \-afm, \-ac, \-vfm et \-vc.
.TP
.B \-flip
Inverse l'image de haut en bas.
.TP
.B \-lavdopts <option1:option2:...> (CODE DE DÉBOGUAGE)
Si vous décodez avec libavcodec, vous pouvez spécifier ses paramètres ici.

.I EXEMPLE:
.PD 0
.RSs
\-lavdopts bug=1
.RE
.PD 1

.RS
.I NOTE:
Ajoutez juste les valeurs des choses que vous voulez activer.
.br
Les options disponibles sont:
.RE
.
.RSs
.IPs ec
annulation des erreurs:
.RSss
1: utilise un filtre de déblocage fort pour les MBs endommagés
.br
2: recherche MV itérative (lente)
.br
3: toutes (par défaut)
.REss
.IPs er=<valeur>
résiliation des erreurs:
.RSss
.br
0: désactivé
.br
1: prudente (devrait fonctionner avec les encodeurs endommagés)
.br
2: normale (par défaut) (fonctionne avec les encodeurs conformes)
.br
3: agressive (plus de vérifications mais peut causer des problèmes même avec
les flux valides)
.br
4: très agressive
.REss
.IPs debug=<valeur>
débogage:
.RSss
.br
0: désactivé
.br
1: info image
.br
2: contrôle du débit
.br
4: bitstream
.br
8: type MB
.br
16: QP
.br
32: Vecteur de mouvement
.br
0x0040: Visualisation de vecteur de mouvement (utilisez -noslices)
.br
0x0080: saut MB
.br
0x0100: startcode
.br
0x0200: PTS
.br
0x0400: error resilience
.br
0x0800: opérations de contrôle de gestion de la mémoire (H264)
.br
0x1000: bogues
.REss
.IPs vismv=<valeur>
vismv:
.RSss
.br
0: désactivé
.br
1: visualise les MVs prédits en avant des trames P
.br
2: visualise les MVs prédits en avant des trames B
.br
4: visualise les MVs prédits en arrière des trames B
.REss
.IPs bug=<valeur>
contourne manuellement les bogues des encodeurs:
.RSss
0: rien
.br
1: autodétecter les bogues (par défaut)
.br
2 (msmpeg4v3): certains vieux fichiers msmpeg4v3 générés avec lavc (pas
d'autodétection)
.br
4 (mpeg4): bogue d'entrelacement de xvid (autodétecté si fourcc==XVIX)
.br
8 (mpeg4): UMP4 (autodétecté si fourcc==UMP4)
.br
16 (mpeg4): bogue de remplissage (autodétecté)
.br
32 (mpeg4):  bogue vlc illégal (autodétecté par fourcc)
.br
64 (mpeg4): bogue qpel XVID et DIVX (autodétecté par foorcc/ver)
.br
128 (mpeg4): vieux standard qpel (autodétecté par fourcc/ver)
.br
256 (mpeg4): un autre bogue qpel (autodétecté par fourcc/ver)
.br
512 (mpeg4): bogue direct-qpel-blocksize (autodétecté par fourcc/ver)
.br
1024 (mpeg4): bogue de remplissage des bords (autodétecté par fourcc/ver)
.REss
.IPs idct=<0\-99>
(voir lavcopts)
Pour obtenir la meilleur qualité d'encodage utilisez le même algorithme idct
pour le décodage et l'encodage.
.IPs gray
décodage en niveaux de gris uniquement (un peu plus rapide qu'en couleur)
.RE
.
.TP
.B \-noaspect
Désactive la compensation automatique de l'aspect ratio.
.TP
.B \-noslices
Désactive l'affichage de la vidéo par tranches/\:bandes de 16 pixels, affiche
la trame entière d'un seul coup.
Peut être plus rapide ou plus lent, en fonction de la carte/\:du cache.
Cette option n'a d'effet que sur les codecs libmpeg2 et libavcodec.
.TP
.B \-nosound
Ne pas jouer/\:encoder le son.
.TP
.B \-novideo
Ne pas jouer/\:encoder la vidéo.
.TP
.B \-oldpp <qualité> (OBSOLÈTE)
Utilise le code de postprocessing d'opendivx au lieu de l'interne.
À ne plus utiliser au profit de \-pp, car le postprocessing interne offre
une meilleur qualité et de meilleurs performances.
.
L'intervalle valide des valeurs de \-oldpp varie suivant le codec, la plupart du
temps 0\-6, où 0=désactive 6=plus lent/\:meilleur.
.TP
.B \-pp <qualité> (voir l'option \-vf pp également!)
Initialise le niveau de postprocess de la DLL. 
Cette option N'EST PLUS UTILISABLE avec le filtre de postprocess de MPlayer, 
mais uniquement avec les DLLs DirectShow Win32 qui ont des routines de 
postprocessing interne.
.
L'intervalle valide de la valeur \-pp pour les filtres de pp varient suivant les
codecs, généralement 0\-6, où 0=désactivé 6=plus lent/\:meilleur.
.TP
.B \-pphelp (voir l'option \-vf pp également)
Affiche un aperçu des filtres de postprocess disponibles et de leur utilisation.
.TP
.B \-ssf <mode>
Spécifie les paramètres de SwScaler.

.I EXEMPLE
.PD 0
.RSs
\-vf scale \-ssf lgb=3.0
.RE
.PD 1
.
.PD 0
.RSs
.IPs lgb=<0\-100>
Filtre flou gaussien (luma)
.IPs cgb=<0\-100>
Filtre flou gaussien (chroma)
.IPs ls=<0\-100>
filtre sharpen (luma)
.IPs cs=<0\-100>
filtre sharpen (chroma)
.IPs chs=<h>
chroma horizontal shifting
.IPs cvs=<v>
chroma vertical shifting
.RE
.PD 1
.
.TP
.B \-stereo <mode>
Sélectionne le mode de sortie stéréo MP2/\:MP3.
.
.PD 0
.RSs
.IPs 0
Stéréo
.IPs 1
Canal gauche
.IPs 2
Canal droit
.RE
.PD 1
.
.TP
.B \-sws <type\ de\ zoom\ logiciel> (voir également l'option \-vf scale)
Cette fonction fixe la qualité (et la vitesse, respectivement) du zoom logiciel,
avec l'option \-zoom option.
Par exemple avec X11 ou d'autres sorties qui manquent d'accélération matérielle.
Les réglages possibles sont:
.br
.I NOTE:
Pour \-sws\ 2 et 7, le sharpness peut être initialisé avec le paramètre de
zoom (p) de \-vf scale (0 (doux) \- 100 (fort)), pour \-sws 9, il spécifie
la longueur du filtre (1 \- 10).

.PD 0
.RSs
.IPs 0
fast bilinear (par défaut)
.IPs 1
bilinear
.IPs 2
bicubic (bonne qualité)
.IPs 3
experimental
.IPs 4
plus proche voisin (mauvaise qualité)
.IPs 5
area
.IPs 6
luma bicubic / chroma bilinear
.IPs 7
gauss
.IPs 8
sincR
.IPs 9
lanczos
.IPs 10
bicubic spline
.RE
.PD 1
.
.TP
.B \-vc <[-]codec1,[-]codec2,...[,]>
Spécifie une liste de priorité des codecs vidéo à utiliser, suivant leur nom de
codec dans codecs.conf.
Utilisez un '-' avant le nom d'un codec pour l'omettre.
.br
.I NOTE:
Voir \-vc help pour une liste complète des codecs disponibles.
.br
Si la liste à une ',' finale, il se rabattra sur les codecs non-listés.

.I EXEMPLE:
.PD 0
.RSs
.IPs "\-vc divx"
force le codec DivX Win32/\:VFW, sans rabattement
.IPs "\-vc divx4,"
essaie le codec divx4linux en premier, puis se rabat sur les autres
.IPs "\-vc -divxds,-divx,"
essaie les autres codecs excepté les codecs DivX Win32
.IPs "\-vc ffmpeg12,mpeg12,"
essaie le codec MPEG1/\:2 de libavcodec, puis libmpeg2, puis les autres
.RE
.PD 1
.
.TP
.B \-vfm <pilote1,pilote2,...>
Spécifie une liste de priorité des codecs vidéo à utiliser, suivant leur nom de
pilote dans codecs.conf.
Se rabattra sur celui par défaut si aucun ne convient.
.br
.I NOTE:
Si le support libdivxdecore a été compilé, alors odivx et divx4 contiennent
maintenant le même codec DivX4, mais plusieurs APIs pour l'atteindre.
Pour les différences entre elles et quand utiliser laquelle, regardez la section
DivX4 de la documentation.
.br
Voir \-vfm help pour une liste complète des pilotes disponibles.

.I EXEMPLE:
.PD 0
.RSs
.IPs "\-vfm ffmpeg,dshow,vfw"
essaie les codecs libavcodec, puis Directshow, puis VFW et se rabat sur
les autres, si aucun n'arrive à convenir
.IPs "\-vfm xanim"
essaie les codecs XAnim en premier
.RE
.PD 1
.
.TP
.B \-x <x> (MPLAYER uniquement)
Zoome l'image à la largeur x (si le zoom sw/\:hw est disponible).
Désactive les calculs d'aspect.
.
.TP
.B \-xvidopts <option1:option2:...>
Spécifie les paramètres additionnels en encodant avec XviD.
.
.PD 0
.RSs
.IPs dr2\ \
Active la méthode 2 de rendu direct.
.IPs nodr2
.Désactive la méthode 2 de rendu direct.
.RE
.PD 1
.
.TP
.B \-xy <valeur>
.PD 0
.RSs
.IPs valeur<=8
Zoome l'image d'un facteur <x>.
.IPs valeur>8
Initialiser la largeur à valeur et calculer la hauteur pour garder l'aspect
ratio.
.RE
.PD 1
.
.TP
.B \-y <y> (MPLAYER uniquement)
Zoome l'image à la hauteur y (si le zoom sw/\:hw est disponible).
Désactive les calculs d'aspect.
.TP
.B \-zoom \
Permet le zoom logiciel, si disponible.
Peut être utilisé pour forcer le zoom avec \-vf scale.
.br
.I NOTE:
\-vf scale IGNORERA les options \-x / \-y / \-xy / \-fs / \-aspect sans
\-zoom.
.
.
.SH "FILTRES VIDÉO"
Les filtres vidéo sont des plugins qui permettent de modifier le flux vidéo et
ses propriétés.
La syntaxe est:
.TP
.B \-vf <filtre1[=paramètres],filtre2,...>
Initialise une chaine de filtres vidéo.
.TP
.B \-vop <...,filtre3[=paramètres],filtre2,filtre1> (OBSOLÈTE)
Initialise une chaine de filtres vidéo, à appliquer en ordre
.B ordre inverse.
Utilisez de préférence \-vf.
.PP
Les paramètres sont optionnels et si omis, certains d'entre eux s'initialiseront
avec des valeurs par défaut.
Utilisez '-1' pour garder la valeur par défaut.
Les paramètres l:h signifient largeur x hauteur en pixels, x:y signifient
position x;y à partir de du coin supérieur gauche de la plus grande image.
.br
.I NOTE:
Pour avoir une liste complète des filtres disponibles, voir \-vf help.

Les filtres sont gérés en listes.
Il y a quelques commandes pour gérer la liste de filtres.
.TP
.B \-vf-add <filtre1[,filtre2,...]>
Ajoute le filtre donné en argument à la fin de la liste de filtres.
.TP
.B \-vf-pre <filtre1[,filtre2,...]>
Ajoute le filtre donné en argument au début de la liste de filtres.
.TP
.B \-vf-del <index1[,index2,...]>
Supprime le filtre à l'index indiqué.
Les numéros d'index commencent à 0, les nombres négatifs indiquent la fin
de la liste (-1 pour le dernier).
.TP
.B \-vf-clr
Vide complètement la liste de filtres.
.PP
Avec les filtres qui le supporte, vous pouvez accéder à leur paramètres via 
noms.
.TP
.B \-vf <filtre>=help
Affiche les noms des paramètres et leur intervalle de valeurs pour un filtre
particulier.
.TP
.B \-vf <filtre=paramètre_nommé=valeur1[:paramètre_nommé2=valeur2:...]>
Fait correspondre un paramètre nommé à une valeur donnée.
Utilisez on et off ou yes et no pour positionner les flags des paramètres.
.PP
Les filtres disponibles sont:
.
.TP
.B crop[=l:h:x:y]
Découpe la partie donnée de l'image et jette le reste.
Utile pour enlever les bandes noires d'un film écran large.
.PD 0
.RSs
.IPs l,h
Largeur et hauteur coupées, par défaut les largeur et hauteur originales.
.IPs x,y
Position de l'image coupée, par défaut au centre.
.RE
.PD 1
.TP
.B cropdetect[=0\-255]
Calcule les paramètres nécessaires de coupe et les affiche sur stdout.
Le seuil peut éventuellement être spécifié de rien (0) à tout (255).
(par défaut: 24)
.TP
.B rectangle[=l:h:x:y]
Ce plugin réponds à la directive 'change_rectangle' de input.conf qui prends
deux paramètres.
.PD 0
.RSs
.IPs l,h
largeur et hauteur (par défaut: -1, largeur maximum où les limites sont
toujours visibles.
.IPs x,y
position du coin supérieur gauche (par défaut: -1, le plus haut et le plus
à gauche)
.RE
.PD 1
.TP
.B expand[=l:h:x:y:o]
Étends (ne zoom pas) la résolution du film aux valeurs fournies et place
l'original non redimensionné aux coordonnées x y.
Peut être utilisé pour placer les sous-titres /\:l'OSD dans les bandes noires.
.RSs
.IPs l,h
largeur,hauteur étendues (par défaut: largeur,hauteur originales)
Des valeurs négatives pour l et h sont traitées en tant qu'offset de la taille
originale.

.I EXEMPLE
.PD 0
.RSs
.IP expand=0:-50:0:0
ajoute un bord de 50 pixels en bas de l'image
.RE
.PD 1
.IPs x,y
position de l'image originale sur l'image étendue (par défaut: centrée)
.IPs o
rendu OSD/sous-titres
.RSss
0: désactivé (par défaut)
.br
1: activé
.REss
.RE
.TP
.B flip
Inverse l'image de haut en bas.
Voir également l'option \-flip.
.TP
.B mirror
Inverse l'image selon l'axe Y.
.TP
.B rotate[=<0\-7>]
Tourne et (éventuellement) inverse l'image de +/\:- 90 degrés. Pour les
paramètres entre 4\-7 la rotation n'est faite que si la géométrie du film
est en mode portrait et non en paysage.
.TP
.B scale[=l:h[:interlaced[:chr_drop[:param[:presize]]]]]
Redimensionne l'image avec le zoom logiciel (lent) et applique une conversion
de palette YUV<\->RGB (voir également l'option \-sws).
.RSs
.IPs l,h\ \
largeur/hauteur redimensionnées (par défaut: largeur,hauteur originales)
.br
.I NOTE:
Si \-zoom est utilisée, et que les filtres sous-jacents (y compris libvo)
ne sont pas capable de redimmensionner, alors les valeurs par défaut seront
d_width/\:d_height !
.RSss
 0:   largeur/\:hauteur dimmensionnées à d_width/\:d_height
.br
-1:   largeur/\:hauteur originales
.br
-2:   Calcule l/\:h en utilisant l'autre dimension et l'aspect ratio
redimensionné.
.br
-3: Calcule l/\:h en utilisant l'autre dimension et l'aspect ratio original.
.REss
.IPs interlaced
Bascule le redimmensionnement entrelacé.
.IPs chr_drop
saut de chroma
.RSss
0: utilise toutes les lignes disponibles pour le chroma
.br
1: n'utilise qu'une ligne sur 2 pour le chroma
.br
2: n'utilise qu'une ligne sur 4 pour le chroma
.br
3: n'utilise qu'une ligne sur 8 pour le chroma
.REss
.IPs param
paramètres de redimensionnement (dépends de la méthode de redimensionnement
utilisée)
.RSss
-sws 2 (bicubique)  est la duretée (0 (doux) \- 100 (dur))
.br
-sws 7 (gaussien) est la duretée (0 (doux) \- 100 (dur))
.br
-sws 9 (lanczos)  est la longueur du filtre (1\-10)
.REss
IPs presize
Scale to preset sizes.
.RSss
qntsc:   352x240 (NTSC quart d'écran)
.br
qpal:    352x288 (PAL quart d'écran)
.br
ntsc:    720x480 (NTSC standard)
.br
pal:     720x576 (PAL standard)
.br
sntsc:   640x480 (NTSC à pixels carrés)
.br
spal:    768x576 (PAL à pixels carrés)
.REss
.RE
.TP
.B dsize={aspect|l:h}
Change la taille/l'aspect de l'affichage à un point arbitraire de la chaine de
fitres.
Aspect peut être indiqué en tant que fraction (4/3) ou en tant que nombre à
virgule (1.33).
Vous pouvez également spécifier les largeurs et hauteurs exactes d'affichage
désirées.
Notez que ce filtre ne fait AUCUN redimmensionnement lui-même; il affecte juste
ce que feront les prochains redimmensionnements (logiciels ou matériels) feront
en corrigeant l'aspect.
.TP
.B yuy2
Force la conversion logicielle YV12/\:I420 ou 422P vers YUY2
Utile pour les cartes graphiques/\:pilotes qui ont un support lent de YV12 mais
rapide de YUY2.
.TP
.B yvu9
Force la conversion de couleur logicielle de YVU9 en YV12.
Utiliser de préférence le zoom logiciel à la place.
.TP
.B yuvcsp\
Calle les valeurs de couleurs YUV sur l'intervalle CCIR 601 sans conversion
réelle.
.TP
.B rgb2bgr[=swap]
conversion de palette RGB 24/\:32 <\-> BGR 24/\:32
.PD 0
.RSs
.IPs swap
Échange en plus R <\-> B.
.RE
.PD 1
.TP
.B palette
conversion de palette RGB/\:BGR 8 \-> 15/\:16/\:24/\:32bpp en utilisant palette.
.TP
.B format[=fourcc]
Restreint la palette pour le prochain filtre sans faire de conversion.
Utilisez-le avec le filtre scale pour une véritable conversion.
Pour avoir une liste des formats disponibles, voir format=fmt=help.
.PD 0
.RSs
.IPs fourcc
nom de format comme rgb15, bgr24, yv12, etc (par défaut: yuy2)
.RE
.PD 1
.TP
.B noformat[=fourcc]
Restreint l'espace de couleur au prochain filtre sans faire aucune conversion.
Contrairement au filtre format, il permet n'importe quel espace de couleur
.B excepté
celui que vous spécifiez.
Pour une liste des différents formats disponible, voyez noformat=fmt=help.
.PD 0
.RSs
.IPs fourcc
nom du format comme rgb15, bgr24, yv12, etc. (par défaut: yv12)
.RE
.PD 1
.TP
.B pp[=filtre1[:option1[:option2...]]/[-]filtre2...] (voir aussi \-pphelp)
Cette option active le filtre interne de postprocessing, et propose une
interface où vous pouvez passer des options au filtre nommé.
Pour obtenir une liste des filtres disponibles, utilisez \-pphelp.

Notez que chaque sous-filtre doit être séparé des autres avec le signe /.
.br
Chaque filtre est 'c' (chrominance) par défaut.
.br
Les mots-clés acceptent un préfixe '-' pour désactiver une option.
.br
Un ':' suivi d'une lettre peut être ajouté à l'option pour indiquer sa portée:
.PD 0
.RSs
.IPs a
Désactive automatiquement le filtre si le CPU est trop lent.
.IPs c
Filtre également la chrominance.
.IPs y
Pas de filtrage de la chrominance (filtrage de la luminance uniquement).
.RE
.PD 1

.RS
.I EXEMPLES:
.RE
.PD 0
.RSs
.IPs "\-vf pp=hb/vb/dr/al"
Débloquage horizontal et vertical, "deringing" et luminosité/\:contraste auto
.IPs "\-vf pp=hb/vb/dr/al/lb"
Débloquage horizontal et vertical, "deringing" et luminosité/\:contraste auto
et désentrelacement "linear blend"
.IPs "\-vf pp=de/-al"
Filtres par défaut sans correction de luminosité/\:contraste
.IPs "\-vf pp=de/tn:1:2:3"
Active les filtres par défaut & le débruiteur temporel.
.IPs "\-vf pp=hb:y/vb:a \-autoq 6"
Débloque la luminance horizontale uniquement et active ou désactive
le déblocage vertical suivant le temps CPU disponible.
.RE
.PD 1
.TP
.B spp[=qualité[:qp]]
filtre de postprocessing simple
.RSs
.IPs qualité
0\-6
.IPs qp\ \ \
paramètre pour forcer la quantisation
.RE
.TP
.B qp=equation
filtre qp change
.RSs
.IPs equation
une équation comme "2+2*sin(PI*qp)"
.RE
.TP
.B test\ \ \
Génère divers motifs de test.
.TP
.B rgbtest
Génère un motif de test RGB utile pour détecter les problèmes RGB contre BGR.
Vous devriez voir une frise rouge, verte et bleue du haut vers le bas.
.TP
.B lavc[=qualité:fps]
Conversion logicielle YV12 vers MPEG1 rapide avec libavcodec pour utilisation
avec DVB/\:DXR3.
Plus rapide et de meilleur qualitée que \-vf fame.
.RSs
.IPs qualité
.RSss
1\-31: qscale fixe
.br
32\-: débit fixe en kBits
.REss
.IPs fps
force les fps de sortie (nombre à virgule) (par défaut: 0, autodétection basée
sur la hauteur)
.RE
.TP
.B fame
Conversion logicielle YV12 vers MPEG1 rapide avec libfame pour utilisation avec
DVB/\:DXR3.
.TP
.B dvbscale[=aspect]
Fixe le zoom optimum pour les cartes DVB, en redimmensionnant sur l'axe X de
façon matérielle et en calculant le redimmensionnement sur l'axe Y de façon
logicielle pour conserver l'aspect.
Utile uniquement avec expand+scale
(\-vf dvbscale,scale=-1:0,expand=-1:576:-1:-1:1,lavc).
.RSs
.IPs aspect
contrôle l'aspect ratio, calculé comme ceci: DVB_HAUTEUR*ASPECTRATIO,
par défaut: 576*4/3=768, fixez-le à 576*(16/9)=1024 pour une télé 16:9.
.RE
.TP
.B "noise[=luma[u][t|a][h][p]:chroma[u][t|a][h][p]]"
Ajoute du bruit.
.PD 0
.RSs
.IPs <0\-100>
bruit luma
.IPs <0\-100>
bruit chroma
.IPs u
bruit uniforme (gaussien sinon)
.IPs t
bruit temporel (le motif de bruit change entre les trames)
.IPs a
bruit temporel moyen (plus lisse, mais beaucoup plus lent)
.IPs h
haute qualité (qualité légèrement meilleure , mais légèrement plus lent)
.IPs p
mixe du bruit aléatoire avec un motif (semi-)régulier
.RE
.PD 1
.
.TP
.B "denoise3d[=luma:chroma:temps]"
Ce filtre est destiné à réduire le bruit de l'image pour produire des images
lissées et garder des images réellement fidèles (cela devrait améliorer la
compatibilité.).
On peut lui donner de 0 à 3 paramètres. Si vous omettez un paramètre, une valeur
raisonnable sera insérée.
.PD 0
.RSs
.IPs luma\
force spatiale du luma (par défaut = 4)
.IPs chroma
force spatiale du chroma (par défaut = 3)
.IPs time\
force temporelle (par défaut = 6)
.RE
.PD 1
.TP
.B "hqdn3d[=luma:chroma:temps]"
Version de haute précision\/:qualité du filtre denoise3d.
Les paramètres et le comportement sont les mêmes.
.TP
.B eq[=lumi:cont]
Égaliseur logiciel avec contrôles interactifs comme les ég. matériels. Pour les
cartes/\:pilotes qui ne supportent pas les contrôles de la luminosité et du
contraste de façon matérielle.
Peut également être utile avec MEncoder, soit pour réparer des films mal
encodés, soit pour réduire légèrement le contraste pour masquer les artefacts et
s'accomoder de débits plus bas.
Les valeurs initiales dans l'intervalle -100\- 100 peuvent être fournies en
ligne de commandes.
.IPs eq2[=gamma:contraste:luminosité:saturation:rg:vg:bg:poids]
Égaliseur logiciel alternatif qui utilise des tables de lookup (très lent),
autorisant une correction du gamma en plus d'un simple ajustement de luminosité
et de contraste.
Notez que cela utilise le même code MMX optimisé que -vo eq si toutes les
valeurs gamma sont 1.0.
Les paramètres sont donnés en nombres à virgule.
Les paramètres rg, vg, bg sont les valeurs gamma indépendantes pour les
composants Rouge, Vert et Bleu.
Le paramètre poids peut être utilisé pour réduire l'effet de hautes valeurs
de gamma sur les parties claires de l'image, c-a-d. les empécher d'être
sur-amplifiées et de devenir complètement blanches.
Une valeur de 0.0 désactive complètement la correction gamma tandis que 1.0 lui
laisse toute sa force.
Les valeurs par défaut sont gamma=1.0, contraste=0.0, luminosité=0.0,
saturation=1.0, poids=1.0.
Les intervalles de valeur sont 0.1\-10 pour les gamma, -2\-2 pour le contraste
(les valeurs négatives provoquent une image négative), -1\-1 pour la
luminosité, 0\-3 pour la saturation et 0\-1 pour le poids.
.TP
.B hue[=couleur:saturation]
Les valeur par défaut sont couleur=0.0, saturation=1.0.
Les intervalles sont -180\-180 pour couleur, -2\-2 pour saturation (des valeurs
négatives impliquent un chroma négatif).
.TP
.B halfpack[=f]
Convertit le planar YUV 4:2:0 en 4:2:2 demi-hauteur, en downsamplant le luma
mais en gardant les samples chroma.
Utile quand la sortie est un périphérique à basse résolution quand la diminution
est de mauvais qualité ou n'est pas disponible.
Peut également être utilisé comme désentrelaceur primitif pour luma uniquement
avec une utilisation CPU très basse.
Par défaut, halfpack fait une moyenne des paires de lignes pendant le
downsampling.
Le paramètre optionnel f peut valoir 0 pour n'utiliser que les lignes paires,
ou 1 pour n'utiliser que les lignes impaires.
Tout autre valeur de f renvoie au comportement par défaut (moyenne).
.TP
.B ilpack[=mode]
Quand de la vidéo entrelacée est stockée aux formats YUV 4:2:0, l'entrelacement
chroma ne se fait pas proprement à cause du downsampling vertical des canaux
chroma.
Ce filtre place les données 4:2:0 au format YUY2 (4:2:2) avec les lignes chroma
à leur bon emplacement, de façon à ce que à chaque ligne scannée, les données
luma et chroma proviennent toutes deux du même champs.
L'argument optionnel sélectionne le mode d'échantillonage.
Par défaut, l'interpolation linéaire (mode 1) est utilisé.
Le mode 0 utilise un échantillonage 'plus proche voisin' (nearest-neighbor),
qui est rapide mais incorrect.
.TP
.B decimate[=max:haut:bas:frac]
Saute les trames qui ne différent pas beaucoup de la trame précédente de façon à
réduire le débit.
L'argument max (si positif) définit le nombre maximum de trames consécutives qui
peuvent être sautées, ou (si négatif) l'interval minimum entre les trames
sautées. Une frame peut être sautée si aucune région 8x8 ne différe de plus de
la limite de haut, et si pas plus d'une portion de frac (1 signifiant l'image
entière) ne diffère de plus que la limite de bas.
Les valeurs de haut et bas sont des blocs de 8x8 pixels et représentent les
différences actuelles de pixels, donc une limite de 64 coresponds à 1 unité de
différence pour chaque pixel, ou la même chose répartie différemment sur le
bloc.
L'utilisation principale de ce filtre est l'encodage à très bas débit (par ex.
streaming sur modem bas-débit), mais il peut être utilisé en théorie pour
réparer les films qui n'ont pas été retro-téléciné correctement.
.TP
.B dint[=sens:niveau]
Détecte et saute la première des trames entrelacées du flux video.
Les valeurs peuvent aller de 0.0 à 1.0 \- la première (0.15 par défaut) est la
différence entre les pixels voisins, la seconde (0.15 par défaut) est la
partie de l'image qui devra être détectée comme entrelacée pour sauter la trame.
.TP
.B lavcdeint
Utilise le filtre de desentrelacement de libavcodec.
.TP
.B kerndeint[=carte[:ordre[:seuil[:dureté[:deuxsens]]]]]
désentrelaceur noyau de Donald Graft.
Désentrelace des parties de la vidéo si un seuil configurable est dépassé.
.PD 0
.RSs
.IPs "carte (0 ou 1)"
Paint en blanc les pixels qui dépassent le seui (par défaut: 0).
.IPs "ordre (0 ou 1)"
Échange les champs si 1 (par défaut: 0).
.IPs "seuil (0 - 255)"
Seuil (par défaut 10).
.IPs "dureté (0 ou 1)"
Autorise plus de dureté (sharpening) (par défaut: 0).
.IPs "deuxsens (0 ou 1)"
Autorise la dureté (sharpening) dans les deux sens (par défaut: 0).
.RE
.PD 1
.TP
.B "unsharp=l|cLxH:montant[:l|cLxH:montant]"
Masque unsharp / flou gaussien.
.RSs
.IPs 1
Applique l'effet sur le composant luma
.IPs c
Applique l'effet sur les composants chroma
.IPs LxH
largeur et hauteur de la matrice, tailles impaires dans les deux directions
(min = 3x3, max = 13x11 ou 11x13, généralement quelque chose entre 3x3 et 7x7)
.IPs montant
taux relatif de dureté / flou à ajouter à l'image
(généralement quelque chose entre \-1.5 et 1.5)
.RSss
<0: flou
.br
>0: dur
.REss
.RE
.TP
.B swapuv
Echange les plans U & V.
.TP
.B "il=[d|i][s][:[d|i][s]]"
(dés)entrelace les lignes.
Le but de ce filtre est d'ajouter la possibilité de traiter le pré-champs
d'images entrelacées sans les désentrelacer.
Vous pouvez filtrer votre DVD entrelacé et le jouer sur la TV sans casser
l'entrelacement. Pendant que le désentrelacement (avec le filtre de
postprocessing) supprime le désentrelacement de façon permanente (en lissant
la moyenne etc), le démultiplexage sépare la trame en 2 champs (appelé
demi-images), de façon à ce que vous puissiez les traiter (filtrer)
indépendemment et les re-multiplexer.
.PD 0
.RSs
.IPs d
désentrelace (en en plaçant une au dessus des autres)
.IPs i
entrelace
.IPs s
échange les champs (échange les lignes paires & impaires)
.RE
.PD 1
.TP
.B "fil=[i|d]"
(des)entrelace les lignes.
Ce filtre est très proche du filtre il mais bien plus rapide, son principal
inconvénient est qu'il ne fonctionne pas toujours.
Surtout si il est combiné avec d'autres filtres, il peut produire des images
corrompues aléatoirement, donc soyez heureux si il fonctionne mais ne vous
plaignez pas si il ne fonctionne pas avec votre combinaison de filtres.
.PD 0
.RSs
.IPs d
Désentrelace les champs, les plaçant cote-à-cote.
.IPs i
Ré-entrelace les champs (inversant l'effet de fil=d).
.RE
.PD 1
.TP
.B "field[=n]"
Extrait un seul champs d'une image entrelacée en utilisant un calcul large
pour éviter de gaspiller le temps CPU. L'argument optionnel n spécifie si
l'on doit extraire un champs pair ou impair (selon que n soit paire ou impaire).
.TP
.B "detc[=var1=valeur1:var2=valeur2:...]"
Essaie d'inverser le processus de "telecine" pour retrouver un flux propre et
non-entralaçé au débit du film. Ce filtre est toujours expérimental mais semble
être utilisable. Soyez conscient qu'il n'y a absolument aucun usage de ce filtre
à moins que vous ne voyez d'entrelacement pendant la lecture d'un film! Les
arguments suivants (voir leur syntaxe plus bas) peuvent être utilisés pour
contrôler son comportement:
.RSs
.IPs dr
Définie le mode saut de trames.
0 (par défaut) signifie ne pas sauter de trames pour maintenir le débit de
sortie.
1 signifie toujours sauter la trame si il n'y a pas eu de sauts ou d'assemblage
telecine dans les 5 dernières trames.
2 signifie toujours maintenir le rapport exact 5:4 entre l'entrée et la sortie.
.I NOTE:
Utilisez le mode 1 avec MEncoder.
.IPs am
Type d'analyse. Les valeurs disponibles sont 0 (motif fixé avec numéro de
trame initiale spécifiée par fr=#) et 1 (recherche agressive du motif telecine).
La valeur par défaut est 1.
.IPs fr
Définie le numéro de trame initiale de la séquence.
0\-2 sont les trois trames progressives propre; 3 et 4 sont les deux trames
entrelaçées.
La valeur par défaut, -1, signifie "pas dans la séquence telecine".
Le nombre spécifié ici est le type de la précédente trame imaginaire avant le
début du film.
.IPs "tr0, tr1, tr2, tr3"
Valeurs seuil à utiliser dans certains types.
.RE
.TP
.B ivtc[=1]
filtre d'inversement expérimental "sans état".
Plutôt que d'essayer de se bloquer sur un motif comme le fait le filtre detc,
ivtc prends ces décisions indépendemment pour chaque trame.
Cela donne de bien meilleurs résultats pour un matériel ayant subi de lourds
changements après que telecine ait été appliqué, mais par contre il n'est pas
aussi efficace pour les entrées avec beaucoup de bruit, comme par exemple la
capture TV.
Le paramètre optionnel (itvc=1) corresponds à l'option dr=1 du filtre detc,
et devrait être utilisé avec MEncoder mais pas avec MPlayer.
Comme pour detc, vous devez spécifier le débit de sortie correct (\-ofps 23.976)
en utilisant MEncoder.
.TP
.B pullup\
Filtre d'inversion de pulldown (telecine inversé) de troisième génération,
capable de gérer du contenu composé de hard-telecine, 24 fps progressif, et
30 fps progressif.
Le filtre pullup est conçu pour être plus robuste que detc ou ivtc, mais il est
encore en developpement.
Aucune option de configuration n'est encore disponible.
Le moteur d'inversion de pulldown est conçu pour bénéficier des nouvelles
fonctionnalités de MPlayer G2, l'implémentation actuelle de G1 est supposée
servir principalement d'environnement de test.
.I NOTE:
Pour l'instant pullup ne peut pas se baser sur le débit de sortie, donc
dans des séquences de 30 fps progressif, il sortira avec plus de 24 fps, ce qui
veut dire que vous aurez des ennuis si vous l'utilisez avec mencoder
\-ofps 23.976.
.TP
.B filmdint[=options]
Filtre telecine inversé, similaire au filtre pullup ci-dessus.
Il est conçu pour gérer n'importe quel motif pulldown, encluant telecine soft
et hard mélangés et un support limité pour les films qui sont ralantis ou
accélérés pour la TV.
Seul le plan luma est utilisé pour détecter les changements de trame.
Si un champs n'a pas de corespondance, il est désentrelaçé par simple
approximation linéaire.
Si la source est en MPEG-2, libmpeg2 doit être utilisé pour le décodage (pas
ffmpeg2 !), et ceci doit être le premier filtre à avoir accès aux flags field
initialisés par le décodeur MPEG-2.
Suivant la source mpeg, vous pouvez ne pas tenir compte de ce conseil, du
moment que vous ne voyez pas plein de warnings "Bottom-first field".
Sans options il fait un telecine inverse normal, et devrait être utilisé avec
mencoder \-fps 29.97 \-ofps 23.976.
Quand ce filtre est utilisé avec mplayer, cela produira un débit impaire
pendant la lecture, mais cela cera certainement meilleur qu'en utilisant
pp=lb ou pas de désentrelacement du tout.
Les options multiples doivent être séparées par /.
.RSs
.IPs crop=l:h:x:y
Exactement comme le filtre crop, mais plus rapide, et fonctionne également sur
du contenu teleciné hard et soft mélangés du moment que y soit un multiple de
4.
Si x ou y nécessitaient de couper des pixels fractionnels du plan chroma,
l'aire coupé serait étendu.
Ceci signifie généralement que x et y doivent être pairs.
.IPs io=ifps:ofps
Pour ifps trames d'entrées le filtre sortira ofps trames.
Le rapport ifps/ofps devrait correspondre au rapport \-fps/\-ofps.
Ceci peut être utilisé pour filtrer des films qui sont diffusés à la TV à
un débit différent de celui d'origine.
.IPs luma_only=n
Si n est non-nul, le plan chroma est copié tel quel.
C'est utile pour la TV échantillonée en YV12, qui annule un des champs chroma.
.IPs mmx2=n
Sur x86, si n=1, utilise les fonctions optimisées pour MMX2, si n=2, utilise
les fonctions optimisées pour 3DNow!, sinon, utilise juste du C.
Si cette option n'est pas précisée, MMX2 et 3DNow! sont détectés
automatiquement, utilisez cette option pour outrepasser la détection
automatique.
.IPs fast=n
Une valeur de n plus grande accélère le filtre au détriment de l'exactitude.
La valeur par défaut est n=3.
Si n est impaire, une trame suivant immédiatement une trame marquée par le flag
mpeg REPEAT_FIRST_FIELD est supposée progressive, ainsi le filtre ne passera
son temps sur le contenu MPEG-2 soft-telecine.
C'est le seul effet de ce flag si MMX2 ou 3DNow! est disponible.
Sans MMX2 et 3DNow, si n=0 ou 1, les mêmes calculs seront faits comme pour
MMX2.
Si n=2 ou 3, le nombre de niveaux luma utilisé pour trouver les changements de
trame est réduit de 256 à 128, ce qui donne un filtre plus rapide sans perdre
trop d'exactitude.
Si n=4 ou 5, des métriques plus rapides, mais bien moins exactes sont utilisés,
ce qui risque de mal détecter les détails verticaux d'un contenu entrelaçé.
.IPs verbose=n
Si n est non-nul, affiche les métriques détaillés pour chaque trame.
Utile pour déboguage.
.IPs dint_thres=n
Seuil de désentrelacement.
Utilisé pour désentrelacer les trames sans correspondance.
De plus grande valeurs signifient moins de désentrelacement, utilisez n=256
pour désactiver complétement le désentrelacement.
La valeur par défaut est n=8.
.IPs comb_thres=n
Seuil pour comparer les champs haut et bas.
Seuil à 128.
.IPs diff_thres=n
Seuil pour détecter les changements temporels d'un champs.
La valeur par défaut est 128.
.IPs sad_thres=n
Somme des Différences Absolues du seuil, par défaut 64.
.RE
.TP
.B softpulldown
Ce filtre ne fonctionne qu'avec MEncoder et agit sur les flags MPEG2 utilisés
pour le pulldown soft 3:2 (soft telecine).
Si vous voulez utiliser les filtres ivtc ou detc sur des films qui sont
soft téléciné, insérer ce filtre avant eux devrait les rendre plus efficaces.
Actuellement seule libmpeg2 exporte les flags nécessaires.
Si utilisé sur du matériel qui ne les initialise pas ou si utilisé avec
ffmpeg12, le filtre ne fait rien.
.TP
.B "telecine[=départ]"
Applique un processus telecine 3:2 "telecine" pour augmenter le débit de 20%.
Cela ne fonctionnera surement pas correctement avec MPlayer, mais peut être
utilisé avec 'mencoder \-fps 29.97 \-ofps 29.97 \-vf telecine'.
Les deux options fps sont essentielles !
(la synchro A/V sera brisée si elles sont mauvaises.)
Le paramètre optionnel départ indique où démarrer (0-3).
.TP
.B "tinterlace[=mode]"
Entrelacement temporel de champs \- réunis des paires de trames dans une trame
entrelacée, divisant le debit par deux. Les trames paires sont déplacées dans le
champ supérieur, les trames impaires le sont dans le champ inférieur. Ceci peut
être utilisé pour inverser complètement les effets du filtre tfields (en mode
0). Les modes disponibles sont:
.PD 0
.RSs
.IPs 0
trames impaires dans le champs supérieur, paires dans l'inférieur, pour générer
un trame de pleine taille à débit moitié moindre
.IPs 1
afficher uniquement les trames impaires, les trames paires sont sautées, la
taille est inchangée
.IPs 2
afficher uniquement les trames paires, les trames paires sont sautées, la
taille est inchangée
.IPs 3
étends chaque trame en pleine taille, mais remplit altérnativement les lignes
de noir, le débit est inchangé
.RE
.PD 1
.TP
.B "tfields[=mode]"
Séparation temporelle des champs \- sépare les champs en trames, doublant le
débit de sortie.
Comme le filtre telecine, "tfields" ne fonctionnera correctement qu'avec
MEncoder, et seulement si \-fps et \-ofps sont définis au débit (double) désiré!
Les modes disponibles sont:
.PD 0
.RSs
.IPs 0
laisse les champs inchangés (cela va sauter/scintiller)
.IPs 1
fait une interpolation des lignes manquantes (l'algorithme utilisé peut ne
pas être si bon)
.IPs 2
fait une translation de champs de 1/4 pixel avec interp linéaire (pas de saut)
.IPs 4
fait une translation de champs de 1/4 pixel avec le filtre 4tap (meilleur
qualité)
.RE
.PD 1
.TP
.B "boxblur=rayon:puissance[:rayon:puissance]"
flou boite
.PD 0
.RSs
.IPs rayon
taille du filtre
.IPs puissance
À quelle fréquence le filtre devrait être appliqué.
.RE
.PD 1
.TP
.B "sab=rad:pf:colorDiff[:rad:pf:colorDiff]"
flou adapté aux formes
.PD 0
.RSs
.IPs rad
force du filtre de flou (~0.1\-4.0) (le plus bas est le plus large)
.IPs pf
force du préfiltre (~0.1\-2.0)
.IPs colorDiff
différence autorisée des pixels.
(~0.1\-100.0)
.RE
.PD 1
.TP
.B "smartblur=rad:strength:thresh[:rad:strength:thresh]"
flou smart
.PD 0
.RSs
.IPs rad
force du filtre de  flou (~0.1\-5.0) (le plus bas est le plus large)
.IPs strength
flou (0.0\-1.0) ou accentuation (-1.0\-0.0)
.IPs thresh
filtre tout (0), filtre les surfaces plates (0\-30) ou filtre les bords (-30\-0)
.RE
.PD 1
.TP
.B "perspective=x0:y0:x1:y1:x2:y2:x3:y3:t"
correction de perspective
.PD 0
.RSs
.IPs x0,y0,...
coordonnées des coins supérieur-gauche, supérieur-droit, inférieur-gauche et
inférieur-droit
.IPs t
ré-échantillonnage linéaire (0) ou cubique (1)
.RE
.PD 1
.TP
.B 2xsai
Utilise le zoom x2 et l'algorithme d'interpolation pour dimensionner et lisser
les images.
.TP
.B 1bpp
conversion bitmap 1bpp vers YUV/BGR 8/15/16/32
.TP
.B down3dright[=lignes]
Repositionne et redimmensionne les images stéréoscopiques.
Extrait les deux champs et les place côte à côte, les redimmensionnant pour
garder l'aspect du film.
.PD 0
.RSs
.IPs lignes
nombre de lignes à sélectionner à partir du milieu de l'image (par défault: 12)
.RE
.PD 1
.TP
.B "bmovl=hidden:opaque:<fifo>"
Lit les bitmaps depuis un FIFO et les affiche dans une fenêtre.
.
.PD 0
.RSs
.IPs hidden
définie la valeur par défaut de l'option 'hidden' (booléen)
.IPs opaque
option changeant de mode entre alphablended (transparent) et opaque (rapide)
.IPs fifo
chemin/nom de fichier pour le FIFO (pipe nommé connectant mplayer \-vf bmovl à
l'application le contrôlant)
.RE
.PD 1

.RS
les commandes FIFO sont:
.RE
.PD 0
.RSs
.IPs "RGBA32 largeur hauteur xpos ypos alpha clear"
suivi de largeur*hauteur*4 octets de données RGBA32 brutes.
.IPs "ABGR32 largeur hauteur xpos ypos alpha clear"
suivi de largeur*hauteur*4 octets de données ABGR32 brutes.
.IPs "RGB24 largeur hauteur xpos ypos alpha clear"
suivi de largeur*hauteur*3 octets de données RGB32 brutes.
.IPs "BGR24 largeur hauteur xpos ypos alpha clear"
suivi de largeur*hauteur*3 octets de données BGR32 brutes.
.IPs "ALPHA largeur hauteur xpos ypos alpha"
change l'alpha de la surface
.IPs "CLEAR largeur hauteur xpos ypos"
efface la surface
.IPs OPAQUE
désactive toute transparence alpha.
Envoyez  "ALPHA 0 0 0 0 0" pour la réactiver.
.IPs HIDE
cache la bitmap
.IPs SHOW
montre la bitmap
.RE
.PD 1

.RS
Les arguments sont:
.RE
.PD 0
.RSs
.IPs "largeur, hauteur"
taille de l'image/surface
.IPs "xpos, ypos"
démarre le blitting à la position X/Y
.IPs alpha
fixe la différence alpha.
Si vous le fixez à \-255 vous pouvez envoyer une séquence de commandes ALPHA
pour fixer la surface à \-225, \-200, \-175 etc pour un joli effet de fondu ! ;)
.RSss
0:    la même que l'original
.br
255:  rends tout opaque
.br
-255: rends tout transparent
.REss
.IPs clear
efface le framebuffer avant blitting.
.RSss
0: l'image sera simplement blittée par dessus l'ancienne, donc vous n'aurez pas
à envoyer 1,8 Mo de données RGBA32 chaque fois qu'une petite partie de l'écran
est mise à jour.
.br
1: clear
.REss
.RE
.PD 1
.TP
.B "framestep=I|[i]step"
N'affiche que toutes les n trames ou que chaque trame (clé) Intra.

Si vous appelez ce filtre avec I (en majuscule) en paramètre, alors SEULES
les trames-clé seront affichées.
Pour les DVDs cela signifie une toute les 15/12 trames (IBBPBBPBBPBBPBB),
pour l'AVI cela signifie à chaque changement de scène ou à chaque valeur de
keyint (voir \-lavcopts keyint=valeur si vous utilisez MEncoder pour encoder la
vidéo).

Quand une trame clé est trouvée, la chaine "I!" suivi d'un retour chariot est
affiché, laissant la ligne courante de MPlayer/MEncoder sur l'écran, car elle
contient le temps (en secondes) et le numéro de trame de la trame clé
(Vous pouvez utiliser cette information pour diviser l'AVI).

Si vous appelez le filtre avec un paramètre numérique 'step' alors seule une
sur 'step' trames sera affichée.

Si vous mettez un 'i' (minuscule) devant le nombre alors un I! sera affiché
(comme le paramètre I).

Si vous n'indiquez que i alors rien ne sera fait aux trames, seul I! est
affiché.
.TP
.B "tile=xtile:ytile:output:start:delta"
Crée un mosaïque d'images à partir d'une série d'images plus petites.
Si vous ommétez un paramètre ou utilisez une valeur plus petite que 0, alors la
valeur par défaut est utilisée. Vous pouvez également arréter quand c'est bon
(... \-vf tile=10:5 ...)
.
C'est probablement une bonne idée de placer le filtre scale avant tile :-)
.br
Les paramètres sont:

.PD 0
.RSs
.IPs xtile
nombre de tuiles sur l'axe x (par défaut: 5)
.IPs ytile
nombre de tuiles sur l'axe y (par défaut: 5)
.IPs output
Affiche la tuile quand le nombre de trame est égal à 'output', où 'output' doit
être un nombre inférieur à xtile * ytile.
Les tuiles manquantes sont laissées vides.
Vous pouvez, par exemple, écrire une tuile de 8 * 7 toutes les 50 trames pour
obtenir une image toutes les 2 secondes à 25 fps.
.IPs start
pixel au départ (x/y) (par défaut: 2)
.IPs delta
pixels entre 2 tuiles, (x/y) (par défaut: 4)
.RE
.PD 1
.TP
.B delogo[=x:y:l:h:t]
Supprime un logo de station de télé par simple interpolation des pixels
environants. Définissez juste un rectangle recouvrant le logo et regardez-le
disparaître (et parfois quelque chose d'encore pire apparaître \- les résultats
peuvent varier).
.PD 0
.RSs
.IPs x,y
Position du coin supérieur gauche du logo.
.IPs l,h
Largeur et hauteur du rectangle nettoyé.
.IPs t
Duretée des bords du rectangle (ajouté à l et h). Quand mis à -1, un rectangle
vert est dessiné sur l'écran pour simplifier la recherche des paramètres
x,y,l,h.
.RE
.PD 1
.TP
.B zrmjpeg[=options]
Encodeur logiciel YV12 vers MJPEG pour utilisation avec le périphérique zr2.
.RSs
.IPs maxheight=h|maxwidth=l
Ces options initialisent les largeur et hauteur maximum que la carte zr peut
gérer. (la couche de filtres de MPlayer ne peut actuellement pas les deviner)
.IPs {dc10+,dc10,buz,lml33}-{PAL|NTSC}
Utilisez ces options pour initialiser maxwidth et maxheight automatiquement
avec les valeurs connues de combinaisons carte/mode. 
Par exemple, voici des options valides: dc10-PAL et buz-NTSC (par défaut:
 dc10+PAL).
.IPs color|bw
Sélectionne l'encodage couleur ou noir et blanc. 
L'encodage N&B est plus rapide. 
L'encodage couleur est utilisé par défaut.
.IPs hdec={1,2,4}
Décimation horizontale 1, 2 ou 4.
.IPs vdec={1,2,4}
Décimation verticale 1, 2 ou 4.
.IPs quality=1-20
Définie la qualité de la compression JPEG [MEILLEUR] 1 - 20 [TRÈS MAUVAIS].
.IPs fd|nofd
Par défaut, la décimation n'est appliquée que si le matériel zoran peut
agrandir les images MJPEG à leur taille originale. 
L'option fd dit au filtre de toujours appliquer la décimation demandée (sale).
.RE
.
.
.SH "PILOTES DE SORTIE VIDÉO  (MPLAYER UNIQUEMENT)"
Les pilotes de sortie vidéo sont des interfaces pour accéder aux
fonctions de sortie.
La syntaxe est:
.TP
.B \-vo <pilote1[:option],pilote2,...[,]>
Spécifie une liste des priorités pour les pilotes de sortie à utiliser. 
.PP
Si la liste ce termine par ';'   les autres pilotes seront essayés en cas d'échec.
Les sous-options sont optionnelles et peuvent être omises pour la plupart.
.br
.I NOTE:
Voir \-vo help pour la liste des pilotes incorporés.

.I EXEMPLE:
.PD 0
.RSs
.IPs "\-vo xmga,xv,"
Essaie le pilote noyau Matrox, puis le pilote Xv, puis les autres.
.br
.IPs "\-vo directx:noaccel"
Utilise le pilote DirectX en désactivant les fonctions d'accélération.
.RE
.PD 1
.

Les pilotes de sortie disponibles sont:
.
.TP
.B xv (X11 uniquement)
Utilise l'extension XVideo de XFree86 4.x pour permettre la
lecture avec accélération matérielle.
Si vous ne pouvez pas utiliser un pilote spécifique a votre matériel,
ceci est probablement la meilleur option.
.PD 0
.RSs
.IPs port=<nombre>
Sélectionne un port XVideo spécifique. 
.RE
.PD 1
.TP
.B x11 (X11 uniquement)
Pilote de sortie en mémoire partagée sans accélération matérielle qui
fonctionne dès que X11 est présent.
.TP
.B xover (X11 uniquement)
Ajoute le support X11 à tous les pilotes de sortie vidéo basés sur l'overlay.
Actuellement uniquement utilisé par tdfx_vid.
.TP
.B xvmc (X11 uniquement)
Ce pilote emploie l'extension XvMC (X Video Motion Compensation) de 
XFree86 4.x.
.TP
.B dga (X11 uniquement)
Sortie vidéo par l'extension Direct Graphics Access de XFree86.
Considéré comme obsolète.
.TP
.B sdl\ \ \ \ 
Pilote de sortie de la librairie multi-plateforme SDL (Simple Directmedia 
Layer).
.TP
.B vidix\ \ 
VIDIX (VIDeo Interface for *niX) est une interface pour les fonctionnalités
d'accélération vido des différentes cartes graphiques.
Pilote de sortie vidéo très rapide sur les cartes le supportant.
.TP
.B xvidix (X11 uniquement)
VIDIX tournant sous X11.
.TP
.B cvidix\ 
VIDIX tournant dans une console.
.TP
.B winvidix (Windows uniquement)
Version Windows du pilote VIDIX.
.TP
.B directx (Windows uniquement)
Pilote de sortie qui utilise l'interface DirectX.
.PD 0
.RSs
.IPs noaccel
Désactive l'accélération matérielle.
Essayez cette option si vous avez des problèmes d'affichage.
.RE
.PD 1
.TP
.B quartz (Mac OS X uniquement)
Pilote de sortie Quartz pour Mac OS X.
Dans certain cas, il est préférable de forcer le format YUV
avec e.g. \-vf format=yuy2
.PD 0
.RSs
.IPs device_id=<numéro>
Choisir le moniteur à utiliser en plein écran.
.RE
.PD 1
.TP
.B fbdev (Linux uniquement)
Utilise le framebuffer du noyau pour la sortie vidéo.
.TP
.B fbdev2 (Linux uniquement)
Utilise le framebuffer du noyau pour la sortie vidéo,
implémentation différente.
.TP
.B vesa\ \ \ 
Pilote de sortie générique qui devrait fonctionner sur n'imorte quelle
carte compatible VESA VBE 2.0.
.PD 0
.RSs
.IPs dga\ \ 
Active le mode DGA.
.IPs nodga
Désactive le mode DGA.
.IPs vidix
FIXME: documenter cela
.IPs lvo\ \ 
FIXME: documenter cela
.RE
.PD 1
.TP
.B svga\ \ \ 
Sortie vidéo en utilisant la librairie SVGA.
.TP
.B gl\ \ \ \ \ 
Pilote de sortie OpenGL.
.TP
.B gl2\ \ \ \ 
Pilote de sortie OpenGL, seconde génération.
.TP
.B null\ \ \ 
Pas de sortie vidéo.
Utile pour les benchmarks.
.TP
.B aa\ \ \ \ \ 
Pilote de sortie art ASCII qui fonctionne dans une console texte.
.TP
.B bl\ \ \ \ \ 
Lecture vidéo en utilisant le protocole UDP  Blinkenlights.
Ce pilote est hautement spécifique à certains matériels.
.TP
.B ggi\ \ \ \ 
Pilote de sortie pour le système graphique GGI.
.TP
.B directfb
Joue la vidéo en utilisant la librairie DirectFB.
.PD 0
.RSs
.IPs number
Selectionne une couche.
.RE
.PD 1
.TP
.B directfb2
Joue la vidéo en utilisant la librairie DirectFB, seconde génération.
.TP
.B dfbmga\ 
Pilote de sortie spécifique Matrox G400/G450/G550 utilisant la librairie 
DirectFB.
Active CRTC2 (seconde tête), affichant la vidéo indépendemment de la première
tête. 
.TP
.B mga (Linux uniquement)
Pilote de sortie spécifique Matrox qui utilise le YUV back end scaler sur les 
cartes Gxxx au moyen d'un module noyau.
Si vous avez une carte Matrox, c'est l'option la plus rapide.
.TP
.B xmga (Linux, X11 uniquement)
Le pilote de sortie MGA, tournant dans une fenêtre X11.
.TP
.B syncfb\ 
Pilote de sortie vidéo du module noyau SyncFB, qui permet de gérer
les capacités matérielles des cartes Matrox Gxxx comme le désentrelacement
matériel, ou le redimensionnement et la synchronisation de votre sortie vidéo
avec la fréquence de rafraichissement verticale de votre moniteur. 
.TP
.B 3dfx (Linux uniquement)
Ce pilote utilise le pilote framebuffer tdfx pour jouer les films avec
accélération YUV.
.TP
.B tdfx_vid (Linux uniquement)
Pilote de sortie spécifique 3Dfx.
Fonctionne en conjonction avec un module noyau.
.TP
.B dxr2\ \ \ 
Pilote de sortie spécifique DXR2.
Voir aussi l'option -dxr2.
.PD 0
.RSs
.IPs x11
Active l'overlay.
.IPs xv
Active l'overlay.
.RE
.PD 1
.TP
.B dxr3\ \ \ 
Pilote de sortie spécifique pour le chipset de décodage MPEG Sigma Designs 
em8300 (Creative DXR3, Sigma Designs Hollywood Plus).
Voir aussi le filtre vidéo lavc.
.PD 0
.RSs
.IPs overlay
Active l'overlay au lieu de TVOut.
.IPs prebuf
Active le pré-buffering.
.IPs sync
Active le nouveau moteur de synchro.
.IPs norm=<norm>
Spécifie la norme TV.
.RSss
0: Ne change pas la norme actuelle (par défaut).
.br
1: Ajuste automatiquement en utilisant PAL/NTSC.
.br
2: Ajuste automatiquement en utilisant PAL/PAL-60.
.br
3: PAL
.br
4: PAL-60
.br
5: NTSC
.REss
.IPs device=<nombre>
Spécifie le numéro de périphérique à utiliser si vous avez plus d'une carte em8300.
.RE
.PD 1
.TP
.B mpegpes
Pilote de sortie spécifique DVB. 
.TP
.B zr\ \ \ \ \ 
Pilote de sortie pour un certain nombre de cartes de capture/lecture MJPEG.
Voir également les options -zr* et -zrhelp.
.TP
.B zr2\ \ \ \ 
Pilote de sortie pour un certain nombre de cartes de capture/lecture MJPEG,
seconde génération.
Voir aussi le filtre vidéo zrmjpeg.
.TP
.B md5\ \ \ \ 
Ecrit la somme md5 (md5sums) de chaque trame dans un fichier nommé 'md5'
dans le répertoire courant.
Utile pour débogage. 
Useful for debugging.
.TP
.B yuv4mpeg
Transforme le flux vidéo en une séquence d'images YUV 4:2:0 et les stocke
dans un fichier nommé 'stream.yuv' dans le répertoire courant.
Utile si vous voulez traiter la vidéo avec la suite mjpegtools.
.TP
.B gif89a\ 
sépare chaque trame dans un fichier GIF du réperoire courant.
Le nom de chaque fichier contient le numéro de trame, précédé au besoin par des 
zéros.
.TP
.B jpeg\ \ \ 
sépare chaque trame dans un fichier JPEG du réperoire courant.
Le nom de chaque fichier contient le numéro de trame, précédé au besoin par des 
zéros.
.TP
.B pgm\ \ \ \
sépare chaque trame dans un fichier PGM du réperoire courant.
Le nom de chaque fichier contient le numéro de trame, précédé au besoin par des 
zéros. 
.TP
.B png\ \ \ \ 
sépare chaque trame dans un fichier PNG du réperoire courant.
Le nom de chaque fichier contient le numéro de trame, précédé au besoin par des 
zéros.
.TP
.B tga\ \ \ \ 
sépare chaque trame dans un fichier Targa du réperoire courant.
Le nom de chaque fichier contient le numéro de trame, précédé au besoin par des 
zéros.
.
.
.SH "OPTIONS GÉNÉRALES D'ENCODAGE (MENCODER UNIQUEMENT)"
.TP
.B \-audio-delay <0.0\-...>
Initialise le champs de décalage audio dans l'entête.
La valeur par défaut est 0.0, les valeurs négatives ne fonctionnent pas.
Cela ne décale pas l'audio pendant l'encodage, mais le lecteur verra le décalage
audio par défaut, vous évitant l'utilisation de l'option \-delay.
.TP
.B \-audio-density <1\-50>
Nombre de morceaux audio par seconde (la valeur par défaut est 2 pour des
morceaux audio de 0.5s de long).
.br
.I NOTE:
CBR uniquement, VBR l'ignore car il place chaque paquet dans un nouveau
morceau.
.TP
.B \-audio-preload <0.0\-2.0>
Initialise l'intervalle de mémoire tampon (0.5s par défaut).
.TP
.B \-endpos <[[hh:]mm:]ss[.ms]|taille[o|ko|mo]> (voir les options \-ss et \-sb
également)
Stoppe l'encodage à la position temps ou octet indiquée.
Peut être spécifié de plusieurs façons:
.br
.I NOTE:
La position en octet ne sera pas approprié, car on ne peut
s'arrêter qu'à une limite de trame.

.I EXEMPLE:
.PD 0
.RSs
.IPs "\-endpos 56"
n'encode que 56 secondes
.IPs "\-endpos 01:10:00"
n'encode que 1 heure 10 minutes
.IPs "\-endpos 100mb"
n'encode que 100 Mo
.RE
.PD 1
.
.TP
.B \-ffourcc <fourcc>
Peut être utilisé pour outrepasser le fourcc vidéo du fichier de destination.

.I EXEMPLE:
.PD 0
.RSs
.IPs "\-ffourcc div3"
le fichier de destination contiendra 'div3' en tant que fourcc vidéo.
.RE
.PD 1
.
.TP
.B \-include <fichier\ de\ configuration>
Spécifie le fichier de configuration à analyser après ceux par défaut.
.TP
.B \-info <option1:option2:...> (AVI uniquement)
Spécifie l'entête d'info dans le fichier AVI de destination.
.br
Les options disponibles sont:
.
.RSs
.IPs help
affiche cette description
.IPs name=<valeur>
titre du sujet du fichier
.IPs artist=<valeur>
artiste ou auteur du sujet original du fichier
.IPs genre=<valeur>
catégorie de travail originale
.IPs subject=<valeur>
contenu du fichier
.IPs copyright=<valeur>
information de copyright du fichier
.IPs srcform=<valeur>
forme originale du matériel qui a été numérisé
.IPs comment=<valeur>
commentaires généraux sur le fichier ou le sujet du fichier
.RE
.
.TP
.B \-noautoexpand
N'insère pas automatiquement le filtre expand dans la chaine de filtres de
MEncoder.
Utile pour contrôler à quel point de la chaine de filtre les sous-titres sont
affichés durant leur insertion en dur dans le film.
.TP
.B \-noskip
Ne saute pas de trames.
.TP
.B \-o <nomfichier>
Envoie dans le nom fichier indiqué, au lieu de 'test.avi' par défaut.
.TP
.B \-oac <nom codec>
Encode avec le codec audio.
Utilisez \-ovc help pour obtenir une liste des codecs disponibles.
(pas de valeur par défaut)

.I EXEMPLE:
.PD 0
.RSs
.IPs "\-oac copy"
pas d'encodage, juste une copie du flux
.IPs "\-oac pcm"
encode en PCM non-compressé
.IPs "\-oac mp3lame"
encode en MP3 (en utilisant Lame)
.IPs "\-oac lavc"
encode avec un des codecs de libavcodec
.RE
.PD 1
.
.TP
.B \-of <format> (CODE BETA!)
Encode dans le format spécifié.
Utilisez \-of help pour obtenir une liste des formats disponibles.

.I EXEMPLE:
.PD 0
.RSs
.IPs "\-of avi"
encode en avi (par défaut)
.IPs "\-of mpeg"
encode en mpeg
.RE
.PD 1
.
.TP
.B \-ofps <fps>
Le fichier de destination a un rapport trame/\:sec différent du fichier
source. Vous DEVEZ l'initialiser pour les fichiers à fps variables
(asf, quelques mov) et progressifs (mpeg telecine à 29.97fps).
.TP
.B \-ovc <nom codec>
Encode avec le codec vidéo indiqué.
Utilisez \-ovc help pour avoir une liste des codecs disponibles.
(pas de valeur par défaut)

.I EXEMPLE:
.PD 0
.RSs
.IPs "\-ovc copy"
pas d'encodage, juste une copie du flux
.IPs "\-ovc divx4"
encode en DivX4/\:DivX5 ou XviD
.IPs "\-ovc rawrgb"
encode en RGB24 non-compressé
.IPs "\-ovc rawyuv"
encode en YUV non-compressé (I420)
.IPs "\-ovc lavc"
encode avec un codec libavcodec
.RE
.PD 1
.
.TP
.B \-passlogfile <nomfichier>
Pendant l'encodage en mode 2passes, MEncoder envoie les informations de
la première passe dans le fichier indiqué au lieu de l'envoyer dans
divx2pass.log.
.TP
.B \-skiplimit <valeur>
Nombre maximal de trames sautables après une non-sautée
(\-noskiplimit pour un nombre illimité).
.TP
.B \-v, \-verbose
Active le mode verbeux (plus de \-v signifie plus de verbosité).
.
.PD 0
.RSs
.IPs 0
uniquement quelques sorties informelles (par défaut)
.IPs 1
quelques infos basiques de débogage, entête avi, valeurs des fonctions 
(débogage de l'initialisation)
.IPs 2
affiche les indexes avi, entrées de tronquage, plus d'infos de débogage 
(débogage du lecteur)
.IPs 3
affiche tout ce qui est relatif aux parseurs d'entrée (déboguage des parsers)
.RE
.PD 1
.
.TP
.B \-vobsubout <nomdebase>
Spécifie le nomdebase pour les fichiers .idx et .sub de destination.
Cela désactive le rendu des sous-titres dans le film encodé et le redirige
vers les fichiers de sous-titre Vobsub.
.TP
.B \-vobsuboutindex <index>
Spécifie l'index des sous-titres dans les fichiers de sortie.
(par défaut: 0)
.TP
.B \-vobsuboutid <langid>
Spécifie la le code de langue à deux lettres pour les sous-titres.
Ceci outrepasse ce qui est lu depuis le DVD ou le fichier .ifo.
.TP
.B \-vobsuboutindex <index>
Spécifie l'index des sous-titres dans le fichiers de sortie.
(par défaut: 0)
.
.
.SH "OPTIONS D'ENCODAGE SPÉCIFIQUES AUX CODECS (MENCODER UNIQUEMENT)"
Vous pouvez spécifier les options d'encodage spécifiques aux codecs en utilisant
la syntaxe suivante:
.TP
.B \-<codec>opts <option1[=valeur],option2,...>
.RE
.br
.PP
Où <codec> peut être: lavc, xvidenc, divx4, lame
.
.
.SS divx4 (\-divx4opts)
divx4 est obsolète est n'est supporté que pour l'exhaustivité.
Pour avoir des détails sur les options divx4, lisez les sources, la plupart des
options ne sont pas documentées ici.
.TP
.B help
obtenir l'aide
.TP
.B br=<valeur>
spécifie le bitrate
.IPs 4\-16000
(en kbits)
.IPs 16001\-24000000
(en bits)
.RE
.TP
.B key=<valeur>
intervalle maximal entre deux trames-clé (en trames)
.TP
.B deinterlace
active le désentrelacement (évitez de l'utiliser, DivX4 est boggué)
.TP
.B q=<1\-5>
qualité (1\-plus rapide, 5\-meilleur)
.TP
.B min_quant=<1\-31>
quantizer minimal
.TP
.B max_quant=<1\-31>
quantizer maximal
.TP
.B rc_period=<valeur>
période de contrôle du débit
.TP
.B rc_reaction_period=<valeur>
période de réaction de contrôle du débit
.TP
.B rc_reaction_ratio=<valeur>
rapport de réaction de contrôle du débit
.TP
.B crispness=<0\-100>
spécifie la dureté/\:douceur
.TP
.B pass=<1\-2>
Avec ça vous pouvez encoder des fichiers DivX4 2passes.
D'abord encodez avec pass=1, puis avec les mêmes paramètres encodez avec
pass=2.
.TP
.B vbrpass=<0\-2>
Outrepasse l'argument \-pass et utilise la librairie VBR XviD au lieu
du VBR DivX4.
Les options par défaut sont:
.
.RSs
.IPs 0
encodage une passe (comme en ne mettant pas \-pass en ligne de commande)
.IPs 1
(Première) passe d'analyse de l'encodage deux passes.
Le fichier AVI de destination peut être dirigé vers /dev/null.
.IPs 2
(Seconde) passe finale de l'encodage deux passes.
.RE
.
.
.SS lame (\-lameopts)
.
.TP
.B help
afficher l'aide
.TP
.B vbr=<0\-4>
méthode variable bitrate
.PD 0
.RSs
.IPs 0
cbr
.IPs 1
mt
.IPs 2
rh (par défaut)
.IPs 3
abr
.IPs 4
mtrh
.RE
.PD 1
.TP
.B abr\ \
bitrate moyen
.TP
.B cbr\ \
constant bitrate.
.br
Force également l'encodage en mode CBR sur les modes ABR sélectionnés suivant
.TP
.B br=<0\-1024>
spécifie le bitrate en kBit (CBR et ABR uniquement)
.TP
.B q=<0\-9>
qualité (0\-plus haut, 9\-plus bas) (uniquement pour VBR)
.TP
.B aq=<0\-9>
qualité algorithmique (0\-meilleur/\:plus lent, 9\-pire/\:plus rapide)
.TP
.B ratio=<1\-100>
rapport de compression
.TP
.B vol=<0\-10>
fixer le gain d'entrée audio
.TP
.B mode=<0\-3>
(par défaut: auto)
.PD 0
.RSs
.IPs 0
stéréo
.IPs 1
joint-stereo
.IPs 2
dualchannel
.IPs 3
mono
.RE
.PD 1
.TP
.B padding=<0\-2>
.PD 0
.RSs
.IPs 0
non
.IPs 1
tous
.IPs 2
ajuste
.RE
.PD 1
.TP
.B fast\ \ \
passe au mode VBR pré-sélectionné suivant, plus rapide que l'actuel, qualité
légèrement inférieure et bitrates plus hauts.
.TP
.B highpassfreq=<fréq>
Fixe la fréquence du filtre passe-haut en Hz.
Les fréquences en dessous de celle spécifiée seront coupées.
Une valeur de -1 désactivera le filtrage, une valeur de 0
laissera lame choisir la valeur automatiquement.
.TP
.B lowpassfreq=<fréq>
Fixe la fréquence du filtre passe-bas en Hz.
Les fréquences au dessus de celle spécifiée seront coupées.
Une valeur de -1 désactivera le filtrage, une valeur de 0
laissera lame choisir la valeur automatiquement.
.TP
.B preset=<valeur>
valeurs de preset
.RSs
.IPs medium
encodage VBR, bonne qualité, intervalle bitrate 150\-180 kbps.
.IPs standard
encodage VBR, haute qualité, intervalle bitrate 170\-210 kbps.
.IPs extreme
encodage VBR, très haute qualité, intervalle bitrate 200\-240 kbps.
.IPs insane
encodage CBR, plus haute qualité pré-sélectionnée, bitrate 320 kbps.
.IPs <8-320>
encodage ABR au bitrate moyen indiqué.
.RE

.RS
.I EXEMPLE:
.RE
.PD 0
.RSs
.IPs fast:preset=standard
pour la plupart des gens et la plupart des musiques et déjà de très haute
qualité.
.IPs cbr:preset=192
encode avec les présélections ABR à un bitrate constant forcé à 192 kbps.
.IPs preset=172
encode avec les présélections ABR à un bitrate moyen de 172 kbps.
.IPs preset=extreme
pour les gens avec une oreille extrêmement bonne et un équipement en rapport.
.IPs preset=help
affiche les options supplémentaires et des informations sur les
paramètres pré-sélectionnés.
.RE
.PD 1
.
.
.SS lavc (\-lavcopts)
De nombreuses options de lavc sont très spécialisées et pauvrement documentées.
Pour avoir tous les détails lisez le source.
.I EXEMPLE:
.PD 0
.RSs
.IPs vcodec=msmpeg4:vbitrate=1800:vhq:keyint=250
.RE
.PD 1
.
.TP
.B acodec=<value>
Codec audio (par défaut: mp2):
.PD 0
.RSs
.IPs mp2
MPEG Layer 2
.IPs mp3
MPEG Layer 3
.IPs ac3
AC3
.IPs adpcm_ima_wav
IMA Adaptive PCM (4bits par échantillon, compression 4:1)
.RE
.PD 1
.TP
.B abitrate=<valeur>
Débit audio en kBit (224 par défaut).
.TP
.B atag=<valeur>
Utilise le tag Windows audio spécifié (par ex. atag=0x55).
.TP
.B bit_exact
Utilise uniquement les algorithmes à bit exact (excepté (i)dct).
Cela supprime également l'entête user-data des flux MPEG-4
(cette section peut être utilisée par certains lecteur comme Quicktime player
d'Apple pour déclarer le flux corompu).
.TP
.B vcodec=<valeur>
utilise le codec indiqué (par défaut: mpeg4):
.PD 0
.RSs
.IPs mjpeg
Motion JPEG
.IPs ljpeg
Lossless JPEG
.IPs h263
H263
.IPs h263p
H263 Plus
.IPs mpeg4
DivX 4/\:5
.IPs msmpeg4
DivX 3
.IPs msmpeg4v2
MS MPEG4v2
.IPs wmv1
Windows Media Video 7 (alias WMV7)
.IPs wmv2
Windows Media Video 8 (alias WMV8)
.IPs rv10
un ancien codec RealVideo
.IPs mpeg1video
MPEG1 video
.IPs mpeg2video
MPEG2 video
.IPs huffyuv
HuffYUV
.IPs asv1
ASUS Video v1
.IPs asv2
ASUS Video v2
.IPs ffv1
codec vidéo sans perte de FFmpeg
.RE
.PD 1
.TP
.B vqmin=<1\-31>
minimum quantizer (passe\ 1/\:2)
.RSs
.IPs 1
Non recommandé (fichier bien plus gros, petite différence de qualité et
mauvais effets secondaires: msmpeg4, h263 seront de mauvaise qualité, le
contrôle du débit sera perdu entrainant une mauvaise qualité et certains
décodeurs seront incapables de le décoder).
.IPs 2
Recommandé pour l'encodage normal mpeg4/mpeg1video (par défaut).
.IPs 3
Recommandé pour h263(p)/msmpeg4. La raison de préférer 3 à 2 est que
2 peut conduire à des dépassements (ceci sera corrigé pour h263(p) en changeant
les quantizer par BM dans le futur, msmpeg4 ne peut être corrigé car il ne
supporte pas cela).
.RE
.TP
.B lmin=<0.01\-255.0>
Multiplicateur de lagrange minimum pour le contrôle de débit, vous le voudrez
probablement égal ou inférieur à vqmin. (par défaut: 2.0)
.RE
.TP
.B lmax=<0.01\-255.0>
Multiplicateur de lagrange maximum pour le contrôle de débit.
(par défault: 31.0)
.RE
.TP
.B vqscale=<1\-31>
constant quantizer /\: qualité d'encodage constante (sélectionne le mode
quantizer fixe). Une valeur basse signifie une meilleur qualité mais de gros
fichiers (par défaut: 0 (désactivé)).
1 n'est pas recommandé (voir \-vqmin pour plus de détails).
.TP
.B vqmax=<1\-31>
maximum quantizer (passe\ 1/\:2) 10\-31 devrait être un intervalle raisonable
(par défaut: 31)
.TP
.B mbqmin=<1\-31>
minimum macroblock quantizer (passe\ 1/\:2) (par défaut: 2)
.TP
.B mbqmax=<1\-31>
maximum macroblock quantizer (passe\ 1/\:2) (par défaut: 31)
.TP
.B vqdiff=<1\-31>
maximum quantizer entre les trames I ou P (passe\ 1/\:2) (par défaut: 3)
.TP
.B vmax_b_frames=<0\-4>
nombre maximum de trames B entre les trames non B:
.PD 0
.RSs
.IPs 0
pas de trames B (par défaut)
.IPs 0\-2
intervalle sensé pour MPEG4
.RE
.PD 1
.TP
.B vme=<0\-5>
méthode d'estimation du mouvement.
.I NOTE:
0\-3 pour l'instant ignorent le montant de Bits utilisés, donc la qualité
peut être mauvaise.
Les méthodes disponibles sont:
.PD 0
.RSs
.IPs 0
aucune (qualité très basse)
.IPs 1
pleine (lent)
.IPs 2
log (mauvaise qualité)
.IPs 3
phods (mauvaise qualité)
.IPs 4
EPZS (par défaut)
.IPs 5
X1 (expérimental)
.RE
.PD 1
.TP
.B me_range=<0\-9999>
intervalle de recherche de l'estimation de mouvement, la valeur
par défaut 0 signifie illimité.
.TP
.B mbd=<0\-2>
Macroblock decision algorithm (mode haute qualité), encode chaque bloc macro
dans tous les modes et choisi le meilleur.
C'est lent mais donne de meilleurs qualité et taille de fichier.
.PD 0
.RSs
.IPs 0
utilise mbcmp (par défaut)
.IPs 1
sélectionne le mode MB qui requiert le moins de bits (=vhq)
.IPs 2
sélectionne le mode MB qui à la meilleure distortion de débit
.RE
.PD 1
.TP
.B vhq
Identique à mbd=1, gardé pour raisons de compatibilité.
.TP
.B v4mv
Permet 4 vecteurs de mouvement par macrobloc (qualité légèrement meilleure).
(par défaut: désactivé)
.TP
.B obmc\ \ \
Compensation de bloc de mouvement (H263+)
.TP
.B loop\ \ \
Filtre loop (H263+)
note: c'est actuellement cassé
.TP
.B inter_threshold <-1000\-1000>
Ne fait absolument rien pour l'instant.
.TP
.B keyint=<0\-300>
intervalle entre les trames-clé en trames.
Les trames-clé sont nécessaires pour les déplacement puisque celui-ci n'est
possible que vers une trame-clé, mais les trames-clé ont besoin de plus d'espace
que les autres trames donc de plus grands nombres ici signifient fichiers
légèrement plus petits, mais déplacement plus précis, 0 signifie pas de
trame-clé.
Les valeurs >300 ne sont pas recommandées car la qualité peut être
mauvaise suivant le décodeur, l'encodeur et la chance.
Pour une conformité stricte MPEG1/\:2/\:4 cela devrait être <=132.
(par défaut: 250 ou une trame-clé toutes les dix secondes dans un
film à 25fps)
.TP
.B sc_threshold=<-1000000\-1000000>
Seuil pour la détection des changements de scène.
Libavcodec ajoute une trame-clé quand elle détecte un changement de scène.
Vous pouvez spécifier la sensibilité de la détection avec cette option.
-1000000 signifie qu'il y aura un changement détecté à chaque trame, 1000000
signifie qu'aucun changement de scène ne sera détecté (0 par défaut).
.TP
.B vb_strategy=<0\-1>
stratégie à choisir entre les trames I/\:P/\:B (passe\ 2):
.RSs
.IPs 0
toujours utiliser le nombre maximum de trames B (par défaut)
.IPs 1
éviter les trames B dans les scènes avec beaucoup de mouvement
(prédictions incorrectes du bitrate)
.RE
.TP
.B vpass=<1\-2>
Active le mode 2passes interne, ne le spécifiez que si vous désirez utiliser
l'encodage deux passes (par défaut: désactivé):
.PD 0
.RSs
.IPs 1
première passe
.IPs 2
seconde passe
.RE
.PD 1

.RS
huffyuv:
.RE
.PD 0
.RSs
.IPs la passe 1
sauve les statistiques
.IPs la passe 2
encode avec une table Huffman optimisée d'après les statistiques de la passe 1.
.RE
.PD 1
.TP
.B aspect=<x/y>
Stocke l'aspect du film en interne, tout comme les fichiers MPEG.
Bien meilleur solution que le redimensionnement, car la qualité
n'en est pas diminuée.
Seul MPlayer sera capable de relire ces fichiers correctement, les autres
lecteurs l'afficheront avec un mauvais aspect.
Le paramètre d'aspect peut être donné en tant que ratio ou nombre à virgule.

.RS
.I EXEMPLE:
.RE
.RSs
.PD 0
.IPs "aspect=16/9 ou aspect=1.78"
.PD 1
.RE
.TP
.B autoaspect
Même chose que l'option aspect, mais calcule automatiquement l'aspect, en
prenant en compte tous les ajustements (crop/expand/scale/etc.) faits dans la
chaine de filtres.
.TP
.B vbitrate=<valeur>
spécifie le bitrate (passe 1/\:2).  Attention: 1kBit = 1000 Bits.
.RSs
.IPs 4\-16000
(en kbits)
.IPs 16001\-24000000
(en bits)
.IPs 800
valeur par défaut
.RE
.TP
.B vratetol=<valeur>
tolérance approximative de taille du fichier en kbit. 1000\-100000 est un
intervalle raisonable.
(Attention: 1kBit = 1000 Bits)
(par défaut: 8000)
.TP
.B vrc_maxrate=<valeur>
bitrate maximum en kbit/\:sec (passe\ 1/\:2)
.TP
.B vrc_minrate=<valeur>
bitrate minimum en kbit/\:sec (passe\ 1/\:2)
.TP
.B vrc_buf_size=<valeur>
taille du tampon en kbit (passe\ 1/\:2).
Pour MPEG1/2 cela fixe également la taille du tampon vbv, utilisez 327 pour un
VCD, 917 pour un SVCD et 1835 pour un DVD.
.I NOTE:
vratetol ne devrait pas être trop grand durant la seconde passe
ou il pourrait y avoir des problèmes si vrc_(min|max)rate est utilisé.
.TP
.B vrc_buf_aggressivity
acuellement inutile
.TP
.B vrc_strategy
Inutilisé, réservé pour utilisation future.
.TP
.B vb_qfactor=<-31.0\-31.0>
facteur quantizer entre les trames B et non B (passe\ 1/\:2) (par défaut: 1.25)
.TP
.B vi_qfactor=<-31.0\-31.0>
(passe\ 1/\:2) (par défaut: 0.8)
.TP
.B vb_qoffset=<-31.0\-31.0>
offset quantizer entre les trames B et non B (passe\ 1/\:2) (par défaut: 1.25)
.TP
.B vi_qoffset=<-31.0\-31.0>
(passe\ 1/\:2) (par défaut: 0.0)
.br
si v{b|i}_qfactor > 0
.br
I/\:quantizer Trame-B = quantizer Trame-P * v{b|i}_qfactor + v{b|i}_qoffset
.br
sinon
.br
procède à un contrôle de débit normal (ne verrouille pas le prochain quantizer
trame P) et initialise q= -q * v{b|i}_qfactor + v{b|i}_qoffset
.TP
.B \
Astuce: Pour faire de l'encodage avec quantizer constant avec des quantizers
différents pour les trames I/P et B vous pouvez utiliser:
lmin= <ip_quant>:lmax= <ip_quant>:vb_qfactor= <b_quant/ip_quant>
.TP
.B vqblur=<0.0\-1.0> (passe1)
Flou quantizer, des valeurs plus importantes provoqueront plus de
moyennes dans le temps (variations plus basses).
.RSs
.IPs 0.0
qblur désactivé
.IPs 0.5
(par défaut)
.IPs 1.0
fais une moyenne du quantizer sur toutes les trames précédentes
.RE
.TP
.B vqblur=<0.0\-99.0> (passe2)
Flou gaussien quantizer, de plus grandes valeurs provoqueront plus
de moyennes dans le temps (variations plus basses) (par défaut: 0.5)
.TP
.B vqcomp=<valeur>
compression quantizer, dépends de vrc_eq (passe\ 1/\:2) (par défaut: 0.5)
.TP
.B vrc_eq=<équation>
équation principale de contrôle de débit (passe\ 1/\:2):
.RE
.RSs
.IPs 1
constant bitrate
.IPs tex
qualité constante
.IPs 1+(tex/\:avgTex-1)*qComp
approximativement l'équation de l'ancien code de contrôle de débit
.IPs tex^qComp
avec qcomp 0.5 ou quelque chose comme ça (par défaut)
.RE
.PP
.RS
infix operators: +,-,*,/,^
.RE
.PP
.RS
variables:
.RE
.RSs
.IPs tex
complexité texture
.IPs iTex,pTex
complexité texture intra, non intra
.IPs avgTex
complexité texture moyenne
.IPs avgIITex
complexité texture intra dans les trames I
.IPs avgPITex
complexité texture intra dans les trames P
.IPs avgPPTex
complexité texture non intra dans les trames P
.IPs avgBPTex
complexité texture non intra dans les trames B
.IPs mv
Bits utilisés pour les vecteurs de mouvement
.IPs fCode
longueur maximum des vecteurs de mouvement en zoom log2
.IPs iCount
nombre d'intra blocs macro / nombre de blocs macro
.IPs var
complexité spatiale
.IPs mcVar
complexité temporelle
.IPs qComp
qcomp depuis la ligne de commande
.IPs isI, isP, isB
1 si le type d'image est I/\:P/\:B sinon 0
.IPs Pi,E
voir votre livre de math favori
.RE
.PP
.RS
fonctions:
.RE
.RSs
.IPs max(a,b),min(a,b)
maximum / minimum
.IPs gt(a,b)
est égal à 1 si a>b, 0 sinon
.IPs lt(a,b)
est égal à 1 si a<b, 0 sinon
.IPs eq(a,b)
est égal à 1 si a==b, 0 sinon
.IPs "sin, cos, tan, sinh, cosh, tanh, exp, log, abs"
.RE
.PD 1
.
.TP
.B vrc_override=<options>
Qualité définie par l'utilisateur pour les parties spécifiques (fin,
remerciements, ..) (passe\ 1/\:2).
Les options sont <start-frame, end-frame, quality[/\:start-frame, end-frame,
quality[/...]]>:
.RSs
.IPs "qualité (2\-31)"
quantizer
.IPs "qualité (-500\-0)"
correction qualité en %
.RE
.TP
.B vrc_init_cplx=<0\-1000>
complexité initiale (passe\ 1)
.TP
.B vqsquish=<0,1>
spécifie comment garder le quantizer entre qmin et qmax (passe\ 1/\:2):
.PD 0
.RSs
.IPs 0
utilise le clipping
.IPs 1
utilise une bonne fonction différentiable (par défaut)
.RE
.PD 1
.TP
.B vlelim=<-1000\-1000>
simple coefficient de seuil d'élimination pour la luminance.
Des valeurs négatives prendront aussi en compte le coefficient dc (qui devrait
être au moins \-4 ou plus bas pour l'encodage à quant=1):
.PD 0
.RSs
.IPs 0
désactivé (par défaut)
.IPs -4
(recommandation JVT)
.RE
.PD 1
.TP
.IPs vcelim=<-1000\-1000>
simple coefficient de seuil d'élimination pour la chrominance.
Des valeurs négatives prendront aussi en compte le coefficient dc (qui devrait
être au moins \-4 ou plus bas pour l'encodage à quant=1):
.PD 0
.RSs
.IPs 0
désactivé (par défaut)
.IPs 7
(recommandation JVT)
.RE
.TP
.B vstrict=<-1,0,1>
conformité standard stricte.
.RSs
.IPs 0
désactivé (par défaut)
.IPs 1
Seulement recommandé si vous voulez fournir la sortie au décodeur mpeg4 de
référence
.IPs -1
permet l'encodage non-standard huffyuv YV12 (fichiers 20% plus petits,
mais qui ne peuvent pas être relus par le codec huffyuv officiel)
.RE
.PD 1
.TP
.B vdpart
partitionnement des données.
Ajoute 2 octets par paquet vidéo, améliore la résistance aux erreurs pendant un
transfert sur un canal non-fiable(c-a-d. streamer sur l'internet)
Chaque paquet vidéo sera encodé dans trois partitions différentes:
.PD 0
.RSs
.IPs "1. MVs"
(mouvement)
.IPs "2. coefficients DC"
(image basse rès.)
.IPs "3. coefficients AC"
(détails)
.RE
.PD 1
.TP
.B \
MV & DC sont les plus importants, les perdre est bien pire que de perdre les
partitions AC et 1. & 2.
(MV&DC) sont bien plus petites que la partition 3. (AC) ce qui veut dire que les
erreurs atteindrons la partition AC bien plus souvent que les partitions MV&DC.
Ainsi, l'image est plus belle en partitionant que sans, car sans partitionement
une erreur plantera AC/DC/MV équitablement.
.TP
.B vpsize=<0\-10000>
Taille des paquets vidéo, améliore la résistance aux erreurs (voir également
l'option \-vdpart):
.RSs
.IPs 0
désactivé (par défaut)
.IPs 100-1000
bon choix
.RE
.TP
.B ss\ \ \ \ \
mode structuré en tranches pour H263+
.TP
.B gray\ \ \
encodage en niveaux de gris uniquement (plus rapide) (par défaut: désactivé)
.TP
.B vfdct=<0\-10>
algorithme dct:
.PD 0
.RSs
.IPs 0
en sélectionne un bon automatiquement (par défaut)
.IPs 1
entier rapide
.IPs 2
entier adapté
.IPs 3
mmx
.IPs 4
mlib
.IPs 5
altivec
.IPs 6
nombre à virgule AAN
.RE
.PD 1
.TP
.B idct=<0\-99>
algorithme idct.
.I NOTE:
À notre connaissance tous ces IDCTs réussissent les test IEEE1180.
.PD 0
.RSs
.IPs 0
en sélectionne un bon automatiquement (par défaut)
.IPs 1
jpeg reference integer
.IPs 2
simple
.IPs 3
simplemmx
.IPs 4
libmpeg2mmx (inadapté, NE PAS UTILISER en encodant avec keyint >100)
.IPs 5
ps2
.IPs 6
mlib
.IPs 7
arm
.IPs 8
altivec
.IPs 9
sh4
.RE
.PD 1
.TP
.B lumi_mask=<0.0\-1.0>
masquage de la luminance.
Attention: Soyez prudent, de trop grandes valeurs peuvent causer des résultats
désastreux.
Attention2: De grandes valeurs peuvent paraître bonnes sur certains moniteurs
mais peuvent être horribles sur d'autres moniteurs:
.RSs
.IPs 0.0
désactivé (par défaut)
.IPs 0.0\-0.3
intervalle sensé
.RE
.TP
.B dark_mask=<0.0\-1.0>
masquage d'obscurité.
Attention: Soyez prudent, de trop grandes valeurs peuvent causer des résultats
désastreux.
Attention2: De grandes valeurs peuvent paraître bonnes sur certains moniteurs
mais peuvent être horribles sur d'autres moniteurs / TV / TFT:
.RSs
.IPs 0.0
désactivé (par défaut)
.IPs 0.0\-0.3
intervalle sensé
.RE
.TP
.B tcplx_mask=<0.0\-1.0>
masquage de la complexité temporelle (par défaut: 0.0 (désactivé))
.IPs scplx_mask=<0.0\-1.0>
masquage de la complexité spatiale.
De plus grandes valeurs peuvent aider contre le blocage, si aucun filtre de
déblocage n'est utilisé pour l'encodage.
Astuce: Coupe tous les bords noirs car ils vont réduire la qualité des blocs
macro (s'applique également sans scplx_mask).
.RSs
.IPs 0.0
désactivé (par défaut)
.IPs 0.0\-0.5
intervalle sensé
.RE
.TP
.B p_mask=<0.0\-1.0>
masquage inter-MB (par défaut: 0.0 (désactivé))
.TP
.B naq\ \ \ \
Normalise la quantisation adaptive (expérimental).
En utilisant la quantisation adaptive (*_mask), le quantizer moyen par Mo
peut ne pas correspondre au quantizer niveau-trame demandé.
Naq essaiera de s'ajuster aux quantizers par Mo pour maintenir une moyenne
correcte.
.TP
.B ildct\ \
utilise un dct entrelacé
.TP
.B ilme\ \ \
utilise l'estimation de mouvement entrelacé
.TP
.B alt\ \ \ \
utilise une autre table de scan
.TP
.B top=<-1\-1>\ \ \
.RSs
.IPs -1
automatique
.IPs 0
champ du dessous en premier
.IPs 1
champ du dessus en premier
.RE
.TP
.B format=<valeur>
.RSs
.IPs YV12
par défaut
.IPs 444P
pour ffv1
.IPs 422P
pour huffyuv, lossless jpeg et ffv1
.IPs 411P,YVU9
pour lossless jpeg et ffv1
.IPs BGR32
pour lossless jpeg et ffv1
.RE
.TP
.B pred
(pour huffyuv)
.PD 0
.RSs
.IPs 0
prédiction gauche
.IPs 1
prédiction plane/gradient
.IPs 2
prédiction médiane
.RE
.PD 1
.TP
.B pred
(pour lossless jpeg)
.PD 0
.RSs
.IPs 0
prédiction à gauche
.IPs 1
prédiction en haut
.IPs 2
prédiction en haut à gauche
.IPs 3
prédiction plane/graduelle
.IPs 6
prédiction significative
.RE
.PD 1
.TP
.B coder
(pour ffv1)
.PD 0
.RSs
.IPs 0
codage vlc (golomb rice)
.IPs 1
codage arithmétique (cabac)
.RE
.PD 1
.TP
.B context
(pour ffv1)
.PD 0
.RSs
.IPs 0
petit modèle contextuel
.IPs 1
grand modèle contextuel
.RE
.PD 1
.TP
.B qpel\ \ \
utilise la compensation 'un quart par mouvement'
Astuce: Cela semble utile uniquement pour les encodages à haut débit.
.TP
.B ildctcmp=<0\-2000>
fonction de comparaison pour la décision dct entrelacé
.B precmp=<0\-2000>
pré-passe pour fonction de comparaison de l'estimation de mouvement
.TP
.B cmp=<0\-2000>
fonction de comparaison pour estimation pel motion complète
.TP
.B subcmp=<0\-2000>
fonction de comparaison pour sous-estimation pel motion
.TP
.B mbcmp=<0\-2000>
fonction de comparaison pour la décision du macroblock, utilisé uniquement
si mbd=0
.PD 0
.RSs
.IPs "0 (SAD)"
somme des différences absolues, rapide (par défaut)
.IPs "1 (SSE)"
somme des erreurs au carré
.IPs "2 (SATD)"
somme des différences transformées des hadamard absolus
.IPs "3 (DCT)"
somme des différences transformées des dct absolus
.IPs "4 (PSNR)"
somme des erreurs de quantisation au carré (ne pas utiliser, mauvaise qualité)
.IPs "5 (BIT)"
nombre de bits requis pour le bloc
.IPs 6 (RD)
taux de distortion optimal, lent
.IPs 7 (ZERO)
0
.IPs "8 (VSAD)"
somme des différences verticales absolues
.IPs "9 (VSSE)"
somme des différences verticales absolues au carré
.IPs +256\
utilise également chroma, ne fonctionne pas (correctement) avec les trames B
actuellement
.RE
.PD 1
.TP
.B predia=<-99\-6>
Type et taille de diamant pour la pré-passe d'estimation de mouvement
.TP
.B dia=<-99\-6>
Type et taille de diamant pour l'estimation de mouvement.
.I NOTE:
Les tailles des diamants normales et celles de ceux à dimensions adaptées
n'ont pas la même signification
.RSs
.IPs -3
dimension adaptée de taille 3 (rapide)
.IPs -2
dimension adaptée de taille 2 (rapide)
.IPs -1
experimental
.IPs 1
diamant normal, taille=1 (par défaut) = type de diamant EPZS
.nf
.ne
      0
     000
      0
.fi
.br
.IPs 2
diamant normal, taille=2
.nf
.ne
      0
     000
    00000
     000
      0
.fi
.RE
.TP
.B trell
Quantisation par recherche de trellis.
Ceci trouvera l'encodage optimal pour chaque bloc 8x8.
La quantisation par recherche de trellis est tout simplement un quantisation
optimale sur PSNR contre sens de bitrate (en supposant qu'il n'y aurait pas
d'erreurs introduites par l'IDCT, ce qui n'est clairement pas le cas) il trouve
simplement un bloc pour le nombre minimum d'erreurs et lambda*bits.
.PD 0
.RSs
.IPs lambda
constante dépendante de qp
.IPs bits
quantité de bits requis pour encoder le bloc
.IPs error
somme des erreurs au carré de la quantisation
.RE
.PD 1
.TP
.B cbp\ \ \ \
Motif de bloc codé optimal pour débit instable
sélectionnera le motif de bloc codé qui minimise distortion + lambda*débit
ceci ne peut être utilisé qu'avec la quantisation trellis
.TP
.B mv0\ \ \ \
essaie d'encoder chaque MB avec MV=<0,0> et choisis le meilleur
cela n'a pas d'effets si mbd=0
.TP
.B qprd\ \ \
QP optimal avec flux instable pour le lambda donné de chaque macrobloc
.TP
.B last_pred=<0\-99>
Quantité de prédicateurs de mouvement à partir de la trame précédente
.PD 0
.RSs
.IPs 0
(par défaut)
.IPs a
utilisera 2a+1 x 2a+1 blocs macro au carré de prédicateurs de vecteurs de
mouvement depuis la trame précédente
.RE
.PD 1
.TP
.B preme=<0\-2>
pré-passe d'estimation de mouvement
.PD 0
.RSs
.IPs 0
désactivée
.IPs 1
uniquement après I trames (par défaut)
.IPs 2
toujours
.RE
.PD 1
.TP
.B subq=<1\-8>
Ré-affinage de la qualité subpel (pour qpel) (par défaut: 8).
.I NOTE:
Ceci a un effet significatif sur la vitesse.
.TP
.B psnr\ \ \
Affiche le psnr (peak signal to noise ratio) pour l'ensemble de la vidéo après
l'encodage et stocke le psnr par trame dans un fichier comme 'psnr_012345.log'.
Les valeurs de retour sont en dB (décibel), le plus haut est le mieux.
.TP
.IPs mpeg_quant
Utilise les quantizers MPEG au lieu de H.263.
(par défaut: désactivé) (c-a-d.\& utilisez les quantizers H.263)
.TP
.B aic\ \ \ \
Intra prédication avancée (H.263+ uniquement)
.I NOTE:
vqmin devrait être égal à 8 ou plus pour AIC H263+.
.TP
.B aiv\ \ \ \
alternatice inter vlc pour H.263+
.TP
.B umv
VMs illimités (H.263+ uniquement)
Authorise l'encodages de VMs de longueur arbitraire.
.TP
.B ibias=<-256\-256>
polarisation intra quantizer (256 == 1.0)
.br
quantizer style mpeg par défaut: 96
.br
quantizer style h263 par défaut: 0
.br
.I NOTE:
Le quantizer h263 MMX ne peut pas gérer de polarisations positives
(vfdct=1or2)
Le quantizer mpeg MMX ne peut pas gérer de polarisations negatives
(vfdct=1or2)
.TP
.B pbias=<-256\-256>
polarisation inter quantizer (256 == 1.0)
.br
quantizer style mpeg par défaut: 0
.br
quantizer style h263 par défaut: -64
.br
.I NOTE:
Le quantizer h263 MMX ne peut pas gérer de polarisations positives
(vfdct=1or2)
Le quantizer mpeg MMX ne peut pas gérer de polarisations negatives
(vfdct=1or2)
.br
Astuce: Une polarisation plus positive (-32\- -16 au lieu de -64) semble
améliorer le PSNR
.TP
.B nr=<0\-100000>
réduction du  bruit, 0 pour désactivé
.TP
.B qns=<0\-3>
quantizer noise shaping, réduit les artéfacts, de plus grandes valeurs sont plus
lentes mais donnent une meilleur qualité.
Ceci peut et doit être utilisé avec la quantisation par treillis, dans ce cas la quantisation
par treillis (optimale pour un poids constant) sera utilisée comme point de départ pour
la recherche itérative.
.PD 0
.RSs
.IPs 0
désactivé (par défaut)
.IPs 1
baisse uniquemement la valeur absolue des coefficients
.IPs 2
change uniquement les coefficients avant le coefficient non null + 1
.IPs 3
essaie tout
.RE
.PD 1
.TP
.B inter_matrix=<matrice séparée par des virgules>
Utilise une matrice inter personnalisée. Cela requiert une chaine de 64 entiers
séparés par des virgules.
.TP
.B intra_matrix=<matrice séparée par des virgules>
Utilise une matrice intra personnalisée. Cela requiert une chaine de 64 entiers
séparés par des virgules.
.TP
.B vqmod_amp
modulation par quantiseur expérimental
.TP
.B vqmod_freq
modulation par quantiseur expérimental
.RE
.
.SS nuv (\-nuvopts)
.
Nuppel video est basé sur rtjpeg et lzo.
Par défaut les trames sont d'abord encodées avec rtjpeg ey ensuite avec lzo.
Mais chacune des passes peut être activée ou pas.
Donc vous pouvez en fait obtenir du i420 brut, du i420 compressé par lzo, du
rtjpeg, ou le rtjpeg compressé par lzo.
.br
.I NOTE:
La documentation de nuvrec contiens quelques conseils et exemples sur les
paramètres à utiliser avec les codages TV courants.
.TP
.B c=<0\-20>
seuil de chrominance
.TP
.B l=<0\-20>
seuil de luminance
.TP
.B nolzo
Désactive la compression lzo
.TP
.B q=<3\-255>
Fixe le niveau de qualité
.TP
.B raw
Désactive l'encodage rtjpeg
.TP
.B rtjpeg
Active l'encodage rtjpeg.
.
.SS xvidenc (\-xvidencopts)
.
Il y a trois modes disponibles: constant bitrate (CBR), quantizer fixe et
2passes.
.TP
.B pass=<1|2>
spécifie la passe en mode 2passes
.TP
.B bitrate=<valeur>
fixe le bitrate à utiliser en kbits/\:seconde si <16000 ou en bits/\:seconde
si >16000 (CBR ou mode 2passes, défault=687 kbits/s)
.TP
.B fixed_quant=<1\-31>
passe en mode quantizer fixe et spécifie le quantizer à utiliser
.TP
.B me_quality=<0\-6>
spécifie la qualité de détection de mouvement (par défaut=6)
.TP
.B interlacing
active le support pour contenu entrelacé (défaut=off)
.TP
.B 4mv
utilise 4 vecteurs de mouvement par macro-bloc, peut apporter une meilleure
compression au coût d'un encodage plus lent (par défaut=off)
.TP
.B rc_reaction_delay_factor=<valeur>
spécifie avec quelle rapidité le contrôleur de volume réagit, les valeurs
les plus basses sont les plus rapides
.TP
.B rc_averaging_period=<valeur>
période pour atteindre la moyenne requise
.TP
.B rc_buffer=<valeur>
taille du tampon de contrôle du débit
.TP
.B quant_range=<1\-31>\-<1\-31>[/<1\-31>\-<1\-31>]
quantizer min & max pour toutes les trames (défaut=2\-31, mode CBR)
.br
quantizer min & max pour trames I/P (défaut=2\-31/2\-31, mode 2passes)
.TP
.B min_key_interval=<valeur>
intervalle minimum entre les trames-clé (défaut=0, 2passes uniquement)
.TP
.B max_key_interval=<valeur>
intervalle maximum entre les trames-clé (défaut=10*fps)
.TP
.B mpeg_quant
utilise les quantizers MPEG au lieu de H.263 (défaut=off)
.TP
.B mod_quant
décide d'utiliser ou non les quantizers MPEG ou H.263 sur une base
trame-par-trame. (défaut=off, mode 2passes uniquement)
.TP
.B greyscale
encode en noir & blanc (défaut=off)
.TP
.B debug
sauve les statistiques par trames dans xvid.dbg (par défaut: off)
.br
ce n'est *pas* le fichier de contrôle 2passes
.TP
.B keyframe_boost=<0\-1000>
(défaut=0, mode 2passes uniquement)
.TP
.B kfthreshold=<valeur>
(défaut=10, mode 2passes uniquement)
.TP
.B kfreduction=<0\-100>
(défaut=30, mode 2passes uniquement)
.RE
.PP
Les options suivantes ne sont disponibles que dans la version instable
(cvs -HEAD) de XviD. Soyez conscient que ces options sont expérimentales et
risquent de ne pas fonctionner comme prévu.
.TP
.B packed
Crée un flux de bits pouvant être décodé sans décalage (défaut=off)
.br
.I ATTENTION:
ceci génèrera un flux de bits illégal, et NE SERA PAS décodable par les
décodeurs excepté divx/libavcodec/xvid
.br
.I ATTENTION:
ceci ajoutera également une fausse version de divx dans le fichier donc
l'autodétection de bogues risque de ne pas fonctionner
.TP
.B divx5bvop
génère des trames B compatibles DivX5 (défaut=on)
.TP
.B qpel
active l'estimation quarter-pixel motion (défaut=off)
.TP
.B gmc
active la compensation de mouvement globale, peut sauver des bits sur les scenes
panoramiques (défaut=off)
.TP
.B chroma_me
utilise l'information chroma pour estimer le mouvement (défaut=off)
.TP
.B chroma_opt
active un préfiltre d'optimisation chroma (défaut=off)
.TP
.B reduced
active l'encodage de trames en résolution réduite (défaut=off)
.TP
.B max_bframes=<0\-4>
nombre maximum de trames B à insérer entre les trames I/P (défaut=0)
.TP
.B bquant_ratio=<0\-1000>
rapport de quantiseur entre les trames B et non B, 150=1.50 (défault=150)
.TP
.B bquant_offset=<-1000\-1000>
offset quantiseur entre les trames B et non B, 100=1.00 (défault=100)
.TP
.B bf_threshold=<-255\-255>
change la probabilité qu'une trame soit une trame B (défaut=0)
.TP
.B hq_ac
active une meilleur prévision du composant AC (défaut=off)
.TP
.B vhq=<0\-4>
active une recherche ME de meilleur qualité en utilisant DCT, de plus rapide à
plus lent:
.PD 0
.RSs
.IPs 0
off (défaut)
.IPs 1
sélection du mode (inter/intra MB)
.IPs 2
recherche limitée
.IPs 3
recherche moyenne
.IPs 4
recherche large
.RE
.PD 1
.TP
.B aspect=<x/y | f (valeur à virgure)>
Stoque l'aspect du film en interne, tout comme les fichiers MPEG.
C'est une meilleur solution que le redimmensionnement, parce que la qualité
n'est pas diminué.
MPlayer et quelques autres lecteurs liront ces fichiers correctement, les 
autres l'afficheront avec le mauvais aspect.
Le paramètre aspect peut être donné en ratio ou en nombre à virgule.
.TP
.B autoaspect
Même chose que l'option aspect, mais calcule automatiquement l'aspect, en
prenant en compte les ajustements (découpage/expension/redimensionnement/etc.)
faits par la chaine de filtres.
.TP
.B psnr\ \ \
affiche le psnr (peak signal to noise ratio, rapport du signal crête sur bruit)
pour l'ensemble de la vidéo après encodage et stocke le psnr par trame dans un
fichier portant un nom tel que  'psnr_hhmmss.log'.
Les valeurs renvoyées sont en dB (décibel), le plus haut est le mieux.
.
.
.\" --------------------------------------------------------------------------
.\" Fichiers
.\" --------------------------------------------------------------------------
.
.SH FICHIERS
.TP
/etc/\:mplayer/\:mplayer.conf
paramètres globaux
.TP
~/.mplayer/\:config
paramètres utilisateur
.TP
~/.mplayer/\:input.conf
correspondances des entrées (voir '\-input keylist' pour la liste complète)
.TP
~/.mplayer/\:gui.conf
fichier de config de la GUI
.TP
~/.mplayer/\:gui.pl
liste de lecture de la GUI
.TP
~/.mplayer/\:font/
Répertoire des polices (Il doit y avoir un fichier font.desc et des fichiers
avec une extension .RAW)
.TP
~/.mplayer/\:DVDkeys/
clés CSS cachées
.TP
Les fichiers Sub sont cherchés dans cet ordre
(par exemple /mnt/\:cdrom/\:film.avi):
.RS
/mnt/\:cdrom/\:film.sub
.br
~/.mplayer/\:sub/\:film.sub
.br
~/.mplayer/\:default.sub
.RE
.PD 1
.
.
.\" --------------------------------------------------------------------------
.\" Exemples
.\" --------------------------------------------------------------------------
.
.SH EXEMPLES
.TP
.B Lecture rapide de DVD
mplayer dvd://1
.TP
.B Lecture en japonais avec sous-titres anglais
mplayer dvd://1 \-alang ja \-slang en
.TP
.B Ne lire que les chapitres 5, 6, 7
mplayer dvd://1 \-chapter 5-7
.TP
.B Lecture DVD multiangle
mplayer dvd://1 \-dvdangle 2
.TP
.B Lecture depuis un autre périphérique DVD
mplayer dvd://1 \-dvd-device /dev/\:dvd2
.TP
.B Streaming depuis HTTP
mplayer http://mplayer.hq/\:exemple.avi
.TP
.B Streaming en utilisant RTSP
mplayer rtsp://serveur.exemple.com/\:NomFlux
.TP
.B Convertit les sous-titres en MPsub (vers ./\:dump.mpsub)
mplayer dummy.avi \-sub source.sub \-dumpmpsub
.TP
.B Convertit les sous-titres en MPsub sans afficher le film
mplayer /dev/zero \-rawvideo on:pal:fps=xx \-vc null \-vo null \-noframedrop
\-benchmark \-sub source.sub \-dumpmpsub
.TP
.B Entrée depuis V4L standard
mplayer tv:// \-tv driver=v4l:width=640:height=480:outfmt=i420 \-vc rawi420
\-vo xv
.TP
.B Lecture sur carte zoran (ancienne méthode, depréciée)
mplayer -vo zr -vf scale=352:288 file.avi
.TP
.B Lecture sur carte zoran (nouvelle méthode)
mplayer -vo zr2 -vf scale=352:288,zrmjpeg file.avi
.TP
.B Encodage du titre #2 d'un DVD, uniquement les chapitres sélectionnés
mencoder dvd://2 \-chapter 10-15 \-o titre2.avi \-oac copy \-ovc divx4
.TP
.B Encodage du titre #2 d'un DVD, redimensionnement en 640x480
mencoder dvd://2 \-vf scale=640:480 \-o titre2.avi \-oac copy \-ovc divx4
.TP
.B Encodage du titre #2 d'un DVD, redimensionnement en 512xHHH (garder
l'aspect ratio)
mencoder dvd://2 \-vf scale \-zoom \-xy 512 \-o titre2.avi \-oac copy
\-ovc divx4
.TP
.B Même chose, mais avec compression MPEG4 (Divx5) via la famille libavcodec
mencoder dvd://2 \-o titre2.avi \-ovc lavc
\-lavcopts vcodec=mpeg4:vhq:vbitrate=1800 \-oac copy
.TP
.B Même chose, mais avec compression MJPEG via la famille libavcodec
mencoder dvd://2 \-o titre2.avi \-ovc lavc
\-lavcopts vcodec=mjpeg:vhq:vbitrate=1800 \-oac copy
.TP
.B Encodage de tous les fichiers *.jpg du répertoire courant
mencoder "mf://*.jpg" \-mf fps=25 \-o output.avi \-ovc divx4
.TP
.B Encodage depuis un tuner TV
mencoder \-tv driver=v4l:width=640:height=480 tv:// \-o tv.avi \-ovc rawrgb
.TP
.B Encodage depuis un pipe
rar p test-SVCD.rar | mencoder \-ovc divx4 \-divx4opts br=800 \-ofps 24 \-
.TP
.B Encodage de multiples fichiers *.vob
cat *.vob | mencoder <options> \-
.
.
.\" --------------------------------------------------------------------------
.\" Bogues, auteurs, disclaimer standard
.\" --------------------------------------------------------------------------
.
.SH BOGUES
Si vous en trouvez un, faites-nous un rapport, mais s'il vous plaît,
assurez-vous d'avoir lu toute la documentation auparavant.
Beaucoup de bogues sont le résultat d'une installation incorrecte ou d'une
mauvaise utilisation des paramètres.
La section sur les rapports de bogues (DOCS/HTML/fr/bugreports.html)
explique comment créer des rapports de bogue utiles.
.
.
.SH AUTEURS
MPlayer était écrit à l'origine par Arpad Gereoffy.
Voir le fichier AUTHORS pour la liste de certains des nombreux autres
contributeurs.
.TP
MPlayer est (C) 2000\-2004
.B The MPlayer Team
.TP
Cette page de man est écrite et maintenue par
.B Gabucino
.br
.B Diego Biurrun
.br
.B Jonas Jermann
.TP
et traduite en français par
.B Nicolas Le Gaillart < nicolas@legaillart.com >
.PP
Merci d'envoyer les mails la concernant sur la liste de diffusion MPlayer-DOCS.
.
.
.SH "DÉNÉGATION STANDARD"
A utiliser à vos risques et périls !
Il peut y avoir des erreurs et inexactitudes qui peuvent endommager votre 
système ou vos yeux.
Procédez avec précaution, et bien que ce ne soit souvent pas le cas, les auteurs
déclinent toute responsabilités quant à l'utilisation de ce logiciel !
.\" end of file
