F F¨ richiesta una unit� nastro TK50 per sistemi

FSystem

FMicroVAX 2000 e VAXstation 2000.

FSupport

F¨ richiesta almeno una delle seguenti stampanti:

FAddendum

F�PrintServer 20 (LPS20)

FNOME DEL PRODOTTO:

F�PrintServer 40 (LPS40)

F�PrintServer 40 PLUS (LPS40 PLUS)

FDECpage/ITALIANO Versione 3.1

F�ScriptPrinter (LN03R)

F�LN03 (revisione livello 4.4) con 2 cartucce RAM

FSSA 28.74.01-A

F(LN03X-CR)

F�LN03 PLUS con 2 cartucce RAM (LN03X-CR)

FHARDWARE NECESSARIO

FLa seguente tabella mostra le stampanti e i formati

FProcessori supportati

Fgestiti da DECpage/ITALIANO V3.1 mediante la conversione di formato.

VAX: VAX 6000 Modello serie 200

VAX 6000 Modello serie 300 Stampante Formati DECpage utilizzabili VAX 6000 Modello serie 400 PrintServer 20 Testo PostScript e grafici;

VAX 8200, VAX 8250, VAX 8300, VAX ReGIS, Sixel e grafici GKS 8350, VAX 8500, VAX 8530, VAX 8550, mediante VAX 8600, VAX 8650, VAX 8700, VAX conversione software. 8800, VAX 8810, VAX 8820, VAX 8830, PrintServer 40 Testo PostScript e grafici VAX 8840, VAX 8842, VAX 8974, VAX 8978 ReGIS, Sixel, e grafici GKS mediante VAX-11/730, VAX-11/750, VAX-11/780, VAX-11/ conversione software. 785 PrintServer 40 Testo PostScript e grafici;

MicroVAX: MicroVAX II, MicroVAX 2000, PLUS ReGIS, Sixel, e grafici GKS MicroVAX 3100, MicroVAX 3300, mediante MicroVAX 3400, MicroVAX 3500, conversione software. MicroVAX 3600, MicroVAX 3800, ScriptPrinter Testo PostScript e grafici MicroVAX 3900 ReGIS, Sixel, e grafici GKS VAXstation: VAXstation II, VAXstation 2000, serie mediante VAXstation 3100, VAXstation 3200, conversione software. VAXstation 3500, VAXstation 3520, LN03 Testo ANSI e grafici Sixel VAXstation 3540, VAXstation 8000 (per grafici semplici) VAXserver: VAXserver 3100, VAXserver 3300, LN03 PLUS Testo ANSI e grafici Sixel VAXserver 3400, VAXserver 3500, (per grafici a pagina piena) VAXserver 3600, VAXserver 3602, VAXserver 3800, VAXserver 3900, Spazio su disco necessario in blocchi (Block VAXserver 6000-210, VAXserver Cluster Size = 1):

6000-220, VAXserver 6000-310, VAXserver 6000-320, VAXserver Spazio su disco 40.000 blocchi 6000-410, VAXserver 6000-420 necessario

FProcessori non supportati

Fper l’installazione:

(20.480Kbyte)

VAX VAX-11/725 Spazio su disco 35.000 blocchi MicroVAX MicroVAX I, necessario VAXstation VAXstation I per l’uso (permanente): (17.920Kbyte)

FRestrizioni ai processori

FQuesto conteggio si riferisce allo spazio richiesto F1

FDECpage/ITALIANO Versione 3.1 SSA 28.74.01-A

Fsu disco sistema. Le dimensioni sono approssima-

FTailoring

Ftive; quelle reali possono infatti variare in funzione

Su sistemi VMS V5.x sono richieste le seguenti dell’area di lavoro dell’utente, della configurazione classi VMS, per una completa funzionalit� del e delle opzioni software selezionate. prodotto:

FHARDWARE ADDIZIONALE

F�VMS Required Saveset

Terminali video della serie VT125, VT240/241 o

F�Network Support

VT330/340 per visualizzare grafici ReGIS o Sixel.

F�Programming Support

FAMBIENTE VAXCLUSTER

F�Secure Users Enviroment

FQuesto prodotto Ł completamente supportato,

F�quando installato su una configurazione

FUtilities

FVAXcluster*. La sezione sull’HARDWARE

NECESSARIO di questo SPD e SSA specifica Per ulteriori informazioni sulle classi e sulla persol’hardware speciale richiesto dal prodotto. nalizzazione VMS, consultare l’SPD del sistema

operativo VAX/VMS 25.01.xx. * Le configurazioni VAXcluster V5.x sono descritte

nell’SPD VAXcluster 29.78.xx ed includono CI,

FSOFTWARE ADDIZIONALE

FEthernet e configurazioni Mixed Interconnect.

DEC GKS per VAX/VMS V4.0, richiesto per stampe GKS PostScript su altre ScriptPrinter,

FSOFTWARE NECESSARIO

FPrintServer 20, PrintServer 40 o PrintServer 40

FSistema operativo

FPLUS.

Sistema operativo VAX/VMS V5.1 - V5.2 DECslide V1.3, VAX DECgraph V1.5 o package

software base ReGIS.

FProdotti

FIllustration Adobe V1.1, per grafici PostScript.

WPS-PLUS/VMS V3.0 - V3.1 Qualsiasi variante di linguaggio di V3.0 o V3.1 DECpage LN03 Upgrade e Complete Office Font

Packages V1.3, se si utilizza una stampante LN03 o o LN03

ALL-IN-1 V2.3 - V2.4 VAX ReGIS to Sixel Converter (RETOS) V1.0 - Qualsiasi variante di linguaggio di V2.3 o V2.4 ReGIS to Sixel graphics converter.

Per stampare file PostScript e non-PostScript su

FEVENTUALI ESPANSIONI

Fstampanti ScriptPrinter, Ł richiesto il software VAX

ScriptPrinter. I requisiti hardware/software minimi per le versioni

future di questo prodotto potranno essere diversi Per stampare file PostScript e non-PostScript su da quelli minimi necessari nella versione attuale.

stampanti PrintServer, Ł richiesto il software VAX/ VMS PrintServer Supporting Host, e il software

FSUPPORTI DI DISTRIBUZIONE

FVAX/VMS PrintServer Client V3.0.

Nastro magnetico a 9 tracce 1600 BPI, cartuccia

FStili carattere

FTK50.

DECpage LN03 Basic Office Font Package V1.3 Questo prodotto Ł inoltre disponibile come parte se si utilizza una stampante LN03 o LN03

FPLUS.

del VMS Consolidated Software Distribution su CDROM.

Se si utilizza una stampante ScriptPrinter, PrintServer 20, PrintServer 40 o PrintServer 40

FINFORMAZIONI SULLE ORDINAZIONI

FPLUS, non Ł richiesto alcun Font Package.

Licenze software: QL-AANU

F*F-F*F*

Per i prerequisiti software, consultare l’SPD e Supporto software: QA-AANU

l’SSA WPS-PLUS/VMS (SPD/SSA 27.92.01-A) o Documentazione software: QA-AANU

FA-GZ

ALL-IN-1 (SPD/SSA 25.B4.01-A). Servizi addizionali software: QT-AANU

F*F-F*F*F2

FDECpage/ITALIANO Versione 3.1 SSA 28.74.01-A F*

Indica i campi variabili. Per ulteriori informazioni della Digital Equipment Corporation. su licenze, servizi e supporti disponibile, consul- (

F�)FALL-IN-1, DEC, Ethernet, GKS, ReGIS, WPS-

tare l’apposito listino. PLUS/VMS, LN03, LN03 PLUS, LN03R, PrintServer 20, PrintServer 40, PrintServer 40 Le informazioni sopra riportate sono ritenute valide PLUS, VAX, MicroVAX, VAXserver, VAXstation al momento del rilascio del prodotto. Per informa- e VT sono marchi registrati della Digital zioni aggiornate, contattare la sede locale Digital. Equipment Corporation. (

F�)FPostScript Ł un marchio registrato della Adobe

Giugno 1990 Systems, Inc. AE-PCDUA-TE (

F�)FAdobe Illustration Ł un marchio registrato della

Adobe Systems Inc. Questo SPD Ł stato prodotto utilizzando (

F�)FIl logotipo DIGITAL Ł un marchio registrato

DECpage/ITALIANO Versione 3.1.

F3