F FAnexo de soporte al sistema

FNOMBRE DEL PRODUCTO:

DECpage/ESPAÑOL, versión 3.1

SSA 28.72.02-A

REQUISITOS HARDWARE

FProcesadores válidos

____________________

VAX: VAX 6000, series modelo 200

VAX 6000, series modelo 300 VAX 6000, series modelo 400

VAX 8200, VAX 8250, VAX 8300, VAX 8350, VAX 8500, VAX 8530, VAX 8550, VAX 8600, VAX 8650, VAX 8700, VAX 8800, VAX 8810, VAX 8820, VAX 8830, VAX 8840, VAX 8842, VAX 8974, VAX 8978

VAX-11/730, VAX-11/750, VAX-11/780, VAX-11/785

MicroVAX: MicroVAX II, MicroVAX 2000, MicroVAX 3100, MicroVAX 3300, MicroVAX 3400, MicroVAX 3500, MicroVAX 3600, MicroVAX 3800, MicroVAX 3900

VAXstation: Series VAXstation II, VAXstation 2000, VAXstation 3100, VAXstation 3200, VAXstation 3500, VAXstation 3520, VAXstation 3540, VAXstation 8000

VAXserver: VAXserver 3100, VAXserver 3300, VAXserver 3400, VAXserver 3500, VAXserver 3600, VAXserver 3602, VAXserver 3800, VAXserver 3900, VAXserver 6000-210, VAXserver 6000-220, VAXserver 6000-310, VAXserver 6000-320, VAXserver 6000-410, VAXserver 6000-420

Procesadores no válidos

_______________________

VAX VAX-11/725 MicroVAX MicroVAX I, VAXstation VAXstation I

Restricciones para los procesadores

__________________________________

Los sistemas independientes de MicroVAX 2000 y VAXstation 2000 necesitan una unidad de cinta TK50

Se necesita al menos una de las siguientes impresoras:

F“FPrintServer 20 (LPS20)

F“FPrintServer 40 (LPS40)

F“FPrintServer 40 Plus (LPS40 Plus)

F“FScriptPrinter (LN03R)

F“FLN03 (rev. 4.4) con 2 cartuchos RAM (LN03X-CR)

F“FLN03

FPLUS con 2 cartuchos RAM (LN03X-CR)

FDECpage/ESPAÑOL Version 3.1 SSA 28.72.02-A

FEn la siguiente tabla se incluyen las impresoras y formatos que se contemplan en

DECpage, V3.1.

FImpresora

Formato de DECpage admitido

FPrintServer 20

Gráficos y texto PostScript; Gráficos ReGIS, Sixel, y GKS a través de la conversión de software

PrintServer 40 Gráficos y texto PostScript, gráficos ReGIS, Sixel, y GKS a través de la conversión de software.

PrintServer

F40

Texto y gráficos PostScript; Plus Gráficos ReGIS, Sixel, y GKS a través de la conversión de software

ScriptPrinter Gráficos y texto PostScript, gráficos ReGIS, Sixel, y GKS a través de la conversión de software

LN03 Texto ANSI y gráficos Sixel (para gráficos comerciales sencillos)

LN03

FPLUS

Texto ANSI y gráficos Sixel (para gráficos a toda página representados mediante bits)

Requisitos de espacio en bloques (Tamaño del "cluster" de bloques = 1):

Espacio necesario en el disco 50.000 bloques para la instalación: (25.600 K bytes)

Espacio necesario para 40.000 bloques uso (permanente): (20.480 K bytes)

Estas cifras se refieren al espacio que se necesita en el disco del sistema. Las dimensiones son aproximadas, las reales podrían variar dependiendo del entorno del sistema del usuario, de la configuración y de las opciones de software.

FHARDWARE OPCIONAL

FLos terminales de series VT125, VT240/241 ó VT330/340 para visualizar los gráficos

ReGIS o Sixel.

FENTORNO DE ORDENADORES CONECTADOS

FEste producto está totalmente asistido cuando se instala en cualquier configuración de

VAXcluster* válida, con licencia y sin restricciones. En las secciones de REQUISITOS DE HARDWARE, en la descripción del software para este producto, y en el SSA se detalla cualquier hardware que este producto necesite.

* En el SPD de VAXcluster (

F29.78.xx

F) se describen detenidamente las configuraciones de V5.x VAXcluster e incluyen CI, Ethernet y configuraciones de interconexión mixta.

F2

FDECpage/ESPAÑOL Version 3.1 SSA 28.72.02-A

FREQUISITOS DE SOFTWARE

FSistema operativo

FSistema operativo VMS V5.1 - V5.2

FProductos instalables

FWPS-PLUS/VMS V3.0, V3.1

Cualquier otra variante lingüística de V3.0 o V3.1 o ALL-IN-1 V2.3, V2.4 Cualquier otra variante lingüística de V2.3 o V2.4

Se necesita software de VAX ScriptPrinter, V2.1 para imprimir ficheros PostScript y que no sean PostScript en una impresora Script.

Se necesita software central que contemple VAX PrintServer, V3.1, y software dependiente para VAX PrintServer, V3.0, para imprimir ficheros PostScript y que no sean PostScript en PrintServers.

FCaracteres tipográficos

F"DECpage LN03 Basic Office Font Package V1.3" si se imprime por una LN03 o una

LN03

FPLUS.

No se necesitan cartuchos de caracteres tipográficos cuando se imprime en una ScriptPrinter, PrintServer 20, PrintServer 40, o PrintServer 40 Plus en modalidad de ejecución primaria.

Sobre prerequisitos de software, consultar la descripción del software y el anexo de apoyo al sistema para WPS-PLUS/VMS (SPD/SSA

F27.90.xx-x

F) o ALL-IN-1 (SPD/SSA

F25.B3.xx-x

F).FAdaptación de VMS

FEn los sistemas VMS V5.x, se necesitan las siguientes condiciones de VMS para el total funcionamiento de este producto:

F“FFichero unificado requerido de VMS

F“FInclusión en red

F“FProgramación

F“FEntorno de usuario seguro

F“FUtilidades

En la descripción del software del sistema operativo VMS (VMS Operating System Software Product Description) (SPD

F 25.01.xx

F) se incluye más información sobre adaptación y tipos de VMS.

F3

FDECpage/ESPAÑOL Version 3.1 SSA 28.72.02-A

FSOFTWARE OPCIONAL

FDEC GKS para VMS V4.0. Se necesita para imprimir ficheros GKS con formato

PostScript en ScriptPrinter, PrintServer 20, PrintServer 40, o PrintServer 40 Plus.

DECslide, V1.3, VAX DECgraph V1.5 o un paquete de software de base ReGIS

Adobe Illustration V1.1 para gráficos PostScript

"DECpage LN03 Upgrade Font Package" y "DECpage LN03 Complete Office Font Package V1.3" si se imprime por una LN03 o una LN03

FPLUS.

Convertidor de VAX ReGIS a Sixels (RETOS) V1.0 - Convertidor de ReGIS a gráficos Sixel

FOBSERVACIONES SOBRE AMPLIACION

FLos requisitos mínimos de hardware y software para cualquier versión futura de este producto podrían diferir de los requisitos mínimos de hardware para la versión en curso.

FMEDIOS DE DISTRIBUCION

FCinta: 9 pistas 1600 BPI Magtape (PE), cinta en movimiento continuo TK50

Este producto también está disponible como parte de la Distribución de Software Consolidado VMS en CDROM.

FLICENCIAS DE SOFTWARE

FEste software se suministra bajo las condiciones de licencias del documento de

Términos y Condiciones Estándares de DIGITAL. Para más información sobre los términos y políticas de licencias de DIGITAL póngase en contacto con DIGITAL.

FINFORMACION PARA PEDIDOS

FLicencias de software: QL-AANS

F*F-F*F*

Soporte magnético software: QA-AANS

Documentación de software: QA-AANS

FA-GZ

Servicios de productos software: QT-AANS

F*F-F*F*

* Indica campos variables. Para información adicional sobre el soporte magnético,

servicios y licencias disponibles, consulte la lista de precios.

La información anterior es válida en el momento de su emisión. Para una información más actualizada, ponerse en contacto con la oficina de Digital más próxima.

F(FâF)

PostScript es una marca registrada de Adobe Systems, Inc. (

FäF)

Adobe Illustration es una marca registrada de Adobe Systems Inc. (

FâF)

El logotipo DIGITAL es una marca registrada de Digital Equipment Corporation. (

ALL-IN-1, DEC, Ethernet, GKS, ReGIS, WPS-PLUS/VMS, LN03, LN03 PLUS, LN03R, PrintServer 20, PrintServer 40, PrintServer 40 Plus, VAX, MicroVAX, VAXserver, VAXstation y VT son marcas registradas de Digital Equipment Corporation.

F4

FDECpage/ESPAÑOL Version 3.1 SSA 28.72.02-A

FMarzo

F1990

AE-NR63B-TE La descripción de este producto de software se ha preparado con DECpage Version 3.1.

F5