 






          Software-Produktbeschreibung 
          Produktname: ALL-IN-1 MAIL/DEUTSCH, V1.0                 SPD 26.J8.00
          



          0.1  Produktbeschreibung

          ALL-IN-1 MAIL ist ein elektronisches Postsystem, das den CCITT-
          X.400-P2-Empfehlungen für internationale Nachrichtenstandards
          entspricht. Mit ALL-IN-1 MAIL können Nachrichten oder beigefügte
          Daten zwischen Benutzern ausgetauscht werden. Die Benutzer-
          schnittstelle ist einheitlich für die verschiedenen DESKtop-
          Geräte in einer Client/Server-Implementierung.

          Da ALL-IN-1 MAIL auf dem Digital Message Router basiert (SPD
          26.33.xx), kann es mit allen anderen MAILbus-Gateways und Zu-
          satzprodukten in Verbindung treten.

          ALL-IN-1 MAIL ist eine Client/Server-Implementierung, die Bild-
          schirmterminals, DOS PCs und DECwindows VMS-Workstations un-
          terstützt. Benutzern, die bisher mit anderen elektronischen
          Postsystemen wie VAXmail, DECwindows VMSmail oder den mit dem
          Produktset DECnet/PCSA angebotenen Mail-Schnittstellen auf dem
          PC gearbeitet haben, können zu ALL-IN-1 MAIL aufrüsten.

          ALL-IN-1 MAIL wird vollkommen unabhängig vom Büro-Informationssystem
          ALL-IN-1 verwendet.

          Die Clients sind mit dem ALL-IN-1-MAIL-Server verbunden, der den
          lokalen Versand und den Versand im Weitverkehrsnetz ausführt.

          Die Übertragung zwischen den ALL-IN-1-MAIL-Servern und zwischen
          ALL-IN-1 MAIL und Produkten der Produktfamilie ALL-IN-1 Phase
          II wird vom VAX Message Router ausgeführt. Für die Nachrich-
          tenübertragung in einer heterogenen Umgebung stehen Gateways
          zur Verfügung. Diese können mit dem VAX Message Router verbunden
          werden.

                                                                         
                                                              Dezember 1990 
                                                              AE-PENLA-TE



                                                                          1




 






          Benutzer können wahlweise mit einer Workstation im Büro, einem
          Bildschirmterminal zu Hause oder einem DOS-Laptop-PC unterwegs
          arbeiten. Clients stehen für alle drei Möglichkeiten zur Verfü-
          gung und greifen auf den gleichen Briefkasten und die gleichen
          Dateien auf dem Server zu.

          ALL-IN-1 MAIL entspricht den CCITT-X.400-Empfehlungen von 1984,
          vom National Institute for Science and Technology (NIST). Der
          Nachrichtendienst, der mit ALL-IN-1 MAIL zur Verfügung gestellt
          wird, ist mit der Elektronischen Post im Büro-Informationssystem
          ALL-IN-1 kompatibel, enthält aber noch zusätzliche neue Dienste.


          Merkmale

          Kompatibilität mit VAXmail  Benutzer können leicht von VAXmail
          zu ALL-IN-1 MAIL aufrüsten. Die Schnittstellen sind logische
          Erweiterungen der VAXmail-Schnittstelle, Kommandos und Dienste
          sind ähnlich. Empfängeradressen und Verteilerlisten, die in
          VAXmail verwendet wurden, und die logischen Namen für Kurznamen
          auf VMS-residenten Clients können in ALL-IN-1 MAIL weiterbenutzt
          werden.

          Auch die Empfängeradressen aus einer VAXmail-Verteilerliste
          können größtenteils in ALL-IN-1 MAIL weiterbenutzt werden.
          Hierfür gelten die gleichen Einschränkungen wie für Vertei-
          lerlisten, die sich auf anderen Knoten befinden. In der Dokumen-
          tation zu ALL-IN-1 MAIL finden Sie weitere Informationen hierzu.
          ALL-IN-1 MAIL unterstützt keine Adressierung, die ein fremdes
          Protokoll von VAXmail aufruft, z.B. PSI%.

          Die Ablage muß nicht konvertiert werden, wenn die Schnittstelle
          auf VMS basiert. Eine einmalige Konvertierung der Ablage ist
          aber erforderlich, um VAXmail-Nachrichten auf dem PC zur Verfü-
          gung zu stellen.




          2

 






          Der Nachrichtenaustausch zwischen ALL-IN-1 MAIL und VAXmail,
          entweder auf dem gleichen System oder im DECnet-Netzwerk, er-
          folgt über den VAX Message Router VMSmail Gateway. Dieser ist
          entweder im ALL-IN-1-MAIL Wide Area Network Server-Paket enthal-
          ten, kann aber auch separat bestellt werden.

          Der Benutzer kann einen Editor auswählen, mit dem er mit
          ALL-IN-1 MAIL arbeiten möchte. Editoren, die unter VAXmail auf-
          gerufen werden können, sind auch in ALL-IN-1 MAIL aufrufbar.
          Editoren, die über eine .BAT-Datei aufgerufen werden, können
          unter ALL-IN-1 MAIL für DOS implementiert werden.

          Kompatibilität mit ALL-IN-1  Über den VAX Message Router können
          Nachrichten mit ALL-IN-1 ausgetauscht werden. Das Adressierungs-
          format bleibt gleich.

          Die Dienste von ALL-IN-1 MAIL sind mit den Diensten der Elektro-
          nischen Post von ALL-IN-1 kompatibel. So können z.B. Empfangs-
          benachrichtigungen zwischen den beiden Systemen ausgetauscht
          werden.

          Verteilerlisten, die in ALL-IN-1 erstellt wurden, können in
          ALL-IN-1 MAIL weiterbenutzt werden. Hierfür gelten die gleichen
          Einschränkungen wie für Verteilerlisten, die an einen anderen
          ALL-IN-1-Knoten versendet werden. Weitere Informationen hierzu
          finden Sie in der Dokumentation zu ALL-IN-1 MAIL. Auch die
          ALL-IN-1-Empfängeradressen können in ALL-IN-1 MAIL weiterhin
          verwendet werden, ausgenommen sind allerdings Empfängeradressen,
          die ein fremdes Protokoll aufrufen, z.B. solche, die mit einem
          Unterstrich beginnen.

          X.400-Nachrichtenübertragung  In ALL-IN-1 MAIL wird jedes Netz-
          werk eines Kunden als ,,Bereich" bezeichnet. Wenn DECnet verfüg-
          bar ist, werden die Nachrichten innerhalb eines Netzwerks oder
          Bereichs über DECnet übertragen. Für Übertragungen zu X.400-
          Diensten anderer Hersteller ist ein OSI-Netzwerk und mindestens
          ein VAX Message Router X.400 Gateway (MRX) pro Digital-Bereich
          erforderlich, in der Regel ein MRX-Gateway pro Kundennetzwerk.
          Nachrichten können mit anderen ALL-IN-1-MAIL-Bereichen oder

                                                                         3

 






          X.400-Diensten anderer Hersteller ausgetauscht werden, sofern
          diese den internationalen X400-P2-Konformitätskriterien ent-
          sprechen. Die Hard-/Software-Voraussetzungen können aus der
          SPD 27.50.xx für den VAX Message Router X.400 Gateway entnommen
          werden.

          Unterstützung für eine heterogene Umgebung  Der MAILbus
          stellt eine Reihe von Standard-Gateways und ein Gateway-
          Entwicklungspaket zur Verfügung, das den Nachrichtenaustausch
          mit elektronischen Postsystemen anderer Hersteller ermöglicht.
          Informationen zu den Hard-/Software-Voraussetzungen sind in den
          SPDs zu den entsprechenden Produkten zu finden.

          Empfängerverzeichnisse  ALL-IN-1 MAIL verwendet das erweiterte
          Empfängerverzeichnis DDS (Distributed Directory Service) als
          Verzeichnis für Benutzeradressen. Dieses Empfängerverzeich-
          nis ist ein Bestandteil des VAX Message Routers und verbindet
          ALL-IN-1 MAIL, das Büro-Informationssystem ALL-IN-1, die Gate-
          ways und andere User Agents, die Empfängerverzeichnisse teilen,
          miteinander.

          Benutzer können auf das DDS-Empfängerverzeichnis zugreifen,
          wenn sie z.B. eine Nachricht adressieren oder einen Eintrag
          im Persönlichen Adreßbuch (PAB) erstellen. Das PAB ist ein
          Bestandteil von ALL-IN-1 MAIL und befindet sich entweder in
          jedem Benutzerkonto oder in einer lokalen Datei auf dem Client-
          Gerät. Im PAB können auch Kurznamen definiert werden. In diesem
          Fall wird beim Adressieren der dem Benutzer zugeordnete Kurzname
          eingegeben. Kurznamen können auch in Verteilerlisten enthalten
          sein.

          Das DDS-Empfängerzeichnis ist nur verfügbar, wenn die Server-
          Verbindung aktiv ist. Wenn Nachrichten auf einem PC erstellt
          oder adressiert werden, der PC aber nicht mit dem Server verbun-
          den ist, können trotzdem die lokal gespeicherten Kurznamen und
          Verteilerlisten verwendet oder die komplette Adresse eingegeben
          werden.


          4

 






          Verteilerlisten sind lediglich Textdateien, die im Nachrichten-
          bereich des Benutzers gespeichert sind. Diese Verteilerlisten
          können durch VMS Access Control und DECnet/PCSA von verschiede-
          nen Gruppen gemeinsam genutzt werden.

          Ablage  In ALL-IN-1 MAIL gibt es Fächer, Ordner und RMS-Dateien.
          Die Ablagefunktionen sind ähnlich wie bei VAXmail. Auf dem PC
          hat der DOS-Client die gleiche Ablagestruktur von Fächern und
          Ordnern und zusätzlich ein Fach auf dem VAXserver. Vom PC aus
          kann auch auf Dateien des lokalen DOS-Geräts zugegriffen werden.

          Nachrichten suchen  Nach Nachrichten kann gesucht werden. Hierzu
          können bestimmte Felder des Nachrichtenkopfes und Ablageinforma-
          tionen als Suchkriterien angegeben werden.

          Dateiformate  Mit den verschiedenen Benutzerschnittstellen kön-
          nen verschiedene Editoren verwendet werden. Dadurch werden auch
          unterschiedliche Dateiformate erzeugt. Beim Konvertieren der
          Dateien wird ein maximales Maß an Lesbarkeit erzielt. Nachrich-
          ten in ASCII-, DDIF-, WPS-PLUS- und DX-Format können automatisch
          verarbeitet werden. Es können auch andere Dateiformatierungs-
          programme oder Konvertierungsroutinen aufgerufen werden, die
          auf CDA (Compound Document Architecture) oder DOS-Konventionen
          basieren.

          Hilfe  

          In dieser Version ist keine Hilfe verfügbar.

          Drucken  
          
          ALL-IN-1 MAIL bietet die Standard-Druckmöglichkeiten,
          die mit VMS und mit den VMS-Diensten für PCs zur Verfügung
          stehen. Der Benutzer kann den Zieldrucker angeben und weitere
          Einstellungen vornehmen.








                                                                         5

 






          Funktionen für Nachrichten  Mit Hilfe der zur Verfügung gestell-
          ten Kommandos bzw. Funktionen kann der Benutzer Nachrichten
          erstellen, lesen, versenden oder weiterleiten. Nachrichten kön-
          nen verschiedene Dateiformate haben, z.B. Digitals Document
          Interchange Format for Compound Documents (DDIF).

          Nachrichten können Anlagen enthalten. Diese Anlagen können
          wiederum Nachrichten sein oder auch Dokumente, Dateien oder
          Binärdateien.

          Nachrichten können einfach beantwortet werden. Die Adresse des
          Absenders wird automatisch in den Nachrichtenkopf der Antwort
          eingefügt. Antworten können entweder nur an den Absender, an
          alle Empfänger oder an eine Verteilerliste verschickt werden.

          Nachrichten können weltweit an einen oder mehrere Benutzer ei-
          nes gültigen MAILbus (z.B. VAXmail, ULTRIX Mail, X.400 etc.)
          verschickt werden. Da nicht alle Gateways oder User Agents alle
          Formate verarbeiten können, werden die Dateiformate möglicher-
          weise geändert, damit die Nachrichten vom Empfänger gelesen
          werden können. Um ein maximales Maß an Lesbarkeit zu erzielen,
          sollte das Netzwerk sorgfältig geplant werden.

          Benachrichtigungen  

          Versand- und Empfangsbenachrichtigungen
          für Nachrichten können angefordert werden. Der Verfasser der
          Nachricht erhält dann eine Benachrichtung, wenn die Nachricht
          versendet oder empfangen wurde.

          Nachsendeadresse für Nachrichten  
          
          Der Benutzer kann eine Nachsendeadresse festlegen. 
          Alle eingehenden Nachrichten werden
          somit automatisch an diese Adresse weitergeleitet.

          Prioritäten beim Versenden  

          Für das Versenden von Nachrichten
          können folgende Prioritäten vergeben werden: Eilig, Normal und
          Keine.




          6

 






          Kategorien für Nachrichten  

          Der Benutzer kann Nachrichten in folgende Kategorien einteilen:

          -  Wichtigkeit: Hoch, Mittel, Niedrig

          -  Vertraulichkeit: Nichteingeschränkt, Persönlich, Privat,
             Firmenintern

          Es kann auch ein Ablaufdatum für Nachrichten eingegeben werden.
          Mit Hilfe dieses Ablaufdatums können veraltete Nachrichten
          leicht aussortiert werden.

          Systemmanagement  

          Ein Systemmanager oder -betreuer erstellt lediglich ein 
          Standard-VMS-Benutzerkonto. Die meisten Routinefunktionen werden 
          vom Benutzer selbst durchgeführt.

          Es gibt keine speziellen Dienstprogramme für die Verwaltung der
          Ablage. Die Benutzerbereiche auf dem Server können mit Standard-
          VMS- oder -PCSA-Dienstprogrammen gesichert oder wiederherge-
          stellt werden. Das Management für die Dateistruktur auf einem PC
          wird vom Benutzer selbst durchgeführt.

          Auf dem ALL-IN-1-MAIL-Server ist ein Managementdienstprogramm
          verfügbar, das mit VMS SYSMAN aufgerufen werden kann. Damit
          können Konfigurationsänderungen und Überprüfungen des elektroni-
          schen Postsystems von zentraler Stelle vorgenommen werden.

          Mehrsprachigkeit  

          ALL-IN-1 MAIL unterstützt Mehrsprachigkeit.
          Dies bedeutet, daß ALL-IN-1 MAIL in einem mehrsprachigen Netz-
          werk lauffähig ist und mehrere Sprachen auf einem einzigen
          Serversystem unterstützt werden. Weitere Informationen hierzu
          finden Sie in Hardware- und Softwareumgebung (SSA 26.J8.00-A).

          ALL-IN-1-MAIL-Dokumentation  

          Siehe Bestellinformation.





                                                                         7

 






          Pakete  

          ALL-IN-1 MAIL for VT, ALL-IN-1 MAIL für VMS DECwindows
          und ALL-IN-1 MAIL Server for VMS sind Software-Produkte, die auf
          VMS laufen. ALL-IN-1 MAIL für DOS ist eine Software, die auf DOS
          läuft.


          ALL-IN-1 MAIL for VTs

          ALL-IN-1 MAIL for VT ist ähnlich wie VAXmail, kommuniziert aber
          direkt mit dem Message Router und verwendet ein Protokoll, über
          das sämtliche Nachrichtendienste aufgerufen werden. Der Client
          ALL-IN-1 MAIL for VT ist mit dem ALL-IN-1-MAIL-Server verbunden
          und stellt einfachen Terminals die Dienste von ALL-IN-1 MAIL
          zur Verfügung. Da er mit dem gleichen Server verbunden ist wie
          die DOS- und DECwindows-Clients, können Benutzer mit tragbaren
          DESKtop-Geräten auch zu Hause damit arbeiten.

          Kompatibilität zwischen ALL-IN-1 MAIL for VT und VAXmail  


          Benutzer können von VAXmail zu ALL-IN-1 MAIL for VT aufrüsten.
          Die kommandozeilenorientierte Schnittstelle ist eine logische
          Erweiterung der VAXmail-Kommandoschnittstelle und bietet ähn-
          liche Kommandos und Dienste. Empfängeradressen, logische Namen
          für Kurznamen und Verteilerlisten, die in VAXmail verwendet wer-
          den, können auch in ALL-IN-1 MAIL for VT weiterbenutzt werden.
          Mit ALL-IN-1 MAIL for VT können Nachrichten, die sich in der
          VAXmail-Ablage befinden, gefunden, angezeigt und in die Ablage
          von ALL-IN-1 MAIL kopiert werden.

          Editoren  

          Der Standardeditor ist ein einfacher Texteditor.

          Benutzer, die mit VMS arbeiten, können aus verschiedenen
          Digital-Editoren und aus Editoren von Fremdanbietern auswählen.
          Editoren, die in VAXmail aufgerufen werden können, sind auch in
          ALL-IN-1 MAIL aufrufbar.

          ALL-IN-1 MAIL für VMS DECwindows



          8

 






          ALL-IN-1 MAIL für VMS DECwindows ist eine DECwindows-Imple-
          mentierung der Client-Software-Komponente von ALL-IN-1 MAIL.
          Sie entspricht den Standards von DECwindows und kann entweder
          auf einer Workstation, die sich im gleichen Local Area VAXclu-
          sters (LAVC) wie die Server-Software befindet, oder von einem
          Fremdknoten mit dem X11-Display-Server aufgerufen werden.

          Zugriff von anderen Plattformen  

          Da ALL-IN-1 MAIL den DECwindows-Standards entspricht, 
          können Benutzer mit Geräten, für die X-Server verfügbar sind, 
          die ALL-IN-1 MAIL-Software aufrufen. In diesem Fall wird nur die 
          Anzeige der Fenster auf dem DESKtop-Gerät ausgeführt. 
          Die Nachrichtenaufbereitung und die Speicheraktivitäten erfolgen 
          auf der ALL-IN-1-MAIL-Plattform.
          So kann auf zusätzlichen DESKtop-Geräten, die den DECwindows-
          Standards entsprechen, mit ALL-IN-1 MAIL gearbeitet werden.

          Kompatibilität zwischen ALL-IN-1 MAIL für DECwindows, VAXmail
          und DECwindows VMSmail  

          Benutzer können von VAXmail oder DECwindows VMSmail zu 
          ALL-IN-1 MAIL für VMS DECwindows aufrüsten.
          Die Schnittstelle ist eine logische Erweiterung der Schnitt-
          stelle für DECwindows VMSmail und bietet ähnliche Kommandos und
          Dienste. Empfängeradressen, logische Namen für Kurznamen und
          Verteilerlisten, die in VAXmail verwendet wurden, können auch in
          ALL-IN-1 MAIL für VMS DECwindows weiterbenutzt werden.

          Benutzer, die mit ALL-IN-1 MAIL für VMS DECwindows arbeiten,
          können Nachrichten aus der VAXmail-Ablage in die Ablage von
          ALL-IN-1 MAIL kopieren.

          Editoren  

          Der Standardeditor ist ein einfacher Texteditor.

          Benutzer, die mit ALL-IN-1 MAIL für DECwindows arbeiten, kön-
          nen aus verschiedenen Digital-Editoren und aus Editoren von
          Fremdanbietern auswählen. Editoren, die in DECwindows VMSmail
          aufgerufen werden können, sind auch in ALL-IN-1 MAIL für VMS
          DECwindows aufrufbar, auch Editoren wie DECwrite.

          ALL-IN-1 MAIL für DOS

                                                                         9

 






          ALL-IN-1 MAIL für DOS ist eine zeichenorientierte DOS-
          Implementierung der Client-Software-Komponente von ALL-IN-1 MAIL.
          Sie ist in jeder Konfiguration lauffähig, die vom DECnet/PCSA
          Client unterstützt wird. Die Lizenz für diesen Client ist mit
          dem DECnet PCSA Client für DOS V3.0 verbunden.

          Kompatibilität zwischen ALL-IN-1 MAIL für DOS und VAXmail und
          PCMAIL  

          Benutzer können von VAXmail oder DECnet/PCSAs PCMAIL
          zu ALL-IN-1 MAIL für DOS aufrüsten. Die Schnittstelle ist eine
          logische Erweiterung der Schnittstelle für PCMAIL und bietet
          ähnliche Kommandos und Dienste. Empfängeradressen und Ver-
          teilerlisten, die in VAXmail verwendet wurden, sind auch in
          ALL-IN-1 MAIL für DOS verfügbar.

          Nachrichten aus der VAXmail-Ablage auf dem Server können über
          die VT-Schnittstelle in die ALL-IN-1-MAIL-Ablage auf dem Server
          kopiert werden. Danach können sie in ALL-IN-1 MAIL für DOS
          angezeigt werden.

          Editoren  

          Der Standardeditor ist ein einfacher Texteditor.

          Benutzer, die mit ALL-IN-1 MAIL für DOS arbeiten, können aus
          verschiedenen Digital-Editoren und aus Editoren von Fremdanbie-
          tern auswählen. Editoren, die aus einer DOS-Kommandodatei aus-
          gewählt werden, können auch in ALL-IN-1 MAIL für DOS verwendet
          werden.

          Verschiedene PC-Editoren von Fremdanbietern werden über .BAT-
          Dateien implementiert. Für diese .BAT-Dateien wird keine Garan-
          tie übernommen. Sie werden unverändert übernommen.

          Benutzer können beliebig Nachrichten, Dokumente, Dateien oder
          auch Binärdateien beifügen. Auf dem PC können Dateikonvertie-
          rungsroutinen mit Hilfe von .BAT-Dateien implementiert werden,
          damit Nachrichten gelesen oder bearbeitet werden können.




          10

 






          Speicherplatzbeschränkung auf PCs  

          ALL-IN-1 MAIL für DOS läuft auf verschiedenen PCs. 
          Weitere Informationen hierzu finden Sie
          in Hardware- und Softwareumgebung (SSA 26.J8.00-A).

          Für ALL-IN-1 MAIL für DOS ist kein erweiterter Speicherplatz
          notwendig. Die Leistungsfähigkeit wird jedoch erhöht, wenn
          erweiterter Speicherplatz zur Verfügung steht.

          ALL-IN-1 MAIL läuft aufgrund von Speicherplatzbeschränkungen
          nicht unter MS-Windows.

          Bedingt durch Speicherplatzbeschränkungen kann
          ALL-IN-1 MAIL nicht mehr als 100 Empfänger im Feld An: und 100
          Empfänger im Feld CC: einer Nachricht verarbeiten.

          Zugriff für PC-Benutzer von Fremdknoten
          
          Es gibt zwei Möglichkeiten, wie PC-Benutzer auf den 
          ALL-IN-1-MAIL-Server zugreifen können:

          -  Über Local Area Networks (LANs). Verbindung über DECnet auf
             den ALL-IN-1 MAIL-Server.

          -  Von einem Fremdknoten über asynchrones DECnet anwählen.

          Das Anwählen kann von einem beliebigen Rechner im Weitverkehrs-
          netz erfolgen. PC-Benutzer können die meisten Funktionen aus-
          führen, ohne daß eine aktive Verbindung zum Server besteht. Sie
          können eine Verbindung herstellen, Nachrichten abrufen oder die
          Verbindung unterbrechen. Sie können Nachrichten lesen, spei-
          chern, beantworten und sich anschließend beim Rechner anwählen,
          verbinden und alle vorbereiteten Nachrichten auf einmal übermit-
          teln.







                                                                        11

 






          0.2  Installation

          DEC installiert das Softwareprodukt betriebsbereit beim Kunden
          innerhalb der Bundesrepublik Deutschland und West-Berlins,
          sofern die Installation vereinbarungsgemäß im Preis inbegriffen
          oder vom Kunden gesondert in Auftrag gegeben worden ist. Die
          verfügbaren Installationsdienstleistungen sind in der DEC-Preis-
          und Produktliste aufgeführt.

          Im Interesse einer einwandfreien Funktion wird dem Kunden
          empfohlen, den Installationsservice von Digital Equipment zu
          erwerben. Dieser Service umfaßt die Installation des Software-
          produkts durch einen erfahrenen Softwarespezialisten von Digital
          Equipment.



          0.3  Mindest-Hardwarekonfiguration

          VAX-, MicroVAX-, VAXstation- und PC-Konfigurationen sind in
          Hardware- und Softwareumgebung
          (SSA 26.J8.00-A) beschrieben.


          0.4  Erforderliche Software*

          Für den ALL-IN-1 MAIL Server for VMS zum Unterstützen der Cli-
          ents und für ALL-IN-1 MAIL for VT:

          -  Betriebssystem VMS

          -  DECnet-VAX

          Der ALL-IN-1-MAIL-Server versendet Nachrichten zwischen al-
          len Benutzern einer möglichen Kombination der verfügbaren
          ALL-IN-1-MAIL-Clients, die diesen Server benutzen. Damit können
          alle Benutzer auf einem VAXcluster oder LAN, Nachrichten über
          einen einzigen ALL-IN-1-MAIL-Server austauschen.

          12

 






          Der VAX Message Router wird benötigt, wenn Nachrichten mit
          Benutzern ausgetauscht werden sollen, die auf anderen Servern
          oder mit anderen elektronischen Postsystemen arbeiten. Er muß
          auf dem gleichen Knoten oder VAXcluster installiert sein, wie
          der ALL-IN-1-MAIL-Server. Wenn mit VAXmail kommuniziert werden
          soll, wird zusätzlich der VMSmail Gateway benötigt. Der Message
          Router befindet sich zusammen mit dem VMSmail Gateway in einem
          Paket. Deshalb kann eines der folgenden Pakete gewählt werden:

          -  VAX Message Router

          -  VAX Message Router VMSmail Gateway

          Um den DOS-Client zu unterstützen, sind auf VMS die VMS-Dienste
          für PCs erforderlich.

          Der Message Router wird bei fast allen Konfigurationen
          benötigt und für VAXmail zusätzlich der VMSmail Gateway. Das
          ALL-IN-1 MAIL Wide Area Network Server-Paket bündelt diese
          darunterliegenden Software-Komponenten mit dem ALL-IN-1-MAIL-
          Server.

          Für den Client ALL-IN-1 MAIL für VMS DECwindows auf der Work-
          station:  Es wird das Betriebssystem VMS und die erforderlichen
          Komponenten von VMS DECwindows benötigt. Informationen zur Ver-
          fügbarkeit, zur erforderlichen oder zusätzlichen Software, der
          jeweils erforderlichen Version und zu den Komponenten für VMS
          DECwindows finden Sie in Hardware- und Softwareumgebung (SSA
          26.J8.00-A).

          Für den Client ALL-IN-1 MAIL für DOS auf dem PC:

          -  MS-DOS[R], PC-DOS oder COMPAQ[R]-DOS-Betriebssystem

          -  DECnet PCSA Client für DOS

             oder

          -  DECnet/PCSA Client: VAXmate

                                                                        13

 









          0.5  Länderspezifische Software

          Nähere Informationen zu länderspezifischer Software finden Sie
          in Hardware- und Softwareumgebung
          (SSA 26.J8.00-A).


          0.6  Bestellinformation

          Es wird ein ALL-IN-1-MAIL-Server und mindestens ein ALL-IN-1 MAIL-
          Client benötigt. Diese Bestellinformationen beziehen sich auf
          ALL-IN-1 MAIL/DEUTSCH. Wenn Sie andere Sprachvarianten wünschen,
          wenden Sie sich bitte an die für Sie zuständige Geschäftsstelle
          von Digital Equiment.



          Server-Optionen:

          Wählen Sie einen der folgenden Server aus:

          ALL-IN-1 MAIL Server for VMS:

             Softwarelizenzen: QL-YCZ99-J9
             Software und Dokumentation: QA-YCZAA-**
             Dokumentation: QA-YCZAA-GZ

          Das Software- und Dokumentationspaket umfaßt die Software und
          die Dokumentation für den Server und die Software (ohne Do-
          kumentation oder Lizenz) für den DECwindows- und VT-Client.
          Informationen zu den Lizenzen für die Clients finden Sie im
          Abschnitt Client-Optionen.




          14

 






          ALL-IN-1 MAIL
          Local Area Network Server-Paket/DEUTSCH:  Dieses Paket ist für
          Implementierungen geeignet, für die kein Nachrichtenaustausch
          über mehrere Server vorgesehen oder der Message Router bereits
          vorhanden ist:

             Lizenz, Software und Dokumentation (nur auf TK50):
             QB-YFTG9-AA

          Es beinhaltet Lizenz, Software und Dokumentation für den
          ALL-IN-1 MAIL-Server für die Installation auf einer einzigen
          CPU.

          ALL-IN-1 MAIL
          Wide Area Network Server-Paket/DEUTSCH:  Dieses Paket wird
          benötigt, wenn in einer Konfiguration mehrere Server oder der
          Nachrichtenaustausch mit anderen elektronischen Postsystemen
          vorgesehen ist.

             Softwarelizenzen: QL-YFUA9-J*

          Es beinhaltet die Lizenzen für den
          ALL-IN-1-MAIL-Server, Message Router, VMSmail Gateway und VAX
          Message Router X.400 Gateway. Der Update-Service für Software
          und Dokumentation muß separat bestellt werden und hängt von den
          zu implementierenden Komponenten ab.

          Beachten Sie die Dienstleistungsangebote für den ALL-IN-1 MAIL
          Server for VMS und eines der beiden Gateway-Pakete: VAX Message
          Router VMSmail Gateway (SPD 26.33.xx) oder VAX Message Router
          X.400 Gateway (SPD 27.50.xx). Die Dienstleistungen für einen der
          Gateways beinhalten die Dienstleistungen für den Message Router.

             Software und Dokumentation: QA-YFUGA-**

          Hierin enthalten sind Software und Dokumentation für den
          ALL-IN-1-MAIL-Server, Message Router und VMSmail Gateway. Soft-
          ware und Dokumentation für den Message Router X.400 Gateway muß
          separat bestellt werden.

                                                                        15

 






          Client-Optionen:

          ALL-IN-1 MAIL für VMS DECwindows:

             Softwarelizenzen: QL-VZ7G9-QB
             Software und Dokumentation: QA-VZ7GA-**
             Dokumentation: QA-VZ7GA-GZ

          Wenn Sie ein LAN- oder WAN-Paket bestellt haben, brauchen Sie
          nur noch die Lizenz und die Dokumentation zu bestellen, da die
          Software bereits in diesen Paketen enthalten ist. Wenn Sie den
          ALL-IN-1 Server for VMS gewählt haben, müssen Sie noch Lizenz,
          Software und Dokumentation für den Client bestellen.

          ALL-IN-1 MAIL für DOS:

             Softwarelizenzen: QL-VZ8GW-AA, oder im Paket DECnet PCSA
             Client für DOS enthalten
             Software und Dokumentation: QA-VZ8GA-**
             Dokumentation: QA-VZ8GA-GZ

          Wenn Sie ein LAN- oder WAN-Paket bestellt haben, brauchen Sie
          nur noch die Lizenz und die Dokumentation zu bestellen, da die
          Software bereits in diesen Paketen enthalten ist. Wenn Sie den
          ALL-IN-1 Server for VMS gewählt haben, müssen Sie noch Lizenz,
          Software und Dokumentation für den Client bestellen.

          ALL-IN-1 MAIL for VT:  Die VT-Benutzeroberfläche ist in eng-
          lisch.

             Softwarelizenzen: QL-YHSA9-**
             Software und Dokumentation: In Software und Dokumentation für
             den Server enthalten
             Dokumentation: QA-YHSAA-GZ

          *  Das Zeichen * steht für variable Felder. Weitere Informatio-
             nen zu verfügbaren Lizenzen, Dienstleistungen, Software und
             Dokumentation, finden Sie in der derzeit gültigen DEC-Preis-
             und Produktliste.

          16

 






          Diese Informationen sind gültig zum Zeitpunkt des Erscheinens
          der vorliegenden Version. Für aktuellere Informationen wenden
          Sie sich bitte an die nächstgelegene Geschäftsstelle von Digital
          Equipment.



          0.7  Softwarelizenzierung

          Für dieses Softwareprodukt einschließlich Folgeversionen gel-
          ten die Bestimmungen des Abschnitts Software der Allgemeinen
          Geschäftsbedingungen von Digital Equipment. Wenn Sie weitere In-
          formationen benötigen, wenden Sie sich an die für Sie zuständige
          Geschäftsstelle von Digital Equipment.



          0.8  Unterstützung der License Management Facility

          Dieses Softwareprodukt unterstützt die VMS Licence Management
          Facility.

          Die Lizenzeinheiten für den ALL-IN-1 MAIL-Server werden anhand
          von CPU-Kapazitäten vergeben.

          Die Lizenzeinheiten für die ALL-IN-1-MAIL-Clients werden anhand
          der Anzahl gleichzeitig zugelassener Benutzer vergeben.

          Die Lizenzeinheiten für Produkte des ALL-IN-1 MAIL Wide Area
          Network Server-Paket werden anhand von CPU-Kapazitäten vergeben.

          Nähere Informationen zur Licence Management Facility, finden Sie
          in der SPD zu VMS (SPD 25.01.xx) oder im Handbuch zur License
          Management Facility, das Bestandteil der Dokumentation zu VMS
          ist.

          Wenn Sie weitere Informationen zur Lizenzierung benötigen,
          wenden Sie sich an die für Sie zuständige Geschäftsstelle von
          Digital Equipment.

                                                                        17

 









          0.9  Dienstleistungen

          Digital Equipment bietet umfangreiche Software-Dienstleistungs-
          pakete an. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an
          die für Sie zuständige Geschäftsstelle von Digital Equipment.


          0.10  Gewährleistung

          Art, Umfang und Dauer der Softwaregewährleistung sind in dem
          Abschnitt Gewährleistung für Softwareprodukte in den Allgemeinen
          Geschäftsbedingungen der Digital Equipment GmbH geregelt.


                                       HINWEIS

             In dieser SPD beschreibt der Begriff "DOS" folgende Be-
             triebssysteme: IBM's Personal Computer Disk Operating Sy-
             stem, Microsoft Corporation's MS-DOS, und COMPAQ Computer
             Corporation's COMPAQ MS-DOS.

          [R]  IBM ist ein eingetragenes Warenzeichen der IBM Corporation.

          [R]  MS-DOS ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft
               Corporation.

          [TM] PROFS und SNADS sind Warenzeichen der IBM Corporation.


          [R]  Das DIGITAL-Logo ist ein eingetragenes Warenzeichen der
               Digital Equipment Corporation.





          18

 







          [TM] ALL-IN-1, DECwindows, MicroVAX, MicroVMS, ULTRIX, VAX,
               VAXserver, VAXstation, VMS und VT sind Warenzeichen der
               Digital Equipment Corporation.



































                                                                        19
