 






          Hardware- und Softwareumgebung 
          Produktname: ALL-IN-1 MAIL/DEUTSCH, V1.0          SSA 26.J8.00-A
          


          0.1  Mindest-Hardwarekonfiguration



          Unterstützte VMS-Prozessoren:

          VAX:      VAX 6000 Modell 200 Serie,
                    VAX 6000 Modell 300 Serie,
                    VAX 6000 Modell 400 Serie

                    VAX 8200, VAX 8250, VAX 8300, VAX 8350,
                    VAX 8500, VAX 8530, VAX 8550, VAX 8600,
                    VAX 8650, VAX 8700, VAX 8800, VAX 8810,
                    VAX 8820, VAX 8830, VAX 8840, VAX 8842,
                    VAX 8974, VAX 8978

                    VAX-11/730, VAX-11/750, VAX-11/780, VAX-11/785

          MicroVAX: MicroVAX II, MicroVAX 2000,
                    MicroVAX 3100, MicroVAX 3300,
                    MicroVAX 3400, MicroVAX 3500,
                    MicroVAX 3600, MicroVAX 3800,
                    MicroVAX 3900

          VAXstationVAXstation II, VAXstation 2000,
                    VAXstation 3100 Serie, VAXstation 3200,
                    VAXstation 3500, VAXstation 3520,



							Dezember 1990 
          						AE-PENMA-TE
          


                                                                         1

 







                    VAXstation 3540

          VAXserver:VAXserver 3100, VAXserver 3300,
                    VAXserver 3400, VAXserver 3500,
                    VAXserver 3600, VAXserver 3602,
                    VAXserver 3800, VAXserver 3900,

                    VAXserver 6000-210, VAXserver 6000-310,
                    VAXserver 6000-410, VAXserver 6000-420



          Nicht unterstützt werden:

          VAX:      VAX-11/725, VAX-11/782
          MicroVAX: MicroVAX I
          VAXstationVAXstation I, VAXstation 8000

          Für isolierte MicroVAX 2000- und VAXstation 2000-Systeme ist ein
          TK50-Laufwerk erforderlich.



          Zusätzlich benötigte Hardware


          ALL-IN-1 MAIL for VT  Die Software für ALL-IN-1 MAIL for VT ist
          im Paket des ALL-IN-1-MAIL-Servers enthalten und läuft auf den
          gleichen unterstützen Prozessoren wie der Server.

          Kommandozeilenorientierte Befehle werden auf jedem VT1xx-,
          VT2xx- oder VT3xx-Terminal oder einem beliebigen Ausgabegerät
          unterstützt, sofern es über einen von Digital unterstützten
          Emulator für obige Geräte verfügt.




          2

 






          ALL-IN-1 MAIL für VMS DECwindows  Die Software für ALL-IN-1 MAIL
          für VMS DECwindows ist im Paket des ALL-IN-1-MAIL-Servers ent-
          halten und läuft auf den gleichen unterstützten Prozessoren wie
          der Server. Um mit ALL-IN-1 MAIL für VMS DECwindows arbeiten zu
          können, ist entweder eine der unten aufgeführten Workstations
          oder ein von Digital unterstützter X11-Bildschirm erforder-
          lich, wenn die Anwendung von einem Fremdknoten aufgerufen werden
          soll. In diesem Fall hängt die Qualität der Anzeige von der
          Bildschirmgröße und der Auflösung des X11-Bildschirms ab.

          VAXstationVAXstation II, VAXstation 2000,
                    VAXstation 3100 Serie, VAXstation 3200,
                    VAXstation 3500, VAXstation 3520,
                    VAXstation 3540

          Die Client-Software muß im gleichen VAXcluster installiert sein
          wie die Server-Software.






















                                                                         3

 








          Benötigter Speicherplatz (in Blöcken) für die VMS-Komponenten

          (Block Cluster Size = 1)


          ________________________________________________________________
                                    Danach,
                          Während   auf
                          der       der
                          In-       Sy-
                          stal-     stem-     Danach, auf der Arbeits-
          Komponente______lation____platte____platte______________________

          Alle Kompo-     30        8 550     18 200
          nenten          000[1]

          Server-         22 200    3 500     17 500
          Komponenten

          DECwindows      3 000     3 000     700[2]
          Client

          VT-             1 700     1 700     700[2]
          Schnittstelle

          DOS-Client      350       350       700[2]
          ________________________________________________________________
          [1]Deckt die gesamte Installation ab.
          [2]Gleiche_Bibliothek_für_alle_Schnittstellen.__________________

          Diese Angaben sind lediglich Näherungswerte. Der im Einzelfall
          erforderliche Speicherplatz hängt von der jeweiligen Systemumge-
          bung, der Konfiguration und von zusätzlicher Software ab.

          Der auf dem Server erforderliche Speicherplatz für den Benutzer
          hängt von der Anzahl der zu speicherenden Nachrichten ab.

          4

 








          Zusätzlich benötigter Speicherplatz für die
          DECwindows-Unterstützung

          Für eine Standalone-DECwindows-Umgebung, mit dem Client und dem
          Server auf dem gleichen System, sind mindestens 8 MB Speicher-
          platz erforderlich.

          Die Leistung und der benötigte Speicherplatz für DECwindows-
          Anwendungen hängt von der jeweiligen Systemkonfiguration ab.

          Der Bedarf an Speicherplatz für ein Client-System (das System,
          auf dem die Software installiert ist) reduziert sich, wenn der
          Display-Server (die Komponente, die die Anzeige der Anwendung
          ausführt) auf einem anderen System installiert ist. Der Bedarf
          an Speicherplatz erhöht sich, wenn auf einem System mehrere
          Anwendungen laufen oder eine höhere Leistungsfähigkeit erzielt
          werden soll.

          ALL-IN-1 MAIL für DOS  8-Bit-Zeichensatz wird nur auf EGA- und
          VGA-Maschinen unterstützt.

          ALL-IN-1 für DOS ist auf jeder zulässigen Konfiguration lauf-
          fähig, die über mindestens 640 KB Hauptspeicher verfügt und den
          DECnet/PCSA Client unterstützt. Weitere Informationen hierzu
          finden Sie in der Software-Produktbeschreibung zum DECnet PCSA
          Client für DOS (SPD 55.07.xx).

          Nachdem der DECnet PCSA Client für DOS geladen wurde, werden 420
          KB freier Speicherplatz benötigt.

          Es stehen zwei Programmversionen zur Verfügung:

          -  Eine Version, die Overlays benutzt und keinen erweiterten
             Speicherplatz benötigt.

          -  Eine Version, die den DOS-Extender verwendet und erweiterten
             Speicherplatz (extended memory) benötigt.

                                                                         5

 






          Die DOS-Extender-Version ist nur auf PC's mit einer Intel
          286/386-CPU mit 640 KB Hauptspeicher und 1 MB erweitertem Spei-
          cherplatz (extended memory) lauffähig. Diese Version wird auf
          dem VAXmate nicht unterstützt.

          Beide Versionen bieten die gleiche Funktionalität, wobei die
          Leistungsfähigkeit mit der DOS-Extender-Version erhöht wird.

          ALL-IN-1 MAIL für DOS wird auf dem Server installiert und kann
          bei Bedarf auf den PC kopiert werden.

          Für die Installation werden ca. 23 000 Blöcke benötigt. Wenn die
          Software lokal auf dem PC laufen soll, werden mindestens 2 MB
          Plattenspeicherplatz benötigt.


          0.2  VAXcluster-Umgebung

          Die auf VMS basierenden Komponenten dieses Produkts werden auf
          jeder zulässigen und lizenzierten VAXcluster-Konfiguration *
          uneingeschränkt unterstützt. Detaillierte Informationen zu be-
          sonderen Hardwarevoraussetzungen finden Sie jeweils im Abschnitt
          Mindest-Hardwarekonfiguration der Software-Produktbeschreibung
          und Hardware- und Softwareumgebung

          *  Eine vollständige Beschreibung der VAXcluster-Konfiguration
             unter VMS V5.x (einschließlich CI, NI- und Mixed Interconnect-
             Konfigurationen) finden Sie in der Software-Produktbeschreibung
             zur VAXcluster-Software (SPD 29.78.xx).



          0.3  Erforderliche Software






          6

 






          Für den ALL-IN-1-MAIL-Server und ALL-IN-1 MAIL for VT:

          -  Betriebssystem VMS V5.2 oder V5.3

             Für den Einsatz von VMS V5.4 benötigen Sie einen ALL-IN-1
             MAIL S-Kit, den Ihnen Ihre zuständige Digital Geschäftsstelle
             zur Verfügung stellt.

          -  DECnet-VAX V5.2 oder V5.3



          Für ALL-IN-1 MAIL für VMS DECwindows:

          -  Betriebssystem VMS V5.3 (mit den erforderlichen Komponen-
             ten für VMS DECwindows) für jede CPU, auf der DECwindows-
             Komponenten installiert sind.

          -  DECnet-VAX V5.3

          ALL-IN-1 MAIL für DECwindows ist lauffähig:

          -  auf einer Workstation, die sich mit der Mail-Server-Software
             im gleichen Local Area VAXcluster befindet (Standalone-
             Execution).

          -  auf einer Workstation, die sich zwar nicht mit der Client-
             und Mail-Server-Software im gleichen VAXcluster befindet, die
             aber über DECnet damit verbunden ist (Remote-Execution).

          -  auf der Server-CPU oder im VAXcluster, mit einem von Digital
             unterstützten X11-Bildschirm.

          VMS DECwindows ist ein Bestandteil des Betriebssystems VMS, muß
          aber getrennt hiervon installiert werden. Bei der Installation
          von VMS DECwindows können folgende Komponenten installiert
          werden:

          -  VMS DECwindows Compute Server (Base Kit. Beinhaltet Unter-
             stützung während der Laufzeit)

          -  VMS DECwindows Device Support

                                                                         7

 






          -  VMS DECwindows Programming Support

          Für eine Standalone-Execution müssen folgende DECwindows-Kompo-
          nenten auf der Workstation installiert werden:

          -  VMS DECwindows Base

          -  VMS DECwindows Device Support

          Für eine Remote-Execution müssen folgende DECwindows-Komponenten
          auf der Workstation installiert werden:

          Auf dem X11-Bildschirm:

          -  VMS DECwindows Compute Server

          -  VMS DECwindows Device Support

          -  VMS DECwindows Programming Support

          Auf dem X11-Client-System:

          -  VMS DECwindows Compute Server

          -  VMS DECwindows Device Support

          -  VMS DECwindows Programming Support

          Für ALL-IN-1 MAIL für DOS:


          Auf dem PC:

          -  MS-DOS- oder PC-DOS-Versionen, die von DECnet/PCSA V2.2 oder
             3.0 unterstützt werden

          -  DECnet PCSA Client für DOS: PC V2.2 oder 3.0
             oder

          8

 






          -  DECnet/PCSA Client: VAXmate V2.2



          Auf dem entsprechenden ALL-IN-1-MAIL-Server:

          -  Betriebssystem VMS V5.2 oder V5.3

          -  DECnet-VAX V5.2 oder V5.3

          -  VMS Services für PCs V3.0



          0.4  Zusätzliche Software

          -  CDA Converter Library for VMS V1.0 (SPD 31.31.xx)

          -  VAX Message Router V3.1 (SPD 26.33.xx)

          -  VAX Message Router VMSmail Gateway V3.1B (SPD 26.33.xx)

          -  ULTRIX Mail Connection V1.1 (SPD 29.05.xx)

          -  VAX Message Router/P Gateway V1.1 (SPD 28.94.xx)

          -  VAX Message Router/S Gateway V1.1 (SPD 29.24.xx)

          -  VAX Message Router Telex Gateway/DEUTSCH, V1.0 (SPD 29.A6.00)

          -  VAX MAILGATE for MCI Mail V2.0 (SPD 27.34.xx)

          -  VAX Message Router X.400 Gateway V2.1
             SPD 27.50.xx





                                                                         9

 






          0.5  Künftiger Bedarf

          Die Mindest-Hardware- und Softwareerfordernisse für zukünftige
          Versionen dieses Produkts können von denen für diese Version
          erforderlichen abweichen.



          0.6  Datenträger



          Für alle Komponenten:

          Band:     9-Spur-Magnetband (1600 BPI) (PE)
                    TK50 Magnetbandkassette



          0.7  Bestellinformation

          Es sind ein ALL-IN-1-MAIL-Server und mindestens ein 
          ALL-IN-1-MAIL-Client erforderlich.


          Server-Optionen:

          Wählen Sie einen der folgenden Server aus:


          ALL-IN-1 MAIL Server for VMS:

             Softwarelizenzen: QL-YCZ99-J9
             Software und Dokumentation: QA-YCZAA-**
             Dokumentation: QA-YCZAA-GZ




          10

 






          Das Software- und Dokumentationspaket umfaßt die Software und
          die Dokumentation für den Server und die Software (ohne Do-
          kumentation oder Lizenz) für die DECwindows- und VT-Clients.
          Informationen zu den Lizenzen für die Clients finden Sie im
          Abschnitt Client-Optionen.


          ALL-IN-1 MAIL
          Local Area Network Server-Paket/DEUTSCH:  Dieses Paket ist für
          Implementierungen geeignet, für die kein Nachrichtenaustausch
          über mehrere Server vorgesehen oder der Message Router bereits
          vorhanden ist.

             Lizenz, Software und Dokumentation (nur auf TK50):
             QB-YFTG9-AA

          Es beinhaltet Lizenz, Software und Dokumentation für den
          ALL-IN-1-MAIL-Server für die Installation auf einer CPU.


          ALL-IN-1 MAIL
          Wide Area Network Server-Paket/DEUTSCH:  Dieses Paket wird
          benötigt, wenn in einer Konfiguration mehrere Server oder der
          Nachrichtenaustausch mit anderen elektronischen Postsystemen
          vorgesehen ist.

          Es beinhaltet die Lizenzen für den ALL-IN-1-MAIL-Server, Message
          Router, VMSmail Gateway und VAX Message Router X.400 Gateway.
          Der Update-Service für Software und Dokumentation muß separat
          bestellt werden und hängt von den zu implementierenden Komponen-
          ten ab.

          Beachten Sie die Dienstleistungsangebote für den ALL-IN-1 MAIL
          Server for VMS und eines der beiden Gateway-Pakete: Message
          Router VMSmail Gateway (SPD 26.33.xx) oder Message Router X.400
          Gateway (SPD 27.50.xx). Die Dienstleistungen für einen der
          Gateways beinhalten die Dienstleistungen für den Message Router.

             Softwarelizenzen: QL-YFUA9-J*

                                                                        11

 






             Software und Dokumentation: QA-YFUGA-**

          Hierin enthalten sind Software und Dokumentation für den
          ALL-IN-1-MAIL-Server, Message Router und VMSmail Gateway. Soft-
          ware und Dokumentation für den Message Router X.400 Gateway muß
          separat bestellt werden.



          Client-Optionen:


          ALL-IN-1 MAIL für VMS DECwindows:

             Softwarelizenzen: QL-VZ7G9-QB
             Software und Dokumentation: QA-VZ7GA-**
             Dokumentation: QA-VZ7GA-GZ

          Wenn Sie ein LAN- oder WAN-Paket bestellt haben, brauchen Sie
          nur noch die Lizenz und die Dokumentation zu bestellen, da die
          Software bereits in diesen Paketen enthalten ist. Wenn Sie den
          ALL-IN-1 Server for VMS gewählt haben, müssen Sie noch Lizenz,
          Software und Dokumentation für den Client bestellen.

          ALL-IN-1 MAIL für DOS:

             Softwarelizenzen: QL-VZ8GW-AA, oder im Paket DECnet PCSA
             Client für DOS enthalten
             Software und Dokumentation: QA-VZ8GA-**
             Dokumentation: QA-VZ8GA-GZ

          Wenn Sie ein LAN- oder WAN-Paket bestellt haben, brauchen Sie
          nur noch die Lizenz und die Dokumentation zu bestellen, da die
          Software bereits in diesen Paketen enthalten ist. Wenn Sie den
          ALL-IN-1 Server for VMS gewählt haben, müssen Sie noch Lizenz,
          Software und Dokumentation für den Client bestellen.



          12

 






          ALL-IN-1 MAIL for VT:  Die VT-Benutzerschnittstelle ist in eng-
          lisch.

             Softwarelizenzen: QL-YHSA9-**
             Software und Dokumentation: In Software und Dokumentation für
             den Server enthalten
             Dokumentation: QA-YHSAA-GZ

          *  Das Zeichen * steht für variable Felder. Weitere Informatio-
             nen zu verfügbaren Lizenzen, Dienstleistungen, Software und
             Dokumentation finden Sie in der derzeit gültigen DEC-Preis-
             und Produktliste.

          Diese Informationen sind gültig zum Zeitpunkt des Erscheinens
          der vorliegenden Version. Für aktuellere Informationen wenden
          Sie sich bitte an die nächstgelegene Geschäftsstelle von Digital
          Equipment.

                                       HINWEIS

             In dieser SPD beschreibt der Begriff "DOS" folgende Be-
             triebssysteme: IBM's Personal Computer Disk Operating
             System, Microsoft Corporation's MS-DOS und COMPAQ Computer
             Corporation's COMPAQ MS-DOS.

          [R]  IBM ist ein eingetragenes Warenzeichen der IBM Corporation.

          [R]  MS-DOS ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft
               Corporation.

          [TM] PROFS und SNADS sind Warenzeichen der IBM Corporation.

          [R]  Das DIGITAL-Logo ist ein eingetragenes Warenzeichen der
               Digital Equipment Corporation.





                                                                        13

 







          [TM] ALL-IN-1, DECwindows, MicroVAX, MicroVMS, ULTRIX, ULTRIX
               Mail Connection, VAXserver, VAXstation, VMS und VT sind
               Warenzeichen der Digital Equipment Corporation.



































          14
