System
Support
Addendum
================================================================================
日本語DECprint  プリンティング・サービス/VMS  Version  4.0
システム・サポート付加情報
                                                             SSA 26.N3.00-A


必要なハードウェアの最小構成

●適用プロセッサ

 VAX:     VAXft 3000-310,
          VAX4000 モデル300,
          VAX6000 モデル200 シリーズ,
          VAX6000 モデル300 シリーズ,
          VAX6000 モデル400 シリーズ,
          VAX6000 モデル500 シリーズ,
          VAX 8200,  VAX  8250,  VAX  8300,
          VAX 8350,  VAX  8500,  VAX  8530,
          VAX 8550,  VAX  8600,  VAX  8650,
          VAX 8700,  VAX  8800,  VAX  8810,
          VAX 8820,  VAX  8830,  VAX  8840,
          VAX 8842,
          VAX 9000-210,
          VAX9000 モデル400 シリーズ,
          VAX-11/750,  VAX-11/780,
          VAX-11/785
 MicroVAX:      MicroVAX  II,  MicroVAX  2000,
                MicroVAX  3100,  MicroVAX  3300,
                MicroVAX  3400,  MicroVAX  3500,
                MicroVAX  3600,  MicroVAX  3800,
                MicroVAX 3900
 VAXstation:       VAXstation  II,VAXstation  2000,
                   VAXstation  3100シリーズ,
                   VAXstation  3200,VAXstation  3500,
                   VAXstation  3520,VAXstation  3540
 VAXserver:      VAXserver  3100,VAXserver  3300,
                 VAXserver  3400,VAXserver  3500,
                 VAXserver  3600,VAXserver  3602,
                 VAXserver  3800,VAXserver  3900,
                 VAXserver 4000-300,
                 VAXserver  6000-210,VAXserver  6000-220,
                 VAXserver  6000-310,VAXserver  6000-320,
                 VAXserver  6000-410,VAXserver  6000-420,
                 VAXserver  6000-510,VAXserver  6000-520


●適用されないプロセッサ

 ・  MicroVAX I

 ・  VAXstation I

 ・  VAX-11/725

 ・  VAX-11/730

 ・  VAX-11/782

 ・  VAXstation 8000

●プロセッサ制限事項

●その他の必要なハードウェア

 ・  VAXシステムに対して

        - メイン・メモリ最低2.5MB
        - 1600BPI 磁気テープ・ドライブまたはTK50 テープ・ドライブ
        - システム・ディスク

 ・  MicroVAX, VAXstation に対して

        - メイン・メモリ最低2.5MB
        - TK50 テープ・ドライブ
        - システム・ディスク

 ・  以下のうち少なくとも1 つの PostScript プリンタ

        - 日本語PostScript プリンタLN82R

          注:  LN82R では，両面印刷はできません。
          LN82R  の欧文フォントは13 種類です。
        - 日本語プリントサーバ(LPS20-AJ)

          注：LPS20-AJ では，日本語アウトライン・フォントは明朝体しか
          サポートしていません。
        - 日本語プリントサーバ40(LPS40-AJ またはLPS40-DJ)

          注：LPS40-AJ/LPS40-DJ では，両面印刷はできません。

 ・  LN82R 構成の場合

        - RS232C  又は DEC423(MMJ)  によるシリアル・インターフェイス。
          ただし，RS232C  インターフェイスの場合，H8571-A アダプタの
          接続が必要。

            +  VAX/VMS でサポートされる非同期ターミナル・コントローラ
               詳細は「VMS  オペレーティン・システム ソフトウェア仕様書
               (SPD 25.01.xx)」を参照してください。
            +  DECserver  100  (9600  baud)
            +  DECserver  200/MC  (19.2K  baud)
            +  DECserver  250  (19.2K  baud)
            +  DECserver  300  (19.2K  baud)
            +  DECserver  500  (9600  baud)
            +  DECserver  550  (9600  baud)
            +  MUXserver  100  (19.2K  baud)
            +  MUXserver  300  (19.2K  baud)

        - LN82R  のシリアル・インターフェイスの設定は，8-bit,  NO  パリ
          ティ，XON/XOFF フロー制御でなければなりません。

 ・  プリントサーバ構成の場合

        - 少なくとも1 台の  LPS20-AJ,  LPS40-AJ,  LPS40-DJ  のいずれ
          か。

        - VAX/VMS 日本語プリントサーバ サポーティング・ホスト・システ
          ム(クライアントを兼ねてもよい)。

        - いずれかのイーサネット・コントローラ・インターフェイス
            +  DELUA
            +  DEUNA
            +  DEBNT
            +  DEBNA
            +  DEBNI
            +  DEQNA
            +  DELQA

            +  DESQA
            +  DESVA
            +  DEISA
            +  DEMNA
        - サポーティング・ホスト，クライアント(日本語DECprint プリ
          ンティング・サービス・ソフトウェアを利用するシステム)，プ
          リントサーバ・ハードウェアを接続するためのDECnet イーサネ
          ット・ハードウェア (イーサネット・ケーブル，H4000,  DELNI,
          DESTA, イーサネット・トランシーバ・ケーブルなど)。


●必要なディスク容量
(Block  Cluster  Size=1の場合)

 インストール時：                 約6,600 ブロック
                                  (3.3MB)

 システム運用時：                 約4,400 ブロック
 (ALL-IN-1  互換キットなし)       (2.2MB)

 システム運用時：                 約6,400 ブロック
 (ALL-IN-1  互換キットあり)       (3.2MB)

これらのディスク容量は，システム・ディスク上で必要となるディスク領域
を表したものであり，概数です。実際の値は，システムの環境，構成，ソフト
ウェア・オプションに応じて異なります。


クラスタ環境

本レイヤード・プロダクトは，正規のライセンスを持つVAXcluster 構成の上
にインストールされている場合，機能上の制限を受けません。本ソフトウェア
で必要とされるハードウェアについては，必要なハードウェアの最小構成の項
に記述されているとおりです。

バージョン5.x のVAXcluster 構成については，「VAXclusterソフトウェ
ア仕様書(SPD 29.78.xx)」に記述されています。また，この構成には，
CI，NI，およびMixed Interconnect 構成が含まれます。


必須ソフトウェア

●オペレーティング・システム

 ・  日本語VMS V5.3 〜V5.4


●レイヤード・プロダクト

プリントサーバ構成のみ

 ・  DECnet-VAX V5.3 〜V5.4

 ・  日本語プリントサーバ サポーティング・ホスト・ソフトウェア V3.2 以
     降が同一のイーサネット上のVAX/VMS システムにインストールされてい
     なければなりません。


●VMS テーラリング

VMS バージョン5.0 以降のシステムでは，テーラリングにより構成要素を選
択できますが，本レイヤード・プロダクトの全機能を得るには，次のVMS 構成
要素が必要です。

 ・  VMS  Required  Saveset

 ・  Network  Support  *  (プリントサーバ構成のみ)

 ・  DECwindows  Application  Programming  *  (LN03 イメージ・プリンタ
     構成のみ:  この構成は日本ではサポートされません)。

 ・  Secure  User's  Environment

 ・  Utilities  *  (DECserver  接続のシリアル・プリンタ構成のみ)

* これらはオプションですので，該当する機能を使用しない場合には必要あり
ません。
VMS のクラスおよびテーラリングについては，「VMS オペレーティング・シス
テムソフトウェア仕様書(SPD  25.01.xx)」を参照してください。


オプション・ソフトウェア

o  VAX  Distributed  Queuing  Service  V1.1
o  LN03  Soft  Font  Kits

バージョンアップの考慮

本製品の将来のバージョンでは，必要なハードウェアおよびソフトウェアの最
小構成が変更されることがあります。


提供媒体

 テープ：    9 トラック1600BPI 磁気テープ，
             TK50 ストリーム・テープ


注文情報

最寄りの日本DEC の各支店／営業所にお問い合わせください。


1991 年3 月
AE-B679A-TE-JO
