System
Support
Addendum
================================================================================
日本語DEC  GKS-3D/VMS  Version  1.1
                                   システム・サポート付加情報
                                                             SSA 26.L8.00-A


必要なハードウェアの最小構成

●適用プロセッサ

 VAX:     VAX 4000 モデル300,
          VAX 6000 モデル200 シリーズ,
          VAX 6000 モデル300 シリーズ,
          VAX 6000 モデル400 シリーズ,
          VAX 6000 モデル500 シリーズ,
          VAX 8200,  VAX  8250,  VAX  8300,
          VAX 8350,  VAX  8500,  VAX  8530,
          VAX 8550,  VAX  8600,  VAX  8650,
          VAX 8700,  VAX  8800,  VAX  8810,
          VAX 8820,  VAX  8830,  VAX  8840,
          VAX 8842,  VAX  8974,  VAX  8978,
          VAX 9000 モデル210,
          VAX 9000 モデル410,
          VAXft 3000 モデル310,
          VAX-11/750,  VAX-11/780,  VAX-11/785


 MicroVAX:      MicroVAX II,
                MicroVAX  2000,  MicroVAX  3100,
                MicroVAX  3300,  MicroVAX  3400,
                MicroVAX  3500,  MicroVAX  3600,
                MicroVAX  3800,  MicroVAX  3900


 VAXstation:       VAXstation  II,  VAXstation  II/GPX,
                   VAXstation  2000,
                   VAXstation  3100シリーズ,
                   VAXstation  3200,  VAXstation  3500,
                   VAXstation  3520,  VAXstation  3540


 VAXserver:      VAXserver  3100,  VAXserver  3300,
                 VAXserver  3400,  VAXserver  3500,
                 VAXserver  3600,  VAXserver  3602,
                 VAXserver  3800,  VAXserver  3900,
                 VAXserver 4000 モデル300,
                 VAXserver 6000-210,
                 VAXserver 6000-310,
                 VAXserver 6000-410,
                 VAXserver 6000-420,
                 VAXserver 6000-510,
                 VAXserver 6000-520


●適用されないプロセッサ

 ・  MicroVAX I

 ・  VAXstation I

 ・  VAX-11/725

 ・  VAX-11/730

 ・  VAX-11/782

 ・  VAXstation 8000


●必要なディスク容量
(Block  Cluster  Size=1の場合)

開発用キットの場合

 インストール時 :      約14,000ブロック
                       (7メガ・バイト)
 システム運用時 :      最大13,000ブロック
                       (6.5メガ・バイト)


ランタイム専用キットの場合

 インストール時 :      約9,800ブロック
                       (4.9メガ・バイト)
 システム運用時 :      最大9,500ブロック
                       (4.75メガ・バイト)
インストレーション時に選択するオプションによっては，この値よりも少ない
場合もあります。
これらのディスク容量は，システム・ディスク上で必要となるディスク領域
を表したものであり，概数です。実際の値は，システムの環境，構成，ソフト
ウェア・オプションに応じて異なります。


●日本語DECwindows のサポートに必要なメモリ

クライアントとサーバが同一のシステム上で実行されているスタンドアロンの
日本語DECwindows 環境で日本語DEC GKS-3D/VMS を実行する場合，最小の
サポート・メモリは4M バイトです。
DECwindowsアプリケーションのパフォーマンスとメモリ使用量は，システム
の構成に特に影響を受けます。サーバ（アプリケーションを表示するための要
素）が別にシステムにある場合，クライアント・システム（ソフトウェアがイ
ンストールされ，実行されるシステム）のメモリは，少なくてすむでしょう。
様々なアプリケーションが実行されるシステムや，アプリケーションのよいパ
フォーマンスが要求されるシステムでは，多くのメモリが必要とされるでしょ
う。
最小のサポート・メモリとは，プロダクトが十分に実行できる最小量を意味し
ます。プロダクトに付加的なパフォーマンスを必要とする場合には，8Mバイ
トのメモリを使用することをお奨めします。


オプション・ハードウェア

ターミナル

 ・  Digital  VT125  白黒モニタまたはオプションのカラー・モニタ（ReGIS）

 ・  Digital  VT240  白黒モニタ
     （ReGIS,Tek 4014）

 ・  Digital  VT241  カラー・モニタ
     （ReGIS,Tek 4014）

 ・  Digital  VT330  白黒モニタ

 ・  Digital  VT340  カラー・モニタ

 ・  Digital  VT286  カラー・モニタ（ReGIS）

 ・  Digital  VT284  白黒モニタ（ReGIS）

 ・  Tektronix[1]4014
     (オプション34 または同等品付き)

 ・  Tektronix 4107

 ・  Tektronix 4207

 ・  Tektronix 4128

 ・  Tektronix 4129

シクセル・プリンタ

 ・  Digital  LN03  PLUS  レーザ・プリンタ

 ・  Digital LN03 （LN03S-UA 付き）

 ・  Digital LA34
     （グラフィックス・オプション付き）

 ・  Digital LA100

 ・  Digital LA75

 ・  Digital LA50
     （グラフィックス・アスペクト比率2:1）

 ・  Digital LA210

 ・  Digital  LA324  MultiPrinter

 ・  Digital  DEClaser  2100，2200

 ・  Digital LA84

 ・  Digital LA86

 ・  Digital LA280

 ・  Digital LA380

 ・  Digital  日本語LN03  PLUS

 ・  Digital  DEClaser  2300

 ・  Textronix  4611  ハードコピー・ユニット
     （Textronix  4014  コンピュータ・ディスプレイ・ターミナルに接続さ
     れている場合）

HPGL[2]（Hewlett-Packard[3]Graphics Language）装置

 ・  Digital LVP16 ペン・プロッタ

 ・  HP7475  Hewlett  Packardペン・プロッタ

 ・  HP7550  Hewlett  Packardペン・プロッタ

 ・  HP7580  Hewlett  Packardペン・プロッタ

 ・  HP7585  Hewlett  Packardペン・プロッタ

フィルム・レコーダ

 ・  LASERGRAPHIC MPS-2000[4]フィルム・レコーダ

インク・ジェット・プロッタ

 ・  Digital LJ250 （カラー・シクセル）

 ・  Digital LCG01 カラー・インク・ジェット・プロッタ（ReGIS）

PostScript[5] 装置

 ・  Apple LaserWriter[6]

 ・  Apple  LaserWriter  +

 ・  Digital  LPS40  レーザ・プリンタ

 ・  Digital  LN03R  ScriptPrinter

 ・  Digital 日本語プリントサーバ
     （LPS40-AJ，LPS20-AJ）

 ・  Apple  LaserWriter  II  NTX-J


クラスタ環境

本製品は，正規のライセンスを持つVAXcluster* 構成上にインストールされ
ている場合には機能上の制約を受けません。本ソフトウェアで必要とされる
ハードウェアについては，必要なハードウェアの最小構成の項に記述されてい
るとおりです。
*： バージョン5.x  のVAXcluster  構成についてはVAXcluster  の『Software
Product Description （29.78.xx）』に詳しく説明されています。また，
この構成にはCI，NI  およびMI  構成が含まれます。


必須ソフトウェア

ターミナル使用のシステムの場合
（日本語DECwindows インターフェイスなし）

 ・  日本語VMS オペレーティング・システム
     V5.3-1，V5.4


日本語VMS ワークステーション・ソフトウェアの搭載されたワークステーショ
ンの場合

 ・  日本語VMS オペレーティング・システム
     V5.3-1，V5.4

 ・  日本語VMS ワークステーション・ソフトウェア V4.1


日本語DECwindows の搭載されたワークステーションの場合

 ・  日本語VMS オペレーティング・システム
     V5.3-1，V5.4
     (および日本語DECwindows の必要な構成要素)


日本語DEC GKS-3D/VMS は，次のいずれの方法でも実行できます。

 ・  スタンドアロンでの実行

     X11ディスプレイ・サーバとクライアント・アプリケーションを同一マシ
     ン上で実行します。

 ・  リモートでの実行

     X11ディスプレイ・サーバとクライアント・アプリケーションを別のマシ
     ン上で実行します。


日本語DECwindows は日本語VMS オペレーティング・システムの一部です
が，日本語VMS とは別にインストールする必要があります。日本語VMS がイ
ンストールされたマシンには，次の3 つの構成要素のいくつかをインストール
することが可能です。

 ・  VMS  DECwindows  Compute  Server

 ・  VMS  DECwindows  Device  Support

 ・  VMS  DECwindows  Programming  Support


スタンドアロンで実行する場合には，次の日本語DEC- windows の構成要素
がマシンにインストールされている必要があります。

 ・  VMS  DECwindows  Compute  Server

 ・  VMS  DECwindows  Device  Support


リモートで実行する場合には，次の日本語DECwindows の構成要素がそれぞれ
のマシンにインストールされている必要があります。

 ・  サーバ・マシン

        - VMS  DECwindows  Compute  Server
        - VMS  DECwindows  Device  Support

 ・  クライアント・マシン

        - VMS  DECwindows  Compute  Server

日本語DEC GKS-3D/VMS を使用してアプリケーション・プログラムを開発す
るには，日本語DEC GKS-3D/VMS のサポートする言語が必要です。


●VMS テーラリング

VMS バージョン5.0 以降のシステムでは，本レイヤード・プロダクトの全機能
を得るには次のVMS 構成要素が必要です。

 ・  VMS  Required  Saveset

 ・  Utilities

 ・  Network Support

 ・  Programming Support


VMS のクラスおよびテーラリングについては，VMS  Operating System  の
『Software  Product  Description（SPD  25.01.xx）』を参照してくださ
い。

オプション・ソフトウェア

これらの製品のバージョンはオペレーティング・システムのバージョンに依存
しています。必要なバージョンについては，各製品の『システム・サポート付
加情報』を参照してください。

 ・  VAX  FORTRAN  V5.5

 ・  VAX  Ada  V2.1

 ・  VAX  PASCAL  V4.1

 ・  VAX  C  V3.1

 ・  VAX  PL/I  V3.4

 ・  VAX  BASIC  V3.4

 ・  VAX  BLISS-32  Implementation  Language  V4.6


バージョンアップの考慮

本製品の将来のバージョンでは，必要なハードウェアおよびソフトウェアの最
小構成が変更されることがあります。


提供媒体

 テープ:    9 トラック 1600BPI  磁気テープ,
            TK50  ストリーム・テープ


注文情報

最寄りの日本DEC の各支店/ 営業所にお問い合わせください。


1990 年12 月
AE-B608A-TE-JO



________________________________
  [1] Tektronix は，米国Tektronix 社の商標です。
  [2] HPGL は，米国Hewlett-Packard 社の商標です。
  [3] Hewlett-Packard は，米国Hewlett-Packard 社の商標です。
  [4] MPS-2000 は，米国LaserGraphics 社の商標です。
  [5] PostScript は，米国Adobe  System 社の商標です。
  [6] LaserWriter は，米国Apple  Computer 社の商標です。
