
 


          DECdecision/Deutsch, Version 1.1                  SSA 25.U2.01-A



          Nicht unterstützte Prozessoren:

                     VAX-11/725, VAX-11/782, MicroVAX I, VAXstation I,
                     VAXstation 8000

          Prozessoreinschränkungen:

          Für die Systeme MicroVAX 2000 und VAXstation 2000 im Standalone-
          Betrieb ist ein Magnetbandlaufwerk TK50 erforderlich.

          Erforderliche Hardware:

          Mindestens erforderliche Platte: Eine RD54 oder zwei RZ23

          Terminals:

          VT1000

          Erforderliche Magnetplattenkapazität (Block-Cluster-Größe = 1):

          Mit Rdb/VMS:

          für die Instal-    56.500 Blöcke (28.250 KB)
          lation:

          für die Anwen-     42.500 Blöcke (21.250 KB)
          dung (perma-
          nent):

          Ohne Rdb/VMS:

          für die Instal-    32.500 Blöcke (16.250 KB)
          lation:

          für die Anwen-     24.500 Blöcke (12.250 KB)
          dung (perma-
          nent):


                                          2

 


          DECdecision/Deutsch, Version 1.1                  SSA 25.U2.01-A



          Diese Angaben beziehen sich auf den Speicherplatz, der auf der
          Systemplatte benötigt wird. Es sind lediglich Näherungswerte.
          Der im Einzelfall erforderliche Speicherplatz hängt von der
          jeweiligen Systemumgebung, der Konfiguration und zusätzlicher
          Software ab.

          Mindest-Hauptspeicheranforderungen:

          Diese Anwendung erfordert mindestens eine unterstützte
          Speicherkapazität von 8 MB, wenn sie standalone in einer
          DECwindows-Umgebung läuft und sowohl Client als auch Server
          auf demselben System laufen.

          Die Systemkonfiguration ist für die Leistung und Speichernutzung
          von DECwindows-Anwendungen sehr wichtig. Auf einem Client-System
          (das System, auf dem die Software installiert ist und ausgeführt
          wird) kann weniger Speicherplatz erforderlich sein, wenn sich
          der Server (die Komponente, die die Anwendung ausgibt) auf einem
          anderen System befindet. Wenn mehrere Anwendungen auf einem
          System laufen, kann mehr Speicherplatz erforderlich oder zur
          Leistungsverbesserung der Anwendung wünschenswert sein.

          Die erforderliche Mindestspeicherkapazität ist 8 MB. Die Nutzung
          dieser Software mit mehr Speicherkapazität führt jedoch zu einer
          Leistungsverbesserung. Die empfohlene Speicherkapazität für die
          gängigsten Hardwarekonfigurationen ist mindestens 12 MB.

          2.0 Zusätzliche unterstützte Hardware

          Unter DECdecision gespeicherte Textdateien können auf jedem
          beliebigen Textdrucker von Digital Equipment gedruckt werden.

          PostScript-Dateien können auf jedem PostScript-Drucker (Script-
          Printer LN03R, PrintServer 20, PrintServer 40 oder PrintServer
          40 Plus) von Digital Equipment gedruckt werden (Laserdrucker).

          In DECchart werden PostScript-Dateien sowohl monochrom als auch
          farbig erzeugt. Monochrome PostScript-Dateien können auf je-
          dem PostScript-Drucker (ScriptPrinter LN03R, PrintServer 20,
          PrintServer 40, and the PrintServer 40 Plus Laser Printer) von

                                          3

 


          DECdecision/Deutsch, Version 1.1                  SSA 25.U2.01-A



          Digital Equipment gedruckt werden. Falls DECprint Utility for
          PostScript to Sixel Printing for VMS installiert ist, kann die
          PostScript-Ausgabe aus DECchart (sowohl monochrom als auch far-
          big) auf dem Drucker LJ250 Companion Color Printer von Digital
          Euipment gedruckt werden.

          3.0 VAXcluster-Umgebung

          Dieses Softwareprodukt wird auf jeder zulässigen und lizen-
          zierten VAXcluster-Konfiguration * uneingeschränkt unterstützt.
          Detaillierte Informationen zu besonderen Hardwarevoraussetzungen
          finden Sie jeweils im Abschnitt Mindest-Hardwarekonfiguration
          der Software-Produktbeschreibung und von Hardware- und Soft-
          wareumgebung.

          * Eine vollständige Beschreibung der VAXcluster-Konfigurationen
          unter VMS V5.x (einschließlich CI-, NI- und Mixed Interconnect-
          Konfigurationen) finden Sie in der Software-Produktbeschreibung
          zur VAXcluster-Software (SPD 29.78.xx).

          4.0 Erforderliche Software

          Für Workstations unter DECwindows:

          Betriebssystem VMS V5.3-1 (und notwendige Komponenten von VMS
          DECwindows)

          DECnet PCSA Client for DOS V3.0 - PC DECwindows Display Fa-
          cility V2.0 (SPD 55.07.xx) und VMS Services for PCs V3.0 (SPD
          30.50.xx).

          Nähere Informationen finden Sie in der Software-Produktbeschreibung
          zu DECwindows Interoperability Compliance Matrix (SPD 01.25.xx).

          Für dieses Produkt gibt es folgende Betriebsmöglichkeiten:

          Standalone-Betrieb - X11-Anzeige und Client-Anwendung laufen auf
          demselben Rechner.

          Client-/Server-Betrieb - X11-Anzeige und Client-Anwendung laufen
          auf unterschiedlichen Rechnern.

                                          4

 


          DECdecision/Deutsch, Version 1.1                  SSA 25.U2.01-A



          VMS DECwindows ist Bestandteil des Betriebssystems VMS, muß
          jedoch separat installiert werden. Bei der Installation von VMS
          DECwindows haben Sie die Möglichkeit, nur eine oder alle drei
          der folgenden Komponenten zu installieren:

          o  VMS DECwindows Compute Server (Basis mit Laufzeitunter-
             stützung)

          o  VMS DECwindows Device Support

          o  VMS DECwindows Programming Support

          Für Standalone-Betrieb müssen folgende DECwindows-Komponenten
          auf dem Rechner installiert sein:

          o  VMS DECwindows Compute Server

          o  VMS DECwindows Device Support

          Für Client-/Server-Betrieb müssen folgende DECwindows--
          Komponenten auf dem Rechner installiert sein:

          Server-Maschine und Client-Maschine:

          o  VMS DECwindows Compute Server

          o  VMS DECwindows Device Support

          Das Rdb/VMS V3.1A Runtime Kit wird zusammen mit DECdeci-
          sion geliefert. Wenn Sie auf eine zukünftige Version von VMS
          aufrüsten, die Rdb/VMS V3.1A nicht unterstützt, sollten Sie die
          neueste Version von Rdb/VMS installieren. Die Lizenz für Rdb/VMS
          Runtime Kit ist mit der für VMS gebündelt. Sie benötigen daher
          keine gesonderte Lizenz.

          VMS-Anpassung

          Folgende VMS- Komponenten für die Verwendung des Softwarepro-
          dukts in seinem vollen Funktionsumfang erforderlich:

          o  VMS Required Saveset

                                          5

 


          DECdecision/Deutsch, Version 1.1                  SSA 25.U2.01-A



          Wahlweise:

          o  Network Support (erforderlich für Aufteilung Client / Server)

          Weitere Informationen zu VMS-Komponenten und -Anpassung finden
          Sie in der Software-Produktbeschreibung zum Betriebssystem VMS
          (SPD 25.01.xx).

          5.0 Zusätzliche unterstützte Software

          DECwrite für VMS V1.0 und Produktvarianten
          CDA-Konverterbibliothek für VMS V1.0 in Verbindung mit DEC GKS
          for VMS V4.0 (für zusätzliche Konverter und Farbunterstützung)
          VAX DATATRIEVE V5.0 (für Zugriff auf DTR-Domänen, DBMS und RMS)
          VAX VIDA for DB2 V1.0 (für Zugriff auf IBM-Daten)
          VAX VIDA for IDMS/R V2.2 (für Zugriff auf IBM-Daten)

          6.0 Künftiger Bedarf

          Die Mindesthardware- und Softwareerfordernisse für zukünftige
          Versionen dieses Produkts können von den für diese Version
          erforderlichen abweichen.

          7.0 Datenträger

          Band: 9-Spur-Magnetband mit 1600 BPI (PE), Magnetbandkassette
          TK50.

          Dieses Produkt ist auch als Teil der VMS Consolidated Software
          Distribution auf CDROM verfügbar.

          Die Dokumentation ist auch als Teil der VMS Online Documentation
          Library auf CDROM verfügbar.

          8.0 Bestellinformation

          Softwarelizenz (1-Benutzer-Lizenz): QL-VW3G9-PB
          Software und Dokumentation: QA-VW3GA-HM,H5
          Dokumentation: QA-VW3GA-GZ
          Dienstleistung: QT-VW3G*-**

          Das Zeichen * steht für variable Felder.

                                          6

 


          DECdecision/Deutsch, Version 1.1                  SSA 25.U2.01-A



          Diese Informationen sind gültig zum Zeitpunkt des Erscheinens
          der vorliegenden Version. Aktuelle Informationen erhalten Sie
          von der nächstgelegenen Geschäftsstelle von Digital Equipment.

          IBM, DB2 sind Warenzeichen der International Business Machines
          Corporation. Lotus 1-2-3 ist Warenzeichen der Lotus Development
          Corporation. PostScript ist Warenzeichen der Adobe Systems, Inc.
          IDMS ist Warenzeichen der Cullinet Software, Inc. X Window Sys-
          tem ist Warenzeichen des Massachusetts Institute of Technology.
          HPGL ist Warenzeichen der Hewlett-Packard Corporation.

          Das DIGITAL-Logo, DECdecision, DECchart, DECwrite, VAX Rdb/VMS,
          VAX DATATRIEVE, VAX DBMS, VAX RMS, VIDA, VAX DECgraph, VAX DE-
          Calc, VAX DECalc-PLUS, DEC GKS, CDA, DDIF, LiveLink, DECwindows,
          DECprint, VMS, VAX, MicroVAX, VAXcluster, VAXstation, VAXserver,
          Ethernet, LN03, LN03R ScriptPrinter, LVP16, PrintServer 20,
          PrintServer 40 und Printserver 40 Plus sind Warenzeichen der
          Digital Equipment Corporation.

          Juni 1990
          BH-PATQA-TE


















                                          7
