 






           System   
           Support     
           Addendum    
           _____________________________________________________________________

           PRODUKTNAAM:  DECdecision/Nederlands V1.1            SSA 25.U9.00-A



          VEREISTE APPARATUUR                 Ondersteunde processors als
          Ondersteunde processors als         clients of servers:
          clients:                            VAXstation: VAXstation II,
             VAX:     VAX 6000 Model 200                  VAXstation 2000,
                      Series, VAX 6000                    VAXstation 3100
                      Model 300 Series,                   Series, VAXstation
                      VAX 6000 Model 400                  3200, VAXstation
                      Series                              3500, VAXstation
                      VAX 8200, VAX                       3520, VAXstation
                      8250, VAX 8300,                     3540
                      VAX 8350, VAX         
                      8500, VAX 8530,          VAXserver: VAXserver 3100,
                      VAX 8550, VAX                       VAXserver 3300,
                      8600, VAX 8650,                     VAXserver 3400,
                      VAX 8700, VAX                       VAXserver 3500,
                      8800, VAX 8810,                     VAXserver 3600,
                      VAX 8820, VAX                       VAXserver 3602,
                      8830, VAX 8840,                     VAXserver 3800,
                      VAX 8842, VAX                       VAXserver 3900,
                      8974, VAX 8978                      VAXserver 6000-
                      VAX-11/730, VAX-                    210, VAXserver
                      11/750, VAX-                        6000-310,
                      11/780, VAX-11/785                  VAXserver 6000-
                                                          410, VAXserver
                                                          6000-420
             MicroVAX:MicroVAX II,          
                      MicroVAX 2000,          Beperkingen:
                      MicroVAX 3100,          Voor standalone MicroVAX 2000
                      MicroVAX 3300,          en VAXstation 2000 systemen is
                      MicroVAX 3400,          een TK50 Tape Drive nodig.
                      MicroVAX 3500,        
                      MicroVAX 3600,          Niet-ondersteunde processors:
                      MicroVAX 3800,          VAX-11/725, VAX-11/782,
                      MicroVAX 3900           MicroVAX I, VAXstation I,
                                              VAXstation 8000
                                            







                                         DIGITAL                      Juli 1990

                                                                    AE-PB1NA-TE

 

          DECdecision/Nederlands V1.1                            SSA 25.U9.00-A


        

          Overige vereiste apparatuur:        De snelheid en het
             Vereiste schijven:               geheugengebruik van
                                              sterk afhankelijk van de
             één RD54 of twee RZ23            systeemconfiguratie. Op
             schijven                         het client-systeem (het
                                              systeem waar de programmatuur
                                              is geïnstalleerd en wordt
             Terminals:            VT100      gebruikt) kan minder geheugen
                                              nodig zijn als de server (de
          Aantal benodigde blokken            component die de applicatie
          (block cluster size = 1):           op het scherm toont) op een
                                              ander systeem is geplaatst. Er
          Inclusief Rdb/VMS                   kan meer geheugen nodig zijn
          Vereiste schijfruimte   48.5000     wanneer een systeem meerdere
          voor installatie:       blokken     applicaties heeft of wanneer u
                                 (25,0 MB)    de snelheid van een applicatie
                                              wilt verhogen.
          Vereiste schijfruimte   42.500      De minimaal vereiste
          voor gebruik            blokken     geheugenruimte is 8 MB.
          (permanent):           (22,0 MB)    De programmatuur werkt
                                              echter sneller wanneer de
                                              geheugencapaciteit wordt
          Exclusief Rdb/VMS                   vergroot. Aanbevolen wordt
          Vereiste schijfruimte   25.500      een geheugenruimte voor
          voor installatie:       blokken     standaardconfiguraties van
                                 (13,0 MB)    ten minste 12 MB.
                                              
          Vereiste schijfruimte   24.500      OPTIONELE APPARATUUR
          voor gebruik            blokken     DECdecision bestanden in
          (permanent)            (12,5 MB)    TEXT-opmaak kunnen op elke
                                              Digital ASCII-printer worden
          Deze cijfers hebben betrekking      afgedrukt. 
          op de vereiste ruimte op de    
          systeemschijf. De hoeveelheid       DECdecision bestanden in
          benodigde ruimte is bij             PostScript(R)-opmaak kunnen
          benadering: in de praktijk          op elke Digital PostScript
          kan de benodigde ruimte             printer (ScriptPrinter
          afwijken. Dit is afhankelijk        LN03R, PrintServer 20,
          van de systeemomgeving, de          PrintServer 40 of PrintServer
          configuratie en de optionele        40 Plus laserprinter) worden
          programmatuur.                      afgedrukt.
                                         
                                              DECchart produceert zowel
          Benodigde geheugenruimte            monochrome als kleuren-
                                              uitvoer in PostScript-opmaak.
          In een standalone DECwindows        Monochrome uitvoer kan op
          omgeving vereist DECdecision        elke Digital PostScript
          minimaal 8 MB geheugen wanneer      printer (ScriptPrinter
          de client en de server op           LN03R, PrintServer 20,
          hetzelfde systeem draaien.          PrintServer 40 en PrintServer
                                              40 Plus laserprinter)
                                              worden afgedrukt. Wanneer



                                            2

 

          DECdecision/Nederlands V1.1                            SSA 25.U9.00-A



          het hulpprogramma DECprint             Compliance Matrix (SPD 
          Utility for PostScript to              01.25.xx).                
          Sixel Printing for VMS is                                        
          geïnstalleerd, kan de DECchart      Dit produkt kan op de volgende
          PostScript uitvoer (kleur en        manieren worden gebruikt:
          monochroom) worden afgedrukt        
          op de Digital LJ250 Companion          o  Standalone - de X11
          kleurenprinter.                           display-server en
                                                    de client-applicatie
          CLUSTER-OMGEVING                          draaien op dezelfde
                                                    machine.
          Dit produkt wordt volledig             o  Binnen een netwerk -
          ondersteund wanneer het wordt             de X11 display-server
          geïnstalleerd op een geldige              en de client-applicatie
          VAXcluster-configuratie (*).              draaien op verschillende
          In de paragraaf `Vereiste                 machines.
          apparatuur' in deze SSA en
          in de SPD wordt informatie          VMS DECwindows maakt deel
          gegeven over apparatuur die         uit van VMS maar dient apart
          vereist is voor dit produkt.        te worden geïnstalleerd.
                                              Wanneer VMS DECwindows is
             *  Een uitgebreide               geïnstalleerd, kunt u een
                beschrijving van V5.x         of meer van de volgende drie
                VAXcluster configuraties      componenten installeren:
                vindt u in de VAXcluster
                Software Product                 o  VMS DECwindows Compute
                Description (29.78.xx).             Server (basiskit;
                Deze clusters omvatten              inclusief runtime-
                CI, Ethernet en                     ondersteuning)
                Mixed Interconnect               o  VMS DECwindows Device
                configuraties.                      Support

          VEREISTE PROGRAMMATUUR                 o  VMS DECwindows
                                                    Programming Support 
          Werkstations waarop DECwindows                                
          draait:                             Indien DECdecision op een
                VMS besturingssysteem         standalone machine wordt
                V5.3-1 (en de benodigde       gebruikt, dienen de volgende
                componenten van VMS           DECwindows componenten te zijn
                DECwindows)                   geïnstalleerd:
          Voor het werken met PC                 o  VMS DECwindows Compute
          DECwindows:                               Server
                                                 o  VMS DECwindows Device
                DECnet PCSA Client voor             Support
                DOS V3.0 - PC DECwindows
                Display Facility V2.0         Indien DECdecision binnen
                (SPD 55.07.xx) en             een netwerk wordt gebruikt,
                VMS Services for PCs          dienen de volgende DECwindows
                V3.0 (SPD 30.50.xx).          componenten te zijn
                Meer informatie vindt         geïnstalleerd:
                u in de Software              Server
                Product Description
                voor DECwindows                  o  VMS DECwindows Compute
                Interoperability                    Server




                                            3

 

          DECdecision/Nederlands V1.1                            SSA 25.U9.00-A




             o  VMS DECwindows Device         VIDA met IDMS/R V2.2 (voor
                Support                       toegang tot IBM gegevens)

          Client                              TOEKOMSTIGE GROEI
             o  VMS DECwindows Compute        De minimumvereisten voor
                Server                        apparatuur/programmatuur
          De Rdb/VMS V3.1A runtime            voor eventuele toekomstige
          kit wordt geleverd bij              versies van dit produkt
          DECdecision. Wanneer u              kunnen afwijken van de
          een volgende versie van             minimumvereisten voor de
          VMS installeert waarin              huidige versie.

          Rdb/VMS V3.1A niet wordt            OPSLAGMEDIA WAAROP DE
          ondersteund, dient u tevens         PROGRAMMATUUR WORDT GELEVERD
          de nieuwste versie van              Tape: 9-sporige 1600 BPI
          Rdb/VMS te installeren. (Het        Magtape (PE), TK50 Streaming
          gebruiksrecht voor de Rdb/VMS       Tape.
          runtime kit hoort bij VMS
          en er is derhalve geen apart        Dit produkt is tevens
          gebruiksrecht vereist.)             beschikbaar als onderdeel van
          VMS aanpassen                       de VMS Consolidated Software
                                              Distribution op CDROM.
          Op VMS V5.x systemen is de          De documentatie voor dit
          volgende VMS class vereist          produkt is tevens beschikbaar
          voor volledige ondersteuning        als onderdeel van de VMS
          van DECdecision:                    Online Documentation Library
             o  VMS Required Saveset          op CDROM.
          Optioneel:                                           
                                              BESTELINFORMATIE 
             o  Network Support (vereist      Software-gebruiksrecht:
                voor cluster- en server-      QL-VW3H9-PB
                systemen)                     Software-media: QA-VW3HA-H*    
          Raadpleeg de VMS Operating          Documentatie: QA-VW3HA-GZ      
          System Software Product             Software-services:         
          Description (SPD 25.01.xx)          QT-VW3H*-**                       
          voor meer informatie over VMS          *  Geeft aan dat deze
          classes en aanpassingen.                  velden variabel zijn.

          OPTIONELE PROGRAMMATUUR                   Zie voor meer informatie
                                                    over verkrijgbare
          DECwrite for VMS V1.0                     gebruiksrechten,
          CDA Converter Library for                 services en media
          VMS V1.0 in combinatie met                het desbetreffende
          DEC GKS for VMS V4.0 (voor                prijzenboek.
          extra conversieprogramma's
          en ondersteuning van                Bovenstaande informatie geldt  
          kleurenuitvoer)                     op het tijdstip van uitgave.   
          VAX DATATRIEVE V5.0 (voor           Neem voor de meest recente     
          toegang tot DTR domains, DBMS       informatie contact op met      
          en RMS)                             Digital.                       

          VIDA for DB2 V1.0 (voor
          toegang tot IBM (R) gegevens)



                                            4

 

          DECdecision/Nederlands V1.1                            SSA 25.U9.00-A



                                              
                                                                             
                                                                             
             (R)IBM is een geregistreerd     (TM)Lotus 1-2-3 is een          
                handelsmerk van                  handelsmerk van Lotus       
                International Business           Development Corporation.    
                Machines Corporation.                                        
                                              (R)Het Digital Logo is         
             (R)PostScript is een                een geregistreerd           
                geregistreerd                    handelsmerk van Digital     
                handelsmerk van Adobe            Equipment Corporation.      
                Systems, Inc.                                                
                                             (TM)DATATRIEVE, DBMS,           
            (TM)HPGL is een handelsmerk          DEC GKS, DECchart,          
                van Hewlett-Packard              DECdecision, DECprint,      
                Corporation.                     DECwindows, DDIF, LN03R,    
                                                 LVP16, PrintServer          
            (TM)IDMS is een handelsmerk          20, PrintServer 40,         
                van Cullinet Software,           PrintServer 40 Plus,        
                Inc.                             RMS, Rdb/VMS, VAX,          
                                                 VAXserver, VAXstation,      
                                                 VIDA en VMS zijn            
                                                 handelsmerken van           
                                                 Digital Equipment           
                                                 Corporation.                
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                          
                                          














                                            5
