




             System
             Support
             Addendum

          _____________________________________________________________________

          PRODUKTNAMN:  DECdecision/Svenska version 1.1        SSA 25.U7.00-A





          MASKINVARUKRAV

             Processorer som endast kan användas som client
             (exekveringsenhet):

             VAX:	VAX 4000 Model 300 
		        VAX 6000 Model 200 Serie
                        VAX 6000 Model 300 Serie,
                        VAX 6000 Model 400 Serie,
                        VAX 8200, VAX 8250, VAX 8300, VAX 8350,
                        VAX 8500, VAX 8530, VAX 8550, VAX 8600,
                        VAX 8650, VAX 8700, VAX 8800, VAX 8810,
                        VAX 8820, VAX 8830, VAX 8840, VAX 8842,
                        VAX 8974, VAX 8978, VAX-11/730,
                        VAX-11/750, VAX-11/780, VAX-11/785.

             MicroVAX   MicroVAX II, MicroVAX 2000,
                        MicroVAX 3100, MicroVAX 3300,
                        MicroVAX 3400, MicroVAX 3500,
                        MicroVAX 3600, MicroVAX 3800,
                        MicroVAX 3900.

             Processorer som kan användas både som client
             (exekveringsenhet) och server (presentationsenhet):

             VAXstation VAXstation II, VAXstation 2000,
                        VAXstation 3100 Serie, VAXstation 3200,
                        VAXstation 3500, VAXstation 3520,
                        VAXstation 3540.

             VAXserver VAXserver 3100, VAXserver 3300,
                       VAXserver 3400, VAXserver 3500,
                       VAXserver 3600, VAXserver 3602,
                       VAXserver 3800, VAXserver 3900,
                       VAXserver 6000-210, VAXserver 6000-310,
                       VAXserver 6000-410, VAXserver 6000-420.






                                         DIGITAL                 September 1990

                                                                    AE-PDWMA-TE


          DECdecision/Svenska version 1.1                        SSA 25.U7.00-A



          Processorbegränsningar

             En bandstation TK50 krävs för fristående system med MicroVAX
             2000 och VAXstation 2000.

             Följande processorer är inte understödda:
             VAX-11/725, VAX-11/782, MicroVAX I, VAXstation I, 
             VAXstation 8000


          Övriga maskinvarukrav

             Minimikrav för fast skivminne:
             ett RD54-skivminne eller två RZ23-skivminnen.

             Terminaler: VT100

             Skivminneskrav (Block Cluster Size = 1):

             o  Med Rdb/VMS:

                -  Skivminneskrav för installation:
                   48 500 block (25,0 Mb)

                -  Skivminneskrav för permanent användning:
                   42 500 block (22,0 Mb)

             o  Utan Rdb:

                -  Skivminneskrav för installation:
                   22 500 block (13,0 Mb)

                -  Skivminneskrav för permanent användning:
                   24 500 block (12,5 Mb)

             Ovanstående siffror gäller krav på minnesutrymme för
             systemskivminnet. Siffrorna är ungefärliga och kan variera
             beroende på användarens systemmiljö, systemkonfiguration och
             tilläggsprogramvara.

             Minneskrav

             Minst 8 Mb minneskapacitet krävs för att köra detta
             tillämpningsprogram i DECwindows-omgivning på en fristående
             arbetsstation där både exekverings- och presentationsenhet
             exekveras.

             Prestanda och minnesutnyttjande hos DECwindows-tillämpningar
             beror i hög grad på systemets konfiguration. Om server-enheten
             (den komponent som programmet presenteras på) läggs på ett
             annat system krävs inte lika mycket minne i client-systemet
             (det system som programvaran är installerad på och exekveras
             ifrån). Minneskapaciteten kan behöva utökas på system där
             man vill förbättra programmets prestanda eller där flera
             tillämpningsprogram ska exekveras.


					2



					
          DECdecision/Svenska version 1.1                        SSA 25.U7.00-A

          TILLÄGGSMASKINVARA

             Textfiler skapade med DECdecision kan skrivas ut på alla
             textskrivare från Digital.

             PostScript-filer skapade med DECdecision kan skrivas ut på alla
             PostScript-skrivare från Digital (laserskrivarna ScriptPrinter
             LN03R, PrintServer 20, PrintServer 40 och PrintServer 40 Plus).

             DECchart kan producera både en- och flerfärgade PostScript-
             utskrifter. Enfärgade utskrifter kan göras från någon av
             Digitals PostScript-skrivare (ScriptPrinter LN03R, PrintServer
             20, PrintServer 40 och PrintServer 40 Plus). Om hjälpprogrammet
             DECprint Utility for PostScript to Sixel Printing for VMS
             är installerat, kan PostScript-filer (för såväl en- som
             flerfärgsbilder) skapade med DECchart skrivas ut på Digitals
             skrivare LJ250 Companion Color Printer.

          KLUSTERMILJÖ

             Denna programvara får fullt understöd när den installeras i
             en godkänd och licensierad VAXcluster-konfiguration* utan
             begränsningar. I avsnittet MASKINVARUKRAV i denna produkts
             Software Product Description (SPD) och System Support Addendum
             (SSA) finns en detaljerad redogörelse för vilken maskinvara som
             krävs.

             Observera: Konfigurationer med VAXcluster v5.x beskrivs
             i detalj i SPD:n för VAXcluster (29.78.xx) och omfattar
             konfigurationerna CI, Ethernet och blandade kluster.

          PROGRAMVARUKRAV

             För arbetsstationer med DECwindows:

             Operativsystemet VMS v5.3-1 (och nödvändiga delar av VMS
             DECwindows)

             För att kunna användas tillsammans med PC DECwindows krävs
             följande:

             DECnet PCSA Client for DOS V3.0 - PC DECwindows Display
             Facility V2.0 (SPD 55.07.XX) och VMS Services for PVs V3.0 (SPD
             30.50.XX). För ytterligare information, Se Software Product
             Description för DECwindows Interoperability Compliance Matrix
             (SPD 01.25.XX)

             Denna programvaruprodukt kan exekveras på följande två sätt:

             o  Fristående exekvering, där presentationsservern (X11) och
                client-programvaran exekveras på samma maskin.

             o  Nätverksexekvering, där presentationsservern (X11) och
                client-programvaran exekveras på olika maskiner.

             VMS DECwindows ingår i operativsystemet VMS, men måste
             installeras separat. Vid installation av VMS DECwindows
             väljer du vilken eller vilka av följande komponenter som ska
             installeras:

             o  VMS DECwindows Compute Server (Base kit med runtime support)

                                            3


          DECdecision/Svenska version 1.1                        SSA 25.U7.00-A



             o  VMS DECwindows Device Support

             o  VMS DECwindows Programming Support

             Vid fristående drift måste följande DECwindows-komponenter vara
             installerade i datorn:

             o  VMS DECwindows Compute Server

             o  VMS DECwindows Device Support

          Vid nätverksexekvering måste följande DECwindows-komponenter vara
          installerade i datorn:

             o  Server Machine

             o  VMS DECwindows Compute Server

             o  VMS DECwindows Device Support

             o  Client Machine

             o  VMS DECwindows Compute Server

             Rdb/VMS V3.1A Runtime Kit ingår i DECdecision. Vid uppgradering
             till en senare version av VMS, som inte stöder Rdb/VMS
             V3.1A, måste den senaste versionen av Rdb/VMS installeras.
             (Programvarulicens för Rdb/VMS Runtime ingår i VMS och behöver
             därför ingen separat licens.)

          Anpassning av VMS

             För att denna produkt ska fungera fullt ut på system med VMS
             v5.x fordras följande VMS-klass:

             o  VMS Required Saveset

             Tillägg

             Network Support krävs för system med kluster eller server.

             För ytterligare information om VMS-klasser och anpassning,
             se Software Product Description för operativsystemet VMS (SPD
             25.01.xx).

          TILLÄGGSPROGRAMVARA

             DECwrite/Svenska for VMS V1.0

             CDA Converter Library for VMS v1.0 i kombination med DEC
             GKS for VMS V4.0 (för att göra det möjligt att skriva ut
             färgdokument och installera fler konverterare)

             VAX DATATRIEVE V5.0 (för att kunna nå DTR-domäner, DBMS och
             RMS)

             VIDA for DB2 V1.0 (för att kunna nå data från IBM-system)

             VIDA with IDMS/R V2.2 (för att kunna nå data från IBM-system)

                                            4

          DECdecision/Svenska version 1.1                        SSA 25.U7.00-A



          UTBYGGNAD

             Minimikraven för maskinvaran och programvaran för kommande
             versioner av denna programvara kan komma att skilja sig från de
             minimikrav som gäller för denna version.

          DISTRIBUTIONSMEDIA

             Band: 9-spåriga 1600 BPI magnetband (PE), TK50 Streaming Tape

             Denna produkt kan även köpas som en del av VMS Consolidated
             distribution på CDROM.

             Programvarudokumentationen till denna produkt ingår även i VMS
             Online Documentation Library på CDROM.

          ORDERINFORMATION

             Programvarulicenser: QL-VW3M*-**

             Programvarumedia: QA-VW3M*-**

             Programvarudokumentation: QA-VW3MA-GZ

             Programvaruservice: QT-VW3M*-**

             Asterisken betecknar varierande enheter. För ytterligare
             information om tillgängliga licenser, media och service, se
             gällande prislista.

             Ovanstående information är korrekt vid utgivningstillfället.
             Kontakta Digital för att få den senaste informationen.

             IBM [R] är ett varumärke tillhörande International Business
             Machines Corporation.

             PostScript [R] är ett varumärke tillhörande Adobe Systems, Inc.

             HPGL[TM] är ett varumärke tillhörande Hewlett-Packard
             Corporation.

             IDMS[TM] är ett varumärke tillhörande Cullinet Software, Inc.

             Lotus 1-2-3[TM] är ett varumärke tillhörande Lotus Development
             Corporation.

             Digitals logotyp är ett varumärke tillhörande Digital Equipment
             Corporation.

             DATATRIEVE, DBMS, DEC GKS, DECchart, DECdecision, DECprint,
             DECwindows, DDIF, LN03R, LVP16, PrintServer 20, PrintServer 40,
             PrintServer 40 Plus, RMS, Rdb/VMS, VAX, VAXserver, VAXstation,
             VIDA och VMS är varumärken tillhörande Digital Equipment
             Corporation.


                                            5
