
Hardware- und Softwareumgebung



PRODUKT:        DECpage/DEUTSCH Version 3.1        SSA 28.71.02-A



1.0 Mindest-Hardwarekonfiguration

Unterstützte Rechner

VAX 6000: Serien 200, 300 und 400

VAX: VAX 8200, VAX 8250, VAX 8300, VAX 8350, VAX 8500, VAX 8530, 
     VAX 8550, VAX 8600, VAX 8650, VAX 8700, VAX 8800, VAX 8810, 
     VAX 8820, VAX 8830, VAX 8840, VAX 8842

     VAX-11/730, VAX-11/750, VAX-11/780, VAX-11/785
  

MicroVAX: MicroVAX II, MicroVAX 2000**, MicroVAX 3100, MicroVAX 3300, 
          MicroVAX 3400, MicroVAX 3500, MicroVAX 3600, MicroVAX 3800, 
          MicroVAX 3900 

VAXstation: VAXstation II, VAXstation 2000**, VAXstation 3100-Serie, 
            VAXstation 3200, VAXstation 3500, VAXstation 3520, 
            VAXstation 3540, VAXstation 8000

VAXserver: VAXserver 3100, VAXserver 3300, VAXserver 3400, VAXserver 3500, 
           VAXserver 3600, VAXserver 3602, VAXserver 3800, VAXserver 3900, 
           VAXserver 6000-210, VAXserver 6000-220, VAXserver 6000-310, 
           VAXserver 6000-320, VAXserver 6000-410, VAXserver 6000-420


** Für diese Rechner ist ein Magnetbandlaufwerk TK50 erforderlich.

Nicht unterstützt werden: VAX-11/725, MicroVAX I, VAXstation I


Mindestens einer der folgenden Drucker wird benötigt:

- LPS20 (PrintServer 20)
- LPS40 (PrintServer 40)
- LPS40 Plus (PrintServer 40 Plus)
- LN03R (ScriptPrinter)
- LN03 (Ausgabestand 4.4) mit zwei RAM-Kassetten (LN03X-CR)
- LN03-PLUS mit zwei RAM-Kassetten (LN03X-CR)

In der folgenden Tabelle sind die von DECpage V3.1 unterstützten
Drucker und Formate aufgeführt:


Drucker            Format

LPS20              PostScript-Text und -Grafiken sowie 
(PrintServer 20)   ReGIS-, Sixel- und GKS-Grafiken mit dem 
                   entsprechenden Konvertierungsprogramm

LPS40              PostScript-Text und -Grafiken sowie 
(PrintServer 40)   ReGIS-, Sixel- und GKS-Grafiken mit dem 
                   entsprechenden Konvertierungsprogramm

LPS40 Plus         PostScript-Text und -Grafiken sowie 
(PrintServer 40    ReGIS-, Sixel- und GKS-Grafiken mit dem 
Plus)              entsprechenden Konvertierungsprogramm


LN03R              PostScript-Text und -Grafiken sowie 
(ScriptPrinter)    ReGIS-, Sixel- und GKS-Grafiken mit dem 
                   entsprechenden Konvertierungsprogramm

LN03               ANSI-Text und Sixel-Grafiken
                   (für einfache Geschäftsgrafiken)

LN03-PLUS          ANSI-Text und Sixel-Grafiken
                   (für ganzseitige Bitmustergrafiken)



Plattenplatz

Erforderliche Magnetplattenkapazität (Block-Cluster-Größe = 1):
                                
Erforderliche Plattenspeicherkapazität
für die Installation:                         40.000 Blöcke (20.480 KB)      

Erforderliche Plattenspeicherkapazität
für die Anwendung (permanent):                35.000 Blöcke (17.920 KB)         

Diese Angaben beziehen sich auf den Speicherplatz, der auf der
Systemplatte benötigt wird und sind lediglich Näherungswerte.
Der im Einzelfall erforderliche Speicherplatz hängt von der
jeweiligen Systemumgebung, der Konfiguration und zusätzlicher
Software ab.


2.0 Zusätzliche unterstützte Hardware

Terminals der Serien VT125, VT240/241 oder VT330/340 zur Darstellung von
ReGIS- oder Sixel-Grafiken.


3.0 VAXcluster-Umgebung

Dieses Softwareprodukt wird auf jeder zulässigen und lizenzierten 
VAXcluster-Konfiguration * uneingeschränkt unterstützt.
Detaillierte Informationen zu besonderen Hardwarevoraussetzungen
finden Sie jeweils im Abschnitt Mindest-Hardwarekonfiguration
der Software-Produktbeschreibung und von "Hardware- und Softwareumgebung".

* Eine vollständige Beschreibung der VAXcluster-Konfigurationen unter
VMS V5.0 (einschließlich CI-, Ethernet- und Mixed Interconnect-
Konfigurationen) finden Sie in der Software-Produktbeschreibung zur
VAXcluster-Software (SPD 29.78.xx).



4.0 Erforderliche Software

Erforderliche Betriebssysteme und unterstützte Versionen:

Betriebssystem VMS V5.1 - V5.3

Softwareprodukte:

WPS-PLUS/ALL-IN-1/DEUTSCH ab Version 2.3

ALL-IN-1 STARTER Version 1.0

VAX ScriptPrinter Software Version 2.1 zum Drucken mit einem
ScriptPrinter

VAX PrintServer Supporting Host Software Version 3.1 und VAX PrintServer Client
Software Version 3.0 zum Drucken mit einem PrintServer.

Schriftdateien

Das Paket DECpage/LN03 "Complete Office Font Package" V1.3 wird für die
Ausgabe von DECpage-Schriftstücken auf den Laserdruckern LN03 und
LN03-PLUS benötigt.

Für den Betrieb des LN03R (ScriptPrinter), des LPS20 (PrintServer 20), des
LPS40 (PrintServer 40) und des LPS40 Plus (PrintServer 40 Plus) im
Originalzustand sind keine Pakete mit Schriftdateien erforderlich.

Nähere Information zur Verfügbarkeit von erforderlicher Software und der
jeweils erforderlichen Version finden Sie in Software-Produktbeschreibung zu
ALL-IN-1 (SPD 25.A8.xx) und ALL-IN-1 STARTER (SPD 25.K8.xx) und in "Hardware-
und Softwareumgebung" zu ALL-IN-1 (SSA 25.A8.xx-x) und ALL-IN-1 STARTER
(SSA 25.K8-xx-x).

VMS-Anpassung

Bei VMS V5.0 und höheren Betriebssystemversionen sind folgende
VMS-Komponenten für die Verwendung des Softwareprodukts
in seinem vollen Funktionsumfang erforderlich:

- Erforderliches Save Set
- Netzwerkunterstützung
- Programmierungsunterstützung
- Gesicherte Benutzerumgebung       
- Dienstprogramme

Ausführliche Informationen über VMS-Komponenten und deren
Zusammenstellung finden Sie in der Software-Produktbeschreibung zum
Betriebssystem VMS (SPD 25.01.xx).



5.0 Zusätzliche Software

DEC GKS für VMS V4.0 - erforderlich für den LN03R (ScriptPrinter), den 
               LPS20 (PrintServer 20), den LPS40 (PrintServer 40) und den 
               LPS40 Plus (PrintServer 40 Plus) zur Konvertierung von GKS 
               in PostScript-Format.

DECslide V1.3, VAX DECgraph V1.5 oder ein ReGIS-Basis-Softwarepaket

Adobe Illustrator V1.1 für PostScript-Grafiken

Die Pakete DECpage/LN03 "Upgrade Office Package" und "Complete Office 
Package" für die Ausgabe auf den Laserdruckern LN03 und LN03-PLUS

VAX ReGIS to Sixels Converter (RETOS) V1.0 - für die Konvertierung von ReGIS in
Sixel-Format


6.0   Künftiger Bedarf

Die Mindest-Hardware-und Softwareerfordernisse für zukünftige Versionen
dieses Produkts können von den für diese Version erforderlichen
abweichen.


7.0 Datenträger

9-Spur-Magnetband mit 1600 BPI, Magnetbandkassette TK50 


8.0 Bestellinformation

Die Basis-Bestellnummern für dieses Softwareprodukt sind:                
                                                                              
QL-AANG*-**        Softwarelizenzen               
QA-AANG*-**        Software und Dokumentation     
QA-AANG*-GZ        Dokumentation                  
QT-AANG*-**        Dienstleistung               

Das Zeichen * steht für variable Felder.

Diese Informationen sind gültig zum Zeitpunkt des Erscheinens der 
vorliegenden Version. Für aktuellere Informationen wenden Sie sich 
bitte an die nächstgelegene Geschäftsstelle von Digital Equipment.

PostScript und Adobe Illustrator sind Warenzeichen der Adobe Systems Inc.

Das Firmenzeichen von Digital Equipment, GKS, ReGIS, LN03, LN03-PLUS, LN03R, 
PrintServer 20, PrintServer 40, PrintServer 40 PLUS, VAX, MicroVAX, 
VAXserver, VAXstation und VT sind Warenzeichen der Digital Equipment
Corporation.


                                              Mai 1990 
                                              BH-MV72B-TE


