[m








[T1.2]System                                                               

Support                                                                    

Addendum                                                                   

 

[T1.3
]NOME DEL PRODOTTO:                                                   

 

[T1.3]DECpage/ITALIANO Versione 3.1                                        

 

[T1.3]SSA 28.74.01-A                                                       

 

[T1.3]HARDWARE NECE
SSARIO                                                  

 

[1mProcessori supportati[m

 

VAX:     VAX 6000 Modello serie 200 

         VAX 6000 Modello serie 300 

         VAX 6000 Modello serie 400 

 

         VAX 8200, VAX 8250, VAX 8300, VAX 
8350, VAX 8500, VAX 8530,

         VAX 8550, VAX 8600, VAX 8650, VAX 8700, VAX 8800, VAX 8810,

         VAX 8820, VAX 8830, VAX 8840, VAX 8842, VAX 8974, VAX 8978

VAX-11/730, VAX-11/750, VAX-11/780, VAX-11/785

 

MicroVAX:          MicroVAX II, Micro
VAX 2000, MicroVAX 3100, MicroVAX 3300,

                   MicroVAX 3400, MicroVAX 3500, MicroVAX 3600, MicroVAX

                   3800, MicroVAX 3900

 

VAXstation:        VAXstation II, VAXstation 2000, serie VAXstation 3100,

                   VA
Xstation 3200, VAXstation 3500, VAXstation 3520,

                   VAXstation 3540

 

VAXserver:         VAXserver 3100, VAXserver 3300, VAXserver 3400, VAXserver

                   3500, VAXserver 3600, VAXserver 3602, VAXserver 3800,

             
      VAXserver 3900, VAXserver 6000-210, VAXserver 6000-310,

                   VAXserver 6000-410, VAXserver 6000-420

 

[1mProcessori non supportati[m

 

VAX                        VAX-11/725

MicroVAX                   MicroVAX I,

VAXstation   
              VAXstation I

VAX-11/782

[1mRestrizioni ai processori [m

 

)1J richiesta una unit)1a nastro TK50 per sistemi MicroVAX 2000 e VAXstation

2000.

 

)1J richiesta almeno una delle seguenti stampanti:

 

oo  PrintServer 20 (LPS
20)

oo  PrintServer 40 (LPS40)  

oo  PrintServer 40 PLUS (LPS40 PLUS)

oo  ScriptPrinter (LN03R)  

oo  LN03 (revisione livello 4.4) con 2 cartucce RAM (LN03X-CR)   







oo  LN03  PLUS con 2 cartucce RAM (LN03X-CR)   

 

La seguente tabella m
ostra le stampanti e i formati gestiti da

DECpage/ITALIANO V3.1 mediante la conversione di formato.

 

Stampante                 Formati DECpage utilizzabili

 

PrintServer 20            Testo PostScript e grafici;

                          ReGIS, Si
xel e grafici GKS mediante

                          conversione software.

                          

PrintServer 40            Testo PostScript e grafici 

                          ReGIS, Sixel, e grafici GKS mediante

                          conv
ersione software.

 

PrintServer 40            Testo PostScript e grafici; 

PLUS                      ReGIS, Sixel, e grafici GKS mediante

                          conversione software.

 

ScriptPrinter             Testo PostScript e grafici 

     
                     ReGIS, Sixel, e grafici GKS mediante

                          conversione software.

 

LN03                      Testo ANSI e grafici Sixel 

                          (per grafici semplici)

 

LN03 PLUS                 Testo ANS
I e grafici Sixel 

                          (per grafici a pagina piena)

 

Spazio su disco necessario in blocchi (Block Cluster Size = 1):

 

Spazio su disco necessario                  40.000 blocchi

per l'installazione:                        (20
.480Kbyte)

 

Spazio su disco necessario                  35.000 blocchi

per l'uso (permanente):                     (17.920Kbyte)

 

Questo conteggio si riferisce allo spazio richiesto su disco sistema. Le

dimensioni sono approssimative; quelle real
i possono infatti variare in

funzione dell'area di lavoro dell'utente, della configurazione e delle

opzioni software selezionate. 

 

[1mHARDWARE ADDIZIONALE                                                       [m

 

Terminali video della serie VT
125, VT240/241 o VT330/340 per

visualizzare grafici ReGIS o Sixel.

 

 

[1mAMBIENTE VAXCLUSTER                                                        [m

 

Questo prodotto )1j completamente supportato, quando installato su una

configurazione VA
Xcluster*. La sezione sull'HARDWARE NECESSARIO di questo

SPD e SSA specifica l'hardware speciale richiesto dal prodotto. 

 







*  Le configurazioni VAXcluster V5.x sono descritte nell'SPD VAXcluster

   29.78.xx ed includono CI, Ethernet e configu
razioni Mixed Interconnect.

 

[T1.3]SOFTWARE NECESSARIO                                                  

 

[1mSistema operativo [m

 

Sistema operativo VAX/VMS V5.1 - V5.2 - V5.3

 

[1mProdotti [m

 

WPS-PLUS/VMS V3.0 - V3.1

Qualsiasi varian
te di linguaggio di V3.0 o V3.1

 

o

 

ALL-IN-1 V2.3 - V2.4

Qualsiasi variante di linguaggio di V2.3 o V2.4

 

Per stampare file PostScript e non-PostScript su stampanti ScriptPrinter, )1j

richiesto il software VAX ScriptPrinter.

 

Per stampar
e file PostScript e non-PostScript su stampanti PrintServer, )1j

richiesto il software VAX/VMS PrintServer Supporting Host, e il software

VAX/VMS PrintServer Client V3.0.

 

[1mStili carattere[m

 

DECpage LN03 Basic Office Font Package V1.3 se 
si utilizza una stampante

LN03 o LN03[1m [mPLUS.

 

Se si utilizza una stampante ScriptPrinter, PrintServer 20, PrintServer 40

o PrintServer 40 PLUS, non )1j richiesto alcun Font Package.

 

Per i prerequisiti software, consultare l'SPD e l'SSA 
WPS-PLUS/VMS (SPD/SSA

27.92.01-A) o ALL-IN-1 (SPD/SSA 25.B4.01-A).

 

[1mTailoring  [m

 

Su sistemi VMS V5.x sono richieste le seguenti classi VMS, per una completa

funzionalit)1a del prodotto:

 

oo  VMS Required Saveset 

oo  Network Suppo
rt 

oo  Programming Support

oo  Secure Users Enviroment

oo  Utilities

Per ulteriori informazioni sulle classi e sulla personalizzazione VMS,

consultare l'SPD del sistema operativo VAX/VMS 25.01.xx.

 

 

[1mSOFTWARE ADDIZIONALE                 
                                      [m

 

DEC GKS per VAX/VMS V4.0, richiesto per stampe GKS PostScript su altre






DECpage/ITALIANO Versione 3.1                                SSA 28.74.01-A

ScriptPrinter, PrintServer 20, PrintServer 40 o Print
Server 40 PLUS.

 

DECslide V1.3, VAX DECgraph V1.5 o package software base ReGIS. 

 

Illustration Adobe V1.1, per grafici PostScript.

 

DECpage LN03 Upgrade e Complete Office Font Packages V1.3, se si utilizza

una stampante LN03 o LN03[1m [mPLUS
.

 

VAX ReGIS to Sixel Converter (RETOS) V1.0 - ReGIS to Sixel graphics

converter.

 

 

[1mEVENTUALI ESPANSIONI                                                       [m

 

I requisiti hardware/software minimi per le versioni future di questo

pro
dotto potranno essere diversi da quelli minimi necessari nella versione

attuale.  

 

 

[1mSUPPORTI DI DISTRIBUZIONE                                                  [m

 

Nastro magnetico a 9 tracce 1600 BPI, cartuccia TK50.

 

Questo prodotto )
1j inoltre disponibile come parte del VMS Consolidated

Software Distribution su CDROM.

 

 

[1mINFORMAZIONI SULLE ORDINAZIONI                                             [m

 

Licenze software: QL-AANU[4m  [m*-**

Supporto software: QA-AANU[4m
  [m*-**

Documentazione software: QA-AANU[4m  [mA-GZ

Servizi addizionali software:  QT-AANU[4m  [m*-**

 

*  Indica i campi variabili. Per ulteriori informazioni su licenze,

   servizi e supporti disponibile, consultare l'apposito listino. 

 

Le informazioni sopra riportate sono ritenute valide al momento del

rilascio del prodotto. Per informazioni aggiornate, contattare la sede

locale Digital.

     

(RO)  PostScript )1j un marchio registrato della Adobe Systems, Inc.

(TM)  Adobe Il
lustration )1j un marchio registrato della Adobe Systems Inc.

(RO)  Il logotipo DIGITAL )1j un marchio registrato della Digital Equipment

     Corporation.

(TM)  ALL-IN-1, DEC, Ethernet, GKS, ReGIS, WPS-PLUS/VMS, LN03, LN03 PLUS,

     LN03R, 
PrintServer 20, PrintServer 40, PrintServer 40 PLUS, VAX,

     MicroVAX, VAXserver, VAXstation e VT sono marchi registrati della

     Digital Equipment Corporation.

 

Giugno 1990

AE-PCDUA-TE

 






DECpage/ITALIANO Versione 3.1                   
             SSA 28.74.01-A

Questo SPD )1j stato prodotto utilizzando DECpage/ITALIANO Versione 3.1.[m
