System
Support
Addendum
================================================================================
日本語DEC  PHIGS/VMS  Version  2.2
                                   システム・サポート付加情報
                                                             SSA 25.T8.02-A


必要なハードウェアの最小構成

●適用プロセッサ

 VAX:     VAX 4000 モデル300,
          VAX 6000 モデル200 シリーズ,
          VAX 6000 モデル300 シリーズ,
          VAX 6000 モデル400 シリーズ,
          VAX 6000 モデル500 シリーズ,
          VAX 8200,  VAX  8250,  VAX  8300,
          VAX 8350,  VAX  8500,  VAX  8530,
          VAX 8550,  VAX  8600,  VAX  8650,
          VAX 8700,  VAX  8800,  VAX  8810,
          VAX 8820,  VAX  8830,  VAX  8840,
          VAX 8842,  VAX  8974,  VAX  8978,
          VAX 9000 モデル210,
          VAX 9000 モデル410,
          VAXft 3000 モデル310,
          VAX-11/750,  VAX-11/780,  VAX-11/785
 MicroVAX:      MicroVAX II,
                MicroVAX  2000,  MicroVAX  3100,
                MicroVAX  3300,  MicroVAX  3400,
                MicroVAX  3500,  MicroVAX  3600,
                MicroVAX  3800,  MicroVAX  3900
 VAXstation:       VAXstation  II,VAXstation  2000,
                   VAXstation  3100シリーズ,
                   VAXstation  3200,VAXstation  3500,
                   VAXstation  3520,VAXstation  3540
 VAXserver:      VAXserver  3100,VAXserver  3300,
                 VAXserver  3400,VAXserver  3500,
                 VAXserver  3600,VAXserver  3602,
                 VAXserver  3800,VAXserver  3900,
                 VAXserver 4000 モデル300,
                 VAXserver 6000-210,
                 VAXserver 6000-310,
                 VAXserver 6000-410,
                 VAXserver 6000-420,
                 VAXserver 6000-510,
                 VAXserver 6000-520

●適用されないプロセッサ

 ・  VAXstation I

 ・  MicroVAX I

 ・  VAX-11/725

 ・  VAX-11/730

 ・  VAX-11/782

 ・  VAXstation 8000


●プロセッサ制限事項

スタンドアロンのMicroVAX  2000 システムとVAXstation  2000 システムに
は，TK50 テープ・ドライブが必要です。


●必要なディスク容量
(Block  Cluster  Size=1の場合)

開発キットの場合

 インストール時 :      約31,000ブロック
                       (15.5メガ・バイト)
 システム運用時 :      約22,000ブロック
                       (11.0メガ・バイト)


ランタイム専用キットの場合

 インストール時 :      約24,000ブロック
                       (12.0メガ・バイト)
 システム運用時 :      約17,000ブロック
                       (8.5メガ・バイト)

これらのディスク容量は，システム・ディスク上で必要となるディスク領域
を表したものであり，概数です。実際の値は，システムの環境，構成，ソフト
ウェア・オプションに応じて異なります。


●日本語DECwindows のサポートに必要なメモリ

クライアントとサーバが同一のシステム上で実行されている，スタンドアロン
の日本語DECwindows 環境で日本語DEC PHIGS/VMS を実行する場合，最小の
サポート・メモリは24M バイトです。

日本語DECwindows アプリケーションの性能とメモリ使用量は，システムの
構成によってかなり異なります。サーバ(アプリケーションを表示する構成
要素) が別のシステムに常駐している場合，クライアント・システム(ソフト
ウェアがインストールされ，実行されるシステム) が必要とするメモリは少な
くてすみます。複数のアプリケーションが実行されているシステムでは，より
多くのメモリを必要とします。また，アプリケーションの性能を向上させたい
場合にも，より多くのメモリが必要になります。


オプション・ハードウェア

日本語DEC  PHIGS/VMS は，DECwindows  デバイス・ハンドラとともに使用
する場合に限り，次の入力装置をサポートします。

 ・  Graphics  Peripheral  Set
     (32  ファンクション・キー・ボックスおよび 6  ダイアル・ボックス）

ターミナル

 ・  VT125 白黒モニタまたはオプションのカラー・モニタ（ReGIS）

 ・  VT240 白黒モニタ
     （ReGIS,Tek 4014）

 ・  VT241 カラー・モニタ
     （ReGIS,Tek 4014）

 ・  VT330 白黒モニタ

 ・  VT340 カラー・モニタ

 ・  Tektronix[1]4014
     (オプション34 または同等品付き)

 ・  Tektronix 4107

 ・  Tektronix 4207

 ・  Tektronix 4128

 ・  Tektronix 4129

シクセル・プリンタ

 ・  LN03  PLUS  レーザ・プリンタ

 ・  LN03 （LN03S-UA 付き）

 ・  DEClaser  2100  レーザ・プリンタ

 ・  LA34（グラフィックス・オプション付き）

 ・  LA100

 ・  LA75

 ・  LA50 （グラフィックス・アスペクト比率2:1）

 ・  LA210

 ・  LA324（カラー・シクセル・プリンタ）

 ・  LA84

 ・  LA86

 ・  LA280

 ・  LA380

 ・  日本語LN03  PLUS

 ・  DEClaser 2300

HPGL[2]（Hewlett-Packard  Graphics  Language）装置

 ・  LVP16ペン・プロッタ

 ・  HP7475 Hewlett-Packardペン・プロッタ

 ・  HP7550 Hewlett-Packardペン・プロッタ

 ・  HP7580 Hewlett-Packardペン・プロッタ

 ・  HP7585 Hewlett-Packardペン・プロッタ

 ・  Lasergraphic MPS-2000[3]フィルム・レコーダ

インク・ジェット・プロッタ

 ・  LCG01カラー・インク・ジェット・プロッタ
     （ReGIS）

 ・  LJ250（カラー・シクセル）

PostScript[4] 装置

 ・  Apple LaserWriter[5]

 ・  Apple  LaserWriter  +

 ・  LPS40 レーザ・プリンタ

 ・  LN03R ScriptPrinter

 ・  日本語プリントサーバ（LPS40-AJ,LPS20-AJ）

 ・  Apple  LaserWriter  II  NTX-J


クラスタ環境

本レイヤード・プロダクトは，正規のライセンスを持つVAXcluster 構成の上
にインストールされている場合，機能上の制限を受けません。本ソフトウェア
で必要とされるハードウェアについては，必要なハードウェアの最小構成の項
に記述されているとおりです。

   * バージョン5.x のVAXcluster 構成については，VAXcluster の『Software
     Product Description
     （SPD 29.78.xx）』に詳しく説明されています。また，この構成には
     CI，Ethernet およびMixed Interconnect 構成が含まれます。


必須ソフトウェア

ターミナル使用のシステムの場合
（日本語DECwindows インターフェイスなし）

 ・  日本語VMS オペレーティング・システム
     V5.3-1，V5.4

日本語DECwindows の搭載されたワークステーションの場合

 ・  日本語VMS オペレーティング・システム
     V5.3-1，V5.4
     （および日本語DECwindows の必要な構成要素）

日本語DEC PHIGS/VMS は，次のいずれの方法でも実行できます。

 ・  スタンドアロンでの実行

     X11ディスプレイ・サーバとクライアント・アプリケーションを同一マシ
     ン上で実行します。

 ・  リモートでの実行

     X11ディスプレイ・サーバとクライアント・アプリケーションを別のマシ
     ン上で実行します。

日本語DECwindows は日本語VMS オペレーティング・システムの一部です
が，日本語VMS とは別にインストールする必要があります。日本語VMS のイ
ンストールされたマシンには，次の3 つの構成要素のすべて，または，いずれ
かをインストールすることが可能です。

 ・  日本語DECwindows ユーザ環境とアプリケーション（ランタイム・サポー
     ト）

 ・  日本語DECwindows ワークステーション・デバイス・サポート

 ・  日本語DECwindows プログラミング・サポート

スタンドアロンで実行する場合には，次の日本語DEC- windows の構成要素
がマシンにインストールされている必要があります。

 ・  日本語DECwindows ユーザ環境とアプリケーション（ランタイム・サポー
     ト）

 ・  日本語DECwindows ワークステーション・デバイス・サポート

リモートで実行する場合には，次の日本語DECwindows の構成要素がそれぞれ
のマシンにインストールされている必要があります。

 ・  サーバ・マシン

        - 日本語DECwindows ユーザ環境とアプリケーション（ランタイム・
          サポート）

        - 日本語DECwindows ワークステーション・デバイス・サポート

 ・  クライアント・マシン

        - 日本語DECwindows ユーザ環境とアプリケーション（ランタイム・
          サポート）

        - 日本語DECwindows プログラミング・サポート（オプション）

日本語DEC PHIGS/VMS を使用してアプリケーション・プログラムを開発する
には，日本語DEC  PHIGS/
VMS のサポートする言語が必要です。


●VMS テーラリング

VMS バージョン5.0 以降のシステムでは，本レイヤード・プロダクトの全機能
を得るには次のVMS 構成要素が必要です。

 ・  VMS  Required  Saveset

 ・  Network Support

 ・  Programming Support


VMS のクラスおよびテーラリングについては，VMS  Operating System  の
『 Software  Product  Description（SPD  25.01.xx）』を参照してくだ
さい。


オプション・ソフトウェア

日本語DEC  PHIGS/VMS は，DEC  PHIGS 言語独立インターフェイスを介して，
以下の言語をサポートしています。

 ・  VAX  FORTRAN  V5.5

 ・  VAX  Ada  V2.1

 ・  VAX  PASCAL  V4.1

 ・  VAX  C  V3.1

 ・  VAX  PL/I  V3.4

 ・  VAX  BASIC  V3.3

(注)   これらの製品のバージョンはオペレーティング・システムのバージョ
     ンに依存しています。必要なバージョンについては，各製品のシステム・
     サポート付加情報を参照してください。


バージョンアップの考慮

本製品の将来のバージョンでは，必要なハードウェアおよびソフトウェアの最
小構成が変更されることがあります。

提供媒体

 テープ:    9 トラック 1600BPI  磁気テープ,
            TK50  ストリーム・テープ


注文情報

最寄りの日本DEC の各支店/ 営業所にお問い合わせください。


1990 年12 月
AE-B309C-TE-JO



________________________________
  [1] Tektronix は，米国Tektronix 社の商標です。
  [2] HPGL は，米国Hewlett-Packard 社の商標です。
  [3] MPS-2000 は，米国Lasergraphics 社の商標です。
  [4] PostScript は，米国Adobe  System 社の商標です。
  [5] LaserWriter は，米国Apple  Computer 社の商標です。
