 






          Software
          Produktbeschreibung

          ________________________________________________________________

          Produktname:  VMS DECwindows/Deutsch V2.1           SPD 25.Z4.01

          Beschreibung

          VMS DECwindows/Deutsch ist die deutsche Benutzeroberfläche
          des Produkts VMS DECwindows. VMS DECwindows ist Bestandteil
          des Betriebssystems VMS. Voraussetzungen für den Betrieb von
          VMS DECwindows/Deutsch sind das Betriebssystem VMS und VMS
          DECwindows.

          Das Produkt VMS DECwindows/Deutsch bietet eine deutschsprachige
          Schnittstelle zu den integrierten Anwendungen, die ein Be-
          standteil der Umgebung von DECwindows sind.

          Diese Umgebung besteht aus vier Basiskomponenten:

          o  Sitzungsverwaltung - Die primäre Benutzerschnittstelle zur
             DECwindows-Workstation. In der Sitzungsverwaltung können Sie
             Anwendungen aufrufen, Anpassungen für eine Sitzung vornehmen,
             den Bildschirminhalt drucken, Sicherheitseinstellungen durch-
             führen und die Verwaltung einer Sitzung einstellen.

          o  Fensterverwaltung - Die Komponente zur Steuerung der Fenster-
             verwaltung.

          o  FileView - Eine grafische Schnittstelle zur VMS-Dateiverwaltung.
             Sie erlaubt Ihnen, sich durch das VMS-Dateisystem zu bewegen,
             und Dateioperationen durchzuführen.

          o  DECterm - Eine Terminalemulation, die eine alphanumerische
             Schnittstelle für die vorhandenen Funktionen und Anwendungen
             in VMS herstellt.

          Außerdem stehen in der DECwindows-Umgebung die folgenden inte-
          grierten Anwendungen zur Verfügung:

          o  Bookreader - Eine Anwendung, mit der der Inhalt von online
             gelieferten und gespeicherten Büchern angeschaut werden kann.

                                       DIGITAL                October 1990

                                                               AE-PBENB-TE

 


          VMS DECwindows/Deutsch V2.1                         SPD 25.Z4.01



          o  Rechner - Ein Rechner für die Grundrechenarten.

          o  Kalender - Ein persönliches Zeitplanungssystem.

          o  Kartei - Eine Anwendung zum hierarchischen
             Speichern von Daten, die mit einem Online-Adreß- oder Tele-
             fonbuch vergleichbar ist.

          o  Uhr - Eine Anwendung mit der die Zeit analog und digital, das
             Datum sowie ein Signal eingestellt werden können.

          o  CDA Viewer - Eine Anwendung zum Lesen von Dokumenten mit
             komplexem Text, Grafiken und Bildern auf Terminals und
             DECwindows-Workstations.

          o  Elektronische Post - Die DECwindows-Schnittstelle zum Pro-
             gramm VMS MAIL.

          o  Notizblock - Ein einfacher Texteditor.

          o  Paint - Ein einfacher Editor für Bitmustergrafiken.

          o  Puzzle - Ein Spiel, bei dem die Steine in die richtige Rei-
             henfolge gebracht werden müssen.

          Workstation-Benutzer können mit Hilfe der Anwendungen CDA
          Viewer und Elektronische Post PostScript-Dateien so am Bild-
          schirm anzeigen lassen, wie sie mit einem PostScript-Drucker von
          Digital ausgedruckt werden.

          Gemeinsam mit VMS DECwindows/Deutsch werden auch zwei Lern-
          programme vertrieben. Sie behandeln den allgemeinen Umgang mit
          DECwindows sowie die Benutzung von FileView und der integrierten
          Anwendungen.

          Eine ausführliche Beschreibung von VMS DECwindows finden Sie in
          der Software-Produktbeschreibung zum Betriebssystem VMS (SPD-
          Nummer 25.01.xx).

          Mindest-Hardwarekonfiguration

                                          2

 


          VMS DECwindows/Deutsch V2.1                         SPD 25.Z4.01



          Die Prozessoren VAX, MicroVAX, VAXstation oder VAXserver. Nähere
          Informationen hierzu finden Sie in der Beschreibung Hardware-
          und Softwareumgebung (SSA).




































                                          3

 


          VMS DECwindows/Deutsch V2.1                         SPD 25.Z4.01



          Erforderliche Software

          Betriebssystem VMS (und die notwendigen Komponenten von VMS
          DECwindows).

          Weitere Informationen zur Verfügbarkeit der erforderlichen
          Software bzw. Softwareversion sowie zu den Komponenten von VMS
          DECwindows finden Sie in der Software-Produktbeschreibung zum
          Betriebssystem VMS (SPD-Nummer 25.01.xx).

          Bestellinformationen

          Die Basis-Bestellnummern für dieses Softwareprodukt sind:
          Software: QA-YFSGA-**
          Dokumentation: QA-YFSGA-**

          Das Zeichen (*) steht für variable Felder. Weitere Informationen
          zu verfügbaren Lizenzen, Dienstleistungen und Datenträgern
          finden Sie im entsprechenden Preisbuch.

          Softwarelizenzierung

          Für dieses Softwareprodukt einschließlich Folgeversionen gel-
          ten die Bestimmungen des Abschnitts Softwarelizenzierung der
          Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Digital Equipment.

          Dienstleistungen

          Digital bietet umfangreiche Software-Dienstleistungspakete
          an. Weitere Informationen erhalten Sie bei der nächstgelegenen
          Geschäftsstelle von Digital Equipment.

          Gewährleistung

          Art, Umfang und Dauer der Softwaregewährleistung sind im Ab-
          schnitt Gewährleistung für Softwareprodukte in den Allgemeinen
          Geschäftsbedingungen der Digital Equipment GmbH geregelt.

          PostScript[R] und Display PostScript[R] sind eingetragene Waren-
          zeichen der Adobe Systems, Inc.

                                          4
 






          Hardware- und
          Softwareumgebung (SSA)

          ________________________________________________________________

          Produktname:  VMS DECwindows/Deutsch V2.1         SSA 25.Z4.01-A

          Mindest-Hardwarekonfiguration

          Unterstützte Prozessoren:

          VAX:      VAX 4000 Model 300 Series,
                    VAX 6000 Model 200 Series,
                    VAX 6000 Model 300 Series,
                    VAX 6000 Model 400 Series,
                    VAX 8200, VAX 8250, VAX 8300, VAX 8350,
                    VAX 8500, VAX 8530, VAX 8550, VAX 8600,
                    VAX 8650, VAX 8700, VAX 8800, VAX 8810,
                    VAX 8820, VAX 8830, VAX 8840, VAX 8842,
                    VAX 8974, VAX 8978, VAX-11/730,
                    VAX-11/750, VAX-11/780, VAX-11/785.

          MICROVAX: MicroVAX II, MicroVAX 2000,
                    MicroVAX 3100, MicroVAX 3300,
                    MicroVAX 3400, MicroVAX 3500,
                    MicroVAX 3600, MicroVAX 3800,
                    MicroVAX 3900.

          VAXstationVAXstation II, VAXstation 2000,
                    VAXstation 3100 Series, VAXstation 3200,
                    VAXstation 3500, VAXstation 3520,
                    VAXstation 3540.

          VAXserver:VAXserver 3100, VAXserver 3300,
                    VAXserver 3400, VAXserver 3500,
                    VAXserver 3600, VAXserver 3602,



                                       DIGITAL                October 1990

                                                               AE-PBPMB-TE
