 






          System
          Support
          Addendum

          ________________________________________________________________

          PRODUKTNAVN:  DECwrite/DANSK for VMS, Version 1.1 SSA 25.S5.01-A

          KRAV TIL HARDWARE

          Supporterede processorer:

          VAX:      VAX VAXft 3000-310,

                    VAX 4000 Model 300,

                    VAX 6000 Model 200 Series,
                    VAX 6000 Model 300 Series,
                    VAX 6000 Model 400 Series
                    VAX 6000 Model 500 Series

                    VAX 9000-210
                    VAX 9000-410

                    VAX 8200, VAX 8250, VAX 8300, VAX 8350,
                    VAX 8500, VAX 8530, VAX 8550, VAX 8600,
                    VAX 8650, VAX 8700, VAX 8800, VAX 8810,
                    VAX 8820, VAX 8830, VAX 8840

                    VAX-11/730, VAX-11/750, VAX-11/780,
                    VAX-11/785

          MicroVAX: MicroVAX II, MicroVAX 2000,
                    MicroVAX 3100, MicroVAX 3300,
                    MicroVAX 3400, MicroVAX 3500,
                    MicroVAX 3600, MicroVAX 3800,



                                       DIGITAL               December 1990

                                                               AE-PADGB-TE

 


          DECwrite/DANSK for VMS, Version 1.1               SSA 25.S5.01-A




                    MicroVAX 3900

          VAXstation: VAXstation II, VAXstation 2000,
                      VAXstation 3100 Series, VAXstation 3200,
                      VAXstation 3500, VAXstation 3520,
                      VAXstation 3540


          VAXserver:  VAXserver 3100, VAXserver 3300,
                      VAXserver 3400, VAXserver 3500,
                      VAXserver 3600, VAXserver 3602,
                      VAXserver 3800, VAXserver 3900

                      VAXserver 4000 Model 300

                      VAXserver 6000-210, VAXserver 6000-220,
                      VAXserver 6000-310, VAXserver 6000-320,
                      VAXserver 6000-410, VAXserver 6000-420
                      VAXserver 6000-510, VAXserver 6000-520,

          Ikke-supporterede processorer

          VAX-11/725, VAX-11/782, MicroVAX I, VAXstation I, VAXstation
          8000

          Begrænsninger på processorer

          DECwrite vil køre på alle de ovenfor nævnte processorer, men
          kræver enten en arbejdsstation, en VT1200 V2.0 eller en In-
          tel 80286 eller 80386 med PC DECwindows for at kunne vises på
          skærmen.

          Krav til diskplads (Block Cluster Size = 1):

          Diskplads for installa-      30,100 blokke
          tion:
                                       (15 Mbytes)

                                          2

 


          DECwrite/DANSK for VMS, Version 1.1               SSA 25.S5.01-A





          Diskplads for brug (per-     28,000 blokke
          manent):
                                       (14 Mbytes)

          Disse tal henviser til plads på systemdisken og er cirkastør-
          relser. Den aktuelle størrelse vil afhænge af brugerens system-
          miljø, konfiguration og software.

          Krav til memory

          Der kræves minimum 8 Mbytes memory på en arbejdsstation for at
          køre DECwrite og VMS hvad enten DECwrite kører på arbejdsstatio-
          nen eller på en anden processor.

          Der kræves minimum 3 Mbytes memory på en VT1200 for at vise
          DECwrite.

          SUPPLERENDE HARDWARE

          DECwrite filer kan udskrives på enhver Digital Post-
          Script [R] printer, ScriptPrinter, (LN03R), PrintServer 20,
          PrintServer 40 eller PrintServer 40 Plus.

          DECchart komponenten af DECwrite producerer både monokrom og
          farve PostScript[R]. Monokrom PostScript kan udskrives på alle
          de Digital PostScript printere der listes ovenfor. Hvis DEC GKS
          produktet eller runtime system og CDA Converter Library er in-
          stalleret kan DDIF Graphics Hardcopy konverteringsprogrammet
          bruges til at generere farve- og monokrom sixel formater (ud-
          skrives på Digital LJ250 Companion Color Printer) og HPGL[TM]
          format (udskrives på Digital LVP16). Hvis DECprint Utility for
          PostScript to Sixel Printing for VMS er installeret kan DECchart
          PostScript uddata (farve eller monokrom) udskrives på LJ250
          Companion Color Printer.

          DECwrite accepterer illustrationer scannet med MD-300 Scanner.


                                          3

 


          DECwrite/DANSK for VMS, Version 1.1               SSA 25.S5.01-A


          CLUSTER MILJØ

          Dette produkt understøttes fuldt ud, hvis det installeres på en-
          hver gyldig og licensieret VAXcluster* konfiguration. Afsnittet
          KRAV TIL HARDWARE i dette produkts Software Product Description
          og System Support Addendum beskriver i detaljer speciel hardware
          der kræves af dette produkt.

          *  V5.x VAXcluster konfigurationer beskrives fuldt ud i VAXclus-
             ter Software Product Description (29.78.xx) og inkluderer CI,
             Ethernet og Mixed Interconnect konfigurationer.

          KRAV TIL SOFTWARE

          VMS operativsystem V5.4 (og nødvendige komponenter af VMS
          DECwindows)

          Dette produkt kan køre på en af følgende måder:

          o  Stand-alone - hvor X11 display server og client-applikationen
             kører på samme maskine.

          o  Remote execution - hvor X11 display server og client-
             applikationen kører på forskellige maskiner.

          VMS DECwindows er en del af VMS operativsystemet, men skal in-
          stalleres separat. Installation af VMS DECwindows giver brugeren
          mulighed for at installere enkelte af eller alle de følgende tre
          komponenter:

          o  VMS DECwindows Compute Server (Base kit; indeholder runtime
             support)

          o  VMS DECwindows Device Support

          o  VMS DECwindows Programming Support

          For stand-alone udførsel skal følgende DECwindows komponenter
          installeres på maskinen:

          o  VMS DECwindows Compute Server (Base kit; indeholder runtime
             support)

                                          4

 


          DECwrite/DANSK for VMS, Version 1.1               SSA 25.S5.01-A



          o  VMS DECwindows Device Support

          For 'remote execution' skal følgende DECwindows komponenter
          installeres på server maskine og client maskine:

          o  VMS DECwindows Compute Server (runtime support)

          o  VMS DECwindows Device Support

          VMS tilpasning

          For VMS 5.x, kræves følgende 'VMS classes' for fuld funktion-
          alitet af dette produkt:

          o  VMS required Saveset

          Optionelt:

          o  Network Support - nødvendigt for cluster eller server syste-
             mer

          o  Utilities - nødvendigt for mail

          For yderligere oplysninger om VMS classes og tilpasning (tai-
          loring), henvises til VMS Operating System Software Product
          Description (SPD 25.01.xx).

          PC DECwindows Display Facility

          PC DECwindows Display Facility er en MS-DOS[R] applikation der
          implementerer en X server der bruger industry-standard X Window
          System, Version 11 (X11) protokollen. DECwrite udført på et
          fjernt VMS system via DECnet kan vises på og modtage input
          fra den personlige computer. PC DECwindows Display Facility
          supporteres kun på Intel 80286 og 80386 maskiner. Se i DECnet
          PCSA Client for DOS, Version 3.0 Software Product Description
          (SPD 55.07.08 and SSA 55.07.08-x) for en fuld beskrivelse af
          hardware og software krav.


                                          5

 


          DECwrite/DANSK for VMS, Version 1.1               SSA 25.S5.01-A


          SUPPLERENDE SOFTWARE

             DECdecision V1.1
             DECview3D for VMS V2.0
             DECimage Scan Software for VMS V2.0
             CDA Converter Library for VMS V1.0
             DECnet PCSA Client for DOS V3.0
             International Lexicons for VMS V1.0
             International Lexicon/Français for VMS V1.0
             International Lexicon/Deutsch for VMS V1.0
             International Lexicon/British for VMS V1.0
             International Lexicon/Español for VMS V1.0
             International Lexicon/Nederlands for VMS V1.0
             International Lexicon/Svenska for VMS V1.0
             International Lexicon/American English for VMS   V1.0
             International Lexicon/American Business for VMS   V1.0
             International Lexicon/American Medical for VMS   V1.0

          Minimumskrav til hardware/software for fremtidige versioner
          af dette produkt kan være forskelligt fra kravene til denne
          version.

          DISTRIBUTIONSMEDIER

          Tape : 9-track 1600 BPI Magtape (PE), TK50 Streaming Tape

          Dette produkt findes også som en del af VMS Consolidated Soft-
          ware Distribution på CDROM.

          BESTILLINGSOPLYSNIGER

          Softwarelicenser: QL-VVFD9-PB
          Softwaremedier: QA-VVFDA-H*
          Software dokumentation: QA-VVFDA-GZ
          Software Produktservice: QT-VVFD*-**

          *  Betegner variantfelter. For yderligere oplysninger om li-
             censer, service og medier henvises til gældende prisbog.

          Ovenstående oplysninger gælder på udgivelssestidspunktet. Kon-
          takt venligst det lokale Digital kontor for evt. yderligere
          oplysninger.

                                          6

 


          DECwrite/DANSK for VMS, Version 1.1               SSA 25.S5.01-A




          [R]  Intel er et registreret varemærke for Intel, Inc.

          [R]  Lotus 1-2-3 er et registreret varemærke for Lotus Develop-
               ment Corporation.

          [R]  PostScript er et registreret varemærke for Adobe Systems,
               Inc.

          [R]  Microsoft er et registreret varemærke for Microsoft Corpo-
               ration.

          [R]  MS-DOS er et registreret varemærke for Microsoft Corpora-
               tion.

          [TM] Display PostScript er varemærke for Adobe Systems, Inc.

          [TM] WordPerfect er varemærke for WordPerfect Corporation.

          [TM] HPGL er varemærke for Hewlett-Packard Corporation.

          [TM] DIGITAL Logo, CDA, DECimage, DECwrite, DECnet DECchart,
               DECdecision, DECwindows, DDIF, DX, EVE, EDT, GOLD KEY,
               LiveLink, MicroVAX, VAX, VAXcluster, VMS, VAXstation,
               VAXserver, PrintServer 20, PrintServer 40, PrintServer 40
               Plus, LN03 and WPS-PLUS er varemærker for Digital Equipment
               Corporation.












                                          7
