         Digital Software Bibliothek
         Hardware- und Softwareumgebung (SSA)
                 
         Produktname: DECwrite/Deutsch für VMS V1.1         SSA 25.R8.01-A
                          
         1.0 Mindest-Hardwarekonfiguration
                          
         Unterstützte Prozessoren:
        
	 VAX:	VAX 6000 Model 200 Series, 
		VAX 6000 Model 300 Series,
         	VAX 6000 Model 400 Series

		VAX 8200, VAX 8250, VAX 8300, VAX 8350,	
		VAX 8500, VAX 8530, VAX 8550, VAX 8600, 
		VAX 8650, VAX 8700, VAX 8800, VAX 8810, 
		VAX 8820, VAX 8830, VAX 8840, VAX 8842
 
		VAX-11/730, VAX-11/750, VAX-11/780, VAX-11/785
        
         MicroVAX:  MicroVAX II, MicroVAX 2000, MicroVAX 3100
         	    MicroVAX 3300, MicroVAX 3400, MicroVAX 3500,
		    MicroVAX 3600, MicroVAX 3800, MicroVAX 3900

         VAXstation: VAXstation II, VAXstation 2000, VAXstation 3100 Series, 	    
         	     VAXstation 3200, VAXstation 3500, VAXstation 3520
		     VAXstation 3540 
               
         VAXserver:  VAXserver 3100, VAXserver 3300, VAXserver 3400, 
		     VAXserver 3500, VAXserver 3600, VAXserver 3602,	
         	     VAXserver 3800, VAXserver 3900 

		     VAXserver 6000-210, VAXserver 6000-310, 				
	             VAXserver 6000-410, VAXserver 6000-420
                          
         Anzeigegeräte:

         DECwrite ist auf jedem der oben erwähnten Prozessoren lauffähig, 
         verlangt aber zur Anzeige entweder eine Workstation, ein VT1200 V2.0,
         oder PC DECwindows auf einem PC mit Intel 80286 oder 80386 Prozessor.
                                            

         Nicht unterstützte Prozessoren:
                          
         VAX-11/725, VAX-11/782, MicroVAX I, VAXstation I, VAXstation 8000
                          
         Prozessoreinschränkungen:

         DECwrite ist auf allen oben aufgeführten unterstützten Prozessoren 
         lauffähig. Für die Anzeige ist jedoch eine VAXstation oder ein 
         Anzeigegerät erforderlich, auf dem DECwindows lauffähig ist 
         (s. Absatz über unterstützte Anzeigegeräte). 

         Für den Standalone-Betrieb auf den Prozessoren MicroVAX 2000 und
         VAXstation 2000 ist ein TK50-Bandlaufwerk erforderlich.
        
         Anzahl der benötigten Blöcke (Block Cluster Size = 1):
                          
         Plattenplatz zur Installation	     		38.400 Blöcke 
         						(19.2 MByte)
                          
         Plattenplatz zur Benutzung (dauerhaft)		33.000 Blöcke
         						(16.5 MByte)
                          
         Diese Angaben beziehen sich auf den Speicherplatz, der auf der 
         Systemplatte benötigt wird, und sind lediglich Näherungswerte. Der 
         im Einzelfall erforderliche Speicherplatz hängt von der jeweiligen 
         Systemumgebung, der Konfiguration und zusätzlicher Software ab.
                          
         Mindest-Hauptspeicheranforderungen
                          
         Es sind mindestens 8MB erforderlich, um DECwrite und VMS auf 
         einer Workstation laufen zu lassen, egal ob DECwrite jetzt auf der 
         Workstation oder auf einem anderen Prozessor läuft. 

         Es sind mindestens 3MB erforderlich, um DECwrite auf einem VT1200 
         anzeigen zu können.
         

         2.0 Zusätzliche unterstützte Hardware         
                          
         DECwrite-Dateien können auf jedem PostScript-Drucker von Digital 
         Equipment gedruckt werden: Laserdrucker ScriptPrinter (LN03R),
         PrintServer 20, PrintServer 40  oder PrintServer 40 Plus.

         In DECchart werden PostScript-Dateien sowohl monochrom als auch farbig
         (Colour PostScript [R]) erzeugt. Monochrome PostScript-Dateien können 
         auf jedem der oben aufgeführten PostScript-Drucker von Digital 
         Equipment gedruckt werden. Wenn die DEC GKS Software oder die 
         Laufzeit-Version und die CDA Converter Library installiert sind, kann
         der DDIF Graphics Hardcopy Konverter benutzt werden, um sowohl das 
         Farb- oder Monochrom Sixel Ausgabe-Format (auszudrucken auf dem 
         Drucker LJ250 Companion Color Printer von Digital Equipment) als auch 
         das HPGL [TM] -Format zu erzeugen (ausgebbar auf dem Plotter LVP16 
         von Digital Equipment). Falls DECprint Utility for PostScript to 
         Sixel Printing for VMS installiert ist, kann die PostScript-Ausgabe 
         aus DECchart (sowohl monochrom als auch farbig) auf dem Drucker LJ250 
         Companion Color Printer von Digital Equipment gedruckt werden.

         In DECwrite können mit dem MD-300 Scanner gescannte Bilder 
         eingefügt werden.
                          
         3.0 VAXCluster-Umgebung
                          
         Dieses Softwareprodukt wird auf jeder zulässigen und lizenzierten
         VAXcluster-Konfiguration* uneingeschränkt unterstützt. 
         Detaillierte Informationen zu besonderen Hardwarevoraussetzungen 
         finden Sie jeweils im Abschnitt Mindest-Hardwarekonfiguration der 
         Software-Produktbeschreibung und von "Hardware- und 
         Softwareumgebung".
                          
         * Eine vollständige Beschreibung der VAXcluster-Konfigurationen 
         unter VMS V5.x (einschließlich CI, NI und Mixed  Interconnect-Kon-
         figurationen) finden Sie in der Softwareproduktbeschreibung zur 
         VAXcluster-Software (SPD  29.78).
        
                          
         4.0 Erforderliche Software      
                          
         Betriebssystem VMS V5.3-1* (und notwendige Komponenten von VMS 
         DECwindows).
	         
         * Achtung: VMS V5.3-1 unterstützt nicht die Erweiterungen zu 
         Display PostScript[TM]

                 
         Folgende Betriebsmöglichkeiten sind für DECwrite zulässig:
        
       - Standalone-Betrieb - X11 Display Server und die Client-Anwendung 
         laufen auf demselben Rechner. 
                          
       - Client/Server-Betrieb - X11 Display Server und Client-Anwendung
         laufen auf verschiedenen Rechnern. 
        
         VMS DECwindows ist Bestandteil des VMS-Betriebssystems, muß jedoch 
         separat installiert sein. Die Installation von VMS DECwindows 
         ermöglicht das Installieren einer der drei folgenden Komponenten, 
         oder aller: 
                          
       - VMS DECwindows Compute Server (Basis mit Laufzeitunterstützung)

       - VMS DECwindows Device Support 

       - VMS DECwindows Programming Support
                          
         Für den Standalone-Betrieb sind folgende DECwindows-Komponenten 
         auf dem Rechner zu installieren:
                          
       - VMS DECwindows Compute Server (Basis mit Laufzeitunterstützung)
 
       - VMS DECwindows Device Support
                          
         Für den Client/Server-Betrieb sind folgende DECwindows-Komponenten 
         auf dem Rechner zu installieren:
                 
         Server-Maschine und Client-Maschine:
                          
       - VMS DECwindows Compute Server (Laufzeitunterstützung)

       - VMS DECwindows Device Support
                          
         VMS-Anpassung
                          
         Bei VMS V5.x sind folgende VMS-Komponenten für die Verwendung des 
         Softwareprodukts in seinem vollen Funktionsumfang erforderlich:
                          
         - VMS Required Saveset
                          
         Wahlweise:
                          
         - "Network Support" -  erforderlich für Cluster- oder 
           Server-Systeme.
          
         - "Utilities" -  erforderlich für die elektronische Post.
                          
         
         Ausführliche Informationen über VMS-Komponenten und deren 
         Zusammenstellung finden Sie in der Softwareproduktbeschreibung zum 
         Betriebssystem VMS (SPD 25.01).
          
         PC DECwindows Display Facility

         PC DECwindows Display Facility ist eine MS-DOS [R] Applikation, die 
         einen X-Server auf dem PC implementiert. Dieser X-Server benutzt das
         Version-11-Protokoll (X11) des Industriestandards X-Window System. 

Wenn DECwrite auf
einem VMS-System ausgeführt wird, das über DECnet mit einem PC
verbunden ist, kann DECwrite auf diesem PC
dargestellt werden und  kann Eingaben vom PC empfangen. PC DECwindows Display
Facility wird nur von PC's mit  Intel 80286 und 80386 Prozessoren unterstützt.
Ausführliche Informationen über  Hardware- und Software-Anforderungen finden
Sie in der  Softwareproduktbeschreibung zu DECnet PCSA Client for DOS, Version
3.0  (SPD 55.07 und SSA 55.07).
         

         5.0 Zusätzliche unterstützte Software    
        
         DECdecision V1.1
         DECview3D for VMS V2.0 
         DECimage Scan Software for VMS V2.0  
         CDA Converter Library for VMS V1.0  
         DECnet PCSA Client for DOS V3.0
         International Lexicon/Français for VMS V1.0 
         International Lexicon/Deutsch for VMS V1.0 
         (in der deutschen  Version enthalten, beinhaltet Deutsch
         und Schweizerdeutsch) 
         International Lexicon/British for VMS V1.0
         International Lexicon/Español for VMS V1.0 
         International Lexicon/Nederlands for VMS V1.0 
         International Lexicon/Svenska for VMS V1.0 
         International Lexicon/American English for VMS V1.0
         International Lexicon/American Business for VMS V1.0 
         International Lexicon/American Medical for VMS V1.0
                          
                          
         6.0 Künftiger Bedarf   
                          
         Die Mindest-Hardware- und Softwareerfordernisse für zukünftige 
         Versionen dieses Produkts können von den für diese Version 
         erforderlichen abweichen.
                          
                          
         7.0 Datenträger
                          
         Band: 9-Spur-Magnetband mit 1600 BPI (PE), TK50 Magnetbandkassette

         Diese Produkt ist auch als Teil der VMS Consolidated Software 
         Distribution auf CDROM verfügbar.        
                          
         Die Dokumentation ist auch als Teil der VMS Online Documentation 
         Library auf CDROM verfügbar.        
                          
         8.0 Bestellinformation
                          
         Die Basis-Bestellnummern für dieses Softwareprodukt sind:
                          
         Lizenzen:			QL-VVFG9-PB 
         Software und Dokumentation:	QA-VVFGA-HM-H5 
         Dokumentation:	 		QA-VVFGA-GZ 
         Dienstleistung: 		QT-VVFG*-**
                          
         Das Zeichen * steht für variable Felder. 
                          
Diese Informationen sind gültig zum Zeitpunkt des Erscheinens der vorliegenden
Version. Aktuelle Informationen erhalten Sie von der nächstgelegenen 
Geschäftsstelle von Digital Equipment.

[R]    Lotus 1-2-3 ist ein Warenzeichen der Lotus Development Corporation.

[R]    PostScript ist ein eingetragenes Warenzeichen der  Adobe 
       Systems, Inc.
         
[R]    MicroSoft ist ein eingetragenes Warenzeichen der  Microsoft Corporation.

[R]    MS-DOS ist ein eingetragenes Warenzeichen der  Microsoft Corporation.

[TM]   Display PostScript ist ein Warenzeichen der Adobe Systems, Inc.

[TM]   WordPerfect ist ein Warenzeichen der WordPerfect Corporation.

[TM]   HPGL ist ein Warenzeichen der Hewlett-Packard Corporation.

[TM]   Das DIGITAL Logo, CDA, DECwrite, DECchart, DECdecision, DDIF,
DECwindows, DX, EVE, EDT, GOLD KEY, LiveLink, LVP16, VAX, VMS, MicroVAX,
VAXstation, VAXserver, PrintServer 20, PrintServer 40, PrintServer 40 Plus,
LN03 und WPS-PLUS sind Warenzeichen  der Digital Equipment Corporation.


November 1990 
         AE-PACAB-TE
                          
                 
                 
        
        


