 






          Järjestelmätuki

          ________________________________________________________________

          TUOTTEEN NIMI:  DECwrite/Suomi for VMS, Version 1.1
	  SSA 25.S6.01-A


          LAITTEISTOVAATIMUKSET

          Tuetut prosessorit:

          VAX:      VAX 3000-310

                    VAX 4000 malli 300,
                    VAX 6000 -mallin 200-sarja,
                    VAX 6000 -mallin 300-sarja,
                    VAX 6000 -mallin 400-sarja
                    VAX 6000 -mallin 500-sarja

                    VAX 9000-210, VAX 9000-410

                    VAX 8200, VAX 8250, VAX 8300, VAX 8350,
                    VAX 8500, VAX 8530, VAX 8550, VAX 8600,
                    VAX 8650, VAX 8700, VAX 8800, VAX 8810,
                    VAX 8820, VAX 8830, VAX 8840

                    VAX-11/730, VAX-11/750, VAX-11/780,
                    VAX-11/785

          MicroVAX: MicroVAX II, MicroVAX 2000,
                    MicroVAX 3100, MicroVAX 3300,
                    MicroVAX 3400, MicroVAX 3500,
                    MicroVAX 3600, MicroVAX 3800,
                    MicroVAX 3900




                                       DIGITAL               Helmikuu 1991

                                                               AE-PADQB-TE

 


          DECwrite/Suomi for VMS, Version 1.1               SSA 25.S6.01-A




          VAXstation: VAXstation II, VAXstation 2000,
                      VAXstation 3100 -sarja, VAXstation 3200,
                      VAXstation 3500, VAXstation 3520,
                      VAXstation 3540

          VAXserver:  VAXserver 3100, VAXserver 3300,
                      VAXserver 3400, VAXserver 3500,
                      VAXserver 3600, VAXserver 3602,
                      VAXserver 3800, VAXserver 3900

                      VAXserver 4000 malli 300

                      VAXserver 6000-210, VAXserver 6000-220,
                      VAXserver 6000-310, VAXserver 6000-320
                      VAXserver 6000-410, VAXserver 6000-420
                      VAXserver 6000-510, VAXserver 6000-520

          Prosessorit, joita ei tueta

          VAX-11/725, VAX-11/782, MicroVAX I, VAXstation I, VAXstation
          8000

          Prosessoreihin liittyvät rajoitukset

          DECwrite toimii kaikissa yllä olevissa prosessoreissa, mutta
          vaatii niiden lisäksi joko työaseman, VT1200-päätteen (V2.0)
          tai Intel[R] 80286- tai 80386-tietokoneen, joka on varustettu PC
          DECwindows -ohjelmalla.

          Levytilavaatimukset (Block Cluster Size = 1):

          Asennusta varten        32600 lohkoa
          tarvittava levytila:
                                  (16.3 megatavua)




                                          2

 


          DECwrite/Suomi for VMS, Version 1.1               SSA 25.S6.01-A




          Käyttöä varten          29400 lohkoa
          tarvittava levytila
          (pysyvä):
                                  (14.7 megatavua)

          Näillä määrillä tarkoitetaan järjestelmälevyllä tarvittavaa
          levytilaa. Koot ovat likiarvoja; todelliset koot saattavat
          vaihdella järjestelmäympäristön, laitteistokokoonpanon ja ohjel-
          mistokokoonpanon mukaan.

          Muistivaatimukset

          Työasemassa tarvitaan muistia vähintään 8 megatavua DECwrite-
          ohjelmistoa ja VMS-käyttöjärjestelmää varten huolimatta siitä,
          toimiiko DECwrite työasemassa vai jossain toisessa prosesso-
          rissa.

          VT1200-päätteessä on oltava vähintään 3 megatavua muistia
          DECwrite-näyttöä varten.

          LISÄLAITTEET

          DECwrite-tiedostot voidaan tulostaa Digitalin PostScript[TM]-
          kirjoittimilla ScriptPrinter (LN03R), PrintServer 20, PrintSer-
          ver 40 tai PrintServer 40 Plus.

          DECwrite-ohjelmiston DECchart-osuudella voidaan tuottaa sekä
          yksivärisiä että värillisiä PostScript[R]-tiedostoja. Yksivä-
          riset PostScript-tiedostot voidaan tulostaa millä tahansa yllä
          mainituista Digitalin PostScript-kirjoittimista. Jos järjestel-
          mään on asennettu DEC GKS -tuote tai ajonaikainen järjestelmä
          sekä CDA-muunnoskirjasto, DDIF Hardcopy -muunnosohjelmalla voi-
          daan tuottaa moniväri- ja yksiväritiedostoja sixel-muodossa
          (tulostus Digitalin LJ250-värikirjoittimella) tai HPGL[TM]-
          muodossa (tulostus Digitalin LVP16-kirjoittimella). Jos jär-
          jestelmässä on ohjelmisto DECprint Utility for PostScript to
          Sixel Printing for VMS, DECchart-ohjelmalla tuotetut PostScript-
          tiedostot (sekä väri- että yksiväritiedostot) voidaan tulostaa
          LJ250-värikirjoittimella.

                                          3

 


          DECwrite/Suomi for VMS, Version 1.1               SSA 25.S6.01-A



          DECwrite-ohjelmistossa voidaan käyttää MD-300-kuvanluku-
          laitteella laadittuja kuvia.

          CLUSTER-YMPÄRISTÖ

          Tämä ohjelmistotuote on rajoituksitta tuettu kaikissa asianmu-
          kaisissa ja käyttöoikeuksin varustetuissa
          VAXcluster*-kokoonpanoissa. Laitteistovaatimukset on lueteltu
          tämän tuotteen ohjelmistotuotekuvauksen sekä järjestelmätuki-
          liitteen kohdassa Laitteistovaatimukset.

          *  V5.x:n VAXcluster-kokoonpanoista on selostus
             VAXcluster- ohjelmistotuotekuvauksessa (29.78.xx); näitä
             kokoonpanoja ovat sekä CI-, Ethernet- että ns. moniliitäntä-
             kokoonpanot (Mixed Interconnect).

          OHJELMISTOVAATIMUKSET

          VMS-käyttöjärjestelmä V5.3 - V5.4 (ja tarvittavat VMS DECwindow-
          sin osat).

          o  Huom: VMS V5.3 ei tue Display PostScript[TM] -tuotelaajennusta.

          Tämä tuote voi toimia jommallakummalla seuraavista tavoista:

          o  Erillisjärjestelmässä - X11-näyttöpalvelin ja työasemasovel-
             lus toimivat samassa koneessa.

          o  Etäisohjelmana - X11-näyttöpalvelin ja työasemasovellus
             toimivat eri koneissa.

          VMS DECwindows on osa VMS-käyttöjärjestelmää, mutta se on asen-
          nettava erikseen. Kun järjestelmässä on VMS DECwindows, siihen
          voidaan asentaa jokin seuraavista kolmesta tai kaikki kolme:

          o  VMS DECwindows Compute Server (perustuote, sisältää ajonai-
             kaisen tuen)

          o  VMS DECwindows Device Support (laitetuki)

          o  VMS DECwindows Programming Support (ohjelmointituki)

                                          4

 


          DECwrite/Suomi for VMS, Version 1.1               SSA 25.S6.01-A



          Erillisjärjestelmissä on oltava seuraavat
          DECwindowsin osat:

          o  VMS DECwindows Compute Server (perustuote, sisältää ajonai-
             kaisen tuen)

          o  VMS DECwindows Device Support (laitetuki)

          Etäiskäyttöä varten järjestelmässä on oltava seuraavat DECwin-
          dowsin osat:

          o  VMS DECwindows Compute Server (ajonaikainen tuki)

          o  VMS DECwindows Device Support (laitetuki)

          VMS:n muokkaus

          VMS V5.x -järjestelmissä on oltava seuraavat VMS-toiminnot tämän
          tuotteen täysipainoista käyttöä varten:

          o  VMS Required Saveset

          Lisätuotteet:

          o  Cluster- tai palvelinjärjestelmissä tarvitaan verkkotuki

          o  Sähköposti-varusohjelmisto

          VMS:n luokista ja muokkauksesta on lisätietoja VMS-käyttöjärjestelmän
          ohjelmistotuotekuvauksessa (SPD 25.01.xx).

          PC DECwindows Display Facility

          PC DECwindows Display Facility on MS-DOS[R]-sovellus, jossa
          käytetään X Window System, versio 11 (X11) -vakiokäytäntöä
          noudattavaa X-palvelinta. VMS-etäisjärjestelmässä DECnetin
          kautta toimiva DECwrite-ohjelmisto saadaan näkyviin PC:llä,
          jolta siihen voidaan myös syöttää tietoja. PC DECwindows Disp-
          lay Facility -ohjelman käyttö on tuettu vain Intel 80286- ja
          80386-tietokoneissa. Lisätietoja laitteisto- ja ohjelmistovaati-
          muksista on tuotekuvauksessa DECnet PCSA Client for DOS, versio
          3.0 (SPD 55.07.08 ja SSA 55.07.08-x).

                                          5

 


          DECwrite/Suomi for VMS, Version 1.1               SSA 25.S6.01-A



          LISÄOHJELMISTOT

          o  DECdecision V1.1

          o  DECview3D for VMS V2.0

          o  DECimage Scan Software for VMS V2.0

          o  CDA Converter Library for VMS V1.0

          o  DECnet PCSA Client for DOS V3.0

          o  International Lexicons for VMS V1.0:

          o  International Lexicon/Français for VMS V1.0

          o  International Lexicon/Deutsch for VMS V1.0

          o  International Lexicon/British for VMS V1.0

          o  International Lexicon/Español for VMS V1.0

          o  International Lexicon/Nederlands for VMS V1.0

          o  International Lexicon/Svenska for VMS V1.0

          o  International Lexicon/American English for VMS   V1.0

          o  International Lexicon/American Business for VMS   V1.0

          o  International Lexicon/American Medical for VMS   V1.0

          TULEVAT VERSIOT

          Tämän tuotteen tulevien versioiden vaatimat laitteiston/ohjelmiston
          minimikokoonpanot voivat poiketa nykyisen version vaatimista
          kokoonpanoista.

          OHJELMISTOTIETOVÄLINE

          Magneettinauha: TK50-nauha, 9-urainen 1600 BPI (PE)

          Tämä tuote on saatavissa myös yhdistelmätoimituksena CDROM-
          levyllä (VMS Consolidated Distribution).

                                          6

 


          DECwrite/Suomi for VMS, Version 1.1               SSA 25.S6.01-A



          Tämän tuotteen ohjelmistokäsikirjat ovat saatavissa myös CDROM-
          levyllä VMS Online Documentation
          Library -palveluna.

          TILAUSTIEDOT

          Ohjelmiston käyttöoikeus: QL-VVFF9-PB
          Ohjelmistotietoväline: QA-VVFFA-H*
          Ohjelmistokäsikirjat: QA-VVFFA-GZ
          Ohjelmistotuotepalvelut: QT-VVFF*-**

          *  Täydennettävä tunnuksen osa. Lisätietoja saatavissa ole-
             vista käyttöoikeuksista, palveluista ja tietovälineistä on
             asianomaisissa hinnastoissa.

          Yllä olevat tiedot ovat julkaisuhetkellä voimassa olevia tie-
          toja. Uusimmat tiedot saa Digitalista.

          [R]  Intel on Intel Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

          [R]  Lotus 1-2-3 on Lotus Development Corporationin rekisteröity
               tavaramerkki.

          [R]  PostScript on Adobe Systems, Inc.:n rekisteröity tavara-
               merkki

          [R]  Microsoft on Microsoft Corporationin rekisteröity tavara-
               merkki.

          [R]  MS-DOS on Microsoft Corporationin rekisteröity tavara-
               merkki.

          [TM] Display PostScript on Adobe Systems, Inc.:n tavaramerkki

          [TM] WordPerfect on WordPerfect Corporationin tavaramerkki.

          [TM] HPGL on Hewlett-Packard Corporationin tavaramerkki.


                                          7

 


          DECwrite/Suomi for VMS, Version 1.1               SSA 25.S6.01-A




          [TM] DIGITALin logo, CDA, DECwrite, DECchart, DECdecision, DE-
               Cimage, DECnet, DECwindows, DDIF, DX, EVE, EDT, GOLD KEY,
               LiveLink, LVP16, MicroVAX, VAX, VAXcluster, VAXstation,
               VAXserver, VMS, PrintServer 20, PrintServer 40, Print-
               Server 40 Plus, LN03 ja WPS-PLUS ovat Digital Equipment
               Corporationin tavaramerkkejä.
































                                          8
