 






          System
          Support
          Addendum

          ________________________________________________________________

          NOME DEL PRODOTTO:  DECwrite/ITALIANO per VMS, Version 1.1
	  SSA 25.S1.01-A


          REQUISITI HARDWARE

          Processori supportati:

          VAX:      VAXft 3000-310
          VAX:      VAX 4000 Serie 300

          VAX:      VAX 6000 Serie 200,
                    VAX 6000 Serie 300,
                    VAX 6000 Serie 400,
                    VAX 6000 Serie 500

                    VAX 9000-210, VAX 9000-410

                    VAX 8200, VAX 8250, VAX 8300, VAX 8350,
                    VAX 8500, VAX 8530, VAX 8550, VAX 8600,
                    VAX 8650, VAX 8700, VAX 8800, VAX 8810,
                    VAX 8820, VAX 8830, VAX 8840

                    VAX-11/730, VAX-11/750, VAX-11/780,
                    VAX-11/785

          MicroVAX: MicroVAX II, MicroVAX 2000,
                    MicroVAX 3100, MicroVAX 3300,
                    MicroVAX 3400, MicroVAX 3500,
                    MicroVAX 3600, MicroVAX 3800,
                    MicroVAX 3900



                                       DIGITAL               Novembre 1990

                                                               AE-PACPB-TE

 


          DECwrite/ITALIANO per VMS, Versione 1.1           SSA 25.S1.01-A




          VAXstation: VAXstation II, VAXstation 2000,
                      VAXstation 3100, VAXstation 3200,
                      VAXstation 3500, VAXstation 3520,
                      VAXstation 3540

          VAXserver:  VAXserver 3100, VAXserver 3300,
                      VAXserver 3400, VAXserver 3500,
                      VAXserver 3600, VAXserver 3602,
                      VAXserver 3800, VAXserver 3900
                      VAXserver 4000 Serie 300

                      VAXserver 6000-210, VAXserver 6000-220,
                      VAXserver 6000-310, VAXserver 6000-320,
                      VAXserver 6000-410, VAXserver 6000-420,
                      VAXserver 6000-510, VAXserver 6000-520

          Processori non supportati

          VAX-11/725, VAX-11/782, MicroVAX I, VAXstation I, VAXstation
          8000

          Restrizioni ai processori

          DECwrite è attivabile su tutti i processori sopra elencati, ma
          richiede una stazione di lavoro, un VT1200 V2.0, o un Intel[TM]
          80286 o 80386 con PC DECwindows come video.

          Spazio su disco richiesto (Block Cluster Size = 1):

          Spazio su disco neces-       42.400 blocchi
          sario per l'installazione:
                                       (21.2 Mbytes)

          Spazio su disco neces-       29.600 blocchi
          sario per l'uso (perma-
          nente):		       (14.5 Mbytes)


                                          2

 


          DECwrite/ITALIANO per VMS, Versione 1.1           SSA 25.S1.01-A





          Questo conteggio si riferisce allo spazio richiesto sul disco
          sistema. Le dimensioni sono approssimate; esse possono variare
          in funzione dall'ambiente dell'utente, della configurazione e
          delle opzioni software selezionate.

          Requisiti di memoria

          È richiesto un minimo di 8 Mbytes di memoria per attivare
          DECwrite e VMS sia che DECwrite sia installato sulla stazione di
          lavoro che su un altro processore.

          È richiesto un minimo di 3 Mbytes di memoria per visualizzare
          DECwrite su un VT1200.

          HARDWARE ADDIZIONALE

          o  I file DECwrite possono essere stampati con qualsiasi stam-
             pante Digital PostScript, ScriptPrinter, (LN03R), PrintServer
             20, PrintServer 40 o
             PrintServer 40 Plus.

          o  DECchart produce file PostScript[R] monocromatici e a col-
             ori. I file PostScript monocromatici possono essere stampati
             su una qualsiasi delle stampanti PostScript Digital sopra
             elencate. Se è installato il DEC GKS o la sua libreria run-
             time e la CDA Converter Library, può essere utilizzato il
             convertitore DDIF Graphics Hardcopy per generare file in
             formato sixel a colori e monocromatico (stampabile sulla
             stampante a colori Digital LJ250 Companion) ed in formato
             HPGL[TM] (stampabile su LVP16 Digital). Se è installato anche
             DECprint Utility for PostScript to Sixel Printing for VMS,
             l'output PostScript di DECchart (sia a colori che monocro-
             matico) può essere stampato sulla stampante a colori Digital
             LJ250 Companion.


                                          3

 


          DECwrite/ITALIANO per VMS, Versione 1.1           SSA 25.S1.01-A



          o  DECwrite accetta immagini scandite con lo Scanner MD-300.

          AMBIENTE CLUSTER

          Questo prodotto è completamente supportato quando installato
          su una configurazione VAXcluster* valida senza restrizioni. La
          sezione REQUISITI HARDWARE del Software Product Description ed
          il System Support Addendum dettagliano gli hardware speciali
          richiesti dal prodotto.

          *  Le configurazioni VAXcluster V5.x sono descritte nel VAXclus-
             ter Software Product Description
             (29.78.xx) ed includono CI, Ethernet, e configurazioni Mixed
             Interconnect.

          REQUISITI SOFTWARE

          Sistema operativo VMS V5.3 - V5.4 (ed i componenti VMS DECwin-
          dows necessari)

          *  Nota: VMS V5.3 non supporta le estensioni Display PostScript[TM].

          Questo prodotto può essere attivato in una delle seguenti modal-
          ità:

          o  Esecuzione Standalone - Con server X11 e applicazione client
             sulla stessa macchina.

          o  Esecuzione Remota - Con server X11 e applicazione client su
             macchine diverse.

          VMS DECwindows è parte del sistema operativo VMS ma deve essere
          installato separatamente. L'installazione di VMS DECwindows con-
          sente l'installazione di uno o di tutti i seguenti componenti:

          o  VMS DECwindows Compute Server (kit di base; include supporto
             runtime)

          o  VMS DECwindows Device Support

          o  VMS DECwindows Programming Support

                                          4

 


          DECwrite/ITALIANO per VMS, Versione 1.1           SSA 25.S1.01-A



          Per l'esecuzione remota, devono essere installati i seguenti
          componenti DECwindows sulla macchina:

          o  VMS DECwindows Compute Server (kit di base; include supporto
             runtime)

          o  VMS DECwindows Device Support

          Per esecuzione remota, devono essere installati i seguenti
          componenti DECwindows sul sistema server e su quello client:

          o  VMS DECwindows Compute Server (supporto runtime)

          o  VMS DECwindows Device Support

          VMS Tailoring

          Per VMS 5.x, sono necessarie le seguenti classi per la totale
          funzionalità di questo prodotto:

          o  VMS Required Saveset

          Addizionale:

          o  Network Support - richiesto per cluster o per sistema server

          o  Funzionalità per Mail

          Per ulteriori informazioni sulle classi VMS e sul tailoring,
          consultare il VMS Operating System Software Product Description
          (SPD 25.01.xx).

          PC DECwindows Display Facility

          PC DECwindows Display Facility è un'applicazione MS-DOS[R]
          basata su X server che utilizza il protocollo industry-standard
          X Window System, Version 11 (X11). DECwrite eseguito su un
          sistema VMS remoto in rete può essere visualizzato e riceve
          input dal personal computer. PC DECwindows Display Facility è
          supportato solo su macchine Intel[R] 80286 e 80386. Per ulte-
          riori informazioni consultare il Software Product Description

                                          5

 


          DECwrite/ITALIANO per VMS, Versione 1.1           SSA 25.S1.01-A



          (SPD 55.07.08 e SSA 55.07.08-x) di DECnet PCSA Client for DOS,
          Version 3.0.

          SOFTWARE ADDIZIONALE

          Lessici internazionali per VMS V1.0:

             DECdecision V1.1
             DECview3D for VMS V2.0
             DECimage Scan Software for VMS V2.0
             CDA Converter Library for VMS V1.0
             DECnet PCSA Client for DOS V3.0
             International Lexicon/Français for VMS V1.0
             International Lexicon/Deutsch for VMS V1.0
             International Lexicon/British for VMS V1.0
             International Lexicon/Español for VMS V1.0
             International Lexicon/Italiano for VMS V1.0
             International Lexicon/Nederlands for VMS V1.0
             International Lexicon/Svenska for VMS V1.0
             International Lexicon/American English for VMS V1.0 (in-
             cluso nella versione americana)
             International Lexicon/American Business for VMS V1.0
             International Lexicon/American Medical for VMS V1.0

          EVENTUALI ESPANSIONI

          I requisiti hardware e software minimi per le versioni future
          di questo prodotto potranno essere diversi da quelli minimi
          necessari nella versione attuale.

          SUPPORTI DI DISTRIBUZIONE

          Nastro: 9-tracce 1600 BPI Magtape (PE), TK50

          Questo prodotto è disponibile anche come parte del VMS Consoli-
          dated Distribution su CDROM.

          La documentazione software di questo prodotto è disponibile
          anche come parte del VMS Online Documentation Library su CDROM.

                                          6

 


          DECwrite/ITALIANO per VMS, Versione 1.1           SSA 25.S1.01-A



          INFORMAZIONI SULLE ORDINAZIONI

          Licenze Software: QL-VVFU9-PB
          Supporto Software: QA-VVFUA-H*
          Documentazione Software: QA-VVFUA-GZ
          Servizi addizionali: QT-VVFU*-**

          *  Indica i campi variabili. Per maggiori informazioni su li-
             cenze, servizi e supporti disponibili consultare l'apposito
             listino.

          Queste informazioni sono ritenute valide al momento del rilascio
          del prodotto. Per informazioni aggiornate mettersi in contatto
          con la sede DIGITAL più vicina.

          [R]  Intel è un marchio registrato della Intel Corporation.

          [R]  Lotus 1-2-3 è un marchio registrato della Lotus Development
               Corporation.

          [R]  PostScript è un marchio registrato di Adobe Systems, Inc.

          [R]  Microsoft è un marchio registrato della Microsoft Corpora-
               tion.

          [R]  MS-DOS è un marchio registrato della Microsoft Corporation.

          [TM] Display PostScript è un marchio registrato di Adobe Sys-
               tems, Inc.

          [TM] WordPerfect è un marchio registrato della WordPerfect
               Corporation.

          [TM] HPGL è un marchio registrato della Hewlett-Packard Corpora-
               tion.






                                          7

 


          DECwrite/ITALIANO per VMS, Versione 1.1           SSA 25.S1.01-A




          [TM] Il logotipo DIGITAL, CDA, DECchart, DECdecision, DECimage,
               DECnet, DECwindows, DECwrite, DDIF, DX, EVE, EDT, GOLD KEY,
               LiveLink, LN03, MicroVAX, PrintServer 20, PrintServer 40,
               PrintServer 40 Plus, VAX, VAXcluster, VAXserver, VAXsta-
               tion, VMS e WPS-PLUS sono marchi registrati della Digital
               Equipment Corporation.
































                                          8
