System
Support
Addendum
================================================================================
日本語 DECwrite/VMS Version 1.1 システム・サポート付加情報
                                                             SSA 26.F6.01-A


必要なハードウェアの最小構成



●適用プロセッサ

 VAX:     VAX 4000 モデル 200,
          VAX 4000 モデル 300,
          VAX 6000 モデル 200 シリーズ,
          VAX 6000 モデル 300 シリーズ,
          VAX 6000 モデル 400 シリーズ,
          VAX 6000 モデル 500 シリーズ,
          VAX 8200, VAX 8250, VAX 8300,
          VAX 8350, VAX 8500, VAX 8530,
          VAX 8550, VAX 8600, VAX 8650,
          VAX 8700, VAX 8800, VAX 8810,
          VAX 8820, VAX 8830, VAX 8840,
          VAX 8842, VAX 8974, VAX 8978,
          VAX 9000 モデル 210,
          VAX 9000 モデル 400 シリーズ,
          VAXft 3000 モデル 310,
          VAX-11/730, VAX-11/750,
          VAX-11/780, VAX-11/785

 MicroVAX:      MicroVAX II,
                MicroVAX 2000, MicroVAX 3100,
                MicroVAX 3300, MicroVAX 3400,
                MicroVAX 3500, MicroVAX 3600,
                MicroVAX 3800, MicroVAX 3900

 VAXstation:       VAXstation II,
                   VAXstation 2000,
                   VAXstation 3100 シリーズ,
                   VAXstation 3200, VAXstation 3500,
                   VAXstation 3520, VAXstation 3540

 VAXserver:      VAXserver 3100, VAXserver 3300,
                 VAXserver 3400, VAXserver 3500,
                 VAXserver 3600, VAXserver 3602,
                 VAXserver 3800, VAXserver 3900,
                 VAXserver 4000 モデル 300,
                 VAXserver 6000-210,
                 VAXserver 6000-310,
                 VAXserver 6000-410,
                 VAXserver 6000-420
                 VAXserver 6000-510
                 VAXserver 6000-520

日本語 DECwrite/VMS（以下，日本語 DECwrite と呼びます）は上記のど
のプロセッサ上でも使用できますが，画面表示には VAXstation が必要とな
ります。

●適用されないプロセッサ

 ・  VAX-11/725
 ・  VAX-11/782
 ・  MicroVAX I
 ・  VAXstation I
 ・  VAXstation 8000

●必要なディスク容量
（Block Cluster Size = 3 の場合）

 インストール時 :      約 64,800 ブロック
                       （約 32 Mバイト）
 システム運用時 :      約 53,500 ブロック
                       （約 27 Mバイト）

これらの値は，システム・ディスク上で必要なディスク容量を示したものであ
り，概数です。実際の値はユーザのシステム環境，構成，選択するソフトウェ
アによって異なります。

●必要なメモリ

スタンドアロン・ワークステーションで, 日本語 DECwrite と日本語 VMS
を使用するには，少なくとも 12 MB のメモリが必要です。 日本語 DECwrite
を別のプロセッサで実行する場合には，ワークステーションに少なくとも 8 MB
のメモリが必要です。バージョン 5.x の VAXcluster 構成の場合は VAXcluster
の『Software Product Description（29.78.xx）』 を参照してください。

●クラスタ環境

本製品は，正規のライセンスを持つ VAXcluster * 構成上にインストールされ
ている場合には機能上の制約を受けません。本ソフトウェアで必要とされる
ハードウェアについては，必要なハードウェアの最小構成の項に記述されてい
るとおりです。

*： バージョン 5.x の VAXcluster 構成については VAXcluster の『Software
Product Description（29.78.xx）』に詳しく説明されています。また，
この構成には CI，NI および MI 構成が含まれます。


オプション・ハードウェア

日本語 DECwrite は，DEC の PostScript プリンタである次の日本語プリ
ントサーバ・ハードウェアで印刷できます。
 ・  LPS40-AJ
 ・  LPS40-DJ
 ・  LPS20-AJ *
 ・  LN82R

*： 日本語 DECwrite で作成した文章中にゴシック体が使用されている場
合，日本語プリントサーバ（LPS20-AJ）ではゴシック体がすべて竜明朝体
（注：日本語プリントサーバ・ファミリ使用時は，画面フォントの明朝体は印
刷時には竜明朝体で印刷されます）に変換されて印刷されます。これは，日本
語プリントサーバ（LPS20-AJ）がゴシック書体を持っていないためです。

DECchart は上記の PostScript プリンタに出力できます。
日本語 DECwrite は MD-300 スキャナを使用して取り込んだイメージを受
け付けます。


必須ソフトウェア

●オペレーティング・システム

日本語 VMS オペレーティング・システム V5.3〜5.4
（および日本語 VMS DECwindows の必要なソフトウェア）
この製品は次のいずれかの方法で実行できます。

《スタンドアロン実行》
X11 ディスプレイ・サーバとクライアント・アプリケーションを同じマシン
で実行します。

《リモート実行》
X11 ディスプレイ・サーバとクライアント・アプリケーションを別のマシン
で実行します。

日本語 VMS DECwindows をインストールする場合，次に示す 3 つのソフト
ウェアのうち，一部だけをインストールするのか，全部をインストールするの
かを選択できます。
 ・  VMS DECwindows Compute Server
     (ベース・キット;ランタイム・サポートを含む)
 ・  VMS DECwindows Device Support
 ・  VMS DECwindows Programming Support

スタンドアロン実行またはリモート実行の場合は，次の DECwindows ソフト
ウェアをそれぞれインストールしてください。

《スタンドアロン実行》
 ・  VMS DECwindows Compute Server
     (ベース・キット;ランタイム・サポートを含む)
 ・  VMS DECwindows Device Support

《リモート実行》
サーバ・マシーンとクライアント・マシーン上で
 ・  VMS DECwindows Compute Server
     (ベース・キット;ランタイム・サポートを含む)
 ・  VMS DECwindows Device Support


● VMS テーラリング

VMS バージョン5.0 以降のシステムで本レイヤード・プロダクトの全機能を
得るには，次の VMS ソフトウェアが必要です。

 ・  VMS Required Save Set
 ・  Network Support
     クラスタ・システムまたはサーバ・システムの場合に必要
 ・  Utilities
     電子メールの場合に必要

VMS のクラスおよびテーラリングについては，VMS Operating System の
『Software Product Description（SPD 25.01.xx）』を参照してくだ
さい。


オプション・ソフトウェア

 ・  DECdecision for VMS V1.1
 ・  DECview3D for VMS V2.0
 ・  DECimage Scan Software for VMS V2.0
 ・  CDA Converter Library for VMS V1.0
 ・  PATHWORKS for VMS V4.0
 ・  PATHWORKS for DOS V3.0
 ・  International Lexicon/Francais for VMS V1.0
 ・  International Lexicon/Deutsch for VMS V1.0
 ・  International Lexicon/British for VMS V1.0
 ・  International Lexicon/Espa"nol for VMS V1.0
 ・  International Lexicon/Nederlands for VMS V1.0
 ・  International Lexicon/Svenska for VMS V1.0
 ・  International Lexicon/American English for VMS V1.0 （日本語
     DECwriteに含まれる）
 ・  International Lexicon/American Business for VMS V1.0
 ・  International Lexicon/American Medical for VMS V1.0


バージョンアップの考慮

本製品の将来のバージョンでは, 必要なハードウェアおよびソフトウェアの最
小構成が変更されることがあります。


提供媒体

 テープ:    TK50 ストリーム・テープ・カートリッジ,
            9 トラック 1600 BPI 磁気テープ（PE）


注文情報

最寄りの日本 DEC の各支店/営業所にお問い合わせください。


1991 年 6 月
AE-B390B-TE-JO
