 






          System
          Support
          Addendum

          ________________________________________________________________

          PRODUKTNAAM:  DECwrite/NEDERLANDS for VMS, Versie 1.1        
	  SSA 25.S7.01-A

          VEREISTE APPARATUUR

          Ondersteunde processors

          VAX:      VAXft 3000-310,

                    VAX 4000 Model 300 Series,

                    VAX 6000 Model 200 Series,
                    VAX 6000 Model 300 Series,
                    VAX 6000 Model 400 Series,
                    VAX 6000 Model 500 Series

                    VAX 9000-210,
                    VAX 9000-410

                    VAX 8200, VAX 8250, VAX 8300, VAX 8350,
                    VAX 8500, VAX 8530, VAX 8550, VAX 8600,
                    VAX 8650, VAX 8700, VAX 8800, VAX 8810,
                    VAX 8820, VAX 8830, VAX 8840

                    VAX-11/730, VAX-11/750, VAX-11/780,
                    VAX-11/785

          MicroVAX: MicroVAX II, MicroVAX 2000,
                    MicroVAX 3100, MicroVAX 3300,
                    MicroVAX 3400, MicroVAX 3500,
                    MicroVAX 3600, MicroVAX 3800,


                                       DIGITAL                Januari 1991

                                                               AE-PAE1B-TE

 


          DECwrite/NEDERLANDS for VMS, Versie 1.1           SSA 25.S7.01-A




                    MicroVAX 3900

          VAXstation: VAXstation II, VAXstation 2000,
                      VAXstation 3100 Series, VAXstation 3200,
                      VAXstation 3500, VAXstation 3520,
                      VAXstation 3540


          VAXserver:  VAXserver 3100, VAXserver 3300,
                      VAXserver 3400, VAXserver 3500,
                      VAXserver 3600, VAXserver 3602,
                      VAXserver 3800, VAXserver 3900

                      VAXserver 4000, Model 300

                      VAXserver 6000-210, VAXserver 6000-220,
                      VAXserver 6000-310, VAXserver 6000-320,
                      VAXserver 6000-410, VAXserver 6000-420,
                      VAXserver 6000-510, VAXserver 6000-520

          Niet-ondersteunde processors

          VAX-11/725, VAX-11/782, MicroVAX I, VAXstation I, VAXstation
          8000

          Beperkingen

          DECwrite draait op alle bovenstaande processors, mits voor weer-
          gave gebruik wordt gemaakt van een werkstation, een VT1200 V2.0
          of een Intel[R] 80286 of 80386 in combinatie met PC DECwindows.

          Aantal benodigde blokken (block cluster size = 1):

          Vereiste schijfruimte        34.200 blokken
          voor installatie:
                                       (17,1 MB)


                                          2

 


          DECwrite/NEDERLANDS for VMS, Versie 1.1           SSA 25.S7.01-A




          Vereiste schijfruimte        31.000 blokken
          voor gebruik (permanent):
                                       (15,5 MB)

          Deze cijfers hebben betrekking op de vereiste ruimte op de sys-
          teemschijf. De hoeveelheid benodigde ruimte is bij benadering:
          in de praktijk kan de be-
          nodigde ruimte afwijken. Dit is afhankelijk van de systeemom-
          geving, de configuratie en de optionele programmatuur.

          Benodigde geheugenruimte

          Zowel op een standalone werkstation als op een ander type pro-
          cessor is minimaal 8 MB geheugen noodzakelijk om te werken met
          DECwrite/NEDERLANDS en VMS.

          Als DECwrite draait op een VT1200 is minimaal 3 MB geheugen
          noodzakelijk.

          OPTIONELE APPARATUUR

          DECwrite bestanden kunnen worden afgedrukt op elke Digital
          PostScript[R] printer, ScriptPrinter (LN03R), PrintServer 20,
          PrintServer 40 of PrintServer 40 Plus.

          DECchart bestanden kunnen zowel monochroom als in kleur als
          PostScript[R]-bestanden worden afgedrukt. Monochrome afdrukken
          worden gemaakt met behulp van een van de bovengenoemde Post-
          Script[R] prin-
          ters van Digital. Als u beschikt over DEC GKS of een runtime
          systeem en de CDA Converter Library is geïnstalleerd, kan het
          conversieprogramma DDIF Graphics Hardcopy worden gebruikt voor
          het aanmaken van sixel-bestanden voor kleuren of zwart-wit af-
          druk (op de Digital LJ250 Companion kleurenprinter) en HPGL[TM]-
          bestanden (voor afdruk op de Digital LVP16). Als de DECprint
          Utility for PostScript to Sixel Printing for VMS is geïnstal-
          leerd, kunnen PostScript[R] bestanden (in kleur of monochroom)
          die met DECchart zijn aangemaakt, worden afgedrukt op de LJ250
          Companion kleurenprinter.

                                          3

 


          DECwrite/NEDERLANDS for VMS, Versie 1.1           SSA 25.S7.01-A



          In DECwrite kunnen bovendien afbeeldingen worden opgenomen, die
          met de MD-300 Scanner zijn gescand.

          CLUSTER-OMGEVING

          Dit produkt wordt volledig ondersteund wanneer het wordt geïn-
          stalleerd op een geldige VAXcluster-configuratie(*). In de pa-
          ragraaf `Vereiste apparatuur' van deze SSA en in de SPD wordt
          informatie gegeven over apparatuur die vereist is voor dit pro-
          dukt.

          *  Een uitgebreide beschrijving van V5.x VAXcluster-configuraties
             vindt u in de VAXcluster Software Product Description
             (29.78.x). Deze clusters omvatten CI, Ethernet en Mixed
             Interconnect configuraties.

          VEREISTE PROGRAMMATUUR

          VMS besturingssysteem V5.3 (en de benodigde componenten van VMS
          DECwindows)

          o  Opmerking: het programma Display PostScript[TM] wordt niet
             ondersteund door VMS V5.3.

          Dit produkt kan op de volgende manieren worden gebruikt:

          o  Standalone - de X11 display-server en de client-applicatie
             draaien op dezelfde machine.

          o  Binnen een netwerk - de X11 display-server en de client-
             applicatie draaien op verschillende machines.

          VMS DECwindows maakt deel uit van VMS maar
          dient apart te worden geïnstalleerd. Wanneer VMS DECwindows
          is geïnstalleerd, hebt u de mogelijkheid één of meer van de
          volgende drie componenten te installeren:

          o  VMS DECwindows Compute Server (basiskit; inclusief runtime--
             ondersteuning)

          o  VMS DECwindows Device Support

                                          4

 


          DECwrite/NEDERLANDS for VMS, Versie 1.1           SSA 25.S7.01-A



          o  VMS DECwindows Programming Support

          Indien DECwrite op een standalone machine wordt gebruikt, dienen
          de volgende DECwindows componenten te zijn geïnstalleerd:

          o  VMS DECwindows Compute Server (basiskit; inclusief runtime-
             ondersteuning)

          o  VMS DECwindows Device Support

          Indien DECwrite binnen een netwerk wordt gebruikt, dienen de
          volgende DECwindows componenten te zijn geïnstalleerd op server
          en client:

          o  VMS DECwindows Compute Server
             (runtime-ondersteuning)

          o  VMS DECwindows Device Support

          VMS aanpassen

          Voor VMS 5.x, is de volgende VMS class vereist voor volledige
          ondersteuning van DECwrite:

          o  VMS Required Saveset

          Optioneel:

          o  Network Support is vereist voor cluster- of server-systemen

          o  Utilities is nodig voor postberichten

          Raadpleeg de VMS Operating System Software Pro-
          duct Description (SPD 25.01.x) voor meer informatie over VMS
          classes en aanpassingen.

          PC DECwindows Display Facility

          PC DECwindows Display Facility is een MS-DOS[R]-applicatie voor
          de implementatie van een X server die gebruik maakt van het
          standaard- protocol X Window System, Versie 11. Wanneer DECwrite
          binnen een VMS-netwerk draait via DECnet, kan voor invoer en

                                          5

 


          DECwrite/NEDERLANDS for VMS, Versie 1.1           SSA 25.S7.01-A



          uitvoer een personal computer worden gebruikt. PC DECwindows
          Display Facility wordt uitsluitend ondersteund op Intel[R] 80286
          en 80386 machines. Raadpleeg de Software Product Description
          (SPD 55.07.07 en SSA 55.07.07-A) van DECnet PCSA Client for DOS,
          Versie 3.0 voor nadere informatie over de vereiste apparatuur en
          programmatuur.

          OPTIONELE PROGRAMMATUUR

             DECdecision V1.1
             DECview3D for VMS V2.0
             DECimage Scan Software for VMS V2.0
             CDA Converter Library for VMS V1.0
             DECnet PCSA Client for DOS V3.0
             Internationale lexicons voor VMS V1.0
             International Lexicon/Français for VMS V1.0
             International Lexicon/Deutsch for VMS V1.0
             International Lexicon/British for VMS V1.0
             International Lexicon/Español for VMS V1.0
             International Lexicon/Nederlands for VMS V1.0
             International Lexicon/Svenska for VMS V1.0
             International Lexicon/American English for VMS   V1.0 (gele-
             verd bij de U.S. Versie)
             International Lexicon/American Business for VMS   V1.0
             International Lexicon/American Medical for VMS   V1.0

          TOEKOMSTIGE GROEI

          De minimumvereisten voor apparatuur/programmatuur voor eventuele
          toekomstige versies van dit produkt kunnen afwijken van de
          minimumvereisten voor de huidige versie.

          OPSLAGMEDIA WAAROP DE PROGRAMMATUUR WORDT GELEVERD

          Tape : 9-sporige 1600 BPI Magtape (PE), TK50 Streaming Tape

          Dit produkt is tevens beschikbaar als onderdeel van de VMS
          Consolidated Software Distribution op CDROM.

                                          6

 


          DECwrite/NEDERLANDS for VMS, Versie 1.1           SSA 25.S7.01-A



          De documentatie voor dit produkt is tevens beschikbaar als
          onderdeel van de VMS Online Documentation Library op CDROM.

          BESTELINFORMATIE

          Software-gebruiksrecht: QL-VVFH9-PB
          Software-media: QA-VVFHA-H*
          Documentatie: QA-VVFHA-GZ
          Software-services: QT-VVFH*-**

          *  Geeft aan dat deze velden variabel zijn. Zie voor meer infor-
             matie over verkrijgbare gebruiksrechten, services en media
             het desbetreffende prijzenboek.

          Bovenstaande informatie geldt op het tijdstip van uitgave. Neem
          voor de meest recente informatie contact op met Digital.

          [R]  Intel is een geregistreerd handelsmerk van Intel Corpora-
               tion.

          [R]  Lotus 1-2-3 is een geregistreerd handelsmerk van Lotus
               Development Corporation.

          [R]  PostScript is een geregistreerd handelsmerk van Adobe
               Systems, Inc.

          [R]  Microsoft is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft
               Corporation.

          [R]  MS-DOS is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft
               Corporation.

          [TM] Display PostScript is een handelsmerk van Adobe Systems,
               Inc.

          [TM] WordPerfect is een handelsmerk van WordPerfect Corporation.



                                          7

 


          DECwrite/NEDERLANDS for VMS, Versie 1.1           SSA 25.S7.01-A




          [TM] HPGL is een handelsmerk van Hewlett-Packard Corporation.

          [TM] Het Digital logo, CDA, DECwrite, DECchart, DECdecision,
               DECimage, DECnet, DECwindows, DDIF, DX, EVE, EDT, Live-
               Link, MicroVAX, VAX, VAXcluster, VMS, VAXstation, VAXser-
               ver, PrintServer 20, PrintServer 40, PrintServer 40 Plus,
               LN03 en WPS-PLUS zijn handelsmerken van Digital Equipment
               Corporation.






























                                          8
