 






          System
          Support
          Addendum

          ________________________________________________________________

          PRODUKTNAMN:  DECwrite/SVENSKA för VMS, Version 1.1
	  SSA 24.S4.01-A

          MASKINVARUKRAV

          Understödda processorer:

          VAX:      VAXft 3000-310

                    VAX 4000 Model 300

                    VAX 6000 Model 200 Series,
                    VAX 6000 Model 300 Series,
                    VAX 6000 Model 400 Series,
                    VAX 6000 Model 500 Series

                    VAX 9000-210,
                    VAX 9000-410

                    VAX 8200, VAX 8250, VAX 8300, VAX 8350,
                    VAX 8500, VAX 8530, VAX 8550, VAX 8600,
                    VAX 8650, VAX 8700, VAX 8800, VAX 8810,
                    VAX 8820, VAX 8830, VAX 8840

                    VAX-11/730, VAX-11/750, VAX-11/780,
                    VAX-11/785

          MicroVAX: MicroVAX II, MicroVAX 2000,
                    MicroVAX 3100, MicroVAX 3300,
                    MicroVAX 3400, MicroVAX 3500,
                    MicroVAX 3600, MicroVAX 3800,
                    MicroVAX 3900

                                       DIGITAL                Januari 1991

                                                               AE-PAD8B-TE

 


          DECwrite/SVENSKA för VMS, Version 1.1             SSA 24.S4.01-A




          VAXstation: VAXstation II, VAXstation 2000,
                      VAXstation 3100 Series, VAXstation 3200,
                      VAXstation 3500, VAXstation 3520,
                      VAXstation 3540

          VAXserver:  VAXserver 3100, VAXserver 3300,
                      VAXserver 3400, VAXserver 3500,
                      VAXserver 3600, VAXserver 3602,
                      VAXserver 3800, VAXserver 3900

                      VAXserver 4000 Model 300

                      VAXserver 6000-210, VAXserver 6000-220,
                      VAXserver 6000-310, VAXserver 6000-320,
                      VAXserver 6000-510, VAXserver 6000-520,
                      VAXserver 6000-410, VAXserver 6000-420

          Processorer som inte är understödda

          VAX-11/725, VAX-11/782, MicroVAX I, VAXstation I, VAXstation
          8000

          Processorbegränsningar

          DECwrite kan exekveras från vilken som helst av ovanstående
          understödda processorer, men kräver som presentationsenhet en
          arbetsstation, en VT1200 V2.0, en Intel [R] 80286 eller 80386
          med PC DECwindows.

          Skivminneskrav (Block Cluster Size = 1):

          Skivminneskrav för instal-    29,700 block
          lation:
                                        (14,9 Mb)

          Skivminneskrav för perma-     26,500 block
          nent användning:
                                        (13,3 Mb)

                                          2

 


          DECwrite/SVENSKA för VMS, Version 1.1             SSA 24.S4.01-A





          Ovanstående siffror gäller krav på minnesutrymme för system-
          skivminnet. Siffrorna är ungefärliga och kan variera beroende på
          användarens systemmiljö, systemkonfiguration och tillvalspro-
          gramvara.

          Minneskrav

          Minst 8 Mb minneskapacitet krävs för att köra DECwrite och VMS
          på en arbetsstation, oavsett om DECwrite körs från arbetsstatio-
          nen eller från någon annan processor.

          Minst 3 Mb minneskapacitet krävs på en VT1200 för att presentera
          DECwrite.

          TILLÄGGSMASKINVARA

          Filer skapade med DECwrite kan skrivas ut på Digitals PostScript-
          skrivare ScriptPrinter (LN03R), PrintServer 20, PrintServer 40
          och PrintServer 40 Plus.

          Från DECchart i DECwrite kan man skapa både svartvita filer
          och färgfiler i formatet PostScript [R]. Svartvita PostScript-
          filer kan skrivas ut på de PostScript-skrivare son nämnts ovan.
          Om DEC GKS och CDA Converter Library finns installerade, kan
          konverteringsprogrammet DDIF Graphics Hardcopy användas för att
          skapa sixelformat i svartvitt och färg (som kan skrivas ut på
          Digitals färgskrivare LJ250 Companion) och formatet HPGL[TM]
          (som kan skrivas ut på Digitals LVP16). Om DECprint Utility
          for PostScript to Sixel Printing for VMS finns installerad, kan
          PostScript-filer från DECchart (svartvita eller i färg) skrivas
          ut på en LJ250 Companion.

          DECwrite kan arbeta med punktuppbyggda bilder (images) inlästa
          med bildläsaren MD-300 Scanner.


                                          3

 


          DECwrite/SVENSKA för VMS, Version 1.1             SSA 24.S4.01-A


          KLUSTERMILJÖ

          Denna programvara får fullt understöd när den installeras på en
          godkänd och licensierad VAXcluster-konfiguration* utan begrän-
          sningar. Under MASKINVARUKRAV i Software Product Description
          (SPD) och System Support Addendum (SSA) för DECwrite finns en
          detaljerad redogörelse för vilken maskinvara som krävs.

          *  Konfigurationer med VAXcluster v5.x beskrivs i detalj i SPD:n
             för VAXcluster (29.78.xx) och omfattar konfigurationerna CI,
             Ethernet och Mixed Interconnect.

          PROGRAMVARUKRAV

          Operativsystemet VMS V5.3 - V5.4 (och nödvändiga delar av VMS
          DECwindows)

          *  Observera att VMS V5.3 inte understöder
             Display PostScript[TM].

          Denna produkt kan exekveras på följande två sätt:

          o  Fristående exekvering, där X11 presentationsservern och
             klientprogramvaran exekveras på samma maskin.

          o  Nätverksexekvering, där X11 presentationsservern och klient-
             programvaran exekveras på olika maskiner.

          VMS DECwindows ingår i operativsystemet VMS, men måste ändå
          installeras separat. Efter att VMS DECwindows installerats kan
          en eller flera av följande tilläggskomponenter installeras:

          o  VMS DECwindows Compute Server (Base kit med runtime support)

          o  VMS DECwindows Device Support

          o  VMS DECwindows Programming Support

          För fristående exekvering måste följande DECwindows-komponenter
          installeras:

          o  VMS DECwindows Compute Server (Base kit med runtime support)

          o  VMS DECwindows Device Support

                                          4

 


          DECwrite/SVENSKA för VMS, Version 1.1             SSA 24.S4.01-A



          För nätverksexekvering måste följande DECwindows-komponenter
          installeras:

          o  VMS DECwindows Compute Server (runtime support)

          o  VMS DECwindows Device Support

          Anpassning av VMS

          För att denna produkt ska fungera fullt ut på system med VMS
          v5.x fordras följande VMS-klasser:

          o  VMS Required Saveset

          Tillägg:

          o  Network Support krävs för system med kluster eller server.

          o  Utilities krävs för elektronisk post

          För ytterligare information om VMS-klasser och anpassning, se
          Software Product Description för operativsystemet VMS. (SPD
          25.01.xx).

          PC DECwindows Display Facility

          PC DECwindows Display Facility är en tillämpning under MS-DOS
          [R] som använder en X-server med protokollet X Window System,
          version 11 (X11). DECwrite kan köras på ett avlägset VMS-system
          med DECnet och presenteras på samt ta emot indata från en per-
          sondator. PC DECwindows Display Facility understöds bara på
          Intel 80286 och 80386. Se Software Product Description för
          DECnet PCSA Client for DOS, version 3.0 (SPD 55.07.08 och SSA
          55.07.08-x) för maskinvarukrav och programvarukrav.

          TILLÄGGSPROGRAMVARA

          o  DECdecision V1.1

          o  DECview3D for VMS V2.0

          o  DECimage Scan Software for VMS V2.0

          o  CDA Converter Library for VMS V1.0

                                          5

 


          DECwrite/SVENSKA för VMS, Version 1.1             SSA 24.S4.01-A



          o  DECnet PCSA Client for DOS V3.0

          o  International Lexicon/Français for VMS V1.0

          o  International Lexicon/Deutsch for VMS V1.0

          o  International Lexicon/British for VMS V1.0

          o  International Lexicon/Español for VMS V1.0

          o  International Lexicon/Nederlands for VMS V1.0

          o  International Lexicon/Svenska for VMS V1.0

          o  International Lexicon/American English for VMS V1.0 (finns i
             versionen för amerikansk engelska)

          o  International Lexicon/American Business for VMS V1.0

          o  International Lexicon/American Medical for VMS V1.0

          UTBYGGNAD

          Minimikraven för maskinvaran och programvaran för kommande ver-
          sioner av DECwrite kan komma att skilja sig från de minimikrav
          som gäller för denna version.

          DISTRIBUTIONSMEDIA

          Band: 9-spåriga 1600 BPI magnetband (PE), TK50 Streaming Tape

          Denna produkt kan även köpas som en del av VMS Consolidated
          distribution på CDROM.

          Dokumentationen för denna produkt finns också tillgänglig som
          del av VMS Online Documentation Library på CDROM.

          ORDERINFORMATION

          Software Licenses: QL-VVFM9-PB
          Software Media: QA-VVFMA-H*
          Software Documentation: QA-VVFMA-GZ
          Software Product Services: QT-VVFM*-**

                                          6

 


          DECwrite/SVENSKA för VMS, Version 1.1             SSA 24.S4.01-A



          *  Asterisken betecknar varierande enheter. För ytterligare
             information om tillgängliga licenser, media och service, se
             gällande prislista.

          Ovanstående information är korrekt vid utgivningstillfället.
          Kontakta Digital för att få den senaste informationen.

          [R]   Lotus 1-2-3 är ett registrerat varumärke tillhörande Lotus
                Development Corporation.

          [R]   PostScript är ett registrerat varumärke tillhörande Adobe
                Systems, Inc.

          [R]   Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Mi-
                crosoft Corporation.

          [R]   MS-DOS är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft
                Corporation.

          [R]   Intel är ett registrerat varumärke tillhörande Intel
                Corporation.

          [TM]  Display PostScript är ett varumärke tillhörande Adobe
                Systems, Inc.

          [TM]  WordPerfect är ett varumärke tillhörande WordPerfect
                Corporation.

          [TM]  HPGL är ett varumärke tillhörande Hewlett-Packard Corpora-
                tion.









                                          7

 


          DECwrite/SVENSKA för VMS, Version 1.1             SSA 24.S4.01-A




          [TM]  DIGITAL Logo, CDA, DECwrite, DECchart, DECdecision, DEC-
                image, DECnet, DECwindows, DDIF, DX, EVE, EDT, GOLD KEY,
                LiveLink, MicroVAX, VAX, VMS, VAXcluster, VAXstation,
                VAXserver, PrintServer 20, PrintServer 40, PrintServer 40
                Plus, LN03 and WPS-PLUS är varumärken tillhörande Digital
                Equipment Corporation.
































                                          8
