System
Support
Addendum
================================================================================
日本語VAX  Rdb/VMS  Version  4.0
システム・サポート付加情報
                                                             SSA 25.C0.04-A


必要なハードウェアの最小構成

●適用プロセッサ

 VAX:     VAXft 3000  モデル310,
          VAX 4000  モデル300,
          VAX 6000  モデル200 シリーズ,
          VAX 6000  モデル300 シリーズ,
          VAX 6000  モデル400 シリーズ,
          VAX 6000  モデル500 シリーズ,
          VAX 8200,  VAX  8250,  VAX  8300
          VAX 8350,  VAX  8500,  VAX  8530,
          VAX 8550,  VAX  8600,  VAX  8650,
          VAX 8700,  VAX  8800,  VAX  8810,
          VAX 8820,  VAX  8830,  VAX  8840,
          VAX 8842,  VAX  8974,  VAX  8978,
          VAX 9000  モデル210,  VAX  9000  モデル410
          VAX-11/730,  VAX-11/750,
          VAX-11/780,  VAX-11/785
 MicroVAX:      MicroVAX II,
                MicroVAX  2000,  MicroVAX  3100,
                MicroVAX  3300,  MicroVAX  3400,
                MicroVAX  3500,  MicroVAX  3600,
                MicroVAX  3800,  MicroVAX  3900
 VAXstation:       VAXstation  II,
                   VAXstation  2000,
                   VAXstation  3100シリーズ,
                   VAXstation  3200,VAXstation  3500,
                   VAXstation  3520,VAXstation  3540
 VAXserver:      VAXserver  3100,VAXserver  3300,
                 VAXserver  3400,VAXserver  3500,
                 VAXserver  3600,VAXserver  3602,
                 VAXserver  3800,VAXserver  3900,
                 VAXserver  4000  モデル300,
                 VAXserver 6000-210/220,
                 VAXserver 6000-310/320,
                 VAXserver 6000-410/420,
                 VAXserver 6000-510/520

●適用されないプロセッサ

 ・  VAX-11/725

 ・  VAX-11/782

 ・  MicroVAX I

 ・  VAXstation I

 ・  VAXstation 8000

●プロセッサ制限事項

 ・  すべてのプロセッサで，構築されたデータベースのバックアップおよび復
     元を行うための大容量記憶装置が必要です。

 ・  それぞれのプロセッサで，指定された最小限のメモリ（下記の表参照）が
     確保されていなければなりません。

 ・  すべてのプロセッサで，本ソフトウェアをインストールするためのデバイ
     ス（次ページの表参照）が必要です。（表中で磁気テープとは9 トラッ
     ク，1600BPI の磁気テープを指します。）
__________________________________________________________________
 プロセッサ           最小メモリ       インストール・デバイス
______________________(メガバイト)________________________________
 VAX-11/730           3                磁気テープ

 VAX-11/750           4                磁気テープ

 VAX-11/780           4                磁気テープ

 VAX-11/785           4                磁気テープ

 VAX82xx              4                磁気テープ

 VAX83xx              4                磁気テープ

 VAX8974              プロセッサ       磁気テープ
 VAX8978              ごとに 4

 その他のサポート                      磁気テープ
 されている           4                またはTK50
 VAX システム                          テープ・ドライブ

__________________________________________________________________

 ・  特定のプロセッサではその他に必要なものがありますのでご注意くださ
     い。（下記の表参照）
     _______________________________________
     _プロセッサ______その他に必要なもの____
      VAX-11/750      ECO レベル3 以降

      VAX-11/780      ECO レベル4 以降

      VAX-11/785      WCS マイクロコード
                      バージョン123 以降

     _______________________________________

●その他の必要なハードウェア

     SQL/Services MS-DOS(R) またはOS/2(R) プラットフォーム用に
     は以下のハードウェアが必要です。

       ・ Personal  Computer  XT(R)，Personal  Computer  AT(R)，
          あるいはそれに相当する機種

     SQL/Services Macintosh(R)プラットフォーム用には以下のハー
     ドウェアが必要です。

       ・ Macintosh  Plus,  Macintosh  SE,  SE/30,  Macintosh  II,
          IIx,  IIcx,  IIci,  IIfx,  Macintosh  Portable

●必要なディスク容量
(Block  Cluster  Size=1の場合)

 インストール時 :
 開発オプション:        約53,000ブロック
                        (約26.5Mバイト)

 会話型オプション:      約38,000ブロック
                        (約19Mバイト)

 実行時オプション:      約38,000ブロック
                        (約19Mバイト)

 システム運用時 :
 開発オプション:        約36,000ブロック
                        (約17.6Mバイト)

 会話型オプション:      約26,000ブロック
                        (約12.7Mバイト)

 実行時オプション:      約24,000ブロック
                        (約11.7Mバイト)

これらのディスク容量は，日本語Rdb/VMS の基本機能部分および日本語機能
部分をあわせてインストールまたは運用する際に，システム・ディスク上で必
要となるディスク領域を表したものであり，おおよその数値です。実際の値
は，システムの環境，構成，ソフトウェア・オプションに応じて異なります。

クラスタ環境

本レイヤード・プロダクトは，正規のライセンスを持つVAXcluster 構成の上
にインストールされている場合，機能上の制限を受けません。本ソフトウェア
で必要とされるハードウェアについては，必要なハードウェアの最小構成の項
に記述されているとおりです。

バージョン5.x のVAXcluster 構成については「VAXcluster ソフトウェア
仕様書(SPD 29.78.xx)」に詳しく説明されています。また，この構成には
CI,NI およびMixed Interconnect 構成が含まれます。

必須ソフトウェア

●オペレーティング・システム

 ・  日本語VMS オペレーティング・システム V5.4

 ・  日本語VMS ワークステーション・ソフトウェア V4.1 （ワークステーショ
     ン用）

●すべてのSQL/Services プラットフォーム用

 ・  DECnet-VAX V5.3

●SQL/Services ULTRIX プラットフォーム用

 ・  ULTRIX-32 オペレーティング・システム V2.2 −V3.0

 ・  DECnet-ULTRIX V2.2 −V3.0

●SQL/Services MS-DOS プラットフォーム用

 ・  MS-DOS オペレーティング・システムV3.1 −V3.3

 ・  MS-DOS 用のDECnet PCSA クライアント

 ・  Microsoft  C  V5.0 互換のC ランタイム・ライブラリ

●SQL/Services OS/2 プラットフォーム用

 ・  OS/2オペレーティング・システムV1.0

 ・  OS/2 用のPCSA

 ・  Microsoft  C  V5.0 互換のC ランタイム・ライブラリ


●SQL/Services Macintosh プラットフォーム用

 ・  Macintoshオペレーティング・システム6.0.5

 ・  AppleShare(R)  ワークステーション・ソフトウェア（System  6.0.5 用）

 ・  Apple's(R)  ADSP  ドライバ V1.0.2

 ・  MPW(TM)  3.1 とMPW  3.1  C  コンパイラ

 ・  Apple's  Communication  Toolbox 1.0

 ・  DEC のMacintosh インテグレーション製品


●VMS テーラリング

VMS バージョン5.0 以降のシステムでは, 本レイヤード・プロダクトの全機能
を得るには次のVMS 構成要素が必要です。

 ・  VMS  Required  Saveset

 ・  Network Support

 ・  Programming Support

 ・  Secure  User's  Environment

 ・  Utilities

VMS のクラスおよびテーラリングについては, 「VMS オペレーティング・シス
テム ソフトウェア仕様書(SPD  25.01.xx)」を参照してください。


オプション・ソフトウェア

以下の製品のバージョンは，オペレーティング・システムのバージョンに依存
しています。必要なバージョンについては, 各製品のシステム・サポート付加
情報を参照してください。

 ・  VAX  ACMS  V3.1

 ・  VAX  Ada  V2.0

 ・  VAX  BASIC  V3.3

 ・  VAX  BLISS-32  V4.5

 ・  VAX  C  V3.0

 ・  VAX 日本語COBOL V4.3

 ・  VAX 日本語COBOL ジェネレータV1.3

 ・  VAX  CDD/Plus  V4.2A

 ・  VAX  DATA  DISTRIBUTOR  V2.1

 ・  日本語VAX  DATATRIEVE  V4.2

 ・  VAX  DIBOL  V4.0

 ・  VAX  FORTRAN  V5.3

 ・  VAX  PASCAL  V3.9

 ・  VAX  PL/I  V3.3

 ・  VAX  LSE  V2.2

 ・  VAX  RALLY  V2.1

 ・  VAX  RPG  II  V2.1

 ・  VAX  TEAMDATA  V1.3

 ・  日本語VIDA/DB2  V1.0


バージョンアップの考慮

本製品の将来のバージョンでは, 必要なハードウェアおよびソフトウェアの最
小構成が変更されることがあります。


提供媒体

 テープ:    9 トラック 1600BPI  磁気テープ,
            TK50  ストリーム・テープ


注文情報

最寄りの日本DEC の各支店/ 営業所にお問い合わせください。



*  DIGITAL のロゴはDigital  Equipment  Corporation の登録商標です。
*  以下はDigital  Equipment  Corporationの商標です。
VAX,  VMS,  MicroVAX,  MicroVMS,  VAXstation,  Rdb/VMS,  ULTRIX,  DECnet,
DEC,  CDD/Plus,  VAX  Ada,  VAX  BASIC, VAX  COBOL,  VAX  C,  VAX  Pascal,
VAX  FORTRAN,  VAXserver
* MS-DOS とMicrosoft は，米国Microsoft 社の登録商標です。
*  Apple,  AppleShare,  およびMacintosh は，米国Apple  Computer 社の
登録商標です。
*  MPW は，米国Apple  Computer 社の商標です。
*  Personal  Computer  XT,  Personal  Computer  AT,  およびOS/2 は，米
国International  Business  Machines 社の登録商標です。


1991 年1 月
AE-B012D-TE-JO
