System
Support
Addendum
================================================================================
日本語VMS  Version  5.4  システム・サポート付加情報
                                                             SSA 25.C4.05-A


必要なハードウェアの最小構成

●適用プロセッサ

 VAX:     VAX 4000 モデル300,
          VAX 6000 モデル200 シリーズ,
          VAX 6000 モデル300 シリーズ,
          VAX 6000 モデル400 シリーズ,
          VAX 6000 モデル500 シリーズ,
          VAX 9000 モデル210,
          VAX 9000 モデル410,
          VAXft 3000 モデル310,
          VAX 8200,  VAX  8250,  VAX  8300,
          VAX 8350,  VAX  8500,  VAX  8530,
          VAX 8550,  VAX  8600,  VAX  8650,
          VAX 8700,  VAX  8800,  VAX  8810,
          VAX 8820,  VAX  8830,  VAX  8840,
          VAX 8842,  VAX  8974,  VAX  8978,
          VAX-11/730,  VAX-11/750,  VAX-11/780,
          VAX-11/785

(注)   日本語DECwindows は，VAX-11/730 ではサポートされません。

 MicroVAX:      MicroVAX  II,  MicroVAX  2000,
                MicroVAX  3100,  MicroVAX  3300,
                MicroVAX  3400,  MicroVAX  3500,
                MicroVAX  3600,  MicroVAX  3800,
                MicroVAX 3900
 VAXstation:       VAXstation  II,VAXstation  2000,
                   VAXstation  3100シリーズ,
                   VAXstation  3200,VAXstation  3500,
                   VAXstation  3520,VAXstation  3540
 VAXserver:      VAXserver  3100,VAXserver  3300,
                 VAXserver  3400,VAXserver  3500,
                 VAXserver  3600,VAXserver  3602,
                 VAXserver  3800,VAXserver  3900,
                 VAXserver 4000 モデル300,
                 VAXserver 6000-210,
                 VAXserver 6000-310,
                 VAXserver 6000-410,
                 VAXserver 6000-420,
                 VAXserver 6000-510,
                 VAXserver 6000-520


●適用されないプロセッサ

 ・  MicroVAX I
 ・  VAXstation I
 ・  VAX-11/725
 ・  VAX-11/782
 ・  VAXstation 8000

●必要な最小ハードウェア

 ・  ディスク装置
     RD，RA，RF  または RZ  シリーズのディスク装置が必要です。
     ただし，RD32,  RD51,  RD52,  RD53  および RZ22  は，システム・ディ
     スクとして使用することはできません。
     また，日本語DECwindows をインストールする場合には，このほかRZ23
     もシステム・ディスクとして使用することはできません。

 ・  テープ駆動装置
     TK50，TK70，TZ30  カートリッジ・テープ駆動装置，または TU，TE，
     TS シリーズのテープ駆動装置が必要です。
     なお，ワークステーションにインストールする場合には，TK50, TK70，
     または TZ30  カートリッジ・テープ駆動装置が必要です。

 ・  メイン・メモリ
     基本的に 2.5  MB  以上のメイン・メモリが必要であり，良好な応答速度
     を得るためには 4  MB  以上をお勧めします。
     なお，ワークステーションの場合には，使用形態に応じて，少なくとも次
     に示すメイン・メモリが必要となります。

        - 別のノードでアプリケーションを実行する場合：4  MB  以上
        - ローカルにアプリケーションを実行する場合：6  MB  以上

 ・  端末装置
     コンソールおよび漢字ディスプレイ端末装置が必要です。
     ただし，ワークステーションの場合には，これらは不要です。


●必要なディスク容量
(Block  Cluster  Size=1  の場合)

＜日本語VMS 部分＞

 インストール時 :      約 32,000  ブロック
                       （16  M  バイト）

 システム運用時 :      約 28,000  ブロック
                       （14  M  バイト）


＜日本語DECwindows 部分＞

 インストール時 :      約 32,000  ブロック
                       （16  M  バイト）

 システム運用時 :      約 30,000  ブロック
                       （15  M  バイト）

なお，日本語DECwindows は，ディスク容量が小さいシステムの場合，その一
部の環境のみをインストールすることができます。この選択は，標準版のイン
ストール時に行われたものが採用され，それぞれの環境では，次に示すディス
ク容量が必要です。

 ・  プログラミング・サポートを含めてすべてを選択した場合： 約 30,000
     ブロック

 ・  プログラミング・サポートを選択しなかった場合： 約 24,000  ブロッ
     ク

これらのディスク容量は，日本語システム・ディスクとシステム・ディスクが
同一である場合を想定したものであり，概数です。正確な値は，システムの環
境，構成などによって異なります。また，このときにユーザ環境部分は標準版
DECwindowsをインストールするときに無条件に選択されますので，ワークス
テーション部分およびプログラミング部分の値はユーザ環境部分を含んだ値と
なっています。

また，システム・ディスクの容量が十分でない場合には，日本語VMS テーラリ
ング・ユーティリティを使用することにより，一部のユーティリティを削除す
ることができます。テーラリング可能なクラスには次のものがあります。

 ・  Obsolete  Files  (古いファイル)

 ・  Japanese  Utilities  (日本語ユーティリティ)

 ・  Kanji  Font  Utilities  (漢字フォント・ユーティリティ)

 ・  Programming  Support  (プログラミング・サポート)

 ・  VMSL (VMSL ユーティリティ)

 ・  Kana  Utility  (カナ・ユーティリティ)

 ・  IVP (インストレーション検証手順)

 ・  Examples  (例,  イグザンプル・ファイル)

 ・  RX05  (  8インチ・フロッピィ・ディスク・ドライバ)


オプション・ハードウェア

なし


クラスタ環境

日本語VMS V5.4 は，正規のライセンスを持つクラスタ構成の上にインストー
ルされている場合，機能上の制約を受けません。本ソフトウェアで必要とされ
るハードウェアについては，必要なハードウェアの最小構成の項に記述されて
いるとおりです。

V5.4  VAXcluster  構成については，「VAXcluster  Software  Software  Product
Description(SPD 29.78.xx)」に詳述されています。また，この構成には
CI，NI および Mixed  Interconnect  も含まれます。


必須ソフトウェア

日本語VMS  V5.4 をインストールする前に，標準版VMS V5.4 がインストール
されていることが必要です。

また，日本語DECwindows をインストールする前に，標準版VMS  DECwindows
が，あらかじめインストールされていることが必要です。


VMS テーラリング

日本語VMS  V5.4 の全機能を得るには，標準版VMS  V5.4 の以下の構成要素が
必要です。

 ・  VMS  Required  Saveset

 ・  Secure  User's  Environment

 ・  Network Support


ただし，Secure  User's  Environment は KPRINT  および JMAIL  を使用
する場合のみ必要です。また，Network  Support  は JMAIL  を使用する場
合のみ必要です。

日本語DECwindows の全機能を得るには，次に示す標準版VMS V5.4 の構成
要素が必要です。

 ・  VMS  Required  Saveset

 ・  Network Support

 ・  Programming Support

 ・  Secure  User's  Environment

 ・  Utilities

 ・  VMS  Workstation  Support


標準版VMS の構成要素およびテーラリングについては「VMS  Operating  System
Software  Product  Description(SPD  25.01.xx)」を参照してください。


オプション・ソフトウェア

 ・  DECserver  200  V3.0

 ・  DECserver  300  V1.0

 ・  DECserver  500  V2.1


バージョンアップの考慮

本製品の将来のバージョンでは，必要なハードウェアおよびソフトウェアの最
小構成が変更されることがあります。


提供媒体

 テープ:    9 トラック 1600BPI  テープ,
            TK50  ストリーム・テープ


注文情報

最寄りの日本DEC の各支店/ 営業所にお問い合わせください。


1990 年11 月
AE-A945G-TE-JO
