System
Support
Addendum
================================================================================
日本語VMS ワークステーション・ソフトウェアVersion  4.3
                       システム・サポート付加情報
                                                             SSA 25.E4.03-A


必要なハードウェアの最小構成

●適用プロセッサ

 VAX:     VAX 4000 モデル300,
          VAX 6000 モデル200 シリーズ,
          VAX 6000 モデル300 シリーズ,
          VAX 6000 モデル400 シリーズ,
          VAX 6000 モデル500 シリーズ,
          VAX 8200,  VAX  8250,  VAX  8300,
          VAX 8350,  VAX  8500,  VAX  8530,
          VAX 8550,  VAX  8600,  VAX  8650,
          VAX 8700,  VAX  8800,  VAX  8810,
          VAX 8820,  VAX  8830,  VAX  8840,
          VAX 8842,  VAX  8974,  VAX  8978,
          VAX 9000-210,  VAX  9000-410,
          VAX-11/730,  VAX-11/750,
          VAX-11/780,  VAX-11/785,
          VAXft 3000-310
 MicroVAX:
          MicroVAX  II,  MicroVAX  2000,
          MicroVAX  3100,  MicroVAX  3300,
          MicroVAX  3400,  MicroVAX  3500,
          MicroVAX  3600,  MicroVAX  3800,
          MicroVAX  3900
 VAXstation:
   VAXstation  II,  VAXstation  2000,
   VAXstation  3100  シリーズ,
   VAXstation  3200,VAXstation  3500,
   VAXstation  3520,VAXstation  3540
 VAXserver:
   VAXserver  3100,  VAXserver  3300,
   VAXserver  3400,  VAXserver  3500,
   VAXserver  3600,  VAXserver  3602,
   VAXserver  3800,  VAXserver  3900,
   VAXserver 4000 モデル300,
   VAXserver  6000-210,VAXserver  6000-310,
   VAXserver  6000-410,VAXserver  6000-420,
   VAXserver  6000-510,VAXserver  6000-520


●適用プロセッサに関する制限事項


VAXstation  3100シリーズの SPX  グラフィック・オプション付きのモデ
ルおよび VAXstation  3520/3540  は日本語VWS  の機能は使用できません。

●適用されないプロセッサ

 VAX:     VAX-11/725,  VAX-11/782
 MicroVAX:  MicroVAX  I
 VAXstation:
          VAXstation  I,VAXstation  8000

前述のVAX/MicroVAX システムにインストールされた日本語VMS ワークス
テーション・ソフトウェア（以下，日本語VWS と呼ぶ）は，クラスタ環境の場
合に日本語VWS の機能を提供します。ただし，クラスタ中にワークステーショ
ンがない場合は，日本語VWS を使用することはできません。


●必要なディスク容量
(Block  Cluster  Size=1の場合)

表1 〜表3 は，インストレーションの際に必要なブロック数，およびシステ
ム・ディスク上で日本語VWS ソフトウェアが占有するブロック数をオプション
ごとに示します。インストールするオプションを選択し，表に示されたブロッ
ク数を合計して，必要なブロック数を計算してください。システム・ディスク
の容量が少なく，全てのオプションを選択できない場合にこの方法でインス
トール可能なオプションを決定することができます。

JVWS043.A セーブ・セットは450 ブロックであり，最初にシステム上に展開
されます。


オプション・ハードウェア

     LA50,  LA100,  LA75,  LA210,  LA324,  LN03,  LN03R,  LN03-PLUS,
     LVP16,  LCP01,  LCG01,  LJ250, DEClaser2300,
     PrintServer  20,  PrintServer  40,  HP7475(R),  HP7550(R),  HP7580(R),
     HP7585(R),
     the  Apple  LaserWriter(TM),
     the  LASERGRAPHICS  MPS-2000(TM)

     (注)   LN03 では多階調の図表イメージの印刷はできません。


クラスタ環境

本レイヤード・プロダクトは，正規のライセンスを持つVAXcluster(*) 構成
上にインストールされている場合には機能上の制限を受けません。本ソフト
ウェアで必要とされるハードウェアについては，必要なハードウェアの最小構
成の項に記述されているとおりです。
(*) バージョン5.x のVAXcluster 構成についてはVAXcluster の「Software
Product  Description(SPD  29.78.xx)」 に詳しく説明されています。ま
た，この構成にはCI，NI およびMixed Interconnect 構成が含まれます。


必須ソフトウェア

●オペレーティング・システム

 ・  日本語VMS オペレーティング・システム
                               V5.0 〜V5.4


●レイヤード・プロダクト

なし


●VMS テーラリング

VMS バージョン5.0 以降のシステムで本レイヤード・プロダクトの全機能を得
るには，次のVMS 構成要素が必要です。

 ・  VMS  Required  Saveset

 ・  Programming Support

 ・  VMS  Workstation  Support


VMS のクラスおよびテーラリングについては，VMS  Operating System  の
「Software  Product  Description  (SPD 25.01.xx)」を参照してくださ
い。

オプション・ソフトウェア

以下の製品のバージョンは，オペレーティング・システムのバージョンに依存
しています。必要なバージョンについては，各製品のシステム・サポート付加
情報を参照してください。

 ・  日本語DEC  GKS/VMS  V4.1


表1___________________________________________________________________________________________________
 セーブセット       オプション                              インストールに     システム・ディスク
___________________________________________________________必要なブロック数____に必要なブロック数_____
 JVWS043.A          イニシャル・セーブセット                      450                   400
 JVWS043.B          日本語VWS イメージ                           5200                  4900
 JVWS043.C          日本語VWS 言語記述ファイル                   7700                （注1）
 JVWS043.D          日本語VWS プログラミング・                    500                   450
                    ガイド例
 JVWS043.E          日本語VWS 英語版77DPI                        1400                  1400
                    モノクローム・フォント
 JVWS043.F          日本語VWS 英語版77DPI                        2400                  2400
                    カラー／濃淡フォント
 JVWS043.G          日本語VWS 英語版100DPI                        800                   800
                    モノクローム・フォント
 JVWS043.H          日本語VWS 英語版100DPI                       1400                  1400
                    カラー／濃淡フォント
 JVWS043.I          日本語VWS 日本語16 ×16                      1100             1100 （注2）
                    モノクローム・フォント
 JVWS043.J          日本語VWS 日本語16 ×16                      2300             2300 （注2）
                    カラー／濃淡フォント
 JVWS043.K          日本語VWS 日本語24 ×24                      1600                  1600
                    モノクローム・フォント
 JVWS043.L          日本語VWS 日本語24 ×24                      3800                  3800
                    カラー／濃淡フォント

 HCUIS043.A         HCUIS イニシャル・セーブセット                90                     0
 HCUIS043.B         HCUIS イメージ                               2200                  2200

 SIGHT043.A         SIGHT イニシャル・セーブセット                90                     0
 SIGHT043.B         SIGHT イメージ                                500                   500
 SIGHT043.C         SIGHT モノクローム・フォント                 1300                  1300
 SIGHT043.D         SIGHT カラー／濃淡フォント                   2000                  2000

 VWSDEMO043.A       VWSデモイニシャル・セーブセット               150                   120
 VWSDEMO043.B       VWSデモソース・ファイル                      5000                  5000
 VWSDEMO043.C       VWSデモ実行イメージ                          1350                  1350

______________________________________________________________________________________________________

注 クラスタまたは DECwindows  環境のワークステーションにインストールする場合にはモノクローム，カラー／濃
     淡の両方のフォント・ファイルが選択されます。

注1  使用する言語に対応するブロック数を加える必要があります。言語ごとのブロック数は表2 を参照してくださ
     い。

注2  日本語VWS のインストレーションではフォント・ファイルのインストレーションを選択すると16 ×16 のフォ
     ントは自動的に選択されます。


表2________________________
_言語________ブロック数____
 Ada               3700
 Bliss               450
 C                   900
 Fortran             450
 MACRO               200
 PASCAL            1000
 PL/I              1000

___________________________

表3_______________________________________________________________________________________________________________
 セーブセット        オプション                                         インストールに      システム・ディスク
_______________________________________________________________________必要なブロック数_____に必要なブロック数____
 JUISX010.A          日本語VAXuisx イニシャル・セーブセット                   250                   150
 JUISX010.B          日本語VAXuisx イメージ                                   800                   750
 JUISX010.C          日本語VAXuisx77DPI フォント                              900                   900
 JUISX010.D          日本語VAXuisx100DPI フォント                             550                   550
 JUISX010.E          日本語VAXuisxSIGHT フォント                              800                   800
 JUISX010.F          日本語VAXuisx 日本語16 ×16 フォント                    1100              1100 （注3）
 JUISX010.G          日本語VAXuisx 日本語24 ×24 フォント                    1600              1600 （注3）

 JUISANN020.A        UIS  Source  Code  Annotator  イニシャル・                90                    5
                     セーブセット
 JUISANN020.B        UIS  Source  Code  Annotator  イメージ                   650                   600

 UISCNV020.A         UIS  to  DDIF  Converter  イニシャル・                    90                    5
                     セーブセット
 UISCNV020.B         UIS  to  DDIF  Converter  イメージ                       250                   200

 GUIDETOM010.A       VWS アプリケーションからDECwindows                      5112                  5112
                     への移行サンプル

__________________________________________________________________________________________________________________

注3  これらのフォント・ファイルの中身は日本語VWS モノクローム・フォントと同一です。インストレーションの際
     に日本語VWS の対応するフォントが選択された場合にはこれらのフォントは選択されません。


これらの値は，システム・ディスク上で必要となるディスク容量を表わしたも
のであり概数です。実際の値は，システムの環境，構成，ソフトウェア・オプ
ションによって異なります。


バージョンアップの考慮

本製品の将来のバージョンでは，必要なハードウェアおよびソフトウェアの最
小構成が変更されることがあります。


提供媒体

 テープ:    9 トラック 1600BPI  磁気テープ(PE)，
            TK50  ストリーム・テープ・カートリッジ

注文情報

最寄りの日本DEC の各支店/ 営業所にお問い合わせください。


1990 年11 月
AE-A988E-TE-JO



________________________________
   HP7475(R),  HP7550(R),  HP7580(R)  および HP7585(R)  は米国Hewlett-Packard
社の商標です。
  Apple  LaserWriter(TM)  は米国Apple 社の商標です。
  LASERGRAPHICS  MPS-2000(TM)  は米国LaserGraphics 社の商標です。
