System
Support
Addendum
================================================================================
VAX 日本語プリントサーバ  サポーティング・ホスト・ソフトウェア
Version 3.2   システム・サポート付加情報
                                                             SSA 25.C2.02-A


必要なハードウェアの最小構成

●適用プロセッサ

 VAX:     VAX6000 モデル200 シリーズ,
          VAX6000 モデル300 シリーズ,
          VAX6000 モデル400 シリーズ,
          VAX 8200,  VAX  8250,  VAX  8300,
          VAX 8350,  VAX  85xx,  VAX  8600,
          VAX 8650,  VAX  8700,  VAX  8800,
          VAX 8810,  VAX  8820,  VAX  8830,
          VAX 8840,  VAX  8842,  VAX  8974,
          VAX 8978,
          VAX-11/730,  VAX-11/750,  VAX-11/780,
          VAX-11/785
 MicroVAX:      MicroVAX  II,  MicroVAX  2000,
                MicroVAX  3100,  MicroVAX  3300,
                MicroVAX  3400,  MicroVAX  3500,
                MicroVAX  3600,  MicroVAX  3800,
                MicroVAX 3900
 VAXstation:       VAXstation  II,VAXstation  2000,
                   VAXstation  3100シリーズ,
                   VAXstation  3200,VAXstation  3500,
                   VAXstation  3520,VAXstation  3540
 VAXserver:      VAXserver  3100,VAXserver  3300,
                 VAXserver  3400,VAXserver  3500,
                 VAXserver  3600,VAXserver  3602,
                 VAXserver  3800,VAXserver  3900,
                 VAXserver  6000-210,VAXserver  6000-310,
                 VAXserver  6000-410,VAXserver  6000-420


●適用されないプロセッサ

 ・  MicroVAX I

 ・  VAXstation I

 ・  VAX-11/725

 ・  VAX-11/782

 ・  VAXstation 8000


●その他の必要なハードウェア

 ・  VAXシステムに対して

        - メイン・メモリ最低2.5MB
        - 1600BPI 磁気テープ・ドライブまたはTK50 テープ・ドライブ
        - システム・ディスク
        - DELUA,  DEUNA,  DEBNT またはDEBNA イーサネット・コントローラ・
          インターフェイス

 ・  MicroVAX, VAXstation に対して

        - メイン・メモリ最低2.5MB

        - TK50 テープ・ドライブ
        - システム・ディスク
        - DEQNA,  DELQA,  DESQA またはDESVA イーサネット・コントローラ・
          インターフェイス

 ・  その他

        - 日本語プリントサーバ・ハードウェア (LPS20-AJ,  LPS40-AJま
          たはLPS40-DJ)

          注：
            +  LPS20-AJでは，日本語アウトライン・フォントは明朝体しか
               サポートしていません。
            +  LPS40-AJ/LPS40-DJでは，両面印刷はできません。
        - VAX/VMS 日本語プリントサーバ クライアント(サポーティング・
          ホストを兼ねてもよい)
        - サポーティング・ホスト，クライアント，プリントサーバ・ハード
          ウェアを接続するDECnet イーサネット・ハードウェア(イーサネ
          ット・ケーブル，H4000，DELNI，DESTA，イーサネット・トラン
          シーバ・ケーブルなど)

●必要なディスク容量
(Block  Cluster  Size=1の場合)

 インストール時：     約34,500 ブロック
                      （17,250K バイト）

 システム運用時：     約34,000 ブロック
                      （17,000K バイト）

これらのディスク容量は，システム・ディスク上で必要となるディスク領域
を表したものであり，概数です。実際の値は，システムの環境，構成，ソフト
ウェア・オプションに応じて異なります。

オプション・ハードウェア

プリントサーバ・ハードウェアをイーサネットに複数接続して，1 つのサポー
ティング・ホストから複数のプリントサーバを使用することができます。

クラスタ環境

本レイヤード・プロダクトは，正規のライセンスを持つVAXcluster 構成の上
にインストールされている場合，機能上の制限を受けません。本ソフトウェア
で必要とされるハードウェアについては，必要なハードウェアの最小構成の項
に記述されているとおりです。

バージョン5.x のVAXcluster 構成については，「VAXclusterソフトウェ
ア仕様書(SPD 29.78.xx)」に記述されています。また，この構成には，
CI，NI，およびMixed Interconnect 構成が含まれます。

必須ソフトウェア

●オペレーティング・システム

 ・  日本語VMS  V5.2,  V5.3

●レイヤード・プロダクト

 ・  DECnet-VAX  V5.2,  V5.3
 ・  日本語プリントサーバ クライアント・ソフトウェア バージョン3.0 ま
     たはV3.2 が同一のDECnet ネットワークに接続されたVAX/VMS システ
     ムにインストールされていなければなりません。ただし，クライアント・
     ソフトウェアバージョン3.0 では，LPS20-AJ は使用できません。

●VMS テーラリング

VMS では，本レイヤード・プロダクトの全機能を得るには，次のVMS 構成要
素が必要です。

 ・  VMS  Required  Saveset

 ・  Network Support

 ・  System  Programming  Support

 ・  Secure  User's  Environment

 ・  Utilities

VMS のクラスおよびテーラリングについては，「VMS オペレーティング・シス
テムソフトウェア仕様書(SPD  25.01.xx)」を参照してください。


オプション・ソフトウェア

なし


バージョンアップの考慮

本製品の将来のバージョンでは，必要なハードウェアおよびソフトウェアの最
小構成が変更されることがあります。


提供媒体

 テープ：    9 トラック1600BPI 磁気テープ，
             TK50 ストリーム・テープ


注文情報

最寄りの日本DEC の各支店／営業所にお問い合わせください。


1990 年10 月
AE-A963C-TE-JO
