 






          System
          Support
          Addendum

          ________________________________________________________________

          PRODUKTNAAM:  DECpresent/NEDERLANDS for VMS, Versie 1.0      SSA
          34.52.00-A

          1  VEREISTE APPARATUUR

          Ondersteunde processors

          VAX:      VAXft 3000-310,
                    VAX 4000 Model 300,
                    VAX 6000 Model 200 Series,
                    VAX 6000 Model 300 Series,
                    VAX 6000 Model 400 Series,
                    VAX 6000 Model 500 Series,

                    VAX 8200, VAX 8250, VAX 8300, VAX 8350,
                    VAX 8500, VAX 8530, VAX 8550, VAX 8600,
                    VAX 8650, VAX 8700, VAX 8800, VAX 8810,
                    VAX 8820, VAX 8830, VAX 8840,

                    VAX 9000 Model-210, VAX 9000 Model-410

                    VAX-11/730, VAX-11/750, VAX-11/780, VAX-11/785

          MicroVAX: MicroVAX II, MicroVAX 2000,
                    MicroVAX 3100, MicroVAX 3300,
                    MicroVAX 3400, MicroVAX 3500,
                    MicroVAX 3600, MicroVAX 3800,
                    MicroVAX 3900





                                       DIGITAL                  April 1991

                                                               AE-PGAUA-TE

 


          DECpresent/NEDERLANDS for VMS, Versie 1.0         SSA 34.52.00-A




          VAXstation: VAXstation II, VAXstation 2000,
                      VAXstation 3100 Series, VAXstation 3200,
                      VAXstation 3500, VAXstation 3520,
                      VAXstation 3540

          VAXserver:  VAXserver 3100, VAXserver 3300,
                      VAXserver 3400, VAXserver 3500,
                      VAXserver 3600, VAXserver 3602,
                      VAXserver 3800, VAXserver 3900,
                      VAXserver 4000 Model 300

                      VAXserver 6000-210, VAXserver 6000-220,
                      VAXserver 6000-310, VAXserver 6000-320,
                      VAXserver 6000-410, VAXserver 6000-420,
                      VAXserver 6000-510, VAXserver 6000-520

          Niet-ondersteunde processors

          VAX-11/725, VAX-11/782, MicroVAX I, VAXstation I, VAXstation
          8000

          Beperkingen

          Een TK50 cassette-eenheid is vereist voor standalone MicroVAX
          2000 en VAXstation 2000 systemen.

          Aantal benodigde blokken (block cluster size = 1)

          Vereiste schijfruimte        36,500 blokken
          voor installatie:
                                       (18,3 MB)

          Vereiste schijfruimte        36,000 blokken
          voor gebruik (permanent):
                                       (18,0 MB)



                                          2

 


          DECpresent/NEDERLANDS for VMS, Versie 1.0         SSA 34.52.00-A



          Deze cijfers hebben betrekking op de vereiste ruimte op de sy-
          steemschijf. De hoeveelheid benodigde ruimte is bij benadering:
          in de praktijk kan de benodigde ruimte afwijken. Dit is afhan-
          kelijk van de systeemomgeving, de configuratie en de optionele
          programmatuur.

          Benodigde geheugenruimte

          Zowel op een standalone werkstation als op een ander type pro-
          cessor is minimaal 8 MB geheugen noodzakelijk om te werken met
          DECpresent/NEDERLANDS en VMS.

          2  OPTIONELE APPARATUUR

          DECpresent bestanden kunnen worden afgedrukt op elke Digital
          PostScript[R] printer, ScriptPrinter (LN03R), PrintServer 20,
          PrintServer 40, PrintServer 40 Plus laser printer en voor Post-
          Script in kleur op de Colormate PS.

          DECchart bestanden kunnen zowel monochroom als in kleur als
          PostScript[R]-bestanden worden afgedrukt. Monochrome afdrukken
          worden gemaakt met behulp van een van de bovengenoemde Post-
          Script[R] printers van Digital. Als u beschikt over DEC GKS of
          een runtime systeem en de CDA Converter Library is geïnstalle-
          erd, kan het conversieprogramma DDIF Graphics Hardcopy worden
          gebruikt voor het aanmaken van sixel-bestanden voor kleuren of
          zwart-wit afdruk (op de Digital LJ250 Companion kleurenprinter)
          en de HPGL[TM] bestanden (voor afdruk op de Digital LVP16). Als
          de DECprint Utility for PostScript to Sixel Printing for VMS
          is geïnstalleerd, kunnen Postscript[R]-bestanden (in kleur of
          monochroom) die met DECchart zijn aangemaakt, worden afgedrukt
          op de Digital LJ250 Companion kleurenprinter.

          In DECpresent kunnen bitmap-afbeeldingen worden opgenomen die
          met de MD-300 Scanner zijn gescand.




                                          3

 


          DECpresent/NEDERLANDS for VMS, Versie 1.0         SSA 34.52.00-A



          3  Optionele apparatuur van derden

          Voor het afdrukken van 35mm films wordt door Digital verwe-
          zen naar de AGFA ChromaScript en de AGFA film recorder of het
          Solitaire file recorder system van Management Graphics Inc.

          Op deze van derden afkomstige apparatuur geeft Digital geen
          garantie en Digital verzorgt er ook niet het onderhoud van.

          4  CLUSTER-OMGEVING

          Dit produkt wordt volledig ondersteund wanneer het wordt geïn-
          stalleerd op een geldige VAXcluster-configuratie(*). In de pa-
          ragraaf VEREISTE APPARATUUR van deze SSA en in de SPD wordt
          informatie gegeven over apparatuur die vereist is voor dit
          produkt.

          *  Een uitgebreide beschrijving van V5.x VAXcluster-configuraties
             vindt u in de VAXcluster Software Product Description
             (29.78.xx). Deze clusters omvatten CI, Ethernet en Mixed
             Interconnect configuraties.

          5  VEREISTE PROGRAMMATUUR

          o  VMS besturingssysteem V5.3 - V5.4 (en de benodigde componen-
             ten van VMS DECwindows)

          Dit produkt kan op de volgende manieren worden gebruikt:

          o  Standalone - de X11 display-server en de client-applicatie
             draaien op dezelfde machine.

          o  Binnen een netwerk - de X11 display-server en de client-
             application draaien op verschillende machines.





                                          4

 


          DECpresent/NEDERLANDS for VMS, Versie 1.0         SSA 34.52.00-A



          VMS DECwindows maakt deel uit van VMS maar dient apart te worden
          geïnstalleerd. Wanneer VMS DECwindows is geïnstalleerd, hebt u
          de mogelijkheid één of meer van de volgende drie componenten te
          installeren:

          o  VMS DECwindows Compute Server (basiskit; inclusief runtime-
             ondersteuning)

          o  VMS DECwindows Device Support

          o  VMS DECwindows Programming Support

          Als DECpresent op een standalone machine wordt gebruikt, dienen
          de volgende DECwindows componenten te zijn geïnstalleerd:

          o  VMS DECwindows Compute Server

          o  VMS DECwindows Device Support

          Als DECpresent binnen een netwerk wordt gebruikt, dienen de
          volgende DECwindows componenten te zijn geïnstalleerd op server
          en client:

          o  VMS DECwindows Compute Server

          o  VMS DECwindows Device Support

          VMS aanpassen

          Voor VMS V5.x zijn de volgende VMS classes vereist voor volle-
          dige ondersteuning van DECpresent:

          o  VMS Required Saveset

          o  VMS Workstation Support

          o  Programming Support

          Optioneel:

          o  Network Support is vereist voor cluster- of server-systemen.

                                          5

 


          DECpresent/NEDERLANDS for VMS, Versie 1.0         SSA 34.52.00-A



          o  Utilities is nodig voor de applicatie Mail waarmee u DECpre-
             sent bestanden kunt versturen.

          Meer informatie over VMS classes en aanpassingen vindt u in
          de VMS Operating System Software Product Description (SPD
          34.52.00).

          PC DECwindows Display Facility

          PC DECwindows Display Facility is een MS-DOS[R] applicatie
          voor de implementatie van een X-server die gebruik maakt van
          het standaard-protocol X Window System, Versie 11. Wanneer
          DECpresent binnen een VMS-netwerk draait via DECnet, kan voor
          invoer en uitvoer een personal computer worden gebruikt. PC
          DECwindows Display Facility wordt uisluitend ondersteund op
          Intel[R] 80286 en 80386 machines. Nadere informatie over de
          vereiste apparatuur en programmatuur vindt u in de DECnet PCSA
          Client for DOS, Versie 3.0 Software Product Description en
          System Support Addendum (SPD 55.07.08/SSA 55.07.08-x).

          6  OPTIONELE PROGRAMMATUUR

          o  DECprint Printing Services for VMS V4.0

          o  DECwrite for VMS V1.1

          o  DECdecision for VMS V1.1

          o  DECimage Scan Software for VMS V2.0

          o  DECnet PCSA Client for DOS, V3.0

          o  International Lexicons for VMS, V1.0

                International Lexicon/Français for VMS V1.0
                International Lexicon/Deutsch for VMS V1.0
                International Lexicon/British for VMS V1.0
                International Lexicon/Español for VMS V1.0
                International Lexicon/Nederlands for VMS V1.0
                (geleverd met de Nederlands versie)
                International Lexicon/Svenska for VMS V1.0

                                          6

 


          DECpresent/NEDERLANDS for VMS, Versie 1.0         SSA 34.52.00-A



                International Lexicon/American English for
                   VMS V1.0
                International Lexicon/American Business for
                   VMS V1.0
                International Lexicon/American Medical for
                   VMS V1.0


          7  TOEKOMSTIGE GROEI

          De minimumvereisten voor apparatuur/programmatuur voor eventuele
          toekomstige versies van dit produkt kunnen afwijken van de
          minimumvereisten voor de huidige versie.

          8  OPSLAGMEDIA WAAROP DE PROGRAMMATUUR WORDT GELEVERD

          Tape: 9-sporige 1600 BPI Magtape (PE), TK50 Streaming Tape

          Dit produkt is tevens beschikbaar als onderdeel van de VMS
          Consolidated Software Distribution op CDROM.

          9  BESTELINFORMATIE

          Software-gebruiksrecht: QL-YHEH9-PB
          Software-media: QA-YHEHA-H*
          Documentatie: QA-YHEHA-GZ
          Software-services: QT-YHEH*-**

          *  Geeft aan dat deze velden variabel zijn. Meer informatie over
             verkrijgbare gebruiksrechten, services en media vindt u in
             het desbetreffende prijzenboek.

          Bovenstaande informatie geldt op het tijdstip van uitgave. Neem
          voor de meest recente informatie contact op met Digital.

          International Hyphenators (afbreekroutines) en Internatio-
          nal CorrectSpell (spellingcontrole) onder gebruiksrecht van
          Houghton Mifflin Company. Copyright (c) 1985, 1987, 1988, Hou-
          ghton Mifflin. Duits (c) 1985, 1987, Langenscheidt K.G. Frans

                                          7

 


          DECpresent/NEDERLANDS for VMS, Versie 1.0         SSA 34.52.00-A



          in samenwerking met Librairie Larousse. Italiaans (c) 1988,
          Nicola Zanichelli. Alle rechten voorbehouden. V.S. patentnum-
          mers 4.580.241, 4.724.523 en 4.771.401. Canadees patentnummer
          1.203.916. Thesaurus V.S. patentnummer 4.724.523. Het Engels
          is gebaseerd op de AMERICAN HERITAGE DICTIONARY. Reproduktie en
          afzonderlijk gebruik van in DECpresent opgenomen programmatuur
          en/of algoritmen is niet toegestaan.

          Voor de illustraties van Arts and Letters[R] is gebruiksrecht
          verleend aan Digital Equipment Corporation, Maynard, Massachu-
          setts. Copyright (c) Computer Support Corporation 1985-1990.
          Alle rechten voorbehouden.

          [R]  Arts and Letters is een geregistreerd handelsmerk van
               Computer Support Corporation.

          [R]  Intel is een geregistreerd handelsmerk van Intel Corpora-
               tion.

          [R]  Lotus 1-2-3 is een geregistreerd handelsmerk van Lotus
               Development Corporation.

          [R]  MS-DOS is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft
               Corporation.

          [R]  PostScript is een geregistreerd handelsmerk van Adobe
               Systems, Inc.

          [TM] HPGL is een handelsmerk van Hewlett-Packard Corporation.

          [TM] Het Digital logo, CDA, DECpresent, DECwrite, DECdecision,
               DECalc, DECalc-PLUS, DECgraph, DECwindows, LiveLink, LN03,
               LVP16, PrintServer, VAX, MicroVAX, VAXstation, VAXserver en
               VMS zijn handelsmerken van Digital Equipment Corporation.





                                          8
