		Hardware- und Softwareumgebung



PRODUKT: 	VAX TEAMDATA/DEUTSCH Version 1.3	SSA 29.09.01-A



1.0 Mindest-Hardwarekonfiguration

Prozessorunterstützung

VAX: VAX 6210, VAX 6220, VAX 6230, VAX 6240, VAX 8200, VAX 8250, 
     VAX 8300, VAX 8350, VAX 8500, VAX 8530, VAX 8550, VAX 8600,
     VAX 8650, VAX 8700, VAX 8800, VAX 8810, VAX 8820, VAX 8830,
     VAX 8840 

     VAX-11/750, VAX-11/780, VAX-11/785, VAX-11/782
  
MicroVAX: MicroVAX II, MicroVAX 2000, MicroVAX 3500, MicroVAX 3600

VAXstation: VAXstation II, VAXstation 2000, VAXstation 3200,
	    VAXstation 3500, VAXstation 8000

VAXserver: VAXserver 3500, VAXserver 3600, VAXserver 3602


Nicht unterstützt werden: 

VAX-11/725, VAX-11/730, MicroVAX I, VAXstation I


Einschränkung: 

Das Betriebssystem VMS V5.0 und alle folgenden
Betriebssysteme unterstützen nicht VAX-11/782.

Der Mindestspeicherplatz beträgt 4 Megabyte. Typische Konfigurationen
erfordern mehr als 4 Megabyte.

Ein Massenspeicher mit mindestens 13.500 Blöcken für die VAX
TEAMDATA/DEUTSCH-Systemsoftware und ausreichende Speicherbereiche für 
Datenbanken.

MicroVAX- und VAXstation-Systeme:

Zur Installation der Software ist ein Magnetbandlaufwerk TK50 
erforderlich.
 
Alle übrigen VAX-Systeme:

Zur Installation der Software ist eine 9Spur-Magnetbandeinheit mit 1600
BPI erforderlich.


Terminals

VAX TEAMDATA/DEUTSCH läuft auf den Terminals VT100 (mit AVO), VT102, VT125 (mit 
AVO), VT220, VT240/241 oder VT320/330/340.

Grafiken können auf den Terminals VT125, VT240/241 und VT330/340
dargestellt werden.


Drucker

Berichte können auf allen Textdruckern von Digital Equipment ausgedruckt
werden.

Für Grafiken sind Geräte von Digital Equipment erforderlich, die entweder
SIXEL- (z.B. LN03, LA75) oder ReGIS-Protokolle (z.B. LCP01) unterstützen.

Erforderliche Magnetplattenkapazität (Block-Cluster-Größe = 1):

Erforderliche Plattenspeicherkapazität        14600 Blöcke
für die Installation:                         (7300 Kbytes)

Erforderliche Plattenspeicherkapazität        13500 Blöcke
für die Anwendung (permanent):                (6750 Kbytes)

Die angegebenen Blockzahlen beziehen sich auf die 
Speicherkapazität auf der Systemplatte. Diese Werte sind 
Näherungswerte; der tatsächliche Speicherbedarf kann je nach 
Systemkonfiguration und verwendeter Software-Option davon abweichen.



2.0 Zusätzliche unterstützte Hardware

Jedes von der erforderlichen oder zusätzlichen Software unterstützte 
Gerät.

LK201-BG (mit WPS-PLUS-Tastenbelegung)



3.0 VAXcluster-Umgebung

Dieses Softwareprodukt wird auf jeder zulässigen und lizenzierten 
VAXcluster-Konfiguration * uneingeschränkt unterstützt.
Detaillierte Informationen zu besonderen Hardwarevoraussetzungen
finden Sie jeweils im Abschnitt Mindest-Hardwarekonfiguration
der Software-Produktbeschreibung und von "Hardware- und Softwareumgebung".

* Eine vollständige Beschreibung der VAXcluster-Konfigurationen unter
VMS V5.0 (einschließlich CI-, NI- und Mixed Interconnect-
Konfigurationen) finden Sie in der Softwareproduktbeschreibung zur
VAXcluster-Software (SPD 29.78.xx).



4.0 Erforderliche Software

Betriebssystem VMS V4.7 - 5.0
Betriebssystem MicroVMS V4.7

Softwareprodukte:

VAX Rdb/VMS V2.2 und V2.3 werden von VAX TEAMDATA/DEUTSCH V1.3 nicht 
unterstützt. Rdb/VMS V3.0 (Laufzeit-, Entwicklungs- oder interaktive 
Option) erfüllt als einzige Rdb/VMS-Version die 
Softwarevoraussetzungen für VAX TEAMDATA/DEUTSCH V1.3.

VMS-Workstation-Software V3.0 - V4.0

VMS-Anpassung

Bei VMS V5.0 und höheren Betriebssystemversionen sind folgende
VMS-Komponenten für die Verwendung des Softwareprodukts
in seinem vollen Funktionsumfang erforderlich:

- Erforderliches Save Set
- Netzwerkunterstützung
- Programmierungsunterstützung
- Gesicherte Benutzerumgebung

Ausführliche Informationen über VMS-Komponenten und deren
Zusammenstellung finden Sie in der Softwareproduktbeschreibung zum
Betriebssystem VMS (SPD 25.01.xx).

MicroVMS-Anpassung

Bei MicroVMS V4.x sind die folgenden Komponenten des
MicroVMS-Betriebssystems erforderlich, um den gesamten Funktionsumfang
auszuschöpfen:

- Basissystem
- Programmentwicklung

Hinweis: VAX TEAMDATA/DEUTSCH kann nicht auf dem gleichen Rechner wie VAX
TEAMDATA (Englisch) oder eine andere TEAMDATA-Sprachversion installiert
oder ausgeführt werden.



5.0 Zusätzliche Software

ALL-IN-1/DEUTSCH V2.1

VAX RALLY/DEUTSCH V1.1, VAX RALLY/DEUTSCH V2.0, VAX RALLY V1.1, VAX RALLY 
V2.0

VAX DATATRIEVE V4.0 - 4.2

VAX Common Data Dictionary V3.4

VAX Common Data Dictionary/Plus V4.0

VAX DBMS V3.0 - V4.0

VAX Xway V1.1

VIDA mit IDMS/R (tm) V2.0
(tm) IDMS/R ist eingetragenes Warenzeichen von Cullinet Software, Inc.



6.0   Künftiger Bedarf

Die Mindest-Hardware-und Softwareerfordernisse für zukünftige Versionen
dieses Produkts können von den für diese Version erforderlichen
abweichen.


7.0 Datenträger

Magnetband: 9Spur-Magnetband mit 1600 BPI (PE), Plattenlaufwerk TK50 



8.0 Bestellinformation

   
Die Basis-Bestellnummern für dieses Softwareprodukt sind:                
                                                                              
QL-741G*-**     Softwarelizenz
QA-741G*-**	Softwareträger 
QA-741GA-GZ     Softwaredokumentation
QT-741G*-**	Softwareproduktservice

Diese Informationen sind gültig zum Zeitpunkt des Erscheinens der 
vorliegenden Version. Für aktuellere Informationen wenden Sie sich 
bitte an die nächstgelegene Geschäftsstelle von Digital Equipment.


November 1988
BH-MS95A-TE



