












                     ANEXO DE SOPORTE DEL SISTEMA



NOMBRE DEL PRODUCTO:  VAX TEAMDATA/ESPAÑOL Versión 1.3
SSA 29.12.01-A
Noviembre de 1.988
BH-MS07A-TE



REQUISITOS MÍNIMOS DE HARDWARE

Procesadores contemplados

VAX: VAX 6210, VAX 6220, VAX 6230, VAX 6240, VAX 8200, VAX 8250, 
     VAX 8300, VAX 8350, VAX 8500, VAX 8530, VAX 8550, VAX 8600, 
     VAX 8650, VAX 8700, VAX 8800, VAX 8810, VAX 8820, VAX 8830, 
     VAX 8840, VAX 8974, VAX 8978 

     VAX-11/750, VAX-11/780, VAX-11/785, VAX-11/782


MicroVAX:   MicroVAX II, MicroVAX 2000, MicroVAX 3300, MicroVAX 3400, 
            MicroVAX 3500, MicroVAX 3600

VAXstation: VAXstation II, VAXstation 2000, VAXstation 3200,
            VAXstation 3500, VAXstation 8000

VAXserver:  VAXserver 3500, VAXserver 3600, VAXserver 3602

No contemplados:  VAX-11/725, VAX-11/730, MicroVAX I, VAXstation I



Restricciones De Procesadores

El procesador VAX-11/782 no está contemplado por el sistema operativo
VMS versión V5.0 ó posteriores.





                                - 1 -

ANEXO DE SOPORTE DEL SISTEMA


Un mínimo de cuatro megabytes de memoria.  Las configuraciones típicas
necesitarán más de cuatro megabytes de memoria.

Almacenamiento masivo con un mínimo de 18.200 bloques de disco para el
software del sistema VAX TEAMDATA y espacio suficiente para las áreas
de almacenamiento de la base de datos.

Para los sistemas MicroVAX y VAXstation:

     Unidad de cinta TK50 para instalación del software

Para todos los demás sistemas VAX:

     Una unidad de cinta magnética de 9 pistas y 1600 BPI para la
     instalación del software.



Terminales

VAX TEAMDATA puede ejecutarse en cualquier terminal VT100 (con AVO),
VT102, VT125 (con AVO), VT220, VT240/241 ó VT320/330/340.

Los gráficos pueden visualizarse en terminales VT125, VT240/241 ó
VT330/340.



Impresoras

Los listados de VAX TEAMDATA pueden imprimirse en cualquier impresora
de textos de DIGITAL.

Los gráficos pueden imprimirse en dispositivos DIGITAL que admitan los
protocolos SIXEL (por ejemplo:  LN03, LA75) o ReGIS (por ejemplo:
LCP01).
Espacio necesario en bloques (Block Cluster Size =1): 19.300 bloques

Espacio necesario en disco para instalación: 19.300 bloques (9,8
Mbytes)
                
Espacio necesario en disco para su uso (permanente): 18.800 bloques
(9,8  Mbytes)

Estas cifras se refieren al espacio necesario en el disco del sistema,
y son aproximadas; el espacio real puede variar según el entorno del
sistema de usuarios, configuración y opciones de software elegidas.







                                - 2 -

ANEXO DE SOPORTE DEL SISTEMA


HARDWARE OPCIONAL

Cualquier dispositivo contemplado en el software necesario u opcional.

LK201-BS



ENTORNO DE ``CLUSTERS''

Este producto instalable queda totalmente soportado cuando se instala
en cualquier configuración VAXcluster* válida y con licencia sin
ningún tipo de restricción.  Las secciones referidas a los requisitos
mínimos de hardware del presente documento y del SPD detallan el
hardware especial necesario para este producto.

* Las configuraciones V5.x VAXcluster se describen en su totalidad en
la Descripción del Producto Software Vaxcluster (29.78.xx) e incluyen
configuraciones CI, Ethernet y Mixed Interconnect.



REQUISITOS MÍNIMOS DE SOFTWARE

Sistema Operativo:

Sistema operativo VMS V4.7 - V5.0

Sistema operativo MicroVMS V4.7



Productos Instalables:

VAX Rdb/VMS V2.2 - V3.0 (Opción de tiempo de ejecución, desarrollo o
interactiva)

Software para estaciones de trabajo VMS V3.0 - V4.0



Adaptación De VMS

Para sistemas VMS V5.x, son necesarias las siguientes clases de VMS
para una total funcionalidad de este producto instalado:

      o  "Save Set" necesario

      o  Soporte de redes





                                - 3 -

ANEXO DE SOPORTE DEL SISTEMA


      o  Soporte de programación

      o  Entorno de seguridad de usuarios


Para más información sobre las clases y adaptación de VMS, consulte la
Descripción de Producto Software del sistema operativo VMS (SPD
25.01.xx).



Adaptación De MicroVMS

Para sistemas MicroVMS V4.x, son necesarios los siguientes componentes
de MicroVMS para una total funcionalidad de este producto instalado:

      o  Sistema base

      o  Desarrollo de programas


VAX TEAMDATA/ESPAÑOL no puede instalarse ni ejecutarse en el mismo
sistema en que esté VAX TEAMDATA o versiones en cualquier otro idioma.



SOFTWARE OPCIONAL

ALL-IN-1 V2.1 - V2.2

VAX RALLY/ESPAÑOL V1.1, VAX RALLY V2.0

VAX DATATRIEVE V4.0 - V4.2

VAX Common Data Dictionary V3.4

VAX Common Data Dictionary/Plus V4.0

VAX DBMS V3.0 - V4.0

VAX Xway V1.1

VIDA con IDMS/R (tm) V2.0

IDMS/R es una marca registrada de Cullinet Software, Inc.



CONSIDERACIONES PARA LA AMPLIACIÓN

Los requisitos mínimos de hardware para cualquier versión futura de
este producto pueden ser distintos de los expresados para la versión


                                - 4 -

ANEXO DE SOPORTE DEL SISTEMA


actual.



MEDIO DE DISTRIBUCIÓN

Cinta:  Cinta magnética de 9 pistas y 1600 BPI (PE), Cinta TK50



INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS


Licencia de software:            QL-741S*-**
Soporte magnético:               QA-741S*-**
Documentación del software:      QA-741SA-GZ
Servicios de producto software:  QT-741S*-**

La información de este documento es válida en el momento de su
publicación.  Le rogamos se ponga en contacto con DIGITAL para obtener
la información más actualizada posible.




























* Denota campos variables.  Para información adicional sobre
licencias, servicios y medios disponibles, consulte el libro de
precios adecuado.


                                - 5 -
