












      SUPPLEMENT TECHNIQUE A LA DESCRIPTION DE PRODUIT LOGICIEL



NOM DU PRODUIT :  VAX TEAMDATA/FRANCAIS, Version 1.3
ST 29.14.01-A
Novembre 1988
BH-MQ54A-TE



MATERIEL MINIMUM REQUIS

Support du processeur


VAX :  VAX6210, VAX6220, VAX6230, VAX6240, VAX8200, VAX8250, 
       VAX8300, VAX8350, VAX8500, VAX8530, VAX8550, VAX8600, 
       VAX8650, VAX8700, VAX8800, VAX8810, VAX8820, VAX8830, 
       VAX8840, VAX8974, VAX8978
       VAX-11/750, VAX-11/780, VAX-11/785, VAX-11/782


MicroVAX :      MicroVAX II, MicroVAX 2000, MicroVAX 3500, 
                MicroVAX 3600,

VAXstation :    VAXstation II, VAXstation 2000, VAXstation 3200, 
                VAXstation 3500, VAXstation 8000

VAXserver :     VAXserver 3500, VAXserver 3600, VAXserver 3602

Non supportés : VAX-11/725, VAX-11/730, MicroVAX I, VAXstation I

Le processeur VAX-11/782 n'est pas supporté par le système
d'exploitation VMS V5.0 et suivantes.

Un minimum de quatre méga-octets de mémoire.  Certaines configurations
nécessiteront cependant davantage de mémoire.

Un stockage de masse comprenant un minimum de 12300 blocs sur disque
pour le logiciel VAX TEAMDATA/FRANCAIS et un espace suffisant pour les
zones de stockage de base de données.


                                - 1 -

SUPPLEMENT TECHNIQUE A LA DESCRIPTION DE PRODUIT LOGICIEL


Systèmes MicroVAX et VAXstation :

     Unité de bande TK50 pour l'installation du logiciel.

Pour tous les autres systèmes VAX :

     Une unité de bande magnétique 9 pistes 1600 BPI pour
     l'installation du logiciel



Terminaux

VAX TEAMDATA/FRANCAIS peut être exécuté à partir de tous les terminaux
VT100 (avec AVO), VT102, VT125 (avec AVO), VT220, VT240/241, VT320,
VT330 ou VT340.

Les graphiques ne peuvent être affichés que sur des terminaux VT125,
VT240/241 ou VT330/340.



Imprimantes

Les rapports TEAMDATA peuvent être imprimés sur n'importe quelle
imprimante texte de DIGITAL.

Les graphiques peuvent être imprimés sur tous les périphériques
DIGITAL prenant en charge les protocoles SIXEL (LN03, LA75) ou ReGIS
(LCP01).

Nombre de blocs requis (Block Cluster Size =1):

Espace disque requis pour l'installation :  12500 (6,1 méga-octets)

Espace disque requis pour l'utilisation (permanente) :  9800 (4,8
méga-octets)

                              Remarque :

        Ces chiffres ne sont que des valeurs approximatives.
        En effet, l'espace requis sur le disque-système dépend
        de l'environnement utilisateur, de la configuration et
        des options logicielles sélectionnés.




MATERIEL OPTIONNEL

Tout périphérique supporté par le logiciel minimum requis ou
optionnel.


                                - 2 -

SUPPLEMENT TECHNIQUE A LA DESCRIPTION DE PRODUIT LOGICIEL


LK201-AP



Support VAXcluster/Local Area VAXcluster

Ce produit est supporté sans restriction lorsqu'il est installé sur
des systèmes VAXcluster* correctement configurés et acquis sous
licence (ou sur une configuration Local Area VAXcluster) ainsi que sur
des systèmes partageant le même disque-système.  Pour plus de détails,
reportez-vous aux paragraphes MATERIEL MINIMUM REQUIS de la DPL et du
ST.

*Les configurations VAXcluster V5.x sont décrites dans la Description
de produit logiciel du VAXcluster (DPL 29.78.xx) qui comporte la
description des configurations CI, Ethernet et Mixed Interconnect.



LOGICIEL MINIMUM REQUIS

Système d'exploitation :

Système d'exploitation VAX/VMS V4.7 - V5.0

Système d'exploitation MicroVMS V4.7



Produits modulaires :

VAX Rdb/VMS V2.2 - V3.0 (Option Run-time, Development ou Interactive)

Logiciel VMS Workstation V3.0 - V4.0



Adaptation VMS :

Systèmes VMS V5.x :  Les composantes VMS suivantes sont nécessaires au
bon fonctionnement des produits modulaires :

      o  Required Save Set

      o  Network Support

      o  Programming Support

      o  Secure Users Environment





                                - 3 -

SUPPLEMENT TECHNIQUE A LA DESCRIPTION DE PRODUIT LOGICIEL


Reportez-vous à la DPL du logiciel d'exploitation VMS (DPL 25.01.xx)
pour des informations sur les composantes (classes) VMS et les
possibilités d'adaptation VMS.



Adaptation MicroVMS :

Systèmes MicroVMS V4.x :  Les composantes MicroVMS suivantes sont
nécessaires au bon fonctionnement des produits modulaires :

      o  Base System

      o  Program Development




LOGICIEL OPTIONNEL

ALL-IN-1 V2.1 - V2.2

VAX RALLY V1.1 - V2.0

VAX DATATRIEVE V4.0 - V4.2

VAX Common Data Dictionary V3.4

VAX Common Data Dictionary/Plus V4.0

VAX DBMS V3.0 - V4.0

VAX Xway V1.1

VIDA avec IDMS/R (tm) V2.0

IDMS/R est une marque déposée de Cullinet Software, Inc.



CROISSANCE

Le matériel minimum requis pour toute future version de ce produit
pourra être différent de celui requis pour la version actuelle.



DISTRIBUTION

Le logiciel est fourni sur cartouche TK50 ou bande magnétique 16MT9.




                                - 4 -

SUPPLEMENT TECHNIQUE A LA DESCRIPTION DE PRODUIT LOGICIEL


INFORMATIONS CONCERNANT LES COMMANDES


     1.  Logiciel :  QL-741P*-**

     2.  Distribution :  QA-741P*-**

     3.  Documentation :  QA-741PA-GZ

     4.  Services de support logiciel :  QT-741P*-**







































*Indique des éléments variables.  Pour plus d'informations sur les
licences, services et supports de distribution, reportez-vous à la
liste des prix ou adressez-vous à votre agence Digital.


                                - 5 -
