System
Support
Addendum
================================================================================
日本語VIDA/DB2  Version  1.0  システム・サポート付加情報
                                                             SSA 26.F7.00-A


日本語VIDA/DB2 クライアントに
必要なハードウェアの最小構成

●適用プロセッサ

 VAX:     VAXft 3000-310,
          VAX 4000  モデル300,
          VAX 6000  モデル200 シリーズ,
          VAX 6000  モデル300 シリーズ,
          VAX 6000  モデル400 シリーズ,
          VAX 6000  モデル500 シリーズ,
          VAX 8200,  VAX  8250,  VAX  8300
          VAX 8350,  VAX  8500,  VAX  8530,
          VAX 8550,  VAX  8600,  VAX  8650,
          VAX 8700,  VAX  8800,  VAX  8810,
          VAX 8820,  VAX  8830,  VAX  8840,
          VAX 8842,  VAX  8974,  VAX  8978,
          VAX 9000-210,  VAX  9000-410
          VAX-11/780,  VAX-11/785
 MicroVAX:      MicroVAX II,
                MicroVAX  2000,  MicroVAX  3100,
                MicroVAX  3300,  MicroVAX  3400,
                MicroVAX  3500,  MicroVAX  3600,
                MicroVAX  3800,  MicroVAX  3900
 VAXstation:       VAXstation  II,
                   VAXstation  2000,
                   VAXstation  3100シリーズ,
                   VAXstation  3200,VAXstation  3500,
                   VAXstation  3520,VAXstation  3540
 VAXserver:      VAXserver  3100,VAXserver  3300,
                 VAXserver  3400,VAXserver  3500,
                 VAXserver  3600,VAXserver  3602,
                 VAXserver  3800,VAXserver  3900,
                 VAXserver  4000  モデル300,
                 VAXserver 6000-210,
                 VAXserver 6000-310,
                 VAXserver 6000-410,
                 VAXserver 6000-420,
                 VAXserver 6000-510,
                 VAXserver 6000-520

●適用されないプロセッサ

 ・  VAX-11/725

 ・  VAX-11/730

 ・  VAX-11/750

 ・  VAX-11/782

 ・  MicroVAX I

 ・  VAXstation I

 ・  VAXstation 8000


●プロセッサ制限事項

VAX-11/780 あるいはVAX-11/785 システムの場合

 ・  ECO  REV  4  以降 (VAX-11/780)

 ・  最低4 メガバイトのメモリ

 ・  ソフトウェアのインストールに， 9 トラック1600 BPI の磁気テープ・
     ユニット1 台

 ・  構築されたデータベースの操作を行うための大容量記憶装置

 ・  WCS マイクロコード，バージョン123 以降

VAX  82xx あるいはVAX  83xx システムの場合

 ・  最低4 メガバイトのメモリ

 ・  ソフトウェアのインストールに， 9トラック1600  BPI の磁気テープ

 ・  構築されたデータベースの操作を行うための大容量記憶装置

VAX  8974 あるいはVAX  8978 システムの場合

 ・  (プロセッサごとに) 最低4 メガバイトのメモリ

 ・  ソフトウェアのインストールに， 9トラック1600  BPI の磁気テープ

 ・  構築されたデータベースをバックアップおよび格納するための大容量記憶
     装置

他のサポートされているシステムの場合

 ・  最低4 メガバイトのメモリ

 ・  ソフトウェアのインストールに， 9 トラック1600 BPI の磁気テープま
     たはTK50 テープ・ドライブ

 ・  構築されたデータベースをバックアップおよび格納するための大容量記憶
     装置


●必要なディスク容量
(Block  Cluster  Size=1の場合)

 インストール時 :      約1900 ブロック
                       (約1M バイト)

 システム運用時 :      約1500 ブロック
                       (約0.75M バイト)

これらのディスク容量は,システム・ディスク上で必要となるディスク領域
を表したものであり, 概数です。実際の値は, システムの環境, 構成, ソフト
ウェア・オプションに応じて異なります。
その他に，プログラム，ログ，データベースの一時的なキャッシュ・ファイ
ル， VAX  Data  Distributor やDATATRIEVEなどのユーザ・インターフェー
ス・ソフトウェアなどのための領域が必要です。

日本語VIDA/DB2 サーバに
必要なハードウェアの最小構成

●適用プロセッサ

 ・  すべてのIBM S/370 プロセッサ，またはそれに相当するMVS/XA 対応の
     プロセッサ

 ・  ソフトウェアのインストールには，9 トラック6250BPI の磁気テープ・
     ユニットが必要


●必要なディスク容量

(3380  トラックで)  120  トラック


オプション・ハードウェア

通信に必要なハードウェア

VAX システムとIBM MVS/XA システムを接続するためのゲートウェイ構成が必
要です。Digital SNA 接続に有効なハードウェア構成については，「DECnet/SNA
VMS  APPC/LU6.2  Programming  Interface (SPD  26.88.xx)」を参照して
ください。


クラスタ環境

VIDA クライアントは, 正規のライセンスを持つVAXcluster 構成の上にイン
ストールされている場合, 機能上の制限を受けません。本ソフトウェアで必要
とされるハードウェアについては, 必要なハードウェアの最小構成の項に記述
されているとおりです。
バージョン5.x のVAXcluster 構成については「VAXcluster ソフトウェア
仕様書(SPD 29.78.xx)」に詳しく説明されています。また, この構成には
CI,NI およびMixed Interconnect 構成が含まれます。


必須ソフトウェア

VAX ソフトウェア

●オペレーティング・システム

 ・  日本語VMS オペレーティング・システム V5.2 −V5.4


●通信ソフトウェア

 ・  DECnet/SNA  VMS  APPC/LU6.2  Programming  Interface  V2.1  (SPD  26.88.xx)

 ・  日本語VIDA/DB2 において，IBM MVS/XA システムとの通信を行うのに
     有効な Digital  SNA 接続のためのソフトウェア構成は，上記SPD に記
     載されているとおりです。


IBM ソフトウェア

 ・  MVS/XAオペレーティング・システム
     (OS のバージョンは，CICS/OS/VS とDB2 の当該バージョン対応のもの
     であればいずれも可)

 ・  CICS/OS/VS バージョン1, リリース7

 ・  DB2 バージョン1, リリース3

 ・  DB2 バージョン2, リリース1

 ・  DB2 接続機能(CICS/OS/VS 用)

 ・  アセンブラH

 ・  SMP/E バージョン1, リリース4

VIDA サーバは上記のIBM ソフトウェアと連動して機能するように設計されて
います。これらのソフトウェアの上記のリリース以外のものを使用しても，正
確に機能する場合があるかもしれませんが，その場合，弊社は標準の保証を提
供できません。弊社において当該ソフトウェアと本製品との検証を行った上で
使用を認めない限りは，上記以外のソフトウェアとの使用は保証の限りではあ
りません。


他のソフトウェア

日本語VIDA/DB2 にはユーザ・インターフェースは含まれていません。ユー
ザ・インターフェースの選択にあたっては，オプション・ソフトウェアの項目
を参照してください。


●VMS テーラリング

VMS バージョン5.2 以降のシステムでは, 本レイヤード・プロダクトの全機能
を得るには次のVMS 構成要素が必要です。

 ・  VMS  Required  Saveset

 ・  Network Support

 ・  Programming Support

 ・  Secure  User's  Environment

 ・  Utilities

VMS のクラスおよびテーラリングについては, 「VMS オペレーティング・シス
テム ソフトウェア仕様書(SPD  25.01.xx)」を参照してください。


オプション・ソフトウェア

日本語 VIDA/DB2  のユーザ・インターフェースとして，以下の製品のうちい
ずれかが必要です。

 ・  会話型SQL およびRDO(日本語VAX  Rdb/VMS  V3.0B-V3.1B)

 ・  日本語DATATRIEVE  V4.2

 ・  VAX  TEAMDATA  V1.3

高級言語を使用したアプリケーションの開発には，日本語VAX  Rdb/VMS  V3.0
〜V3.1B  のフル開発オプションまたは開発アップグレードで提供されている
以下のプリコンパイラのうち1 つ以上が必要です。日本語VAX  Rdb/VMS の
アプリケーション開発オプションとサポートされている高級言語コンパイラ
のバージョンについては，日本語VAX  Rdb/VMS のソフトウェア仕様書(SPD
25.C0.xx) を参照してください。

 ・  VAX  BASIC,  VAX  C,  VAX  COBOL,  VAX  FORTRAN,  VAX  PASCAL,  VAX  Ada,
     VAX  PL/I  用の日本語VAX  Rdb/VMS プリコンパイラ

 ・  VMS 呼び出し標準対応言語のためのVAX  Rdb/VMS  SQL モジュール言語

 ・  VMS 呼び出し標準対応言語のための呼出し可能RDO

     その他のオプション・ソフトウェア

 ・  日本語VAX  Rdb/VMS  V3.0B-3.1B  フル開発オプション

 ・  日本語VAX  Rdb/VMS  V3.0B-3.1B  会話型オプション

 ・  日本語VAX  Rdb/VMS  V3.0B-3.1B  実行時オプション

 ・  VAX  RALLY  V2.1

 ・  VAX  TEAMDATA  V1.3

 ・  日本語VAX  DATATRIEVE  V4.2

 ・  VAX  CDD/Plus  V4.1

 ・  VAX  Data  Distributor  V2.0-2.1


注意事項

 ・  日本語VAX Rdb/VMS は，日本語VIDA/DB2 にとって必須のものではあ
     りません。日本語VAX Rdb/VMS のライセンスがなくても，日本語VAX
     DATATRIEVE やその他の DSRI 対応のインターフェースによって日本語
     VIDA/DB2を使用することができます。ただし，高級言語でのアプリケー
     ションの開発は，日本語VAX Rdb/VMS のフル開発オプションによって提
     供されるツール(照会ユーティリティや言語プリコンパイラ) に依存して
     います。これらの製品を使用したアプリケーションのサポートには，日本
     語VAX Rdb/VMS のライセンスが必要です。

 ・  ネットワーク内の，日本語VIDA/DB2 クライアントがインストールされ
     ているノードとは別のノードからデータをアクセスするには，日本語VAX
     Rdb/VMSのフル開発オプション, 会話型オプション，または実行時専用
     オプションのいずれかが，ユーザがアクセスを初期化するノード上にイン
     ストールされていなければなりません。


バージョンアップの考慮

本製品の将来のバージョンでは, 必要なハードウェアおよびソフトウェアの最
小構成が変更されることがあります。


提供媒体

日本語VIDA/DB2  クライアント

 テープ:    9 トラック 1600BPI  磁気テープ,
            TK50  ストリーム・テープ


日本語VIDA/DB2  サーバ

 テープ:    9 トラック 6250BPI  磁気テープ


注文情報

最寄りの日本DEC の各支店/ 営業所にお問い合わせください。
IBM,  DB2,  MVS/XA,  MVS/ESA,  System/370,  3090,  SAA  は米国International
Business Machines 社の登録商標です。


1990 年11 月
AE-B655A-TE-JO
