 






          System
          Support
          Addendum

          ________________________________________________________________

          PRODUKTNAAM:  WPS-PLUS/NEDERLANDS voor VMS, Versie 4.0       
	  SSA 28.83.03-A


          VEREISTE APPARATUUR

          Ondersteunde processors

          VAX:      VAXft 3000-310,
                    VAX 4000 Model 300,
                    VAX 6000 Model 200-serie,
                    VAX 6000 Model 300-serie,
                    VAX 6000 Model 400-serie,
                    VAX 6000 Model 500-serie

                    VAX 8200, VAX 8250, VAX 8300, VAX 8350,
                    VAX 8500, VAX 8530, VAX 8550, VAX 8600,
                    VAX 8650, VAX 8700, VAX 8800, VAX 8810,
                    VAX 8820, VAX 8830, VAX 8840

                    VAX 9000-210, VAX 9000-410

                    VAX-11/730, VAX-11/750, VAX-11/780,
                    VAX-11/785

          MicroVAX: MicroVAX II, MicroVAX 2000,
                    MicroVAX 3100, MicroVAX 3300,
                    MicroVAX 3400, MicroVAX 3500,
                    MicroVAX 3600, MicroVAX 3800,
                    MicroVAX 3900




                                       DIGITAL                   juni 1991

                                                               AE-MW92C-TE

 


          WPS-PLUS/NEDERLANDS voor VMS, Versie 4.0          SSA 28.83.03-A




          VAXstation: VAXstation II, VAXstation 2000,
                      VAXstation 3100 Series, VAXstation 3200,
                      VAXstation 3500, VAXstation 3520,
                      VAXstation 3540

          VAXserver:  VAXserver 3100, VAXserver 3300,
                      VAXserver 3400, VAXserver 3500,
                      VAXserver 3600, VAXserver 3602,
                      VAXserver 3800, VAXserver 3900,
                      VAXserver 4000 Model 300

                      VAXserver 6000-210, VAXserver 6000-220,
                      VAXserver 6000-310, VAXserver 6000-320,
                      VAXserver 6000-410, VAXserver 6000-420,
                      VAXserver 6000-510, VAXserver 6000-520

          Niet ondersteunde processors

          MicroVAX I, VAXstation I, VAX-11/725, VAX-11/782, VAXstation
          8000.

          Beperkingen

          MicroVAX II en VAXstation II worden alleen ondersteund met een
          RD53 of RD52 met ten minste één extra vaste-schijfconfiguratie.

          Vereiste geheugenruimte

          WPS-PLUS voor VMS            6 Mb

          Eerste twee gebruikers       1 Mb

                                       --

          Minimumconfiguratie          7 Mb

          Nodig voor elke extra        0,5 Mb
          gebruiker


                                          2

 


          WPS-PLUS/NEDERLANDS voor VMS, Versie 4.0          SSA 28.83.03-A





          Voor installatie van dit produkt op MicroVAX 2000 en VAXstation
          2000 is een apparaat nodig dat een TK50 kan lezen.

          De volgende terminals worden ondersteund (alleen voor tekst):

          o  VT100W-serie met Advanced Video Option (AVO)*

          o  VT100 (AVO)*

          o  VT200-, VT300-, VT400-, en VT1000-serie

          o  VAXstation-serie

          *  WPS-PLUS ondersteunt alleen terminals met Advanced Video
             Option (AVO). VT100 zonder AVO, VT131, DECmate I, en WS78
             worden niet ondersteund.

          Aantal benodigde blokken (clustergrootte blok = 1)

          WPS-PLUS voor VMS kan op de systeemschijf of op een andere
          schijf worden geïnstalleerd. Voor installatie van WPS-PLUS is de
          volgende schijfruimte vereist voor en na installatie:

          o  WPS-PLUS voor VMS op de systeemschijf:

                VOOR installatie: 28.500 blokken moeten beschikbaar zijn
                op de systeemschijf.

                NA installatie: de programmatuur van WPS-PLUS voor VMS
                heeft 23.500 blokken op de systeemschijf nodig.

          o  WPS-PLUS voor VMS op een andere schijf dan de systeemschijf:

                VOOR installatie: op de systeemschijf moeten 28.500
                blokken beschikbaar zijn en op de andere schijf 18.500
                blokken.

                                          3

 


          WPS-PLUS/NEDERLANDS voor VMS, Versie 4.0          SSA 28.83.03-A



                NA installatie: de programmatuur van WPS-PLUS voor VMS
                heeft 5.000 blokken nodig op de systeemschijf en 18.500
                blokken op de andere schijf.


          o  Indien u Encapsulated PostScript[R]-bestanden met afbeel-
             dingen wilt installeren, zijn er 3000 blokken meer nodig op
             de schijf waarop de WPS-PLUS voor VMS-programmatuur wordt
             geïnstalleerd.

          o  Voor de linguïstische componenten die bij het WPS-PLUS pakket
             horen, is er een extra ruimte van 1500 blokken nodig op de
             schijf waarop de WPS-PLUS programmatuur wordt geïnstalleerd.

          Opmerking:

          De hierboven genoemde aantallen zijn schattingen. De hoeveel-
          heid ruimte die uiteindelijk wordt gebruikt, hangt af van de
          systeemomgeving van de gebruiker, de configuratie en de gekozen
          programmatuur-opties.

          OPTIONELE APPARATUUR

          o  LQP02 met optionele papiertoevoerinstallatie

          o  LQP03 met optionele papiertoevoerinstallatie

          o  LQP45 met optionele papiertoevoerinstallatie

          o  LA50

          o  LA75

          o  LA100

          o  LA210

          o  LA324 met optionele papiertoevoerinstallatie

          o  LN03

          o  LN03R

          o  DEClaser-serie

                                          4

 


          WPS-PLUS/NEDERLANDS voor VMS, Versie 4.0          SSA 28.83.03-A



          o  PrintServer40 (LPS40)

          o  PrintServer20 (LPS20)

          o  LP11

          o  LJ250

          o  LJ252

          o  QUME 1

          o  HP LaserJet Printer serie II

          o  HP LaserJet Printer serie III

          Opmerking:

          1 De QUME Sprint 11/40-130 WT PLUS Wide Track Letter Quality

          Printer wordt alleen geleverd door QUME. Deze printer onder-
          steunt een kolombreedte van 256 kolommen.

          CLUSTEROMGEVING

          Dit gelaagde produkt wordt volledig ondersteund op een geldige
          VAXcluster-configuratie* waarvoor gebruiksrecht is verleend.
          In de paragraaf `Vereiste apparatuur' van de SSA en SPD van
          dit produkt vindt u informatie over de apparatuur die voor dit
          produkt is vereist.

          *  V5.x VAXcluster-configuraties worden volledig beschreven in
             de VAXcluster Software Product Description (SPD 29.78.xx) en
             omvatten CI-, Ethernet- en Mixed Interconnect-configuraties.)

          VEREISTE PROGRAMMATUUR

          o  VMS-besturingssysteem V5.2 - V5.4

          o  VAX FMS (Runtime Only System) V2.4

          VAX ScriptPrinter Software is vereist voor het afdrukken van
          niet-PostScript-bestanden op een ScriptPrinter.

                                          5

 


          WPS-PLUS/NEDERLANDS voor VMS, Versie 4.0          SSA 28.83.03-A



          Opmerking:

          VAX FMS Runtime Only System is nodig voor het gebruik van WPS-
          PLUS voor VMS. Gebruikers die niet de complete FMS-kit hebben
          gekocht, moeten zowel het gebruiksrecht van de FMS Runtime Only
          System-programmatuur aanschaffen als de FMS Runtime Only media-
          kit.

          Geschikt maken van VMS

          Voor systemen met VMS V5.x zijn de volgende classificaties van
          VMS vereist voor een volledige functionaliteit van dit gelaagde
          produkt:

          o  Benodigde VMS saveset

          o  Netwerkondersteuning

          o  Ondersteuning van programma-ontwikkeling

          o  Beveiligde gebruikersomgeving

          o  Hulpprogramma's

          Raadpleeg de Software Product Description van het VMS-
          besturingssysteem (SPD 25.01.xx) voor meer informatie over
          VMS-classificaties en het geschikt maken van VMS.

          OPTIONELE PROGRAMMATUUR

          o  DECpage, V3.0 - V3.1

          o  VAX Grammar Checker V1.0 (Engels)

          o  DECprint Utility voor het afdrukken op PostScript- en Sixel-
             printers voor VMS V1.0

          o  CDA Converter Library voor VMS V1.1

          TOEKOMSTIGE GROEI

          De minimum-vereisten voor apparatuur en programmatuur voor
          toekomstige versies van dit produkt kunnen afwijken van de
          vereisten voor de huidige versie.


                                          6

 


          WPS-PLUS/NEDERLANDS voor VMS, Versie 4.0          SSA 28.83.03-A


          OPSLAGMEDIA WAAROP DIT PRODUKT WORDT GELEVERD

          Magneetband: 9-sporige 1600 BPI magneetband (PE), TK50 Streaming
          Tape

          Dit produkt is ook beschikbaar als onderdeel van VMS Consoli-
          dated Software Distribution op CDROM.

          BESTELINFORMATIE

          Software-gebruiksrecht: QL-AAMH*-**
          Software-media: QA-AAMH*-**
          Documentatie: QA-AAMHA-GZ
          Software-service: QT-AAMH*-**

          *  Geeft aan dat deze velden variabel zijn. Zie de desbetref-
             fende prijslijsten voor meer informatie over beschikbare
             gebruiksrechten, services en media.

          Bovenstaande informatie gold op het moment van uitgave van dit
          produkt. Raadpleeg de dichtstbijzijnde Digital-vestiging voor de
          meest recente gegevens.

          [R]  PostScript is een geregistreerd handelsmerk van Adobe
               Systems, Inc.

          [R]  HP is een geregistreerd handelsmerk van Hewlett-Packard
               Company.

          [TM] Het DIGITAL logo, WPS-PLUS, CDA, CI, DECmate, DDIF, DX,
               FMS, LQP02, LA50, LA324, PrintServer, MicroVAX, VAX,
               VAXserver, VAXstation, VMS en VT zijn handelsmerken van
               Digital Equipment Corporation.








                                          7
