 






          System
          Support
          Addendum

          ________________________________________________________________

          PRODUKTNAMN:  WPS-PLUS/SVENSKA för VMS, Version 4.0
	  SSA 27.94.02-A


          MASKINVARUKRAV

          Understödda maskintyper

          VAX:      VAXft 3000-310,
                    VAX 4000 Model 300,
                    VAX 6000 Model 200 Series,
                    VAX 6000 Model 300 Series,
                    VAX 6000 Model 400 Series,
                    VAX 6000 Model 500 Series

                    VAX 8200, VAX 8250, VAX 8300, VAX 8350,
                    VAX 8500, VAX 8530, VAX 8550, VAX 8600,
                    VAX 8650, VAX 8700, VAX 8800, VAX 8810,
                    VAX 8820, VAX 8830, VAX 8840

                    VAX 9000-210, VAX 9000-410

                    VAX-11/730, VAX-11/750, VAX-11/780,
                    VAX-11/785

          MicroVAX: MicroVAX II, MicroVAX 2000,
                    MicroVAX 3100, MicroVAX 3300,
                    MicroVAX 3400, MicroVAX 3500,
                    MicroVAX 3600, MicroVAX 3800,
                    MicroVAX 3900




                                       DIGITAL                   Juni 1991

                                                               AE-MX15B-TE

 


          WPS-PLUS/SVENSKA för VMS, Version 4.0             SSA 27.94.02-A




          VAXstationVAXstation II, VAXstation 2000,
                    VAXstation 3100 Series, VAXstation 3200,
                    VAXstation 3500, VAXstation 3520,
                    VAXstation 3540

          VAXserver:  VAXserver 3100, VAXserver 3300,
                      VAXserver 3400, VAXserver 3500,
                      VAXserver 3600, VAXserver 3602,
                      VAXserver 3800, VAXserver 3900,
                      VAXserver 4000 Model 300

                      VAXserver 6000-210, VAXserver 6000-220,
                      VAXserver 6000-310, VAXserver 6000-320,
                      VAXserver 6000-410, VAXserver 6000-420,
                      VAXserver 6000-510, VAXserver 6000-520

          Ej understödda maskintyper

          MicroVAX I, VAXstation I, VAX-11/725, VAX-11/782, VAXstation
          8000.

          Maskinvarubegränsningar

          Understöd för MicroVAX II och VAXstation II kräver antingen en
          RD53 eller en RD52 med ytterligare minst ett fast skivminne.

          Minnesutrymme

          WPS-PLUS för VMS             6 Mbyte

          De första 2 användarna       1 Mbyte

                                       --

          Minsta totala utrymme        7 Mbyte

          För varje ytterligare        0,5 Mbyte
          användare krävs


                                          2

 


          WPS-PLUS/SVENSKA för VMS, Version 4.0             SSA 27.94.02-A



          En bandstation för läsning av TK50-kassetter krävs för att
          installera denna produkt på MicroVAX 2000 eller VAXstation 2000.

          Understödda terminaler (endast text):

          o  Serierna VT200, VT300, VT400, VT1000

          o  VAXstation-serien

          Utrymme på skivminne (Block Cluster Size = 1):

          Programvaran WPS-PLUS för VMS kan installeras på systemskivmin-
          net eller på ett annat skivminne. Följande skivminnesutrymme
          krävs före och efter installation av WPS-PLUS:

          o  Programvaran WPS-PLUS för VMS på systemskivminnet:

                Före installationen: 28 500 lediga block på systemskivmin-
                net

                Efter installationen: 23 500 block krävs för permanent
                användning på systemskivminnet

          o  Programvaran WPS-PLUS för VMS på ett annat skivminne:

                Före installationen: 28 500 lediga block på systemskivmin-
                net och 18 500 block på det andra skivminnet

                Efter installationen: 5 000 block på systemskivminnet
                och 18 500 block på på det andra skivminnet för permanent
                bruk

          o  Om grafikfilerna i Encapsulated PostScript[R] ska in-
             stalleras, kräver dessa ytterligare 3 000 block på det
             skivminne där WPS-PLUS för VMS installerats.

                                          3

 


          WPS-PLUS/SVENSKA för VMS, Version 4.0             SSA 27.94.02-A



          o  Språkhjälpen som finns paketerad med WPS-PLUS för VMS kräver
             ytterligare 1 500 block på det skivminne där den installeras.

          Observera:

          Siffrorna ovan är endast uppskattningar. Kravet på minnesutrymme
          varierar beroende på användarens systemmiljö, konfiguration och
          tillvalsprogram.

          TILLÄGGSMASKINVARA

          o  LQP02 med arkmatare som tillval

          o  LQP03 med arkmatare som tillval

          o  LQP45 med arkmatare som tillval

          o  LA50

          o  LA75

          o  LA100

          o  LA210

          o  LA324 med arkmatare som tillval

          o  LN03

          o  LN03R

          o  DEClaser-serien

          o  PrintServer40 (LPS40)

          o  PrintServer20 (LPS20)

          o  LP11

          o  LJ250

          o  LJ252

          o  HP LaserJet Series II Printer

          o  HP LaserJet Series III Printer


                                          4

 


          WPS-PLUS/SVENSKA för VMS, Version 4.0             SSA 27.94.02-A


          KLUSTERMILJÖ

          Denna programvara får fullt understöd när den installeras på en
          giltig och licensierad VAXcluster*-konfiguration utan begrän-
          sningar. I avsnittet MASKINVARUKRAV i denna produkts Software
          Product Description (SPD) och i denna System Support Addendum
          (SSA) finns en detaljerad redogörelse för vilken maskinvara som
          krävs.

          *  Konfigurationer med VAXcluster v5.x beskrivs fullständigt i
             SPD:n för VAXcluster (Software Product Description 29.78.xx)
             och omfattar konfigurationerna CI, Ethernet och blandade
             kluster.

          PROGRAMVARUKRAV

          o  Operativsystemet VMS V5.2 - V5.4

          o  VAX FMS (Runtime Only System) V2.4

          Programvaran VAX ScriptPrinter krävs för utskrift på en Script-
          Printer av filer i annat format än PostScript.

          Observera:

          VAX FMS Runtime Only System krävs för att WPS-PLUS för VMS skall
          kunna köras. Kunder som inte har fullständiga VAX FMS måste
          köpa såväl programvarulicens som media för VAX FMS Runtime Only
          System.

          Anpassning till VMS

          Följande klasser av VMS fordras för att denna programvara skall
          fungera fullständigt på VMS v5.x.

          o  VMS Required Saveset

          o  Network Support

          o  Programming Support

          o  Secure User's Environment

          o  Utilities

                                          5

 


          WPS-PLUS/SVENSKA för VMS, Version 4.0             SSA 27.94.02-A



          För mer information om VMS-klasser och anpassning till VMS,
          se Software Product Description för operativsystemet VMS (SPD
          25.01.xx).

          TILLÄGGSPROGRAMVARA

          o  DECpage, V3.1

          o  VAX Grammar Checker V1.0 (grammatikkontroll på engelska)

          o  DECprint Utility for PostScript to Sixel Printing for VMS
             V1.0

          o  CDA Converter Library for VMS V1.1

          UTBYGGNAD

          Minimikraven för maskinvaran och programvaran för kommande
          versioner av denna programvara kan komma att skilja sig från
          de minimikrav som gäller för denna version.

          DISTRIBUTIONSMEDIA

          Band: 9-spåriga 1600 BPI magnetband (PE), TK50-kassetter

          Denna programvara finns också tillgänglig på CDROM, som en del
          av VMS Consolidated Software Distribution.

          Dokumentationen för denna produkt finns också tillgänglig som
          del av VMS Online Documentation Library på CDROM.

          ORDERINFORMATION

          Programvarulicenser: QL-AAMM*-**
          Programvarumedia: QA-AAMM*-**
          Programvarudokumentation: QA-AAMMA-GZ
          Programvarutjänster: QT-AAMM*-**

          *  Asterisken betecknar varierande enheter. För ytterligare
             information om tillgängliga licenser, media och tjänster, se
             gällande prislista.

                                          6

 


          WPS-PLUS/SVENSKA för VMS, Version 4.0             SSA 27.94.02-A



          Ovanstående information är korrekt vid utgivningstillfället.
          Kontakta Digital för den senaste informationen.

          VARUMÄRKEN

          [R]  PostScript är ett varumärke som tillhör Adobe Systems, Inc.

          [R]  HP är ett varumärke som tillhör Hewlett-Packard Company.

          [TM] Digitals logotyp, WPS-PLUS, CDA, CI, DECmate, DDIF, DX,
               FMS, LQP02, LA50, LA324, PrintServer, MicroVAX, VAX,
               VAXserver, VAXstation, VMS och VT är varumärken som tillhör
               Digital Equipment Corporation.


























                                          7
