| Sign In Sign-Up

Welcome!
Close
Would you like to make this site your homepage? It's fast and easy...
Yes, Please make this my home page!
No Thanks
Don't show this to me again.
Close

### SCSI und die *VAX* 3100-xx

Einiges über SCSI und die 3100er habe ich im Usenet gefunden und hier auf deutsch zusammengetragen:

- Patten heissen `DKxyzz` mit
  - DK (vermutlich) als Kürzel für DisK
  - x gibt den SCSI-Bus an (`A` für Bus 1, `B` für Bus 2)
  - y steht für die SCSI-Id (die CPU selbst hat üblicherweise ID 6)
  - zz ist die LUN, üblicherweise 00
- Magnetbandlaufwerke heissen `MKxyzz`.
- Der/die SCSI-Bus(se) der 3100-Serie ist ganz normales SCSI (SCSI-1, 5 MB/s). DAT-Streamer, jegliches CD-ROM und Platte tun es daran (oder sollten es ;-) Ausnahmen gibt es natürlich.
- bei den VAX-Stations (vs31xx, KA42, KA43) sowie den MicroVAXen 3100-10 und 3100-20 (KA41) muss die Bootdisk kleiner als 1.05 GB (2 hoch 21 Blöcke) sein. Dies ist eine Einschränkung des BIOS und gilt nicht für die Datendisks. Zudem gibt es hierfür einen ROM-Patch, den ich aber mangels Rechner nicht getestet habe.
- Platten über 4 oder 8GB (hier ist man sich nicht einig) werden erst ab VMS 6.x unterstützt
- VMS 6.1 hat angeblich Probleme mit Seagate-Platten. Andere VMS-Versionen nicht.
- Als CD-ROM sollten es alle Laufwerke tun, die man auf 512 Byte-Blöcke umjumpern kann. Pioneer und Toshiba funktionieren bei mir an einer MicroVAX 3100-30 und einer MicroVAX 3100-80 gut, mit Plextor hatte ich teilweise Probleme
- Meldet ein Laufwerk einen mehr als sieben oder acht Zeichen langen Namen (wieder nicht eindeutig), so funktioniert der Autoboot nicht mehr, manuelles Booten am Console-prompt per `boot DKAxxx` funktioniert weiterhin.
- Immer dran denken, Parity Enablen.
- Mit `show device` kann man sich alle Geraete anzeigen lassen, die die Console erkennt. Sind die Namen nicht "sauber" geschrieben, so weisst dies zumeist auf ein Parity-Problem hin.
- Tauchen Devices oefter auf, so ist eine SCSI-Id mehrfach vergeben. Jede Id darf es nur einmal an einem Bus geben.
- mit `TEST 75` kann man von der Console aus eine Platte low-level formatieren. ACHTUNG: dies kann eventuell zur Folge haben, das die Platte bei einem Fehler an keinem System mehr läuft!
- Bei mehreren Platten im Gehäuse sollte Autospinup ausgeschaltet sein, damit der Einschaltstom für das Netzteil nicht zu hoch wird. Die Console fährt die Platten der Reihe nach selber hoch. Habe ich nie gebraucht, ein korrektes `INIT` unter VMS hat immer gereicht um die Platte zu nutzen.
- Der SCSI-Bus ist am einen Ende fix und passiv auf dem Mainboard terminiert. Die internen Geraete sollten nicht terminiert sein, sondern ein Terminator auf dem externen SCSI-Anschluss (50pol Centronics) stecken.

Für weitere Tips und Hinweise bin ich jederzeit dankbar.

Zusammengestellt von be@cli.de, 31.10.2000